{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Теория"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Теория","index":0,"n_rows":39,"n_cols":21,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,6,4,12],[3,13,4,16],[24,13,31,16],[9,13,15,19],[16,13,23,16],[4,17,4,22],[3,20,3,22],[16,17,23,19],[16,20,23,22],[9,1,31,2],[5,4,6,4],[7,4,8,4],[5,6,6,6],[7,6,8,6],[9,6,15,6],[16,5,23,5],[9,5,15,5],[24,20,31,22],[9,20,15,22],[5,20,8,22],[24,17,31,19],[5,13,8,16],[5,17,8,19],[16,7,23,7],[16,6,23,6],[24,4,31,4],[24,5,31,5],[24,6,31,6],[16,3,31,3],[9,3,15,3],[16,4,23,4],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[5,1,6,2],[7,1,8,2],[7,3,8,3],[9,4,15,4],[2,5,4,5],[2,6,2,22],[5,3,6,3],[7,7,8,7],[5,8,6,12],[7,8,8,12],[5,7,6,7],[5,5,6,5],[7,5,8,5],[3,17,3,19],[30,7,31,7],[24,7,25,7],[9,7,10,7],[9,8,31,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Режим течения жидкости",null,"Гидравлическая\n гладкость","Область","Границы","Коэффициент гидравлического сопротивления λ"]
[{"$nulls":6},"для любых k труб и жидкостей - самый общий случай ?",{"$nulls":6},"Для стальных и чугунных б/у труб ",null,null,null,"Для стальных и чугунных водопроводных труб ",null,null,"Границы"]
[{"$nulls":17},"k=0.2 (трубы от 15 до 200мм)"]
[null,"1. Ламинарное течение",null,null,1,"Re<Reкр\n(Re1кр≈2320, 2300, 2000-?)","λ = λ(Re)"," 64/Re  - (формула Стокса)","-",{"$nulls":4},"-"]
[]
[null,"2. Переходная зона \n(зона перехода турбулентного течения в ламинарное и наооборот)",null,null,2,"Re1кр< Re <Re2кр\n(Re2кр≈3000,4000-?)","λ = λ(Re)","2.7/(Re^0.53) - (формула Френкеля) ?","-"]
[]
[null,"3.Турбулентное теченеи",null,"Гидравлически гладкие трубы","3.1. \n\nОбласть \nгидравлически гладких труб","4000< Re <Re1пред\n\nRe2кр< Re <Re1пред ?\n\n","λ = λ(Re)","0.3164/(Re^0.25) - (формула Блазиуса) 4000<Re<100000","или просто решить уравнение Кольбрука :)\n\n1/λ^0.5 = -2*lg(2.5/(Re*λ^0.5)+k/(d*3.7))",{"$nulls":4},"1.01/(lg(Re))^2.5 - формула Мурина"]
[]
[{"$nulls":7},"1/λ^0.5 = 2*lg(Re*λ^0.5)-0.8 - или решить уравнение Прандтля Re>4000"]
[]
[{"$nulls":7},"1/((1.82*lg(Re)-1.64)^2) - при Re>4000"]
[]
[{"$nulls":7},"1/((1.8*lg(Re)-1.5)^2) - (формула Конакова при Re<3*106) -первоисточник?"]
[null,null,null,"Гидравлически шероховатые трубы","3.2. \n\nОбласть доквадратичного сопротивления шероховатых труб (смешанного трения) ","\nRe1пред< Re <Re2пред\n\nRe1пред = 10 * d/k\nRe2пред = 500*d/k","λ = λ(Re, Δ)","0.11*(68/Re+k/d)^0.25 - (формула Альтшуля)",{"$nulls":5},"(1.5*10^-6/D+1/Re)^0.3 при R<9.2*10^5\nэмпирические формулы Шевелева",null,null,null,"0.343*(d/k)^-0.125*Re^-0.17 - \nформула Киссена-Зусмановича, ",null,null,"Re1пред=0.367*(d/k)^1.56"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":4},"3.3.\n \nОбласть квадратичного сопротивления шероховатых труб","Re>Re2пред","λ = λ(Δ)","0.25/(lg(k/(d*3.7)))^2- (формула Прандтля)",{"$nulls":5},"0.021/D^1/3 - при Re>9.2*10^5\nD в м",null,null,null,"1/(1.14+2*lg(d/k))^2 \n- формула Никурадзе\nRe>=4000",null,null,"Re>Re2пред\nRe2пред=150 d/k"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"0.11*(k/d)^0.25 - (формула Шифринсона) только при k<0.007"]
[]
[]
[null,"λ = λ(Re, Δ)"]
[null,"λ - коэфициент гидравлического сопротивления"]
[null,"Re - Критерий Рейнольдса"]
[null,"k - абсолютная шероховатость (высота выступов шероховатости)",null,null,null,"Δ=k/d"]
[null,"Δ=k/d - относительная шероховатость"]
[null,"d-внутренний диаметр трубы"]