{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Фасад","Справка"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Фасад","index":0,"n_rows":62,"n_cols":34,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,4,27,5],[28,4,28,5],[21,4,21,5],[14,24,15,33],[15,4,15,5],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[21,6,21,7],[22,4,22,5],[8,24,8,33],[18,25,19,27],[18,28,19,30],[18,31,19,33],[16,25,17,33],[215,22,275,22],[64,22,87,22],[88,22,105,22],[106,22,136,22],[137,22,150,22],[151,22,163,22],[164,22,182,22],[31,6,31,7],[183,22,214,22],[24,18,24,21],[25,18,25,21],[27,19,27,20],[28,19,28,20],[31,19,31,20],[41,19,41,20],[23,4,23,5],[25,1,25,9],[24,4,24,5],[36,19,36,20],[21,18,22,18],[21,19,22,19],[21,20,22,20],[26,1,27,3],[33,19,33,20],[34,19,34,20],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,1,9,14],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[14,4,14,5],[9,20,10,20],[9,19,10,19],[9,18,10,18],[16,4,16,5],[8,18,8,21],[9,21,10,21],[11,18,13,18],[14,18,15,18],[17,19,18,19],[19,19,20,19],[16,18,20,18],[17,20,18,20],[17,21,18,21],[19,20,20,20],[19,21,20,21],[44,18,44,21],[42,19,42,20],[43,19,43,20],[21,21,22,21],[37,19,37,20],[26,18,26,21],[29,19,29,20],[30,18,30,21],[38,19,38,20],[32,19,32,20],[35,19,35,20],[40,18,40,21],[39,18,39,21],[61,19,61,20],[47,18,48,18],[49,18,50,18],[47,19,48,20],[49,19,50,20],[47,21,48,21],[49,21,50,21],[58,19,58,20],[53,18,54,20],[55,19,55,20],[45,18,46,18],[45,19,46,20],[45,21,46,21],[52,19,52,20],[59,21,60,21],[59,19,59,20],[60,19,60,20],[21,24,21,33],[27,24,27,33],[56,19,56,20],[57,19,57,20],[55,21,56,21],[57,21,58,21],[51,18,51,21],[9,25,9,33],[10,25,10,33],[11,25,11,33],[12,25,12,33],[13,25,13,33],[35,24,36,24],[16,24,20,24]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Общество с ограниченной ответственностью",null,null,"тел./факс: +7(391) 274-90-30,"]
[null,"«Литейно-Прессовый Завод «Сегал»",null,null,"274-90-70, 274-90-40"]
[null,"улица Пограничников, д. 42, стр. 15",null,null,"ИНН: 2458008580"]
[null,"г. Красноярск, Российская Федерация, 660111",null,null,"КПП: 246750001"]
[null,"www.sial-group.ru; e-mail: segal@sial-group.ru",null,null,"ОГРН: 1022402467890"]
[]
[]
["РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПО ГОСТ Р 54858-2011"]
["ФАСАДНЫХ СИСТЕМ СИАЛ КП50, КП50К, КП50КП, КП50КС",{"$nulls":17},"Справочные данные о сопротивлении теплопередаче систем",{"$nulls":5},"Значения линейного коэфициента теплопередачи ψост для листового стекла"]
[{"$nulls":18},"Система","Термовставка","Номинальная толщина стеклопакета, мм","Показатель R, (м²*°С/Вт)",null,null,"Толщина стекла, мм","Значение линейного коэфициента теплопередачи ψост"]
[null,"Исходные данные для расчета:",{"$nulls":22},4,0.034499999999999996]
[{"$nulls":18},"КП50","Т50-01",24,0.734,null,null,6,0.04025]
[null,"Высота конструкции, Н (мм):",null,null,5000,{"$nulls":14},"Т50-09",42,0.81,null,null,8,0.04715]
[null,"Ширина конструкции, А (мм):",null,null,5000,{"$nulls":14},"Т50-02",32,0.898,null,null,10,0.054049999999999994]
[null,"Колличество вертикальных стоек, шт.",null,null,5,{"$nulls":13},"КП50К","Т50-02",32,0.745,null,null,"Значения линейного коэфициента теплопередачи ψост для однокамерных и двукамерных стеклопакетов"]
[null,"Общее колличество ригелей, шт.",null,null,20,{"$nulls":14},"Т50-10",44,1.33]
[null,"Общая площадь конструкции, Ак (м²):",null,null,25,{"$nulls":13},"КП50КП","Т50-03",32,0.65,null,null,"Ширина дистанционных рамок","Значения линейного коэффициента теплопередачи ψост при различной степени заглубления дистанционной рамки относительно грани штапика f"]
[null,"Площадь не прозрачной части, Ап (м²):",null,null,2.438,{"$nulls":14},"Т50-03 + вилатерм Ø9 мм",32,0.84]
[null,"Площадь светопрозрачной части, Ас (м²):",null,null,22.562,{"$nulls":20},"Дистанционные рамки из алюминиевых сплавов",null,null,"Дистанционные рамки из нержавеющей стали",null,null,"Дистанционные рамки из ПВХ, Termix, TPS и т. п."]
[null,"Коэфициент остекления:",null,"k = Ас/Ак =",0.902,{"$nulls":14},"Т50-03 + вилатерм Ø18 мм",32,0.98]
[{"$nulls":25},"f=0","f=5","f=10","f=0","f=5","f=10","f=0","f=5","f=10"]
[null,"Сопротивление теплопередаче ",{"$nulls":16},"КП50КС","Вилатерм 20х15 мм",32,0.36,null,null,"Однокамерные стеклопакеты"]
[null,"алюминиевых профилей, Rпр (м²*°С/Вт):",null,null,1.33,{"$nulls":19},6,0.034499999999999996,0.034499999999999996,0.023,0.034499999999999996,0.034499999999999996,0.034499999999999996,0.0115,0.0115,0.0115]
[null,"Сопротивление теплопередаче ",{"$nulls":22},10,0.046,0.034499999999999996,0.034499999999999996,0.046,0.034499999999999996,0.034499999999999996,0.0115,0.023,0.023]
[null,"стеклопакета, Rст (м²*°С/Вт):",null,null,1.43,{"$nulls":13},"Теплофизические свойства стеклопакетов",{"$nulls":5},14,0.057499999999999996,0.046,0.034499999999999996,0.057499999999999996,0.046,0.034499999999999996,0.023,0.034499999999999996,0.034499999999999996]
[{"$nulls":18},"Однокамерные стеклопакеты",{"$nulls":5},18,0.06899999999999999,0.057499999999999996,0.046,0.06899999999999999,0.057499999999999996,0.046,0.034499999999999996,0.034499999999999996,0.034499999999999996]
[null,"Линейный коэффициент краевой зоны ψ, (Вт/(м*°С))",{"$nulls":16},"По ГОСТ 24866-99 \"Стеклопакеты клееные общего назначения\"",{"$nulls":5},22,0.0805,0.06899999999999999,0.057499999999999996,0.0805,0.06899999999999999,0.057499999999999996,0.046,0.046,0.046]
[{"$nulls":4},0.069,{"$nulls":13},"Толщина, мм","Формула стеклопакета",null,"Rст (м²*°С/Вт)",null,null,"Двухкамерные стеклопакеты"]
[null,"Длина краевой зоны l, (м)",null,null,76,{"$nulls":13},24,"4М1-Ar16-K4",null,0.59,null,null,6,0.057499999999999996,0.046,0.034499999999999996,0.057499999999999996,0.057499999999999996,0.046,0.034499999999999996,0.034499999999999996,0.023]
[{"$nulls":18},24,"4М1-Ar16-И4",null,0.66,null,null,10,0.06899999999999999,0.06899999999999999,0.057499999999999996,0.057499999999999996,0.057499999999999996,0.057499999999999996,0.046,0.034499999999999996,0.034499999999999996]
[null,"Расчет выполняется по следующей формуле:",null,null,null,"Rк = Ак / (Аст/Rст + Апр/Rпр + ψ*l)",{"$nulls":12},"По материалам компании \"AGC\"",{"$nulls":5},14,0.0805,0.06899999999999999,0.06899999999999999,0.06899999999999999,0.057499999999999996,0.057499999999999996,0.046,0.046,0.034499999999999996]
["                                 ","Сопротивление теплопередаче конструкции, Rк:",{"$nulls":4},1.094,{"$nulls":11},24,"4(Planibel clear)-16 воздух-4(Planibel clear)",null,0.36,null,null,18,0.0805,0.0805,0.06899999999999999,0.06899999999999999,0.0805,0.0805,0.046,0.046,0.034499999999999996]
[{"$nulls":18},26,"6(Planibel coloured)-16 воздух-4(Planibel clear)",null,0.36,null,null,22,0.092,0.092,0.0805,0.0805,0.0805,0.0805,0.046,0.046,0.046]
[{"$nulls":18},24,"4(Planibel clear)-16Ar90%-4(Planibel G)",null,0.67]
[{"$nulls":18},24,"4(Planibel clear)-16Ar90%-4(Planibel A)",null,0.714]
[{"$nulls":18},24,"4(Planibel clear)-16Ar90%-4(Planibel TopN+)",null,0.9,null,null,"Показатель R, (м²*°С/Вт)"]
[{"$nulls":18},"24-26","4-6(Planibel EnergyN)-16Ar90%-4(Planibel clear)",null,0.9]
[{"$nulls":18},24,"4(Planibel clear)-16Ar90%-4(Planibel Top1.0)",null,1,null,null,0.36]
[{"$nulls":18},"24-26","4-6(Planibel EnergyNT)-16Ar90%-4(Planibel clear)",null,1,null,null,0.65]
[{"$nulls":18},"Двухкамерные стеклопакеты",{"$nulls":5},0.734]
[{"$nulls":18},"По ГОСТ 24866-99 \"Стеклопакеты клееные общего назначения\"",{"$nulls":5},0.745]
[{"$nulls":18},"Толщина, мм","Формула стеклопакета",null,"Rст (м²*°С/Вт)",null,null,0.81]
[{"$nulls":18},32,"4М1-Ar10-4М1-Ar10-И4",null,0.71,null,null,0.84]
[{"$nulls":18},44,"4М1-Ar16-4М1-Ar16-И4",null,0.8,null,null,0.898]
[{"$nulls":18},"По материалам компании \"AGC\"",{"$nulls":5},0.98]
[{"$nulls":18},48,"8(Stopray Neo)-14Ar-6(Planibel clear)-14Ar-6(Planibel Top N+)",null,1.31,null,null,1.11]
[{"$nulls":24},1.33]
[{"$nulls":18},48,"8(Stopray Vision)-14Ar-6(Planibel clear)-14Ar-6(Planibel Top N+)",null,1.33]
[]
[{"$nulls":18},48,"8(Stopray Energy N)-14Ar-6(Planibel clear)-14Ar-6(Planibel Top N+)",null,1.33]
[]
[{"$nulls":18},"Двухкамерные стеклопакеты"]
[{"$nulls":18},"Толщина, мм","Формула стеклопакета",null,"Rст (м²*°С/Вт)"]
[{"$nulls":18},"По материалам компании \"AGC\"",null,null,"Заполнение камер"]
[{"$nulls":21},"Аргон     /    Криптон"]
[{"$nulls":18},36,"4(Pl Tri)-12-4(Pl clearvision)-12-4(Pl Tri)",null,"1,25        /       1,43"]
[{"$nulls":18},42,"6(Pl Tri)-12-4(Pl clearvision)-12-6(Pl Tri)"]
[{"$nulls":18},40,"4(Pl Tri)-14-4(Pl clearvision)-14-4(Pl Tri)",null,"1,43       /       1,67"]
[{"$nulls":18},44,"6(Pl Tri)-14-4(Pl clearvision)-14-6(Pl Tri)"]
[{"$nulls":18},44,"4(Pl Tri)-16-4(Pl clearvision)-16-4(Pl Tri)",null,"1,43       /       1,67"]
[{"$nulls":18},48,"6(Pl Tri)-16-4(Pl clearvision)-16-6(Pl Tri)"]
[{"$nulls":18},40,"4(Pl TopN+)-14-4(Pl clear)-14-4(Pl TopN+)",null,1.67]

{"sheet":"Справка","index":1,"n_rows":54,"n_cols":17,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,4],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[3,1,5,1],[6,1,7,1],[8,1,12,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,1,22,4],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,1,31,4],[32,1,32,4],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,1,36,4],[37,1,38,1],[37,2,38,3],[37,4,38,4],[39,1,40,1],[39,2,40,3],[39,4,40,4],[41,1,42,1],[41,2,42,3],[41,4,42,4],[43,1,43,4],[44,2,44,3],[45,1,46,3],[51,2,51,3],[51,4,52,4],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[47,2,47,3],[47,4,48,4],[48,2,48,3],[49,2,49,3],[49,4,50,4],[50,2,50,3],[0,7,0,16],[10,8,11,10],[10,11,11,13],[10,14,11,16],[8,8,9,16],[8,7,12,7],[13,7,13,16],[19,7,19,16],[1,8,1,16],[2,8,2,16],[3,8,3,16],[4,8,4,16],[5,8,5,16],[6,7,7,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Справочные данные о сопротивлении теплопередаче систем",{"$nulls":5},"Значения линейного коэфициента теплопередачи ψост для листового стекла"]
[null,"Система","Термовставка","Номинальная толщина стеклопакета, мм","Показатель R, (м²*°С/Вт)",null,null,"Толщина стекла, мм","Значение линейного коэфициента теплопередачи ψост"]
[{"$nulls":7},4,0.034499999999999996]
[null,"КП50","Т50-01",24,0.734,null,null,6,0.04025]
[null,null,"Т50-09",42,0.81,null,null,8,0.04715]
[null,null,"Т50-09+КПУ 214",42,0.84,null,null,10,0.054049999999999994]
[null,"КП50К","Т50-02",32,0.745,null,null,"Значения линейного коэфициента теплопередачи ψост для однокамерных и двукамерных стеклопакетов"]
[null,null,"Т50-10",44,1.33]
[null,"КП50КП","Т50-03",32,0.65,null,null,"Ширина дистанционных рамок","Значения линейного коэффициента теплопередачи ψост при различной степени заглубления дистанционной рамки относительно грани штапика f"]
[null,null,"Т50-03 + вилатерм Ø9 мм",32,0.84]
[{"$nulls":8},"Дистанционные рамки из алюминиевых сплавов",null,null,"Дистанционные рамки из нержавеющей стали",null,null,"Дистанционные рамки из ПВХ, Termix, TPS и т. п."]
[null,null,"Т50-03 + вилатерм Ø18 мм",32,0.98]
[{"$nulls":8},"f=0","f=5","f=10","f=0","f=5","f=10","f=0","f=5","f=10"]
[null,"КП50КС","Вилатерм 20х15 мм",32,0.36,null,null,"Однокамерные стеклопакеты"]
[{"$nulls":7},6,0.034499999999999996,0.034499999999999996,0.023,0.034499999999999996,0.034499999999999996,0.034499999999999996,0.0115,0.0115,0.0115]
[{"$nulls":7},10,0.046,0.034499999999999996,0.034499999999999996,0.046,0.034499999999999996,0.034499999999999996,0.0115,0.023,0.023]
[null,"Теплофизические свойства стеклопакетов",{"$nulls":5},14,0.057499999999999996,0.046,0.034499999999999996,0.057499999999999996,0.046,0.034499999999999996,0.023,0.034499999999999996,0.034499999999999996]
[null,"Однокамерные стеклопакеты",{"$nulls":5},18,0.06899999999999999,0.057499999999999996,0.046,0.06899999999999999,0.057499999999999996,0.046,0.034499999999999996,0.034499999999999996,0.034499999999999996]
[null,"По ГОСТ 24866-99 \"Стеклопакеты клееные общего назначения\"",{"$nulls":5},22,0.0805,0.06899999999999999,0.057499999999999996,0.0805,0.06899999999999999,0.057499999999999996,0.046,0.046,0.046]
[null,"Толщина, мм","Формула стеклопакета",null,"Rст (м²*°С/Вт)",null,null,"Двухкамерные стеклопакеты"]
[null,24,"4М1-Ar16-K4",null,0.59,null,null,6,0.057499999999999996,0.046,0.034499999999999996,0.057499999999999996,0.057499999999999996,0.046,0.034499999999999996,0.034499999999999996,0.023]
[null,24,"4М1-Ar16-И4",null,0.66,null,null,10,0.06899999999999999,0.06899999999999999,0.057499999999999996,0.057499999999999996,0.057499999999999996,0.057499999999999996,0.046,0.034499999999999996,0.034499999999999996]
[null,"По материалам компании \"AGC\"",{"$nulls":5},14,0.0805,0.06899999999999999,0.06899999999999999,0.06899999999999999,0.057499999999999996,0.057499999999999996,0.046,0.046,0.034499999999999996]
[null,24,"4(Planibel clear)-16 воздух-4(Planibel clear)",null,0.36,null,null,18,0.0805,0.0805,0.06899999999999999,0.06899999999999999,0.0805,0.0805,0.046,0.046,0.034499999999999996]
[null,26,"6(Planibel coloured)-16 воздух-4(Planibel clear)",null,0.36,null,null,22,0.092,0.092,0.0805,0.0805,0.0805,0.0805,0.046,0.046,0.046]
[null,24,"4(Planibel clear)-16Ar90%-4(Planibel G)",null,0.67]
[null,24,"4(Planibel clear)-16Ar90%-4(Planibel A)",null,0.714]
[null,24,"4(Planibel clear)-16Ar90%-4(Planibel TopN+)",null,0.9]
[null,"24-26","4-6(Planibel EnergyN)-16Ar90%-4(Planibel clear)",null,0.9]
[null,24,"4(Planibel clear)-16Ar90%-4(Planibel Top1.0)",null,1]
[null,"24-26","4-6(Planibel EnergyNT)-16Ar90%-4(Planibel clear)",null,1]
[null,"Двухкамерные стеклопакеты"]
[null,"По ГОСТ 24866-99 \"Стеклопакеты клееные общего назначения\""]
[null,"Толщина, мм","Формула стеклопакета",null,"Rст (м²*°С/Вт)"]
[null,32,"4М1-Ar10-4М1-Ar10-И4",null,0.71]
[null,44,"4М1-Ar16-4М1-Ar16-И4",null,0.8]
[null,"По материалам компании \"AGC\""]
[null,48,"8(Stopray Neo)-14Ar-6(Planibel clear)-14Ar-6(Planibel Top N+)",null,1.31]
[]
[null,48,"8(Stopray Vision)-14Ar-6(Planibel clear)-14Ar-6(Planibel Top N+)",null,1.33]
[]
[null,48,"8(Stopray Energy N)-14Ar-6(Planibel clear)-14Ar-6(Planibel Top N+)",null,1.33]
[]
[null,"Двухкамерные стеклопакеты"]
[null,"Толщина, мм","Формула стеклопакета",null,"Rст (м²*°С/Вт)"]
[null,"По материалам компании \"AGC\"",null,null,"Заполнение камер"]
[{"$nulls":4},"Аргон     /    Криптон"]
[null,36,"4(Pl Tri)-12-4(Pl clearvision)-12-4(Pl Tri)",null,"1,25        /       1,43"]
[null,42,"6(Pl Tri)-12-4(Pl clearvision)-12-6(Pl Tri)"]
[null,40,"4(Pl Tri)-14-4(Pl clearvision)-14-4(Pl Tri)",null,"1,43       /       1,67"]
[null,44,"6(Pl Tri)-14-4(Pl clearvision)-14-6(Pl Tri)"]
[null,44,"4(Pl Tri)-16-4(Pl clearvision)-16-4(Pl Tri)",null,"1,43       /       1,67"]
[null,48,"6(Pl Tri)-16-4(Pl clearvision)-16-6(Pl Tri)"]
[null,40,"4(Pl TopN+)-14-4(Pl clear)-14-4(Pl TopN+)",null,1.67]