{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Биметалические","Алюминиевые","Стальные","Комплектующие"],"not_rendered":{"charts":0,"images":58,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Биметалические","index":0,"n_rows":98,"n_cols":10,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,9,8,9],[45,9,46,9],[47,9,48,9],[39,9,40,9],[24,9,25,9],[45,0,46,6],[47,0,48,6],[45,8,46,8],[47,8,48,8],[39,0,40,0],[9,0,15,0],[24,6,25,6],[24,7,25,7],[9,3,15,3],[16,1,22,1],[9,1,15,1],[16,2,22,2],[9,2,15,2],[39,7,40,7],[24,8,25,8],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,24,4],[24,5,25,5],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,2,7,4],[16,0,22,0],[16,3,22,3],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[39,8,40,8],[39,1,40,1],[39,6,40,6],[39,2,39,4],[39,5,40,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ"]
[null,null,"      РАДИАТОРЫ"]
[]
[null,null,null,"SIRA RS BIMETAL"]
[]
[]
[]
["Тип","Межосевое расстояние","Габаритные размеры, мм",null,null,"Кол-во секций","Мощность Вт ΔT 70°C","Масса кг ","Цена, €","Цена для Вас, €"]
[null,null,"Высота","Глубина ","Длина"]
["RS 300","300мм",372,"87-95",320,4,568,4.6,70,51.099999999999994]
[{"$nulls":4},480,6,852,7.2,105,76.65]
[{"$nulls":4},640,8,1136,9.6,140,102.19999999999999]
[{"$nulls":4},800,10,1420,12,175,127.75]
[{"$nulls":4},960,12,1704,14.4,210,153.3]
[{"$nulls":4},1120,14,1988,16.8,245,178.85]
[{"$nulls":4},1280,16,2272,19.2,280,204.39999999999998]
["RS 500","500мм",572,"87-95",320,4,796,7.6,74,54.02]
[{"$nulls":4},480,6,1194,11.4,111,81.03]
[{"$nulls":4},640,8,1592,15.2,148,108.04]
[{"$nulls":4},800,10,1990,19,185,135.05]
[{"$nulls":4},960,12,2388,22.8,222,162.06]
[{"$nulls":4},1120,14,2786,26.6,259,189.07]
[{"$nulls":4},1280,16,3184,30.4,296,216.08]
["Цены за секцию:"]
["Тип","Межосевое расстояние","Габаритные размеры, мм",null,null,"Кол-во секций","Мощность Вт ΔT 70°C","Масса кг ","Цена, €","Цена для Вас, €"]
[null,null,"Высота","Глубина ","Длина"]
["RS 300","300мм",372,"87-95",80,1,142,1.2,17.5,12.774999999999999]
["RS 500","500мм",572,"87-95",80,1,199,1.9,18.5,13.505]
["RS 600","600мм",672,"87-95",80,1,229,2.18,20.2,14.746000000000002]
["RS 800","800мм",872,"87-95",80,1,280,2.61,24.5,17.885]
[]
[]
[]
[]
[null,"       General Radiator BIMETAL "]
[null,"            BILUX, BILUX plus"]
[]
[]
["Цены за секцию:"]
["Тип","Межосевое расстояние мм","Габаритные размеры, мм",null,null,"Кол-во секций","Мощность Вт ΔT 70°C","Масса кг ","Цена, $","Цена для Вас, $"]
[null,null,"Высота","Глубина ","Длина"]
["BILUX",300,370,"75-87",71,1,145,1.17,13.5,10.8]
["BILUX",500,570,"75-87",71,1,195,1.85,14.9,11.92]
["BILUX plus",300,370,"75-87",71,1,140,1.4,15.5,11.625]
["BILUX plus",500,570,"75-87",71,1,185,2.1,17,12.75]
["Универсальный комплект d-46 1/2\" для подсоединения биметаллического радиатора BILUX",{"$nulls":7},12.95,6.475]
[]
["Универсальный комплект d-46 3/4\" для подсоединения биметаллического радиатора BILUX",{"$nulls":7},14.29,7.145]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"                                117312 г. Москва, ул. Вавилова, вл. 9а, стр. 23; тел./факс. (495) 740-16-11"]
{"$rows_empty":44}
[{"$nulls":4},"    E-mail:  ppc@ppcltd.ru, ppk@ppcltd.ru; www.ppcltd.ru "]

{"sheet":"Алюминиевые","index":1,"n_rows":54,"n_cols":10,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,9,7,9],[37,9,38,9],[37,6,38,6],[37,7,38,7],[37,8,38,8],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[8,3,14,3],[37,2,37,4],[22,0,28,0],[15,0,21,0],[8,0,14,0],[15,3,21,3],[37,5,38,5],[8,2,14,2],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[22,1,28,1],[15,1,21,1],[8,1,14,1],[22,2,28,2],[15,2,21,2],[22,3,28,3],[6,2,6,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,0,7,0],[6,1,7,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"АЛЮМИНИЕВЫЕ"]
[null,null,null,"   РАДИАТОРЫ"]
[]
[null,null," ROVALL (SIRA GROUP)."]
[null,null,"   МОДЕЛЬ ALUX"]
[]
["Тип","Межосевое расстояние мм","Габаритные размеры, мм",null,null,"Кол-во секций","Мощность Вт ΔT 70°C","Масса кг ","Цена, €","Цена для Вас, €"]
[null,null,"Высота","Глубина ","Длина"]
["ALUX 200",200,245,100,320,4,368,3.32,48,29.759999999999998]
[{"$nulls":4},480,6,552,4.98,72,44.64]
[{"$nulls":4},640,8,736,6.64,96,59.519999999999996]
[{"$nulls":4},800,10,920,8.3,120,74.4]
[{"$nulls":4},960,12,1104,9.96,144,89.28]
[{"$nulls":4},1120,14,1288,11.62,168,104.16]
[{"$nulls":4},1280,16,1472,13.28,192,119.03999999999999]
["ALUX 350",350,395,100,320,4,552,4.28,48.8,30.255999999999997]
[{"$nulls":4},480,6,828,6.42,73.2,45.384]
[{"$nulls":4},640,8,1104,8.56,97.6,60.51199999999999]
[{"$nulls":4},800,10,1380,10.7,122,75.64]
[{"$nulls":4},960,12,1656,12.84,146.4,90.768]
[{"$nulls":4},1120,14,1932,14.98,170.8,105.896]
[{"$nulls":4},1280,16,2208,17.12,195.2,121.02399999999999]
["ALUX 500",500,545,100,320,4,716,5.24,51.2,31.744]
[{"$nulls":4},480,6,1074,7.86,76.8,47.616]
[{"$nulls":4},640,8,1432,10.48,102.4,63.488]
[{"$nulls":4},800,10,1790,13.1,128,79.36]
[{"$nulls":4},960,12,2148,15.72,153.6,95.232]
[{"$nulls":4},1120,14,2506,18.34,179.2,111.104]
[{"$nulls":4},1280,16,2864,20.96,204.8,126.976]
[]
[]
[]
[null,null,"INDUSTRIE PASOTTI S.p.A."]
[]
[null,null,"   МОДЕЛЬ Elegance "]
[]
[]
["Тип","Межосевое расстояние мм","Габаритные размеры, мм",null,null,"Кол-во секций","Мощность Вт ΔT 70°C","Масса кг ","Цена, €","Цена для Вас, €"]
[null,null,"Высота","Глубина ","Длина"]
["EL.300",300,377,85,80,1,127,0.98,13.75,8.1125]
["EL.400",400,477,85,80,1,158,1.2,14.3,8.437000000000001]
["EL.500",500,577,85,80,1,190,1.4,14.85,8.7615]
["EL.600",600,677,85,80,1,218,1.6,17.05,10.0595]
["EL.700",700,777,85,80,1,245,1.8,17.05,10.0595]
["EL.800",800,877,85,80,1,271,2,17.05,10.0595]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":4},"                          117312 г. Москва, ул. Вавилова, вл. 9а, стр. 23; тел./факс. (495) 740-16-11"]
[{"$nulls":4},"E-mail:  ppc@ppcltd.ru, ppk@ppcltd.ru; www.ppcltd.ru "]

{"sheet":"Стальные","index":2,"n_rows":180,"n_cols":10,"rows_kept":180,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,8,7,9],[59,8,59,9],[96,8,96,9],[118,8,118,9],[96,3,97,3],[96,1,96,2],[96,0,97,0],[98,1,103,1],[118,4,119,4],[118,5,119,5],[118,6,118,7],[96,6,96,7],[96,5,97,5],[96,4,97,4],[144,1,156,1],[157,1,167,1],[168,1,174,1],[118,3,119,3],[133,1,143,1],[120,1,132,1],[104,1,112,1],[120,0,123,0],[118,0,119,0],[118,1,118,2],[7,0,8,0],[7,3,8,3],[9,0,50,0],[83,1,94,1],[61,0,94,0],[27,1,39,1],[40,1,50,1],[59,0,60,0],[59,1,59,2],[71,1,82,1],[59,4,60,4],[59,5,60,5],[59,6,59,7],[61,1,70,1],[59,3,60,3],[7,6,7,7],[9,1,16,1],[17,1,26,1],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,1,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"    СТАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ"]
[null,null,"      ПАНЕЛЬНОГО ТИПА"]
[]
[]
[]
["Узнать цену на другие размеры Вы сможете у наших менеджеров. "]
["ТИП","Размер, мм",null,"Мощность, Вт по EN442","Масса, кг","Емкость, л","Цена, €",null,"Цена для Вас, €"]
[null,"Высота","Длина",null,null,null,"боковая подводка","нижняя подводка","боковая подводка","нижняя подводка"]
["11            (1-панель,     1-решетка)",300,600,410,5.73,1.08,48,78.5,24,39.25]
[null,null,700,478,6.63,1.25,53.5,84,26.75,42]
[null,null,800,546,7.53,1.44,58.5,89.5,29.25,44.75]
[null,null,900,615,8.41,1.6,64,94.5,32,47.25]
[null,null,1000,683,9.32,1.8,69,100,34.5,50]
[null,null,1100,780,10.09,1.8,74.5,105,37.25,52.5]
[null,null,1200,820,11.1,2.16,79.5,111.5,39.75,55.75]
[null,null,1400,956,12.89,2.52,89.5,122,44.75,61]
[null,400,400,347,5.06,0.9,40.5,71.5,20.25,35.75]
[null,null,500,434,6.41,1.12,46,76.5,23,38.25]
[null,null,600,520,7.65,1.35,52,83,26,41.5]
[null,null,700,607,8.9,1.57,58.5,88,29.25,44]
[null,null,800,694,10.15,1.3,64,93.5,32,46.75]
[null,null,900,780,11.38,2.02,70,99,35,49.5]
[null,null,1000,867,12.63,2.25,75.5,105,37.75,52.5]
[null,null,1100,980,14.4,2.25,81,110.5,40.5,55.25]
[null,null,1200,1040,15.11,2.7,87,116,43.5,58]
[null,null,1400,1214,17.59,3.15,99,127.5,49.5,63.75]
[null,500,400,419,6.41,1.08,46,77.5,23,38.75]
[null,null,500,524,7.97,1.35,53.5,84,26.75,42]
[null,null,600,629,9.54,1.62,59.5,90.5,29.75,45.25]
[null,null,700,734,11.11,1.89,66,96.5,33,48.25]
[null,null,800,838,12.67,2.16,72.5,103,36.25,51.5]
[null,null,900,943,14.24,2.43,78.5,108.5,39.25,54.25]
[null,null,1000,1048,15.81,2.7,85,116,42.5,58]
[null,null,1100,1190,17.9,2.7,91.5,121,45.75,60.5]
[null,null,1200,1258,18.94,3.24,98,127.5,49,63.75]
[null,null,1400,1467,22.07,3.78,111.5,140,55.75,70]
[null,null,1600,1677,25.2,4.32,124.5,153,62.25,76.5]
[null,null,1800,1886,28.33,4.86,138,165.5,69,82.75]
[null,null,2000,2096,31.46,5.4,151,178.5,75.5,89.25]
[null,600,400,490,7.65,1.26,50,81,25,40.5]
[null,null,500,613,9.54,1.57,57.5,88,28.75,44]
[null,null,600,735,11.43,1.89,64,94.5,32,47.25]
[null,null,700,858,13.31,2.2,71.5,101,35.75,50.5]
[null,null,800,980,15.2,2.52,78.5,108.5,39.25,54.25]
[null,null,900,1103,17.09,2.83,85,114.5,42.5,57.25]
[null,null,1000,1225,18.99,3.15,92.5,122,46.25,61]
[null,null,1100,1380,21.4,3.15,100,128.5,50,64.25]
[null,null,1200,1470,22.73,3.78,106.5,135,53.25,67.5]
[null,null,1400,1715,26.54,4.41,120,148.5,60,74.25]
[null,null,1600,1960,30.32,5.04,134,162.5,67,81.25]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"                                 117312 г. Москва, ул. Вавилова, вл. 9а, стр. 23; тел./факс. (495) 740-16-11"]
[{"$nulls":4},"      E-mail:  ppc@ppcltd.ru, ppk@ppcltd.ru; www.ppcltd.ru ",{"$nulls":4},3]
["ТИП","Размер, мм",null,"Мощность, Вт по EN442","Масса, кг","Емкость, л","Цена, €",null,"Цена для Вас, €"]
[null,"Высота","Длина",null,null,null,"боковая подводка","нижняя подводка","боковая подводка","нижняя подводка"]
["12             (2-панели,        1 решетка)",300,600,"541 / 610",9.14,2.16,73.5,102,36.75,51]
[null,null,700,"631 / 711",10.52,2.52,82,110.5,41,55.25]
[null,null,800,"721 / 813",11.89,2.88,89.5,118,44.75,59]
[null,null,900,"811 / 914",13.27,3.24,98,126.5,49,63.25]
[null,null,1000,"901 / 1016",14.64,3.6,106.5,134,53.25,67]
[null,null,1100,"1023 / 1117",16.2,3.6,114.5,142.5,57.25,71.25]
[null,null,1200,"1081 / 1219",17.39,4.32,122,149.5,61,74.75]
[null,null,1400,"1261 / 1422",19.9,5.04,138,165.5,69,82.75]
[null,null,1600,"1442 / 1626",22.58,5.76,154,181.5,77,90.75]
[null,null,1800,"1622 / 1829",25.21,6.48,171,197.5,85.5,98.75]
[null,500,400,"534 / 602",10.5,2.16,67,96.5,33.5,48.25]
[null,null,500,"667 / 752",12.9,2.7,76.5,106.5,38.25,53.25]
[null,null,600,"800 / 902",15.3,3.24,87,116,43.5,58]
[null,null,700,"934 / 1053",17.7,3.78,96.5,125.5,48.25,62.75]
[null,null,800,"1067 / 1203",20.1,4.32,106.5,135,53.25,67.5]
[null,null,900,"1201 / 1354",22.5,4.86,116,143.5,58,71.75]
[null,null,1000,"1334 / 1504",24.9,5.4,126.5,153,63.25,76.5]
[null,null,1100,"1580 / 1606",26.7,5.4,132.5,160.5,66.25,80.25]
[null,null,1200,"1601 / 1805",29.7,6.48,145.5,172,72.75,86]
[null,null,1400,"1868 / 2106",34.5,7.56,165.5,190,82.75,95]
[null,null,1600,"2134/ 2406",39.3,8.64,185.5,209,92.75,104.5]
[null,null,1800,"2401 / 2707",44.1,9.72,205,228,102.5,114]
[null,600,400,"618 / 697",12.43,2.52,72.5,102,36.25,51]
[null,null,500,"773 / 871",15.3,3.15,83,112.5,41.5,56.25]
[null,null,600,"927 / 1045",18.18,3.78,93.5,123,46.75,61.5]
[null,null,700,"1082 / 1220",21.06,4.41,104,132.5,52,66.25]
[null,null,800,"1236 / 1393",23.94,5.04,114.5,143.5,57.25,71.75]
[null,null,900,"1391 / 1568",26.82,5.67,125.5,153,62.75,76.5]
[null,null,1000,"1545 / 1742",29.7,6.3,136,163.5,68,81.75]
[null,null,1100,"1700 / 1916",31.9,6.3,147.5,172,73.75,86]
[null,null,1200,"1854 / 2090",35.46,7.56,158,183.5,79,91.75]
[null,null,1400,"2163 / 2439",41.22,8.82,179.5,205,89.75,102.5]
[null,null,1600,"2472/ 2787",46.98,10.08,200.5,225,100.25,112.5]
[null,null,1800,"2781 / 3135",52.74,11.34,222,246,111,123]
[]
["ТИП","Размер, мм",null,"Мощность, Вт по EN442","Масса, кг","Емкость, л","Цена, €",null,"Цена для Вас, €"]
[null,"Высота","Длина",null,null,null,"боковая подводка","нижняя подводка","боковая подводка","нижняя подводка"]
[33,300,600,1039,16.46,3.24,128.5,158,64.25,79]
["(3-панели, ",null,700,1212,18.97,3.78,139,169,69.5,84.5]
["3-решетки)",null,800,1386,21.48,4.32,149.5,180.5,74.75,90.25]
[null,null,900,1559,23.99,4.86,160.5,191,80.25,95.5]
[null,null,1000,1732,26.5,5.4,171,201.5,85.5,100.75]
[null,null,1100,1805,28.5,5.4,181.5,213.5,90.75,106.75]
[null,500,500,1308,22.47,4.05,131.5,159.5,65.75,79.75]
[null,null,600,1569,26.69,4.86,146.5,173,73.25,86.5]
[null,null,700,1831,30.9,5.67,160.5,187,80.25,93.5]
[null,null,800,2092,35.12,6.48,174,200.5,87,100.25]
[null,null,900,2354,39.33,7.29,189,213.5,94.5,106.75]
[null,null,1000,2615,43.55,8.1,202.5,227,101.25,113.5]
[null,null,1100,2876,47.3,8.1,217.5,241,108.75,120.5]
[null,null,1200,3138,51.98,9.72,231.5,253.5,115.75,126.75]
[null,null,1400,3661,60.41,11.34,260,281,130,140.5]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"                                   117312 г. Москва, ул. Вавилова, вл. 9а, стр. 23; тел./факс. (495) 740-16-11"]
[{"$nulls":4},"E-mail:  ppc@ppcltd.ru, ppk@ppcltd.ru; www.ppcltd.ru ",{"$nulls":4},4]
["ТИП","Размер, мм",null,"Мощность, Вт по EN442","Масса, кг","Емкость, л","Цена, €",null,"Цена для Вас, €"]
[null,"Высота","Длина",null,null,null,"боковая подводка","нижняя подводка","боковая подводка","нижняя подводка"]
["22              (2-панели,         2-решетки)",300,400,480,7.7,1.44,70,100,35,50]
[null,null,500,601,9.29,1.8,77.5,108.5,38.75,54.25]
[null,null,600,721,10.87,2.16,86,116,43,58]
[null,null,700,841,12.46,2.52,93.5,123,46.75,61.5]
[null,null,800,961,14.05,2.88,101,130.5,50.5,65.25]
[null,null,900,1081,15.63,3.24,109.5,138,54.75,69]
[null,null,1000,1201,17.22,3.6,117,145.5,58.5,72.75]
[null,null,1100,1321,19,3.6,125.5,154,62.75,77]
[null,null,1200,1441,20.39,4.32,132.5,161.5,66.25,80.75]
[null,null,1400,1681,23.56,5.04,148.5,176,74.25,88]
[null,null,1600,1922,26.73,5.76,163.5,192,81.75,96]
[null,null,1800,2162,29.9,6.48,179.5,207,89.75,103.5]
[null,null,2000,2402,34.54,7,195.5,222,97.75,111]
[null,400,400,605,9.2,1.8,79.5,106.5,39.75,53.25]
[null,null,500,757,12.15,2.25,88,116,44,58]
[null,null,600,908,14.32,2.7,96.5,125.5,48.25,62.75]
[null,null,700,1059,16.49,3.16,105,134,52.5,67]
[null,null,800,1210,18.66,3.6,112.5,143.5,56.25,71.75]
[null,null,900,1362,20.83,4.05,121,152,60.5,76]
[null,null,1000,1513,23,4.5,129.5,161.5,64.75,80.75]
[null,null,1100,1665,25.3,4.5,138,170,69,85]
[null,null,1200,1816,27.3,5.4,145.5,179.5,72.75,89.75]
[null,null,1400,2118,31.68,6.3,162.5,197.5,81.25,98.75]
[null,null,1600,2421,36.03,7.2,179.5,216.5,89.75,108.25]
[null,500,400,723,12,2.16,79.5,107.5,39.75,53.75]
[null,null,500,904,14.8,2.7,89.5,117,44.75,58.5]
[null,null,600,1085,17.6,3.24,99,126.5,49.5,63.25]
[null,null,700,1266,20.4,3.78,108.5,136,54.25,68]
[null,null,800,1446,23.2,4.32,118,145.5,59,72.75]
[null,null,900,1627,26,4.86,127.5,155,63.75,77.5]
[null,null,1000,1808,28.8,5.4,136,164.5,68,82.25]
[null,null,1100,1989,31.5,5.4,145.5,174,72.75,87]
[null,null,1200,2170,34.3,6.48,155,183.5,77.5,91.75]
[null,null,1400,2531,39.9,7.56,174,202.5,87,101.25]
[null,null,1600,2893,45.5,8.64,193,220.5,96.5,110.25]
[null,null,1800,3254,51.1,9.72,211,240,105.5,120]
[null,null,2000,3616,56.7,10.8,230.5,259,115.25,129.5]
[null,600,400,837,14.52,2.52,84,113.5,42,56.75]
[null,null,500,1047,17.89,3.15,95.5,123,47.75,61.5]
[null,null,600,1256,21.2,3.78,105,132.5,52.5,66.25]
[null,null,700,1465,24.54,4.41,121,143.5,60.5,71.75]
[null,null,800,1674,27.88,5.04,126.5,153,63.25,76.5]
[null,null,900,1884,31.22,5.67,138,163.5,69,81.75]
[null,null,1000,2093,34.56,6.3,148.5,174,74.25,87]
[null,null,1100,2302,37.8,6.3,159.5,183.5,79.75,91.75]
[null,null,1200,2512,41.24,7.56,170,194,85,97]
[null,null,1400,2930,47.92,8.82,191,214.5,95.5,107.25]
[null,null,1600,3349,54.6,10.08,212.5,234.5,106.25,117.25]
[null,900,400,1156,19.23,3.6,116,143.5,58,71.75]
[null,null,500,1445,26.44,4.5,131.5,159.5,65.75,79.75]
[null,null,600,1734,31.52,5.4,148.5,175,74.25,87.5]
[null,null,700,2023,36.63,6.3,165.5,191,82.75,95.5]
[null,null,800,2312,41.71,7.2,182.5,207,91.25,103.5]
[null,null,900,2601,46.82,8.1,199.5,223,99.75,111.5]
[null,null,1000,2890,51.9,9,215.5,238.5,107.75,119.25]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"                                  117312 г. Москва, ул. Вавилова, вл. 9а, стр. 23; тел./факс. (495) 740-16-11"]
[{"$nulls":4},"E-mail:  ppc@ppcltd.ru, ppk@ppcltd.ru; www.ppcltd.ru ",{"$nulls":4},5]

{"sheet":"Комплектующие","index":3,"n_rows":81,"n_cols":9,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,1,26,5],[29,7,30,7],[25,6,26,6],[23,6,24,6],[29,6,30,6],[9,1,9,5],[10,1,10,5],[11,1,11,5],[12,1,12,5],[13,1,13,5],[14,1,14,5],[15,1,15,5],[58,0,59,0],[29,0,30,3],[29,4,29,5],[25,0,26,0],[21,1,21,5],[22,1,22,5],[23,1,24,5],[60,0,61,0],[62,0,63,0],[57,0,57,4],[31,0,31,3],[9,8,9,9],[23,0,24,0],[23,7,24,7],[16,1,16,5],[17,1,17,5],[23,8,26,9],[25,7,26,7],[18,1,18,5],[19,1,19,5],[20,1,20,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Металлопластиковая труба CO.E.S (Италия) белая в бухтах"]
["размер мм","упак. М","цена €","цена для Вас",null,null,null,"Макс. раб. давление - 10 атм."]
["16х2",100,1.15,0.9199999999999999,null,null,null,"Макс. раб. температура - 95о С"]
["18x2",100,1.4,1.1199999999999999,null,null,null,"Толщина стенки:"]
["20х2",100,1.5,1.2,null,null,null,"2 мм (16х2, 18x2 и 20х2)"]
["26х3",50,2.57,2.056,null,null,null,"3 мм (26х3 и 32x3)"]
["32х3",25,4.88,3.904]
[]
["Комплектующие для General Radiator"]
["Артикул","Наименование",{"$nulls":4},"Цена, $","Цена для Вас","Вид"]
["GRBп46-1/2блс","Переходник d-46 1/2\" белый левый (под силикон)",{"$nulls":4},1.33,0.665]
["GRBп46-1/2бпс","Переходник d-46 1/2\" белый правый (под силикон)",{"$nulls":4},1.33,0.665]
["GRBп46-3/4блс","Переходник d-46 3/4\" белый левый (под силикон)",{"$nulls":4},1.33,0.665]
["GRBп46-3/4бпс","Переходник d-46 3/4\" белый правый (под силикон)",{"$nulls":4},1.33,0.665]
["GRBз46-1блс","Заглушка d-46 1\" белая левая (под силикон)",{"$nulls":4},1.33,0.665]
["GRBз46-1бпс","Заглушка d-46 1\" белая правая (под силикон)",{"$nulls":4},1.33,0.665]
["GCнкб","Кронштейн для напольного крепления радиатора - белый",{"$nulls":4},13.08,6.54]
["GСкаб","Кронштейн анкерный - белый",{"$nulls":4},0.87,0.435]
["GСкаб-СА","Кронштейн анкерный \"САБЛЯ\" - белый",{"$nulls":4},0.85,0.425]
["GCкнб","Кронштейн накладной - белый",{"$nulls":4},0.82,0.41]
["GCкв-1/2нпс","Клапан выпуска воздуха d-24 1/2\" никилированный правый (O-ring)",{"$nulls":4},0.56,0.28]
["GCкмн1-1/2-2","Ключ монтажный 1\"-1/2\"-1\" (нейлон)",{"$nulls":4},5.4,2.7]
["GRBпс","Прокладка GRB (силикон) 0,2",{"$nulls":4},0.2,0.1]
["GRBк46Б3/4","Универсальный комплект d-46 1/2\" для подсо- единения биметаллического радиатора BILUX",{"$nulls":4},12.95,6.475]
[]
["GRBк46Б1/3","Универсальный комплект d-46 3/4\" для подсо- единения биметаллического радиатора BILUX",{"$nulls":4},14.25,7.125]
[]
[]
["КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Sira RS"]
["Наименование",null,null,null,"Размеры ",null,"Цена  €","Цена для Вас €"]
[{"$nulls":4},"А","B"]
["Заглушка левая с прокладкой “O-Ring” ",null,null,null,"48 мм ","1\" левая",1.2,0.8999999999999999]
["Заглушка правая с прокладкой “O-Ring” ",null,null,null,"42 мм ","1\" правая ",1.2,0.8999999999999999]
["Переходник (левый 1/2\") с прокладкой “O-Ring” ",null,null,null,"1/2\" ","48 мм ",1.2,0.8999999999999999]
["Переходник (левый 3/4\") с прокладкой “O-Ring” ",null,null,null,"3/4\" ","48 мм",1.2,0.8999999999999999]
["Переходник (правый 1/2\") с прокладкой “O-Ring” ",null,null,null,"1/2\" ","42 мм",1.2,0.8999999999999999]
["Переходник (правый 3/4\") с прокладкой “O-Ring” ",null,null,null,"3/4\" ","42 мм",1.2,0.8999999999999999]
["1) Комплект крепления (кронштейн — 2 шт., пласт. Дюбель — 2 шт.)",{"$nulls":5},4.8,3.5999999999999996]
["2) Кронштейн для напольного крепления радиатора - белый",{"$nulls":5},13.08,6.54]
["3) Кронштейн анкерный \"САБЛЯ\" - белый",{"$nulls":5},0.85,0.425]
["4) Кронштейн накладной - белый",{"$nulls":5},0.82,0.41]
["5) Клапан выпуска воздуха d-24 1/2\" никилированный правый (O-ring)",{"$nulls":5},0.56,0.28]
["6) Ключ монтажный 1\"-1/2\"-1\" (нейлон)",{"$nulls":5},5.4,2.7]
["1)","        2)","         3)",null,null,"                4)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"         5)",null,"          6)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для Rovall Alux"]
["Наименование ",{"$nulls":4},"Размер"," Цена, €"," Цена для Вас","            4)"]
[1,"Заглушка левая с прокладкой ",null,null,null,"1” левая",0.88,0.66]
[null,"Заглушка правая с прокладкой ",null,null,null,"1” правая",0.88,0.66]
[2,"Переходник (левый 1/2”) с прокладкой ",null,null,null,"1/2”",0.88,0.66]
[null,"Переходник (левый 3/4”) с прокладкой",null,null,null,"3/4”",0.88,0.66,"            5)"]
[3,"Переходник (правый 1/2”) с прокладкой",null,null,null,"1/2”",0.88,0.66]
[null,"Переходник (правый 3/4”) с прокладкой",null,null,null,"3/4”",0.88,0.66]
[4,"Клапан Маевского, воздухоспускной",{"$nulls":4},1,0.75]
[5,"Ниппель межсекционный с прокладкой",{"$nulls":4},0.5,0.375]
[6,"Кронштейн для напольного крепления радиатора - белый",{"$nulls":4},13.08,6.54,"            6)"]
[7,"Кронштейн анкерный - белый",{"$nulls":4},0.87,0.435]
[8,"Кронштейн анкерный \"САБЛЯ\" - белый",{"$nulls":4},0.85,0.425]
[9,"Кронштейн накладной - белый",{"$nulls":4},0.82,0.41]
[10,"Ключ монтажный 1\"-1/2\"-1\" (нейлон)",{"$nulls":4},5.4,2.7]
["1)",null,"     2)",null,null,"         3)"]
{"$rows_empty":8}
["7)",null," 8)",null,null,"9)",null,"        10)"]