{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["1Tепло","2Пар","3Тепуст","4Пол","5Воздух","Tab"],"not_rendered":{"charts":11,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1Tепло","index":0,"n_rows":37,"n_cols":52,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Обьект:Проспект Ленина д.17",{"$nulls":5}," "]
["Подобьект: "]
[null,null," I . Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции "]
[null,"Вид здания                                ",null,"Вид ограж. конструкции",null,null,null,"Город",null,null,null,"Этап строителaствa",{"$nulls":18},"СНИП",null,null,"          Ro.тр(СНИП)="]
[null,"  Жил. Учил. Санат.",null," Наружная стена",null,null,null,"Тула   ",null,null,null,"I I этап(после 2000г)",{"$nulls":16},"               ГСОПсредно=",null,4500,null,null,"  Ro.тр- I эт.","  Ro.тр- II эт."]
[{"$nulls":28},"N  ред =",null,13,null,null,1.7,2.975]
[null,"Температура  внутреннего воздуха  tв=",null,18,"oC",null,null,"Температура наружного воздуха    tн=",{"$nulls":4},-27,"oC",{"$nulls":14},"N  колона =",null,1]
[null,"Влажность  внутреннего воздуха    jв  =",null,55,"%",null,null,"Сред.темп. отоплит. периода  tот.п.=",{"$nulls":4},-3,"oC",{"$nulls":9}," Тепловая инерция  D=",null,null,null,7.125854411662517]
[null,"Коэффициент теплоотд. внутр. пов.  aв=",null,8.7,"(таб.4*)",null,null,"Продолжит. отоп. периода zоп.=",{"$nulls":4},207,"сутки"]
[null,"Коэффициент теплоотд. наруж.пов.  aн=",null,23,"(таб.6*)",null,null,"Условия экспл. в зонах влажности  -",{"$nulls":4},"B"]
[null,"Коэффициент теплотехн. однород.  rод.=",null,0.95,"(таб.6а)"]
[null,"Коэффициент полож.наруж поверхн.  n=",null,1,"(таб.3*)",null,"  "]
[null,"Нормируемый  температур.перепад   Dtн=",null,4,"oC   (таб.2*)"]
[]
[null,"Слой N",null,"d(мм)","l","S","m","g",null,null,"t(oC)",{"$nulls":13},"Матер. N",null,"l(A)","l(B)","S(A)","S(B)","Dw"]
[1,"Кирпич.кладка сплош. -1800кг/м3",null,5,0.81,10.2,0.11,1800,null,"tв",17.19273525039987,{"$nulls":14},28,0.7,0.81,9.2,10.2,250]
[2,"Железобетон",null,200,2.04,18.95,0.03,2500,null,"t1,2",17.149382143476902,{"$nulls":14},7,1.92,2.04,17.98,18.95,100]
[3,"Пенополистирол-ГОСТ 15538-86",null,280,0.05,0.49,0.05,40,null,"t2,3",16.460832798229735,{"$nulls":14},48,0.041,0.05,0.41,0.49,50]
[4,"Керамзитобетон-1000кг/м3",null,150,0.41,6.13,0.14,1000,null,"t3,4",-22.869105802288523,{"$nulls":14},14,0.33,0.41,5.03,6.13,300]
[5,"Воздушная просл.до20мм",null,1,0.15,0,0,0,null,"t4,5",-25.438570432113316," ",{"$nulls":13},2,0.15,0.15,0,0,0]
[6,"Керамзитобетон-1200кг/м3",null,15,0.52,7.57,0.11,1200,null,"t5,6",-26.49205093034149,{"$nulls":14},13,0.44,0.52,6.33,7.57,300]
[null,null,"е.=",651,{"$nulls":5},"tн",-26.694643333846905]
[null," Ro=","1/a1"," +    d1","/l1","+  d2","/l2","+  d3","/l3","+  d4","/l4 +","+  d5","/l5 +","+  d6","/l6 +","1/a2","="]
[null,30,"a1","d1","l1","d2","l2","d3","l3","d4","l4","d5","l5","d6","l6","a2"]
[null,"Ro.усл=",8.7,0.005,0.81,0.2,2.04,0.28,0.05,0.15,0.41,0.001,0.15,0.015,0.52,23]
[null,"Ro.усл=",0.1149425287356322,"  +",0.006172839506172839,"   +",0.09803921568627451,"  +",5.6000000000000005,"   +",0.36585365853658536,"  +",0.15,"  +",0.028846153846153844," +",0.043478260869565216,"="]
[null,"Ro.усл=",6.407332657180386,{"$nulls":21},1,null,null,1,null,34,null,null,2,null,null,null,"tпом ,Eпом",null,"tзим<-5","N на ред"," l6"," l5"," l4"," l3"," l2"," l1"," lмин"," Nслой конденз."]
[null,"Ro.="," Ro.усл.х rод.=",null,null,6.086966024321367,"m2.oC/W",{"$nulls":17},"  Жил. Учил. Санат.",null,null," Наружная стена",null,"Город",null,null,"I этап(до 2000г)",null,null,null,11,null,-9,12,0.52,10,0.41,0.05,2.04,0.81,0.05,3]
[null,"ГСОП=","(tв-tн)z=",null,"     =",4347,"гр.суток",{"$nulls":17},"  Общественные",null,null," Покрытий",{"$nulls":4},"I I этап(после 2000г)"]
[null,"Ro.тр1="," n.(tв-tн)/Dt.aн=",null,"     =",1.293103448275862,"m2.oC/W  (согл. СНИП-II-3-79 п.2.1.)",{"$nulls":17}," Производственные",null,null," Перекрытий"]
[null,"Ro.тр2=",null,null,"     =",2.975,"m2.oC/W  (согл. СНИП-II-3-79 табл.1б и СП-41-99)"]
[null," Тепловая инерция  D="," R1.D1  +  R2.D2  +  R3.D3  +  R4.D4   +  R5.D5 +  R6.D6=",{"$nulls":5},7.125854411662517]
[null,"tповерх.=","  [ tв - ( tв - tн)Ro.8,7 ] =",null,null,17.19273525039987,"oC",null,"                t роса=",8.33,"oC",{"$nulls":38},"ред N"]
[null,"Вывод:","Следовательно ограждающая конструция удовлетворяет требованиям СНиП II-03-79* , п.2.1. ",{"$nulls":22},"                t роса=","Nред","Nкол.",{"$nulls":6},"m2.oC/W  (согл. СНИП-II-3-79 табл.1а и СП-41-99)",null,null,null,"Следовательно ограждающая конструция удовлетворяет требованиям СНиП II-03-79* , п.2.1. ",{"$nulls":10},1,">Ro.тр1=",">Ro.тр2="]
[null,"Ro.=",6.086966024321367,">Ro.тр1=",1.293103448275862,"m2.oC/W",null,null,"Ro.=",6.086966024321367,">Ro.тр2=",2.975,"m2.oC/W",{"$nulls":13},25,2,{"$nulls":6},"m2.oC/W  (согл. СНИП-II-3-79 табл.1б и СП-41-99)",null,null,null,"Следовательно ограждающая конструция не удовлетворяет требованиям СНиП II-03-79* , п.2.1. ",{"$nulls":11},"<Ro.тр1=","<Ro.тр2="]
[{"$nulls":13},"Изготовил:",{"$nulls":24},"    "]
[null,null,"    ",{"$nulls":35},"но удовлетворяет требованиям СНиП II-03-79* п.2.10.  так как tпов>tроса"]

{"sheet":"2Пар","index":1,"n_rows":109,"n_cols":48,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"II .  Сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции"]
[]
[null," Rпо="," d1","/m1","+  d2","/m2","+  d3","/m3","+  d4","/m4 +","+  d5","/m5 +","+  d6","/m6 +","="]
[null,null,0.005,0.11,0.2,0.03,0.28,0.05,0.15,0.14,0.001,0,0.015,0.11,"="]
[null," Rпо=",null,0.045454545454545456,"   +",6.666666666666667,"   +",5.6000000000000005,"  +",1.0714285714285714," +",0,"  +",0.13636363636363635,"=",13.51991341991342,"м2.ч.Па/мг"]
[null,"  Сопротивление паропроницанию  ограждающей конструкции от внутренней пверхностьи до плоскости возможной конденсации"]
[null," Rп=",12.312121212121212,"м2.ч.Па/мг"]
[]
[null,"   Сопротивление паропроницанию части ограждающей конструкции разположенной между наружной поверхностью и"]
[null,"плоскостю возможной конденсации (согл. прилоложенному графику плоскость находится на наружной поверхности теплоизоляции)",{"$nulls":23}," Rп.=",5.6000000000000005]
[null," Rп.н.=",1.2077922077922079,"м2.ч.Па/мг",{"$nulls":21}," Rп.н.=",1.2077922077922079]
[]
[null,null,"Среднние температуры наружного воздуха"]
[null,null,"tян.","tфев.","tмар.","tапр.","tмаи","tиюн","tиюль.","tав.","tсеп.","tокт.","tнояб.","tдек."]
[null,null,-10.1,-9.6,-4.8,4.4,12.6,16.4,18.4,16.6,11.1,4.7,-1.8,-7.4]
[null,"для зим.периода t1<-5о С",-10.1,-9.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-7.4,"t=",-9.033333333333333,"Z1=",3,"бр.мес."]
[null,"для вес.осен. пер.-5<t2<5",0,0,-4.8,4.4,0,0,0,0,0,4.7,-1.8,0,"t=",0.6250000000000002,"Z2=",4,"бр.мес."]
[null,"для летнего. периода      t3>+5",0,0,0,0,12.6,16.4,18.4,16.6,11.1,0,0,0,"t=",15.02,"Z3=",5,"бр.мес."]
[null,"для пер.с сред.темп.tо<0",-10.1,-9.6,-4.8,0,0,0,0,0,0,0,-1.8,-7.4,"t=",-6.74,"Z4=",5,"бр.мес."]
[null,"   Температура и упругости водянного пара на границе слоев"]
[null,"парам. внутрен. воздуха","tв=",18,"oC","j=",55,"%","Eв=",2064,"Па"]
[null,"парам. наружного воздуха","tн=",-9.033333333333333,"oC","j=",90,"%","Eн=",284,"Па"]
[]
[null,"упр.пара на внут.поверх.","ев=","Eв.j=",{"$nulls":5},1135.2,"Па"]
[null,"упр.на гран.слоях 1/2","e1/2="," {ев-(ев-ез).Rп1}/Rпo=",{"$nulls":5},1132.2427459895616,"Па"]
[null,"упр.на гран.слоях 2/3","e2/3="," {ев-(ев-ез).(Rп1+Rп2)}/Rпo=",{"$nulls":5},698.5121577919375,"Па"]
[null,"упр.на гран.слоях 3/4","e3/4="," {ев-(ев-ез).(Rп1+Rп2+Rп3)}/Rпo=",{"$nulls":5},334.17846370593315,"Па"]
[null,"упр.на гран.слоях 4/5","e4/5="," {ев-(ев-ез).(Rп1+Rп2+Rп3+Rп4)}/Rпo=",{"$nulls":5},264.47176203131505,"Па"]
[null,"упр.на гран.слоях 5/6","e5/6=","{ев-(ев-ез).(Rп1+Rп2+Rп3+Rп4+Rп5)}/Rпo=",{"$nulls":5},264.47176203131505,"Па"]
[null,"упр.пара на наруж.поверх.","езимн=","Eн.j=",{"$nulls":5},255.6,"Па"]
[]
[null,null,"гр. слой","Зима",null,null," Весна-осень",null," Лето",null,"Ср t воздуха",{"$nulls":12},"опред. E1",null,"опред. E2",null,"опред. E3",null,"  опред. E0"]
[null,null,null,"t1 (oC)","E1 (Па)","e1 (Па)","t2 (oC)","E2 (Па)","t3 (oC)","E3 (Па)","t0 (oC)","E0 (Па)",{"$nulls":11},"редN","колN","редN","колN","редN","колN","редN","колN"]
[null,null,"tв",18,2064,1135.2,18,2064,18,2064,18,2064,{"$nulls":11},59,1,59,1,59,1,59,1]
[null,null,"tв",17.51504317635133,2000,1135.2,17.688306110571062,2025,17.946541134359812,2050,17.556183779886506,2012,{"$nulls":11},58,6,58,8,58,10,58,7]
[null,null," 1/2",17.488999198785013,2000,1132.2427459895616,17.671566994286916,2025,17.943670195279136,2050,17.532349205102634,2000,{"$nulls":11},58,6,58,8,58,10,58,6]
[null,null," 2/3",17.075359555084678,1949,698.5121577919375,17.4057104415387,1986,17.898072927527213,2050,17.153800076182304,1962,{"$nulls":11},58,2,58,5,58,10,58,3]
[null,null," 3/4",-6.551736893078509,351,334.17846370593315,2.2199841485608225,716,15.293556993537338,1739,-4.4689261677470675,419,{"$nulls":11},35,7,43,3,56,4,37,6]
[null,null," 4/5",-8.09531897810659,306,264.47176203131505,1.227885305378468,667,15.123401335828941,1716,-5.881560722010747,372,{"$nulls":11},33,2,42,3,56,2,36,10]
[null,null," 5/6",-8.728187632968105,291,264.47176203131505,0.8211247796737027,648,15.053637516168497,1716,-6.460740889258858,354,{"$nulls":11},33,8,41,9,56,2,35,6]
[null,null,"tн",-8.8498931435184,289,255.6,0.742901601653557,643,15.040221397003027,1705,-6.572121690652725,351,{"$nulls":11},33,9,41,8,56,1,35,7]
[null,null,"tн",-9.033333333333333,284,255.6,0.6250000000000002,639,15.02,1705,-6.74,348,{"$nulls":11},32,1,41,7,56,1,35,8]
{"$rows_empty":22}
[null,"   Упругость водянного пара в плоскости возможной конденсации при ср. темпер. наружного воздуха месцев с tср<0oC"]
[null,"увлажняемый слой -","сл. N",3,"     -","Пенополистирол-ГОСТ 15538-86"]
[null,"Eo=",419,"Па","          согл.графика пересачения линиях \"Е\" и \"е\",   плоскость    возможной кондензации находится на границе слоях  -",{"$nulls":13}," 3/4"]
[]
[null,"   Упругость водянного пара в плоскости возможной конденсации за годовой период"]
[null,"E="," 1/12(","E1  *","Z1  +","E2  *","Z2  +","E3  *","Z3  ) ="]
[null,"Е=Е1.Z1+E2.Z2+E3.Z3=","(",351,".",3,"  +  ",716,".",4,"  +  ",1739,".",5,").0.0833"]
[null,12,null,"    E=0,083.(",1053,"  +  ",2864,"   +  ",8695,")=",1050.5796,"Па"]
[]
[null,"   Средная  упругость водянного пара наружного воздуха за годовой период - ен (СНиП 2.01.01-82, пр.3)"]
[null,null,null,"еян.","ефев.","емар.","еапр.","емаи","еюн.","еюл.","еав.","есеп.","еокт.","енояб.","едек."]
[null,null,null,290,290,390,660,930,1270,1500,1440,1050,710,490,370]
[null,"   Сред.год. упругость  ен=1/12(еян.+ефев.+емар.+еапр.+емаи+еюн.+еюл.+еав.+есеп.+еокт.+ен.+едек.) =",{"$nulls":9},782.5,"Па"]
[{"$nulls":14}," "]
[null,"   Средная  упругость водянного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательнымитемпературами - ен.о. "]
[null,null,null,"еян.","ефев.","емар.","еапр.","емаи","еюн.","еюл.","еав.","есеп.","еокт.","енояб.","едек."]
[null,null,null,290,290,390,0,0,0,0,0,0,0,490,370]
[null,"   Сред. упруг. при tн<0   ","енo=",366,"Па"]
[]
[null,"    Требуемое сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации"]
[null," Rп1тр=","[(ев-Е)Rпн]:(Е-ен)=",null,0.3812444503060276,"м2.ч.Па/мг"]
[null,"где","ев=",1135.2,"Па      ,","   Е=",1050.5796,"Па      ,","   Rпн=",1.2077922077922079,"м2.ч.Па/мг",null,"       ен=",782.5,"Па    "]
[]
[null,"    Требуемое сопротивление паропроницанию из условия ограничения влаги в ограждающих конструкциях за  периоде отрицательными температурами наружного воздуха"]
[]
[null," Rп2тр=","  0.0024.zo(e-Eo):(gw.dw.Dw+h) =",null,null,null,0.4521362642263762,"м2.ч.Па/мг"]
[null,"где "]
[null,"Eo=",419,"Па    "]
[null,"zo=",151.5,"дня -продолжительность сут. периода влагонакопления, равной периоду с отрицат. среднемес.температ.нар. воздуха"]
[null,"gw=",40," -плотность материала увлажняемого слоя (кг/м3)"]
[null,"dw=",0.28," -толщина увлажняемого  слоя ограждающей конструкции  (м)"]
[null,"Dw=",50," -предельно допустимое приращение влаги в материале увлажняемого слоя за период влагонакопления zo(по табл. 14*)"]
[null,"h-","определяется по формуле"]
[null,"h="," 0.0024.zo( Eo - eн.о)/Rп.н. =",null,null,null,15.955393548387095]
[null,"где "]
[null,"    eн.о.=",366,"Па"]
[{"$nulls":36},"ред N ",{"$nulls":9},"ред N Rп1тр","ред N Rп2тр"]
[null,"Вывод:","Следовательно ограждающая конструция удовлетворяет требованиям СНиП II-03-79* , п.6.1.  так как:",{"$nulls":33},1,{"$nulls":9},1,1]
[null,null,"    ",{"$nulls":23},"редN",2,{"$nulls":8},"Следовательно ограждающая конструция удовлетворяет требованиям СНиП II-03-79* , п.6.1.  так как:",{"$nulls":9},">",">"]
[null," Rп=",12.312121212121212,">","  Rп1тр    =",null,0.3812444503060276,"м2.ч.Па/мг",{"$nulls":18},"Замечание: Согласно \"Пособие  к СНиП II-03-79* \", eсли Rптр >5, надо принят Rптр =5",{"$nulls":9},"Следовательно ограждающая конструция  не удовлетворяет требованиям СНиП II-03-79* , п.6.1.  так как:",{"$nulls":9},"<","<"]
[null," Rп=",12.312121212121212,">","  Rп2тр     =",null,0.4521362642263762,"м2.ч.Па/мг",{"$nulls":18},"    "]
[]
[{"$nulls":10},"Изготовил:                          "]
[{"$nulls":11},"/инж.Токарев А.С./"]

{"sheet":"3Тепуст","index":2,"n_rows":40,"n_cols":42,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Обьект:Проспект Ленина д.17"]
["Подобьект: "]
[null,null," III . Теплоустойчивость ограждающих конструкций"]
["1."," Наружная стена"]
[null,"       Расчет делается когда средномесечная темперятура Июля 21 оС и выше и тепловая инерция менее 4(нар. стен) и менее 5(покр.)"]
[null,"1. Средномесечная темперятура Июля    tср=",18.4,"oC"]
[null,"2.  Тепловая инерция                                    D=",7.125854411662517]
[null,"3. Требуемуя амплитуда температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций :"]
[null,"AtBтр=","2.5 - 0.1(tн - 21)=",null,null,2.7600000000000002,"oC"]
[null,"4. Расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха :"]
[null,"Аtнрас=","0.5Аtн+r (Imax-Iср)/aн=",null,null,26.211047921518542,"oC",{"$nulls":19},"Коеф.поглощения"]
[null,"Аtн=",22.3,"oC",null,"r=",0.7,{"$nulls":19},"солн. радиации"]
[null,"Imax=",786,"Вт/м2",null,"Iср=",201,"Вт/м2",{"$nulls":18},"N r=",13]
[null,"скорост ветра за Июль  v=",3.4,"м/сек",null,"aн=",27.189343140919497,{"$nulls":19}," r=",0.7]
[null,"5. Амплитуда  колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций :"]
[null,"AtB=","Atнразч/v=",0.007510906121648273,"oC",{"$nulls":22},"нар.стен","покр."]
[{"$nulls":26},"Imax=",786,817]
[null,"      Затухание расчетная  амплитуда -",{"$nulls":24},"Iср=",201,327]
[]
[null,"n=",3489.731797601873]
[]
[null,"Поэлементная тепловая инерция","d","S","R","D","D1+Dn","Y"]
["сл. N",null,"мм","Вт/(м2.oC)","m2.oC/W",{"$nulls":25},"",{"$nulls":6},"Коеф. теплоусвоение слоя \"n\" ","Yn=","Затухание расч. амплитуды","n="]
[1,"Кирпич.кладка сплош. -1800кг/м3",5,10.2,0.006172839506172839,0.06296296296296296,0.06296296296296296,8.866080843585236,{"$nulls":29},"Y1=",8.866080843585236,"Затухание когда \"n\"=1",182.42520798134063]
[2,"Железобетон",200,18.95,0.09803921568627451,1.8578431372549018,1.9208061002178647,18.95,{"$nulls":29},"Y2=",18.95,"Затухание когда \"n\"=2",171.33353699474952]
[3,"Пенополистирол-ГОСТ 15538-86",280,0.49,5.6000000000000005,2.744,4.664806100217865,0.49,{"$nulls":29},"Y3=",0.49,"Затухание когда \"n\"=3",2038.9047499934802]
[4,"Керамзитобетон-1000кг/м3",150,6.13,0.36585365853658536,2.2426829268292683,6.9074890270471325,6.13,{"$nulls":29},"Y4=",6.13,"Затухание когда \"n\"=4",1325.2722622853912]
[5,"Воздушная просл.до20мм",1,0,0.15,0,0,3.19353998437093,{"$nulls":21}," ",{"$nulls":7},"Y5=",3.19353998437093,"Затухание когда \"n\"=5",2319.667707885553]
[6,"Керамзитобетон-1200кг/м3",15,7.57,0.028846153846153844,0.2183653846153846,0.2183653846153846,4.4377540691594275,{"$nulls":29},"Y6=",4.4377540691594275,"Затухание когда \"n\"=6",2164.459535316482]
[{"$nulls":5},7.125854411662517]
[]
[null,"Вывод:","Следовательно ограждающая конструция удовлетворяет требования СНиП II-03-79* , п.5.1.  так как:"]
[null,null,"Ataтр=",2.7600000000000002,">AtB=",0.007510906121648273,"oC"]
[{"$nulls":40},"N ред"]
[{"$nulls":8},"Изготовил:             ",{"$nulls":23},1,"Следовательно ограждающая конструция удовлетворяет требования СНиП II-03-79* , п.5.1.  так как:",{"$nulls":6},1,">AtB="]
[{"$nulls":32},2,"Следовательно ограждающая конструция  не удовлетворяет требования СНиП II-03-79* , п.5.1.  так как:",{"$nulls":6},"  ","<AtB="]
[]
[]
[]
[null,"n"]

{"sheet":"4Пол","index":3,"n_rows":33,"n_cols":45,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null," III . Теплоусвоение поверхности полов."]
[{"$nulls":33},"Требуемый показатель теплоусвоения СНиП II-03-79* таб- 11"]
[null,"1. Требуемый показатель теплоусвоения-таб. 11*      ",{"$nulls":36},"N ред"]
[{"$nulls":33},"1.Здания жилые,болниц,диспанс. учебных зданий",null,null,null,12,1]
[null,"Вид здания              ",{"$nulls":31},"2.Общественные здания ",null,null,null,14]
[null,"1.Здания жилые,болниц,диспанс. учебных зданий",{"$nulls":31},"3.Производств.  здания ",null,null,null,17]
[]
[null,"Yпн=",12,"Вт/(м2.oC)",{"$nulls":29},"d1","d1+d2","d1+d2+d3","d1+d2+d3+d4","d1+d2+d3+d4+d5","d1+d2+d3+d4+d5+d6"]
[{"$nulls":33},0.06296296296296296,1.9208061002178647,4.664806100217865,6.9074890270471325,6.9074890270471325,7.125854411662517]
[null,"2.Показатель  теплоусвоение поверхности пола"]
[{"$nulls":38},"определение Nr слоя \"n+1\""]
[null,"Поэлементная тепловая инерция","S","R","D","D1+D2+Di","Yi=",{"$nulls":26},"Показатель  теплоусвоение слоя \"n\"  -Yn=",{"$nulls":4},2,null," \"n\" =1"," \"n\" =2"," \"n\" =3"," \"n\" =4"," \"n\" =5"]
["сл. N",null,"l","m2.oC/W",null,null,"Вт/(м2.oC)",{"$nulls":29},"при \"n+1\" =5",null,null,null,20.4,32.796198099049526,73.35858760804847,75.8095910448135,76.0130124849835]
[1,"Кирпич.кладка сплош. -1800кг/м3",10.2,0.006172839506172839,0.06296296296296296,0.06296296296296296,32.796198099049526,{"$nulls":26},"Показатель  теплоусвоение слоя Nr4  -Y4=",{"$nulls":4},54.99058536585366,null,null,null,129.37441860465114,137.6602558578046,138.36916917794693]
[2,"Железобетон",18.95,0.09803921568627451,1.8578431372549018,1.9208061002178647,0,{"$nulls":26},"Показатель  теплоусвоение слоя Nr3  -Y3=",{"$nulls":4},0.19540170655370478,{"$nulls":4},0.2532192488802113,0.19540170655370478]
[3,"Пенополистирол-ГОСТ 15538-86",0.49,5.6000000000000005,2.744,4.664806100217865,0,{"$nulls":26},"Показатель  теплоусвоение слоя Nr2  -Y2=",{"$nulls":4},138.36916917794693,{"$nulls":5},54.99058536585366]
[4,"Керамзитобетон-1000кг/м3",6.13,0.36585365853658536,2.2426829268292683,6.9074890270471325,0,{"$nulls":26},"Показатель  теплоусвоение слоя Nr1  -Y1=",{"$nulls":4},76.0130124849835]
[5,"Воздушная просл.до20мм",0,0.15,0,0,0,{"$nulls":29},"при \"n+1\" =4"]
[6,"Керамзитобетон-1200кг/м3",7.57,0.028846153846153844,0.2183653846153846,7.125854411662517,0,{"$nulls":23},"",null,null,"Показатель  теплоусвоение слоя Nr3  -Y3=",{"$nulls":4},0.2532192488802113]
[{"$nulls":33},"Показатель  теплоусвоение слоя Nr2  -Y2=",{"$nulls":4},137.6602558578046]
[null,"Показатель  теплоусвоение  слоев конструкции для \"n\"-го слоя",{"$nulls":31},"Показатель  теплоусвоение слоя Nr1  -Y1=",{"$nulls":4},75.8095910448135]
[null,"Yn=","(2Rn*sn2+sn+1)/(0,5+Rn*sn+1)",{"$nulls":33},"при \"n+1\" =3"]
[null,"Показатель  теплоусвоение слоев конструкции для \"i\"-го слоя",{"$nulls":31},"Показатель  теплоусвоение слоя Nr2  -Y2=",{"$nulls":4},129.37441860465114]
[null,"Yi=","(4Ri*si2+Yi+1)/(1+Ri*Yi+1)",{"$nulls":26}," ",null,null,null,"Показатель  теплоусвоение слоя Nr1  -Y1=",{"$nulls":4},73.35858760804847]
[null,"Показатель  теплоусвоение поверхности пола",{"$nulls":34},"при \"n+1\" =2"]
[null,"Y1=",32.796198099049526,"Вт/(м2.oC)",{"$nulls":29},"Показатель  теплоусвоение слоя Nr1  -Y1=",{"$nulls":4},32.796198099049526]
[{"$nulls":36},"при \"n\" =1"]
[null,"Вывод:","Следовательно ограждающая конструция  не удовлетворяет требования СНиП II-03-79* , п.5.1.  так как:",{"$nulls":30},"Показатель  теплоусвоение слоя Nr1  -Y1=",{"$nulls":4},20.4]
[null,null,"Yп=",32.796198099049526,">Yпreq=",12,"Вт/(м2.oC)"]
[]
[{"$nulls":33},"N ред"]
[{"$nulls":9},"Изготовил:             ",{"$nulls":23},2,"<Yпreq=",1,"Следовательно ограждающая конструция удовлетворяет требования СНиП II-03-79* , п.5.1. так как:"]
[{"$nulls":33},"  ",">Yпreq=",2,"Следовательно ограждающая конструция  не удовлетворяет требования СНиП II-03-79* , п.5.1.  так как:"]

{"sheet":"5Воздух","index":4,"n_rows":53,"n_cols":44,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Обьект:Проспект Ленина д.17"]
["Подобьект: "]
[null,null," IV . Сопротивление воздухопроницанию "]
[]
[null,"1 . Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций "]
[]
[null,"1.1.  Нормативнaя воздухопроницаемость-таб. 12*   СНиП II-03-79*",{"$nulls":31},"Нормативную воздухопроницаемость  -таб. 12. СНиП II-03-79*"]
[null,"Вид ограждающие конструкции                     ",{"$nulls":36},"N ред"]
[null,"Наруж. стены,перекр. и покр. в жил.и общ. зданиях",{"$nulls":30},1,"Наруж. стены,перекр. и покр. в жил.и общ. зданиях",null,null,null,0.5,1]
[{"$nulls":32},2,"Наруж. стены-в 3 эт. зданиях и выше",null,null,null,1]
[null,"Gнтр=",0.5,"кг/(м2.час)",{"$nulls":28},3,"Стики между панелями наруж. стен -.жил. зания",null,null,null,0.5]
[null,"Высота здания   H=",15," м","Высота от поверхности земли до верха карниза",{"$nulls":28},"Стики между панелями наруж. стен.-произв. зания",null,null,null,1]
[null,"Скорост  ветра    v=",3.4,"м/сек","Максимальная из средних скоростей ветра"]
[null,"gн=",14.077235772357724,"Н/м3","Удельный вес наружного воздуха",{"$nulls":28},"Нормативную воздухопроницаемость  -таб. 12",{"$nulls":4},"N ред"]
[null,"gв=",11.900343642611684,"Н/м3","Удельный вес внутреннего воздуха",{"$nulls":27},1,"Входние двери в квартири",null,null,null,1.5,4]
[null,"Dp=","0.55*Н(gн-gв)+0.03*gн*v2",{"$nulls":29},2,"Окна и балконные двери в пластм. и алюмин. перепл.",null,null,null,5]
[null,"Dp=",22.84134543625849,"Па","Разность давлений воздуха на нар. внутр. поверхностиограж. конструкций",{"$nulls":27},3,"Окна и балконные двери в деревян. переплетах",null,null,null,6]
[{"$nulls":32},4,"Окна и балконные двери в произв. зданиях",null,null,null,8]
[null,"1.2.  Требуемуе сопрот. воздухопроницаемость",{"$nulls":30},5,"Окна и балк. двери в произв. зданиях с кондиц. возд.",null,null,null,6]
[null," Rнтр=","Dp/Gmreq"]
[null," Rнтр=",45.68269087251698,"м2.час.Па/кг"]
[]
[null,"Поэлементное сопр. воздухопроницаемости","d(мм)","d(прил.9)","Rвозд.",{"$nulls":25},""]
[1,"Кирпич.кладка сплош. -1800кг/м3",5,250,9,"(м2.час)/кг"]
[2,"Железобетон",200,100,10620,"(м2.час)/кг"]
[3,"Пенополистирол-ГОСТ 15538-86",280,50,79,"(м2.час)/кг"]
[4,"Керамзитобетон-1000кг/м3",150,300,196,"(м2.час)/кг"]
[5,"Воздушная просл.до20мм",1,0,0,"(м2.час)/кг",{"$nulls":23}," "]
[6,"Керамзитобетон-1200кг/м3",15,300,80,"(м2.час)/кг"]
[]
[null,"    Сопротивление воздухопроницанию конструкции     Ra="," R1+R2+R3+R4+R5+R6",{"$nulls":4},"Rи=Rвозд.*б/б(прил.9)"]
[null,"Ra=",0.18,"  +",10620,"  +",79,"  +",196,"  +",0,"  +",80,"  =",10975.18,"м2.ч.Па/кг",{"$nulls":17},"Следовательно ограждающая конструция удовлетворяет требования СНиП II-03-79* , п.5.1.  так как:",{"$nulls":8},1,">Rаreq="]
[null,"                    Ra=",10975.18,"м2.ч.Па/кг",{"$nulls":29},"Следовательно ограждающая конструция не удовлетворяет требования СНиП II-03-79* , п.5.1. так как:",{"$nulls":9},"<Rаreq="]
[null,"Вывод:","Следовательно ограждающая конструция удовлетворяет требования СНиП II-03-79* , п.5.1.  так как:"]
[null,null,"Rа=",10975.18,">Rаreq=",45.68269087251698,"м2.час.Па/кг"]
[]
[]
[null,"2 . Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей"]
[]
[null,"2.1.  Нормативную воздухопроницаемость  -таб. 12 СНИП II-03-79*"]
[null,"Вид ограждающие конструкции                     "]
[null,"Окна и балконные двери в произв. зданиях"]
[]
[null,"Gн=",8,"кг/(м2.час)"]
[null,"2.2.  Требуемуе сопрот. воздухопроницаемость "]
[null," Rнтр=","{(Dp/Dpo)0.67}/ Gиreq"]
[null,"Dpo=",10,"Па"]
[null," Rнтр=",0.21739699656489597,"м2.час/кг"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Изготовил:"]
[{"$nulls":7},"/инж.Токарев А.С./"]

{"sheet":"Tab","index":5,"n_rows":388,"n_cols":38,"rows_kept":388,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["No","        СНИП-II-3-79*    - Прилож. 3*"]
[1,0,0,0,0,0,0,0]
[2,"Воздушная просл.до20мм",0.15,0.15,0,0,0,0]
[3,"Воздушная просл.30,40мм",0.16,0.16,0,0,0,0]
[4,"Воздушная просл.50мм",0.17,0.17,0,0,0,0,"             прил.9",null,null,"Коеф.поглощ."]
[5,"Воздушная просл.до100мм ",0.18,0.18,0,0,0,0,"     вoздухопрониц.",null,"табл.14*","сол. радиац."]
[6,"     Бетоны","l(A)","l(B)","S(A)","S(B)","m","g","Rи","    би","Dw","r"]
[7,"Железобетон",1.92,2.04,17.98,18.95,0.03,2500,10620,100,2,0.7]
[8,"Бетон",1.74,1.86,16.77,55,0.03,2400,19620,100,2,0.7]
[9,"Керамзитоб. на кварц.-1200кг/м3",0.52,0.58,6.77,7.72,0.075,1200,590,300,5,0.7]
[10,"Керамзитоб. на кварц.-1000кг/м3",0.41,0.47,5.49,6.35,0.075,1000,80,300,5,0.7]
[11,"Керамзитоб. на кварц.-800кг/м3",0.35,0.41,5.57,6.43,0.15,800,80,300,5,0.7]
[12,"Керамзитобетон-1400кг/м3",0.56,0.65,7.75,"9q14",0.17,1400,80,300,5,0.7]
[13,"Керамзитобетон-1200кг/м3",0.44,0.52,6.33,7.57,0.11,1200,80,300,5,0.7]
[14,"Керамзитобетон-1000кг/м3",0.33,0.41,5.03,6.13,0.14,1000,196,300,5,0.7]
[15,"Керамзитобетон-800кг/м3",0.24,0.31,3.83,4.77,0.19,800,196,300,5,0.7]
[16,"Перлитобетон-1000кг/м3",0.33,0.38,5.5,6.38,0.19,1000,196,100,5,0.7]
[17,"Перлитобетон-800кг/м3",0.27,0.33,4.55,5.32,0.26,800,196,100,5,0.7]
[18,"Перлитобетон-600кг/м3",0.15,0.19,3.24,3.84,0.3,600,196,100,5,0.7]
[19,"Газо и пенобетон-800кг/м3",0.33,0.37,4.92,5.63,0.14,800,196,100,6,0.7]
[20,"Газо и пенобетон-600кг/м3",0.22,0.26,3.36,3.91,0.17,600,196,100,6,0.7]
[21,"Газо и пенобетон-500кг/м3",0.18,0.21,2.8,3.2,0.23,500,196,100,6,0.7]
[22,"     Растворы"]
[23,"Цем.-песчаный р-р",0.76,0.93,9.6,11.09,0.09,1800,373,15,null,0.4]
[24,"Извест.-песчаный р-р",0.7,0.81,8.69,9.76,0.12,1700,142,15,null,0.3]
[25,"Поризованный гипсоперлитовый р-р",0.15,0.19,2.44,2.95,0.43,500,17,20,null,0.3]
[26,"Гипсовая шпаклевка",0.29,0.35,4.62,5.28,0.11,1000,17,20,null,0.3]
[27,"     Кирпичная кладка"]
[28,"Кирпич.кладка сплош. -1800кг/м3",0.7,0.81,9.2,10.2,0.11,1800,9,250,1.5,0.7]
[29,"Кирпич.кладка силик. -1800кг/м3",0.76,0.87,9.77,10.9,0.11,1800,2,120,2,0.6]
[30,"Кирпичная кладка-1600кг/м3",0.58,0.64,7,8.44,0.14,1600,2,120,1.5,0.7]
[31,"Кирпичная кладка-1400кг/м3",0.52,0.58,7.01,7.56,0.16,1400,2,120,1.5,0.7]
[32,"     Облицовка камнем"]
[33,"Гранит,базальт",3.49,3.49,25.04,25.04,0.008,2800,6,500,null,0.45]
[34,"Мрамор",2.91,2.91,22.86,22.86,0.008,2800,6,500,null,0.45]
[35,"Известьняк-1600кг/м3",1.16,1.28,12.77,13.7,0.06,1600,6,500,null,0.45]
[35,"     Дерево"]
[37,"Соснаи ель(поперек волок.)",0.14,0.18,3.87,4.54,0.06,500,1.5,20]
[38,"Соснаи ель(вдоль волок.)",0.29,0.35,5.56,6.33,0.32,500,1.5,20]
[39,"Дуб(поперек волок.)",0.18,0.23,5,5.86,0.05,700,1.5,20]
[40,"Дуб(вдоль волок.)",0.35,0.41,6.9,7.83,0.3,700,1.5,20]
[41,"Плиты дерв.волокнистые",0.23,0.29,6.75,7.7,0.12,1000,2.5,20,null,0.6]
[42,"     Теплоизоляционные материалы"]
[43,"Минвата-200кг/м3(ГОСТ-9573-82)",0.076,0.08,1.01,1.11,0.49,200,2,50,3]
[44,"Минвата-100кг/м3(ГОСТ-9573-82)",0.06,0.07,0.64,0.73,0.56,100,2,50,3]
[45,"Минвата-75кг/м3(ГОСТ-9573-82)",0.06,0.064,0.55,0.61,0.49,75,2,50,3]
[46,"Минвата-50кг/м3(ГОСТ-9573-82)",0.052,0.06,0.42,0.48,0.6,50,2,50,3]
[47,"Плиты из стекловаты",0.06,0.064,0.44,0.5,0.5,75,2,50,3]
[48,"Пенополистирол-ГОСТ 15538-86",0.041,0.05,0.41,0.49,0.05,40,79,50,25]
[49,"Styrodur",0.035,0.035,0.41,0.41,0.05,40,79,50,25]
[50,"Styrofoam-40кг/м3",0.035,0.035,0.41,0.41,0.05,40,79,50,25]
[51,"Мин вата Rockwool-Slab200",0.047,0.05,0.42,0.48,0.6,200,2,50,3]
[52,"Мин вата Rockwool-Slab100",0.042,0.045,0.42,0.48,0.6,100,2,50,3]
[53,"Мин вата Rockwool-Bats50",0.044,0.047,0.42,0.48,0.6,50,2,50,3]
[54,"Маты из стеклян. волокна",0.064,0.07,0.8,0.9,0.53,150]
[55,"Пенополиуретан-40кг/м3",0.04,0.04,0.04,0.042,0.05,40,79,50,25]
[56,"     Засыпки"]
[57,"Гравий керамзитовый-800кг/м3",0.21,0.23,3.36,3.6,0.21,800,null,null,3]
[58,"Гравий керамзитовый-600кг/м3",0.17,0.2,2.62,2.91,0.23,600,null,null,3]
[59,"Гравий керамзитовый-400кг/м3",0.13,0.14,1.87,1.99,0.24,400,null,null,3]
[60,"Гравий керамзитовый-300кг/м3",0.12,0.13,1.56,1.66,0.25,300,null,null,3]
[61,"Перлит-600кг/м3",0.11,0.12,2.07,2.2,0.26,600,null,null,3]
[62,"Перлит-400кг/м3",0.087,0.09,1.5,1.56,0.3,400,null,null,3]
[63,"Песок",0.47,0.58,6.95,7.91,0.17,1600,null,null,null,0.8]
[64,"Битумы строит. 1200кг/м3",0.22,0.22,5.69,5.69,0.008,1200]
[65,"Битумы строит. 1000кг/м3",0.17,0.17,4.56,4.56,0.008,1000]
[66,"Битумоперлит-400кг/м3",0.12,0.13,2.54,2.59,0.04,400]
[67,"Рубероид",0.17,0.17,3.53,3.53,0.001,1000,null,null,null,0.65]
[68,"Линолеум",0.33,0.33,7.52,7.52,0.002,1600]
[69,"PE-фольга",0.3,0.3,8.56,8.56,2e-05,1600]
[70,"     Металы и стекло"]
[71,"Сталь-жесть ЛТ",58,58,126.5,112.5,0.001,7850,null,null,null,0.45]
[72,"Стекло",0.76,0.76,10.79,10.79,0.001,2500]
[73,"      Другие"]
[74,"Железоб. панель-Спирола",1.05,1.05,17.98,19.95,0.03,2500,19620,100,2,0.7]
[75,"Foamglas-T4-040",0.04,0.04,1.5,1.5,null,50,null,null,1.5]
[76,"Гипсофазер",0.19,0.19,4,5,0.075,1200,10,20]
[77,"Алюм. облицовка",221,221,187.6,187.6,0.11,2600,null,null,null,0.5]
[78,"Черепица",0.7,0.81,9.2,10.2,0.11,1800,null,null,null,0.8]
[79,"Армир. цементная стяжка",1.92,2.04,17.98,19.95,0.03,2500,19620,100,0.7]
[80,"Пергамин",0.21,0.23,6.2,6.7,0.0012,1000]
[81,"Подв. потолок\"Armstrong\"",0.04,0.04,0.42,0.48,0.6,100,2,50,3]
[82,"Металочерепица",58,58,112.5,112.5,0.001,7850]
[83,"Окраска масленная -2 раза",0.38,0.38,8.56,8.56,0.0003,1600]
[84,"Плита керамическая",2.91,2.91,22.86,22.86,0.008,2800,6,null,null,0.8]
[85,"Полимер. замазка \"Alseko\"",0.7,0.8,3,11.09,0.09,1800,373]
[86,"ППЖ 200 по ТУ 67-16-207-93",0.052,0.052,1.01,1.11,0.49,200]
[87,"Мин вата Rockwool-Бетон Батс",0.047,0.048,0.42,0.48,0.6,110,2]
[88,"Минвата-50кг/м3(Запсибгазпром)",0.041,0.047,0.42,0.48,0.6,50,2,50,3]
[89,"Резина",0.08]
[90,"Минвата-200кг/м3(Сибит)",0.12,0.12,0.42,0.48,0.6,200,2,50,3]
[91,"Цем.стружчные плиты",0.76,0.93,9.6,11.09,0.09,1800,373,15,null,0.4]
[92,"Пенополистирол-пасп.№1534",0.043,0.043,0.41,0.49,0.05,40,79,50,25]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":4},"СНИП-II-3-79*   - Таблица 1а-до2000г.",{"$nulls":8},"СНИП-II-3-79*   - Таблица 1б-после 2000г."]
[null,null,"Жил. Леч.проф. Училища",null,null,"Общественные здания",null,null,"Производственные здания",null,null,"Жил. Леч.проф. Училища",null,null,"Общественные здания",null,null,"Производственные здания"]
[null,"гр.сут.","стени","покрыт.","перекр. чар.","стени","покрыт.","перекр. чар.","стени","покрыт.","перекр.","стени","покрыт.","перекр. чар.","стени","покрыт.","перекр. чар.","стени","покрыт.","перекр."]
[1,1500,1.1,1.62,1.44,0.9,1.42,1.24,0.72,1.3,1.12,1.825,2.95,2.575,1.65,2.2,1.825,1.3,1.875,1.3]
[2,1750,1.15,1.71,1.52,0.95,1.51,1.32,0.76,1.35,1.16,2.0125,3.075,2.6875,1.725,2.3,1.9125,1.35,1.9375,1.35]
[3,2000,1.2,1.8,1.6,1,1.6,1.4,0.8,1.4,1.2,2.1,3.2,2.8,1.8,2.4,2,1.4,2,1.4]
[4,2250,1.25,1.89,1.675,1.05,1.688,1.475,0.8375,1.45,1.2375,2.1875,3.325,2.9125,1.875,2.5,2.0875,1.45,2.0625,1.45]
[5,2500,1.3,1.975,1.75,1.1,1.755,1.55,0.875,1.5,1.275,2.275,3.45,3.025,1.95,2.6,2.175,1.5,2.125,1.5]
[6,3750,1.35,2.06,1.825,1.15,1.862,1.625,0.9125,1.55,1.3125,2.3625,3.575,3.137,2.025,2.7,2.2625,1.55,2.1875,1.55]
[7,3000,1.4,2.15,1.9,1.2,1.95,1.7,0.95,1.6,1.35,2.45,3.7,3.25,2.1,2.8,2.35,1.6,2.25,1.6]
[8,3250,1.45,2.24,1.975,1.25,2.04,1.775,0.9875,1.65,1.3875,2.5375,3.875,3.3625,2.175,2.9,2.4375,1.65,2.3125,1.65]
[9,3500,1.5,2.33,2.05,1.3,2.125,1.85,1.025,1.7,1.425,2.625,3.95,3.475,2.25,3,2.525,1.7,2.375,1.7]
[10,3750,1.55,2.41,2.125,1.35,2.212,1.925,1.0625,1.75,1.4625,2.7125,4.075,3.5875,2.325,3.1,2.6125,1.75,2.4375,1.75]
[11,4000,1.6,2.5,2.2,1.4,2.3,2,1.1,1.8,1.5,2.8,4.2,3.7,2.4,3.2,2.7,1.8,2.5,1.8]
[12,4250,1.56,2.59,2.275,1.45,2.387,2.075,1.1375,1.85,1.5375,2.8875,4.325,3.8125,2.475,3.3,2.7875,1.85,2.5625,1.85]
[13,4500,1.7,2.67,2.35,1.5,2.475,2.15,1.175,1.9,1.575,2.975,4.45,3.925,2.55,3.4,2.875,1.9,2.625,1.9]
[14,4750,1.75,2.75,2.425,1.55,2.562,2.225,1.2125,1.95,1.6125,3.0625,4.575,4.0375,2.625,3.5,2.9625,1.95,2.6875,1.95]
[15,5000,1.8,2.85,2.5,1.6,2.65,2.3,1.25,2,1.65,3.15,4.7,4.15,2.7,3.6,3.05,2,2.75,2]
[16,5250,1.85,2.93,2.575,1.65,2.737,2.375,1.2875,2.05,1.6875,3.2375,4.825,4.2625,2.775,3.7,3.1375,2.05,2.8125,2.05]
[17,5500,1.9,3.03,2.65,1.7,2.825,2.45,1.325,2.1,1.725,3.325,4.95,4.375,2.85,3.8,3.225,2.1,2.875,2.1]
[18,5750,1.95,3.12,2.725,1.75,2.912,2.525,1.3625,2.15,1.7625,3.4125,5.075,4.4875,2.925,3.9,3.3125,2.15,2.9375,2.15]
[19,6000,2,3.2,2.8,1.8,3,2.6,1.4,2.2,1.8,3.5,5.2,4.6,3,4,3.4,2.2,3,2.2]
[20,6250,2.05,3.29,2.875,1.85,3.087,2.675,1.4375,2.25,1.8375,3.5875,5.325,4.7125,3.075,4.1,3.4875,2.25,3.0625,2.25]
[21,6500,2.1,3.37,2.95,1.9,3.175,2.75,1.475,2.3,1.875,3.675,5.45,4.825,3.15,4.2,3.575,2.3,3.125,2.3]
[22,6750,2.15,3.45,3.025,1.95,3.262,2.825,1.5125,2.35,1.9125,3.7625,5.575,4.9375,3.225,4.3,3.6625,2.35,3.1875,2.35]
[23,7000,2.2,3.55,3.1,2,3.35,2.9,1.55,2.4,1.95,3.85,5.7,5.05,3.3,4.4,3.75,2.4,3.25,2.4]
[24,7250,2.25,3.64,3.175,2.05,3.4375,2.975,1.5875,2.45,1.9875,3.975,5.825,5.1625,3,4.5,3.8375,2.45,3.3125,2.45]
[25,7500,2.3,3.73,3.25,2.1,3.525,3.05,1.6625,2.5,2.025,4.025,5.95,5.275,3.45,4.6,3.925,2.5,3.375,2.5]
[26,7750,2.35,3.81,3.325,2.15,3.612,3.125,1.6625,2.55,2.0625,4.1125,6.075,5.3875,3.525,4.7,4.0125,2.55,3.4375,2.55]
[27,8000,2.4,3.9,3.4,2.2,3.7,3.2,1.7,2.6,2.1,4.2,6.2,5.5,3.6,4.8,4.1,2.6,3.5,2.6]
[28,8250,2.45,3.99,3.475,2.25,3.787,3.275,1.7375,2.65,2.1375,4.2875,6.325,5.6125,3.675,4.9,4.1875,2.65,3.5625,2.65]
[29,8500,2.5,4.07,3.55,2.3,3.875,3.35,1.775,2.7,2.175,4.375,6.45,5.725,3.75,5,4.275,2.7,3.625,2.7]
[30,8750,2.55,4.16,3.625,2.35,3.962,3.425,1.8125,2.75,2.2125,4.4625,6.575,5.8375,3.825,5.1,4.3625,2.75,3.6875,2.75]
[31,9000,2.6,4.25,3.7,2.4,4.05,3.5,1.85,2.8,2.25,4.55,6.7,5.95,3.9,5.2,4.45,2.8,3.75,2.8]
[32,9250,2.65,4.34,3.775,2.45,4.137,3.575,1.8875,2.85,2.2875,4.6375,6.825,6.0625,3.975,5.3,5.5375,2.85,3.8125,2.85]
[33,9500,2.7,4.43,3.85,2.5,4.225,3.65,1.925,2.9,2.325,4.725,6.95,6.175,4.05,5.4,4.625,2.9,3.875,2.9]
[34,9750,2.75,4.51,3.925,2.55,4.312,3.725,1.9625,2.95,2.3625,4.8125,7.075,6.2875,4.125,5.5,4.7125,2.95,3.9375,2.95]
[35,10000,2.8,4.6,4,2.6,4.4,3.8,2,3,2.4,4.9,7.2,6.4,4.2,5.6,4.8,3,4,3]
[36,10250,2.85,4.69,4.075,2.65,4.487,3.875,2.0375,3.1,2.4375,4.9875,7.325,6.5125,4.275,5.7,4.8875,3.05,4.0625,3.05]
[37,10500,2.9,4.77,4.15,2.7,4.575,3.95,2.075,3.18,2.475,5.075,7.45,6.625,4.35,5.8,4.975,3.1,4.125,3.1]
[38,10750,2.95,4.86,4.225,2.75,4.662,4.025,2.1125,3.26,2.5125,5.1625,7.575,6.7375,4.425,5.9,5.0625,3.15,4.1875,3.15]
[39,11000,3,4.95,4.3,2.8,4.75,4.1,2.15,3.3,2.55,5.25,7.7,6.85,4.5,6,5.15,3.2,4.25,3.2]
[40,11250,3.05,5.03,4.375,2.85,4.837,4.175,2.1875,3.35,2.5875,5.3375,7.825,6.9625,4.575,6.1,5.2375,3.25,4.3125,3.25]
[41,11500,3.1,5.13,4.45,2.9,4.925,4.25,2.225,3.43,2.625,5.425,7.95,7.075,4.65,6.2,5.325,3.3,4.375,3.3]
[42,11750,3.15,5.21,4.525,2.95,5.012,4.325,2.2625,3.52,2.6625,5.5125,8.075,7.1875,4.725,6.3,5.4125,3.35,4.4375,3.35]
[43,12000,3.2,5.3,4.6,3,5.1,4.4,2.3,3.6,2.7,5.6,8.2,7.3,4.8,6.4,5.5,3.4,4.5,3.4]
[]
[]
[null,"    СНИП-II-3-79*  - Таблица 2*"]
[null,"Здания и помещения","Норм. темп. перепад"]
[null,null,"нар. стен","покр.и чар.\nперекрыт.","перекр. над\nпроездами\nподвалами"]
[null,"1.Жилищ. лечебно-профил. училища",4,3,2]
[null,"2.Обществени",4.5,4,2.5]
[null,"3.Производ. сухим режим.",7,6,2.5]
[null,"4.Производ. влаж. режим",8,8,2.5,{"$nulls":25},"Макс. ","Макс. сум.","Сред. сум.","Макс. сум.","Сред. сум."]
[{"$nulls":30},"амплитуда ","солнечной","солнечной","солнечной","солнечной"]
[{"$nulls":30},"сут. колеб.","радиации для","радиации для","радиации для","радиации для","скорост "]
[{"$nulls":6},"  СНИП 2.01.01-82   -таблица температура наружного воздуха",{"$nulls":12},"  СНИП 2.01.01-82   прил. 3  - упругость водянного пара наружного воздуха",{"$nulls":10},"Июль","наруж .стен","наруж .стен","покрытии","покрытии"," ветра за "]
[{"$nulls":9},"Средные месечные температуры",{"$nulls":8},"Средная упругость водянного пара за годовой период -  ен",{"$nulls":16},"м. Июль"]
["Nr","    Город","парам.","tн","tо.пер.","Zот.пер.","t01","t02","t03","t04","t05","t06","t07","t08","t09","t10","t11","t12"," е01"," е02"," е03"," е04"," е05"," е06"," е07"," е08"," е09"," е10"," е11"," е12","Atн=","Imax=","Iср=","Imax=","Iср="," v="]
[1,"Aкмола","A",-35,-8.7,215,-17.4,-16.8,-10.9,2.1,12.4,17.8,20.2,17.8,11.3,2.5,-7.6,-14.6,170,180,280,550,800,1090,1270,1140,810,540,320,210,25.3,781,194,852,329,8.9,"Aкмола",52]
[2,"Алма-ата","A",-25,-2.1,166,-7.4,-5.6,1.8,10.5,16.2,20.6,23.3,22.3,16.9,9.5,0.8,-4.8,300,340,520,740,1020,1190,1260,120,830,630,450,330,19.4,756,180,894,331,1.9,"Алма-ата",44]
[3,"Архангельск","B",-31,-4.7,251,-12.5,-12,-18,-0.6,5.6,12.3,15.6,13.7,8.1,1.4,-4.5,-9.8,260,250,300,480,690,1080,1360,1300,970,650,450,320,19.5,798,209,719,319,6.6,"Архангельск",64]
[4,"Астрахан","A",-23,-1.6,172,-5.8,0.1,9.6,16.8,22.8,25.3,23.7,17.3,9.8,2.1,-3.5,-1.6,360,370,490,720,1120,1500,1730,1640,1230,860,610,450,11.7,764,184,866,328,4.7,"Астрахан",48]
[5,"Атырыу","A",-26,-3.8,182,-10.1,-9.1,-2.2,8.9,17.8,23.1,25.5,23.7,16.6,8.1,-0.2,-6,300,330,450,710,1060,1350,1550,1440,1080,740,500,370,22.3,764,184,866,328,7.8,"Атырыу",48]
[6,"Волгоград","A",-25,-3.4,182,-9.2,-8.7,-2.3,8.3,16.7,21.6,24.2,22.7,16.1,7.8,0,-6.1,300,330,450,700,1020,1240,1380,1320,1000,730,540,410,22,764,184,866,328,8.1,"Волгоград",48]
[7,"Воронеж","A",-26,-3.4,199,-9.3,-9.2,-4.1,5.9,14,18,19.9,18.7,12.8,5.6,-1.1,-6.7,300,300,400,690,930,1250,1490,1420,1020,730,510,400,19.9,781,194,852,329,5.4,"Воронеж",52]
[8,"Горки   ","B",-30,-4.7,218,-12,-11.6,-5.6,3.4,11.2,16.3,18.1,16.3,10.7,3.2,-3.6,-9.2,260,250,340,590,860,1220,1500,1400,1010,670,440,330,17.5,786,201,817,327,5.1,"Горкий   ",56]
[9,"Екатеринбург","A",-35,-6.4,228,-15.3,-13.4,-7.3,2.6,10.1,15.6,17.4,15.1,9.2,1.3,-7.1,-13.3,170,170,250,520,740,1100,1390,1290,910,550,280,210,20.1,786,201,817,327,2.9,"Екатеринбург",56]
[10,"Иркутск","A",-37,-8.9,241,-20.9,-18.3,-9.7,1,8.4,14.8,17.6,15,8.1,0.5,-10.8,-18.7,110,120,230,400,620,1120,1490,1340,840,500,250,150,25.2,781,194,852,329,2.9,"Иркутск",52]
[11,"Казань         ","B",-32,-5.7,218,-13.5,-12.9,-7,3.3,12.1,16.9,19,17.1,10.7,3.2,-4.7,-11,220,220,310,600,870,1230,1490,1380,990,650,420,280,null,786,201,817,327,4.8,"Казань      ",56]
[12,"Калуга","B",-27,3.5,214,-10,-9.5,-4.9,3.8,11.9,15.5,17.6,16,10.5,4.2,-2,-7.4,290,290,380,630,950,1320,1530,1480,1060,700,490,370,25.3,786,201,817,327,5,"Калуга",56]
[13,"Калининград","B",-18,0.6,195,-5.1,-2.7,-0.1,6.2,11.5,15,17.4,16.6,12.8,7,2.6,-1.2,460,440,490,730,970,1280,1500,1500,1250,930,690,560,18.1,786,201,817,327,6,"Калининград",56]
[14,"Киев    ","B",-22,-1.1,187,-5.9,-5.2,-0.4,7.5,14.7,17.8,19.8,18.7,13.9,7.5,1.2,-3.5,360,370,460,710,970,1280,1490,1440,1060,770,600,440,18.4,781,194,852,329,4.3,"Киев    ",52]
[15,"Киров   ","B",-35,-5.8,231,-14.2,-13.1,-7.1,2,9.8,15.6,17.8,15.4,9,1.5,-6,-12,220,220,310,530,780,1130,1400,1300,960,620,390,260,17.3,781,206,738,319,5.3,"Киров   ",60]
[16,"Краснодар","A",-19,1.5,152,-5.1,-0.9,4.2,10.9,16.8,20.4,23.2,22.7,17.4,11.6,5.1,0.4,500,530,600,880,1270,1640,1800,1720,1330,1000,790,600,22.5,756,180,894,331,3.6,"Краснодар",44]
[17,"Красноярск","A",-40,-7.2,235,-17.1,-14.7,-7.6,1.3,8.8,15.8,18.7,15.5,9.1,1.4,-9.2,-15.9,140,150,240,400,630,1140,1500,1320,860,480,240,160,19.8,786,201,817,327,6.2,"Красноярск",56]
[18,"Москва","B",-26,-3.6,213,-10.2,-9.2,-4.7,4,11.6,15.8,18.1,16.2,10.6,4.2,-2.2,-7.6,280,290,370,600,890,1240,1470,1420,1040,690,480,360,18.5,786,201,817,327,4.9,"Москва",56]
[19,"Мурманск","B",-27,-3.3,281,-10,-10.1,-7,-1.7,3.1,8.4,12.4,10.8,6.3,0.2,-4.7,-8.3,250,260,300,430,550,800,1030,1060,810,570,430,330,21.2,812,239,698,332,9.4,"Мурманск",68]
[20,"Нижний Новгород","B",-30,-4.7,218,-12,-11.6,-5.6,3.4,11.2,16.3,18.1,16.3,10.7,3.2,-3.6,-9.2,260,250,340,590,860,1220,1500,1400,1010,670,440,330,null,786,201,817,327,6.6,"Нижний Новгород",56]
[21,"Новосибирск","A",-39,-9.1,227,-19,-17.2,-10.7,-0.1,10,16.3,18.7,16,9.9,1.5,-9.7,-16.9,140,160,250,500,750,1240,1570,1360,930,560,280,170,22.5,786,201,817,327,5.7,"Новосибирск",56]
[22,"Омск   ","B",-37,-9.5,220,-19.2,-17.8,-11.8,1.3,10.7,16.6,18.3,15.9,10.4,1.4,-8.9,-16.5,130,150,270,520,710,1110,1430,1280,890,540,300,180,12.1,786,201,817,327,5.1,"Омск   ",56]
[23,"Оренбург","A",-33,-7.1,213,-14.8,-14.2,-7.7,-4.7,14.7,19.8,21.9,20,13.3,4.6,-4.4,-11.5,200,200,330,620,900,1200,1400,1250,910,610,380,270,22.7,781,194,852,329,3.9,"Оренбург",52]
[24,"Пенза   ","A",-29,-5.1,206,-12.1,-11.6,-5.8,4.5,13.4,17.6,19.8,18.1,11.8,4.3,-3.4,-9.3,250,260,350,620,890,1240,1490,1380,980,660,440,320,19.2,781,194,852,329,5.6,"Пенза   ",52]
[25,"Петрозаводск","B",-32,-3.3,242,-10.6,-10.2,-5.6,1.5,7.3,13.1,15.9,14.1,8.9,2.6,-2.6,-7.8,280,270,310,490,680,1060,1350,1310,980,660,490,350,18.4,781,206,738,319,5.9,"Петрозаводск",60]
[26,"Петропавловск Камч.","B",-20,-2.1,259,-8.4,-8.5,-5.4,-0.6,3.8,8.6,12.6,13.5,10.2,4.8,-1.7,-6,250,240,300,420,590,870,1200,1280,980,610,380,280,17,781,194,852,329,15.6,"Петропавловск Камч.",52]
[27,"Ростов на  Дону","A",-22,-1.1,175,-5.7,-5.1,0.2,9,16.4,20,22.9,22.1,16.2,9.2,2.2,-3.1,420,430,530,780,1090,1440,1570,1470,1140,860,670,510,20.8,764,184,866,328,6.5,"Ростов на  Дону",48]
[28,"Самара","A",-30,-6.1,206,-13.8,-13,-6.8,4.6,14,"18,7",20.7,19,12.4,4.2,-4.1,-10.7,220,220,350,620,850,1210,1460,1330,960,630,420,290,18.5,781,194,852,329,5.7,"Самара",52]
[29,"Санкт Петербург","B",-26,-2.2,219,-7.7,-7.9,-4.2,3,9.6,14.8,17.8,16,10.8,4.8,-0.5,-5.1,340,320,370,570,800,1190,1470,1440,1090,760,550,420,16.5,781,206,738,319,4.2,"Санкт Петербург",60]
[30,"Саратов","A",-27,-5,198,-11.9,-11.3,-5.2,5.8,15.1,20,22.1,20.6,14.1,5.7,-2.4,-8.7,250,260,370,640,880,1180,1370,1310,930,660,460,350,20.4,781,194,852,329,6,"Саратов",52]
[31,"Сургут","A",-43,-9.7,257,-22,-19.6,-13.3,-3.5,4.1,13,16.9,14,7.8,-1.4,-13.2,-20.3,120,130,190,390,600,1005,1306,1207,809,500,204,104,22.1,786,201,817,327,4.5,"Сургут",54]
[32,"Сочи    ","B",-3,6.4,90,-5.1,5.9,8.1,11.6,16.1,19.9,22.8,23.2,19.9,15.9,11.6,8.2,690,700,750,1010,1430,1870,2210,2150,1730,1280,1000,780,14.6,756,180,894,331,6.5,"Сочи    ",44]
[33,"Ставропол","A",-19,0.3,169,-5.1,-3,1.6,8.6,15.2,19,21.9,21.5,16,10,3.4,-1.1,420,440,520,740,1090,1360,1500,1410,1160,860,660,500,20.8,764,184,866,328,7.4,"Ставропол",48]
[34,"Тула   ","B",-27,-3,207,-10.1,-9.6,-4.8,4.4,12.6,16.4,18.4,16.6,11.1,4.7,-1.8,-7.4,290,290,390,660,930,1270,1500,1440,1050,710,490,370,22.3,786,201,817,327,3.4,"Тула   ",56]
[35,"Туапсе","B",-7,5.6,113,-5.1,4.7,7.2,11.1,16.1,20,23,23.4,19.5,15.1,10.2,6.7,650,650,700,970,1390,1830,2120,2050,1620,1210,960,740,15,786,201,817,327,8.3,"Туапсе",56]
[36,"Тюмен   ","A",-37,-7.5,220,-16.6,-14.8,-8,2.7,10.7,16.7,18.6,16,10.1,1.8,-7.4,-14.4,160,170,250,520,730,1190,1450,1390,950,550,320,200,22.1,786,201,817,327,3.9,"Тюмен   ",56]
[37,"Хабаровск","B",-31,-10.1,205,-22.3,-17.2,-8.5,3.1,11.1,17.4,21.1,20,13.9,4.7,-8.1,-18.5,90,120,240,470,810,1440,1960,1910,1240,590,250,120,17,764,184,866,328,5.9,"Хабаровск",48]
[45,"Челябинск","A",-34,-7.3,218,-16.4,-14.1,-8.4,2.7,11.4,16.7,18.1,16,10.2,2.2,-6.7,-13.5,160,180,290,550,740,1160,1430,1340,940,550,320,210,20.1,786,201,817,327,3.2,"Челябинск",56]
[39,"Якутск","A",-55,-18.7,281,-43.2,-35.9,-22.2,-7.4,4.95,15.4,18.7,14.8,6.2,-7.9,-28,-39.8,10,30,90,250,540,1010,1320,1150,680,300,70,20,26.4,778,209,740,314,5,"Якутск",62]
[40,"Ханты-Мантийск","B",-41,-8.2,248,-19.8,-17.4,-11.4,-0.7,6.6,14.3,17.5,15,8.4,-0.7,-10.7,-18.1,140,160,220,430,670,1120,1410,1320,890,520,270,160,17.3,781,206,738,319,7.4,"Ханты-Мантийск",60]
[41,"Кзыл Орда","A",-24,-3.4,168,-9.3,-7.3,0.8,11.7,19.4,24.3,23.7,23.8,17,8.7,-0.1,-6.8,300,340,480,650,850,1050,1270,1100,790,570,420,330,25.3,756,180,894,331,6.5,"Кзыл Орда",44]
[42,"Таганрог","A",-22,-0.8,173,-5.4,-4.6,0.2,9,16.7,20.9,23.5,22.4,16.5,9.6,2.8,-2.5,420,430,540,850,1200,1620,1780,1700,1300,930,690,520,{"$nulls":5},5,"Таганрог"]
[44,"Одеса","A",-18,1,165,-5.5,-2,2,8.2,15,19.4,22.2,21.4,16.9,11.4,5.3,0.2,420,440,520,740,{"$nulls":8},14.7,752,182,866,328,4.3,"Одеса",48]
[45,"Евпатория","A",-16,2.4,149,-5.1,-0.1,3.8,9.4,14.4,20,23.2,22.6,17.9,12.5,6.7,2.3,420,440,520,740,{"$nulls":8},17,752,182,880,329,7.1,"Евпатория",46]
[46,"Салехард","B",-42,-11,285,-23.6,-22.2,-18.3,-9.4,-1.6,7.8,13.8,11.6,5.4,-3.7,-15.3,-21.2,140,150,240,400,{"$nulls":8},16.2,812,239,698,332,6.7,"Салехард",68]
[47,"Харьков","B",-23,-2.1,189,-7.3,-6.9,-1.7,7.7,15.1,18.6,20.8,19.7,14,7.1,"л3",4.8,360,370,460,710,970,1280,1490,1440,1060,770,600,440,22,781,194,852,329,6,"Харьков",52]
[48,"Каунас","B",-20,-0.5,192,-5.1,-4.2,-0.5,6.1,12.7,15.9,17.9,16.7,12.7,7,1.4,-2.4,420,390,440,700,980,1280,1480,1470,1160,840,620,480,20.1,786,201,817,327,4.9,"Каунас",56]
[49,"Тольятти","A",-30,-6.1,206,-13.8,-13,-6.8,4.6,14,"18,7",20.7,19,12.4,4.2,-4.1,-10.7,220,220,350,620,850,1210,1460,1330,960,630,420,290,18.5,781,194,852,329,5.7,"Тольятти"]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Упругость насыщеного водянного пара E ( Па)"]
["N","t  oC",0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]
[1,-40,12,12,12,12,12,12,12,12,12,12,14]
[2,-39,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,16]
[3,-38,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,18]
[4,-37,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,20]
[5,-36,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,22]
[6,-35,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,25]
[7,-34,25,25,25,25,25,25,25,25,25,25,27]
[8,-33,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,34]
[9,-32,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34]
[10,-31,34,34,34,34,34,34,34,34,34,34,38]
[11,-30,38,38,38,38,38,38,38,38,38,38,42]
[12,-29,42,42,41,40,40,39,39,39,38,38,47]
[13,-28,47,47,46,45,45,44,44,44,43,43,51]
[14,-27,51,51,50,48,48,48,48,48,47,47,57]
[15,-26,57,56,55,54,54,53,52,52,51,51,63]
[16,-25,63,63,62,61,61,60,59,59,58,58,69]
[17,-24,69,69,68,67,66,65,64,64,63,63,77]
[18,-23,77,76,75,74,73,73,72,71,70,70,85]
[19,-22,85,84,83,83,81,81,80,79,78,78,93]
[20,-21,93,92,91,90,89,89,88,87,86,86,103]
[21,-20,103,102,101,100,99,99,98,97,96,95,113]
[22,-19,113,112,111,110,109,108,107,106,105,104,125]
[23,-18,125,124,123,122,120,119,117,117,116,114,137]
[24,-17,137,136,135,134,132,131,129,129,128,126,151]
[25,-16,151,150,148,147,145,144,143,141,140,139,165]
[26,-15,165,164,163,161,159,158,157,155,153,152,181]
[27,-14,181,180,179,177,175,174,172,170,168,167,199]
[28,-13,199,197,195,193,191,190,188,186,184,183,217]
[29,-12,217,215,213,211,209,206,207,205,203,201,237]
[30,-11,237,235,233,231,229,227,225,223,221,219,260]
[31,-10,260,260,260,255,251,248,245,243,241,239,284]
[32,-9,284,281,279,275,273,270,268,266,264,262,310]
[33,-8,310,306,304,302,299,296,293,291,289,287,338]
[34,-7,338,335,332,330,327,324,321,318,315,313,369]
[35,-6,369,366,363,360,356,354,351,348,344,341,402]
[36,-5,402,399,395,392,388,385,381,378,375,372,437]
[37,-4,437,433,429,426,423,419,415,411.5,408,405,476]
[38,-3,476,472,468,464,460,456,452,448.5,445,441,517]
[39,-2,517,513,509,503.3,498,495,492,488,484,480,563]
[40,-1,563,568,553,549,544,542,535,531,527,522,611]
[41,0,611,615,620,624,629,633,639,643,648,652,657]
[42,1,657,661,667,671,676,681,687,691,696,701,705]
[43,2,705,711,716,721,727,732,737,743,748,753,759]
[44,3,759,764,769,775,780,785,791,796,803,808,813]
[45,4,813,819,825,831,836,843,848,855,860,867,872]
[46,5,872,879,885,890,897,904,909,916,923,929,936]
[47,6,936,941,948,956,961,968,975,981,988,995,1000]
[48,7,1000,1009,1016,1024,1029,1037,1044,1051,1059,1065,1072]
[49,8,1072,1080,1088,1095,1103,1189,1117,1125,1132,1140,1148]
[50,9,1148,1156,1164,1172,1180,1188,1196,1204,1212,1220,1228]
[51,10,1228,1236,1244,1253,1261,1269,1279,1287,1285,1304,1312]
[52,11,1312,1321,1331,1339,1348,1455,1365,1375,1384,1323,1403]
[53,12,1403,1412,1421,1431,1440,1449,1459,1468,1479,1488,1497]
[54,13,1497,1508,1517,1527,1537,1547,1557,1568,1557,1588,1599]
[55,14,1599,1609,1619,1629,1640,1651,1661,1672,1683,1807,1705]
[56,15,1705,1716,1727,1739,1749,1761,1772,1784,1795,1807,1817]
[57,16,1817,1829,1814,1853,1865,1877,1889,1901,1913,1925,1937]
[58,17,1937,1949,1962,1974,1986,2000,2012,2025,2037,2050,2064]
[59,18,2064,2077,2089,2102,2115,2129,2142,2156,2169,2182,2197]
[60,19,2197,2210,2225,2238,2252,2266,2281,2294,2309,2324,2338]
[61,20,2338,2352,2366,2381,2396,2412,2426,2441,2456,2471,2488]
[62,21,2488,2502,2517,2533,2542,2564,2580,2596,2612,2628,2644]
[63,22,2644,2660,2676,2691,2709,2725,2742,2758,2776,2792,2809]
[64,23,2809,2826,2842,2860,2877,2894,2913,2930,2948,2965,2984]
[65,24,2984,3001,3020,3038,3056,3074,3093,3112,3130,3149,3168]
[66,25,3168,3186,3205,3224,3244,3262,3282,3301,3321,3341,3363]
[67,26,3363,3381,3401,3421,3441,3461,3481,3502,3523,3544,3567]
[68,27,3567,3586,3608,2628,3649,3672,3692,3714,3796,3758,3782]
[69,28,3782,3801,3824,3846,3869,3890,3913,3937,3960,3982,4005]
[70,29,4005,4029,4052,4076,4100,4122,4146,4170,4194,4218,4246]
[71,30,4246,4268,4292,4317,4341,4366,4890,4416,4441,4466]
{"$rows_empty":8}
["Температура точки росы"]
["t  oC",0.5,0.55,0.6,0.65,0.7,0.75,0.8]
[-5,-12.9,-11.84,-10.83,-9.96,-9.11,-8.31,-7.62]
[-4,-14.4,-13.1,-11.93,-10.84,-8.11,-7.34,-6.6]
[-3,-10.9,-9.91,-8.95,-7.99,-7.16,-6.4,-5.6]
[-2,-10,-9,-7.95,-7.04,-6.21,-5.4,-4.6]
[-1,-9.1,-7.98,-7,-6.09,-5.21,-4.4,-3.66]
[0,-8.16,-7.05,-6.06,-5.14,-4.26,-3.46,-2.7]
[1,-7.32,-6.22,-5.21,-4.26,-3.4,-2.58,-1.82]
[2,-6.65,-5.39,-4.38,-3.44,-2.56,-1.74,-0.97]
[3,-5.56,-4.53,-3.52,-2.57,-1.69,-0.88,-0.08]
[4,-4.84,-3.74,-2.7,-1.75,-0.87,-0.01,0.87]
[5,-4.03,-2.91,-1.87,-0.9,-0.01,0.94,1.83]
[6,-3.22,-2.08,-1.04,-0.08,0.94,1.89,2.8]
[7,-2.32,-1.25,-0.21,0.87,1.9,2.85,3.77]
[8,-1.56,-0.42,-0.72,1.82,2.86,3.85,4.77]
[9,-0.78,0.46,1.66,2.77,3.82,4.81,5.74]
[10,0.08,1.39,2.6,3.72,4.76,5.77,6.71]
[11,0.98,1.32,3.54,4.68,5.74,6.74,7.68]
[12,1.9,3.25,4.48,5.63,6.7,7.71,8.65]
[13,2.82,4.18,5.42,6.58,7.66,8.68,9.62]
[14,3.76,5.11,6.36,7.53,8.62,9.64,10.59]
[15,4.68,6.04,7.3,8.48,9.58,10.6,11.6]
[16,5.6,6.94,8.24,9.43,10.54,11.57,12.56]
[17,6.5,7.9,9.18,10.37,11.5,12.54,13.53]
[18,7.44,8.33,10.12,11.32,12.46,13.51,14.5]
[19,8.36,9.76,11.06,12.27,13.42,14.48,15.47]
[20,9.28,10.69,12,13.22,14.38,15.44,16.44]
[21,10.2,11.62,12.94,14.17,15.33,16.4,17.4]
[22,11.12,12.58,13.88,15.12,16.28,17.37,18.38]
[23,12,13.48,14.82,16.07,17.23,18.34,19.38]
[24,12.94,14.4,15.76,17,18.2,19.3,20.35]
[25,13.86,15.34,16.7,17.97,19.15,20.26,21.32]
[26,14.8,16.27,17.64,18.95,20.11,21.22,22.26]
[27,15.7,17.19,18.57,19.87,21.06,22.18,23.26]
[28,16.6,18.11,19.5,20.18,22,23.14,24.23]
[29,17.5,19,20.44,21.75,23,24.11,25.2]
[30,18.44,197,21.4,22.69,23.92,25.08,26.17]
[31,19.36,20.9,22.3,23.64,24.88,26.04,27.14]
[32,20.27,21.83,23.26,24.6,25.83,27,28.11]
[33,21.18,22.76,24.2,25.54,26.78,27.97,29.08]
[34,22.1,23.68,25.14,26.5,27.74,28.94,30.05]
[35,23,24.6,26.08,27.64,28.7,29.91,31.02]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40,27.2,28,30.5,31.8,33]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45,31.7,34.2]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]