{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["Автоматизация ИТП","Замена окон","Укупорка подъезда","Улучшение тепловой изол","Замена ламп","ЧРП","Датчики движения","теплоотражатели ","Бачки унитапзов","Лист1","q","Лист3","Лист2","Исходные данные","Спр. Лампы"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Автоматизация ИТП","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[11,0,12,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Автоматическое регулирование расхода теплоты на отопление",{"$nulls":5},"Еремкин, Королева"]
[]
["Затраты на ЭЭ, датчиками и приводами",{"$error":"#REF!"},"руб/год"]
["Затраты на ЭЭ насосами",{"$error":"#REF!"},"руб/год"]
["Затраты на зарплату персонала",{"$error":"#REF!"},"руб/год"]
["Амортизация приб. рег. и контроля",{"$error":"#REF!"},"руб/год"]
["Амортизация для сан-тех. оборуд.(клапан, насос)",{"$error":"#REF!"},"руб/год"]
["Амортизация оборудования автоматики",{"$error":"#REF!"},"руб/год"]
[]
["Суммарные эксплуатационные затраты",{"$error":"#REF!"},"руб/год"]
[]
["Экономия тепловой энергии",null,"ГДж/год",0,"Гкал/год"]
[null,0,"т.у.т",0,"т.у.т"]
[]
["Экономический эффект",{"$error":"#REF!"},"руб/год"]

{"sheet":"Замена окон","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,0,8],[1,5,1,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Замена окон ",{"$nulls":4},"Перечень типовых мероприятий (Прил1)"]
[{"$nulls":5},"Практическое пособие стр 607"]
[]
["Снижение тепловых потерь",null,"МВт*ч/год",0.24318521343999996,"Гкал/год"]
[null,0.033932820479999994,"т.у.т./год",0.03453230030847999,"т.у.т./год"]
[]
["Стоимость экономии",{"$error":"#REF!"},"руб/год",{"$error":"#REF!"},"проверка"]
["Амортизация",{"$error":"#REF!"},"руб/год"]
[]
["Расходы на техобслуживание",{"$error":"#REF!"}]
[]
["Экономия текущих издержек",{"$error":"#REF!"}]
[]
["Прирост чистой прибыли предприятия",{"$error":"#REF!"}]
[]
["Годовой доход ",{"$error":"#REF!"}]

{"sheet":"Укупорка подъезда","index":2,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Снижение тепловых потерь",null,"МВт*ч/год",0,"Гкал/год"]
[null,0,"т.у.т./год",0,"т.у.т./год"]
[]
[]
["Снижение тепловых потерь",null,"МВт*ч/год",0,"Гкал/год"]
[null,0,"т.у.т./год",0,"т.у.т./год"]

{"sheet":"Улучшение тепловой изол","index":3,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Экономия тепловой энергии",null,"Гкал/год"]

{"sheet":"Замена ламп","index":4,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Экономия электроэнергии",null,"кВт*ч/год"]

{"sheet":"ЧРП","index":5,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,4,0,5],[8,0,8,2],[7,4,7,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Приложение 1"]
["Вариант 1"]
[]
["Экономия электроэнергии",null,"кВт*ч/год"]
[]
[]
[]
["Вариант 2",null,null,null,"Приложение 2"]
[" Wг = (Нвых – Нсети)*Qф*Тг/367ηф"]
[]
["Экономия электроэнергии",null,"кВт*ч"]

{"sheet":"Датчики движения","index":6,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Эколномия электроэнергии",null,"кВт*ч/год"]

{"sheet":"теплоотражатели ","index":7,"n_rows":2,"n_cols":5,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"источник"]
["Экономия тепловой энергии",0,null,null,"источник2"]

{"sheet":"Бачки унитапзов","index":8,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Экономия воды",null,"м3/год"]

{"sheet":"Лист1","index":9,"n_rows":37,"n_cols":18,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,5,19,5],[18,6,18,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":18}
[{"$nulls":5},"Перепад температуры, °С","Тепловые потери трубопровода, ккал/ч м, при условном диаметре, мм"]
[{"$nulls":6},15,20,25,32,40,50,70,80,100,125,150,200]
[{"$nulls":5},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[{"$nulls":5},30,"22„0",28,35,44,48,54,68,80,97,119,143,173]
[{"$nulls":5},32,23,30,37,47,50,58,73,85,103,127,152,185]
[{"$nulls":5},34,25,32,39,50,53,61,77,91,110,135,162,196]
[{"$nulls":5},36,26,33,42,53,56,65,82,95,116,143,171,208]
[{"$nulls":5},38,28,35,44,56,60,68,86,102,123,151,181,219]
[{"$nulls":5},40,29,37,46,59,63,72,91,107,129,159,190,231]
[{"$nulls":5},42,31,39,49,63,67,76,97,114,137,169,202,242]
[{"$nulls":5},44,33,42,52,66,71,81,103,121,145,179,214,254]
[{"$nulls":5},46,34,44,54,70,75,85,108,127,154,189,226,265]
[{"$nulls":5},48,36,46,57,73,79,90,114,134,162,199,238,277]
[{"$nulls":5},50,38,48,60,77,83,94,120,140,170,209,250,288]
[{"$nulls":5},52,40,51,63,81,87,99,126,147,179,220,263,300]
[{"$nulls":5},54,42,53,66,85,91,104,132,155,188,230,276,312]
[{"$nulls":5},56,44,56,70,88,95,108,139,162,197,241,289,323]
[{"$nulls":5},58,46,58,73,92,99,113,145,170,206,252,302,335]
[{"$nulls":5},60,48,61,76,96,104,113,151,177,215,263,315,347]

{"sheet":"q","index":10,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,0,5],[2,1,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Условный проход трубопровода, мм","Температура теплоносителя, °С"]
[null,50,0,100,0,150]
[null,"Плотность теплового потока, ккал/м"]
[15,5.16,-3.4399999999999995,13.76,-1.7199999999999989,21.5]
[20,6.02,-3.4400000000000013,15.48,-1.7199999999999953,24.08]
[25,6.88,-3.4400000000000004,17.2,-1.7200000000000024,26.66]
[40,8.6,-2.580000000000002,19.78,-2.5799999999999983,30.96]
[50,9.46,-2.5799999999999983,21.5,-4.299999999999994,34.4]
[65,11.18,-2.5800000000000036,24.94,-2.5800000000000054,38.7]
[80,12.04,-3.4399999999999995,27.52,-1.7199999999999989,42.14]
[100,13.76,-2.5800000000000036,30.1,-2.579999999999991,46.44]
[125,15.48,-2.5799999999999983,33.54,-2.5800000000000054,51.6]
[150,18.06,-1.720000000000006,37.84,0,56.76]
[200,22.36,-0.8599999999999994,45.58,-0.8599999999999994,68.8]
[250,25.8,-1.7199999999999989,53.32,1.7199999999999847,79.12]
[300,29.24,-1.720000000000006,60.2,3.440000000000012,88.58]
[350,32.68,-0.8599999999999994,66.22,4.299999999999983,97.18]
[400,36.12,-0.8599999999999994,73.1,7.739999999999981,105.78]
[450,39.56,0,79.12,6.880000000000024,115.24]
[500,43.86,1.7199999999999989,86,10.319999999999993,123.84]
[600,49.88,1.7199999999999989,98.04,12.040000000000035,141.04]
[700,55.9,2.5799999999999983,109.22,14.619999999999976,156.52]
[800,62.78,4.300000000000004,121.26,16.340000000000018,173.72]
[900,69.66,5.159999999999997,134.16,22.359999999999985,190.06]
[1000,76.54,6.880000000000024,146.2,24.079999999999984,207.26]
[1400,103.2,12.039999999999992,194.36,36.120000000000005,273.48]

{"sheet":"Лист3","index":11,"n_rows":53,"n_cols":2,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,0,53,0],[52,1,53,1],[47,0,47,2],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,43,2],[44,0,45,0],[44,1,45,1],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[0,0,0,2],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["В сфере теплоснабжения:"]
["1","Энергетическое обследование и энергетическая паспортизация зданий"]
[]
["2","Усиление теплозащиты потолка подвала"]
[]
["3","Усиление теплозащиты пола чердака"]
[]
["4","Усиление теплозащиты стен и перекрытий"]
[]
["5","Замена старых оконных блоков на стеклопакеты"]
[]
["6","Уплотнение щелей оконных и дверных проемов"]
[]
["7","Установка доводчиков входных дверей"]
[]
["8","Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и ГВС в неотапливаемых подвалах и на чердаках"]
[]
["9","Установка радиаторных термостатов"]
[]
["10","Замена старых чугунных радиаторов на алюминевые или биметалические с повышенной теплоотдачей"]
[]
["11","Установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной"]
[]
["12","Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха"]
[]
["13","Замена трубопроводов и арматуры системы отопления"]
[]
["14","Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС"]
[]
["15","Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС"]
[]
["16","Ремонт кровли"]
[]
["17","Заделка межпанельных и компенсационных швов"]
[]
["18","Гидрофобизация стен"]
[]
["19","Установка прибора учета тепловой энергии"]
[]
["20","Установка прибора учета на систему ГВС"]
[]
["21","Замена старых дверных блоков на современные утепленные двери"]
[]
["В сфере электроснабжения:"]
["21","Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники"]
[]
[null,"ЧРП"]
["В сфере водоснабжения:"]
["22","Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС"]
[]
["23","Установка бачков унитазов с механизмом двойного смыва "]
[]
["24","Установка прибора учета на систему ХВС"]

{"sheet":"Лист2","index":12,"n_rows":120,"n_cols":6,"rows_kept":120,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,1,2],[0,4,1,4],[7,4,8,4],[0,5,1,5],[2,0,2,5],[3,0,3,5],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,5,6,5],[0,0,1,0],[0,1,1,1],[11,4,12,4],[7,5,8,5],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,3,8,3],[11,5,12,5],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,3,12,3],[14,0,14,5],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[16,3,18,3],[16,4,18,4],[16,5,18,5],[19,5,21,5],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[19,0,21,0],[19,1,21,1],[19,3,21,3],[19,4,21,4],[24,0,24,5],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,3,27,3],[26,4,27,4],[26,5,27,5],[28,5,29,5],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,3,31,3],[30,4,31,4],[30,5,31,5],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[38,3,39,3],[38,4,39,4],[32,0,32,5],[34,0,34,5],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[35,3,37,3],[35,4,37,4],[35,5,37,5],[42,3,43,3],[42,4,43,4],[38,5,39,5],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[40,3,41,3],[40,4,41,4],[40,5,41,5],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[42,5,43,5],[44,0,44,5],[45,0,45,5],[46,0,48,0],[46,1,48,1],[46,3,48,3],[46,4,48,4],[46,5,48,5],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[49,5,53,5],[54,0,58,0],[54,1,58,1],[54,3,58,3],[54,4,58,4],[54,5,58,5],[49,0,53,0],[49,1,53,1],[49,3,53,3],[49,4,53,4],[62,4,64,4],[59,0,59,5],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[60,3,61,3],[60,4,61,4],[60,5,61,5],[69,4,73,4],[62,5,64,5],[65,0,68,0],[65,1,68,1],[65,3,68,3],[65,4,68,4],[65,5,68,5],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[62,3,64,3],[69,5,73,5],[74,0,74,5],[75,0,77,0],[75,1,77,1],[75,3,77,3],[75,4,77,4],[75,5,77,5],[69,0,73,0],[69,1,73,1],[69,3,73,3],[78,0,78,5],[79,0,83,0],[79,1,83,1],[79,3,83,3],[79,4,83,4],[79,5,83,5],[87,4,89,4],[84,0,84,5],[85,0,86,0],[85,1,86,1],[85,3,86,3],[85,4,86,4],[85,5,86,5],[87,5,89,5],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,90,5],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[91,3,93,3],[91,4,93,4],[91,5,93,5],[87,3,89,3],[94,5,96,5],[97,0,99,0],[97,1,99,1],[97,4,99,4],[97,5,99,5],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[94,3,96,3],[94,4,96,4],[100,0,102,0],[100,1,102,1],[100,4,102,4],[100,5,102,5],[103,5,105,5],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[106,4,108,4],[106,5,108,5],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[103,3,105,3],[103,4,105,4],[109,0,109,5],[110,0,110,5],[111,0,112,0],[111,1,112,1],[111,3,112,3],[111,4,112,4],[111,5,112,5],[113,0,113,5],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[114,3,116,3],[114,4,116,4],[114,5,116,5],[117,5,119,5],[117,0,119,0],[117,1,119,1],[117,3,119,3],[117,4,119,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Номер","Наименование мероприятия","Цель мероприятия ","Применяемые ","Возможные исполнители мероприятий","Источник финансирования"]
[null,null,null,"технологии, оборудование и материалы"]
["I. Первоочередные мероприятия (не требующие капитальных вложений) в отношении общего имущества  и жилых помещений  в многоквартирном доме "]
["Система отопления"]
["1.        ","Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии","1)  Учет тепловой энергии","Приборы учета тепловой энергии","Энергоснабжающая организация","плата по отдельному договору"]
[null,null,"2)   Рациональное использование  тепловой энергии"]
[null,null,"3)    Учет ГВС"]
["2. ","Промывка трубопроводов и стояков системы отопления","1) Рациональное использование тепловой энергии;","Промывочные машины и реагенты","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления"]
["3. ","Установка термостатических вентилей на радиаторах (в общедомовом и имуществе и жилых помещениях)","1) Повышение температурного комфорта в помещениях;","Термостатические радиаторные вентили","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Экономия тепловой энергии в системе отопления"]
["4. ","Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов","1) Рациональное использование тепловой энергии;","Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления"]
["5. ","Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления","1) Экономия тепловой энергии","Современные теплоизоляционные материалы","Управляющая организация","плата по отдельному договору"]
["Система горячего и холодного водоснабжения"]
["6. ","Установка индивидуальных  приборов учета горячего и холодного водоснабжения в жилых помещениях многоквартирных домов","1) Учет расхода потребления горячей и холодной воды","Приборы учета расхода горячей и холодной воды","Энергоснабжающие организации","плата по отдельному договору"]
["7. ","Ремонт унитазов или замена на экономичные модели  в жилых помещениях многоквартирных домов","1) Ликвидация утечек воды;","Запчасти, современные экономичные модели","Управляющая организация","плата по отдельному договору"]
[null,null,"2) Рациональное использование воды;"]
[null,null,"3) Экономия потребления воды в системе ХВС"]
["8. ","Ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономичные модели в жилых помещениях многоквартирных домов","1) Ликвидация утечек воды;","Запчасти, современные экономичные модели","Управляющая организация","плата по отдельному договору"]
[null,null,"2) Рациональное использование воды;"]
[null,null,"3) Экономия потребления воды в системе ХВС"]
["9.","Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов","1) Рациональное использование тепловой энергии;","Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС"]
["Система электроснабжения"]
["10. ","Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии","1)  Учет потребленной электроэнергии","Приборы учета электрической энергии","Электроснабжающая организация","плата по отдельному договору"]
["11.","Тепловизионный контроль РУ, учетно-распределительных этажных щитков (с ремонтом)","1)  Выявление  и устранение дефектов","Приборы тепловизионного контроля","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2)  Уменьшение потерь электроэнергии"]
["12. ","Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования","1) Автоматическое регулирование освещенности;","Датчики освещенности, датчики движения","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Экономия электроэнергии"]
["13. ","Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы","1) Экономия электроэнергии","Люминесцентные лампы, светодиодные лампы","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Улучшение качества освещения"]
["Газоснабжение"]
["14. ","Установка индивидуальных приборов учета расхода природного газа в жилых помещениях многоквартирных домов","1)  Учет потребленного природного газа","Приборы учета расхода природного газа","Энергоснабжающие организации","плата по отдельному договору"]
["Дверные и оконные конструкции"]
["15. ","Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей","1) Снижение утечек тепла через двери подъездов;","Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др.","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Рациональное использование тепловой энергии;"]
[null,null,"3) Усиление безопасности жителей"]
["16. ","Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений","1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы;","Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Рациональное использование тепловой энергии"]
["17.","Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений","1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков","Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Рациональное использование тепловой энергии"]
["18. ","Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах","1) Снижение инфильтрации через оконные блоки;","Прокладки, полиуретановая пена и др.","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Рациональное использование тепловой энергии"]
["II. Перечень дополнительных мероприятий (требующих капитальных вложений) в отношении общего имущества в многоквартирном доме "]
["Система отопления"]
["19. ","Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха","1) Автоматическое регулирование параметров в системе отопления;","Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др.","Управляющая организация,  энергосервисная организация,","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Рациональное использование тепловой энергии;"]
[null,null,"3)  Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления"]
["20. ","Модернизация ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением","1) Обеспечение качества воды в системе отопления;","Пластинчатый теплообменник отопления и оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, , в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др.","Управляющая организация,  энергосервисная организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления;"]
[null,null,"3) Продление срока службы оборудования и трубопроводов системы отопления;"]
[null,null,"4) Рациональное использование тепловой энергии;"]
[null,null,"5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления"]
["21.","Замена трубопроводов и арматуры системы отопления","1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов;","Современные предизолированные трубопроводы, арматура","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Снижение утечек воды;"]
[null,null,"3) Снижение числа аварий;"]
[null,null,"4) Рациональное использование тепловой энергии;"]
[null,null,"5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления"]
["Система горячего водоснабжения"]
["22. ","Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС","1) Рациональное использование тепловой энергии и воды;","Циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС"]
["23. ","Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС","1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС","Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др.","Управляющая организация,  энергосервисная организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Рациональное использование тепловой энергии;"]
[null,null,"3)  Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС"]
["24. ","Модернизация ИТП с заменой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС","1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС;","Пластинчатый теплообменник ГВС и оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды и др.","Управляющая организация,  энергосервисная организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Рациональное использование тепловой энергии;"]
[null,null,"3) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС;"]
[null,null,"4) Улучшение условий эксплуатации и снижение аварийности "]
["25. ","Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС","1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов;","Современные пластиковые трубопроводы, арматура","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Снижение утечек воды;"]
[null,null,"3) Снижение числа аварий;"]
[null,null,"4) Рациональное использование тепловой энергии и воды;"]
[null,null,"5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС"]
["Система электроснабжения"]
["26. ","Замена общедомовой электропроводки (стояков) с целью передачи электроэнергии с наименьшими потерями, замена ВРУ, изоляторов и т.д.. (замена алюминиевой проводки на медную проводку, с ревизией контактных соединений)","1) Снижение потерь электроэнергии","Провода, изоляторы, комплектные ВРУ","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[]
[null,null,"2) Повышения надежности"]
["Система холодного водоснабжения"]
["27. ","Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС","1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов;","Современные пластиковые трубопроводы, арматура","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Снижение утечек воды;"]
[null,null,"3) Снижение числа аварий;"]
[null,null,"4) Рациональное использование воды;"]
[null,null,"5) Экономия потребления воды в системе ХВС"]
["Дверные и оконные конструкции"]
["28. ","Установка теплоотражающих пленок на окна в подъездах","1) Снижение потерь лучистой энергии через окна;","Теплоотражающая пленка","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Рациональное использование тепловой энергии"]
["29.","Замена оконных блоков","1) Снижение инфильтрации через оконные блоки;","Современные пластиковые стеклопакеты","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Рациональное использование тепловой энергии;"]
[null,null,"3) Увеличение срока службы окон"]
["Стеновые конструкции"]
["30.","Утепление потолка подвала","1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала;","Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др.","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Рациональное использование тепловой энергии;"]
[null,null,"3) Увеличение срока службы строительных конструкций"]
["31. ","Утепление пола чердака","1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака;","Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др.","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Рациональное использование тепловой энергии;"]
[null,null,"3) Увеличение срока службы строительных конструкций"]
["32. ","Утепление кровли","1) Уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций;","Технологии утепления плоских крыш \"По профнастилу\" или \"Инверсная кровля\";","Управляющая организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Рациональное использование тепловой энергии;","Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др."]
[null,null,"3) Увеличение срока службы чердачных конструкций"]
["33.","Заделка межпанельных и компенсационных швов","1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков;","Технология \"Теплый шов\";","Управляющая организация,  энергосервисная организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Рациональное использование тепловой энергии;","Герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др."]
[null,null,"3) Увеличение срока службы стеновых конструкций"]
["34. ","Гидрофобизация стен","1) Уменьшение намокания и промерзания стен;","Гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе","Управляющая организация,  энергосервисная организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Рациональное использование тепловой энергии;"]
[null,null,"3) Увеличение срока службы стеновых конструкций"]
["35. ","Утепление наружных стен","1) Уменьшение промерзания стен;","Технология \"Вентилируемый фасад\";","Управляющая организация,  энергосервисная организация","плата за содержание и ремонт жилого помещения"]
[null,null,"2) Рациональное использование тепловой энергии;","Реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др."]
[null,null,"3) Увеличение срока службы стеновых конструкций"]
["Перечень дополнительных мероприятий (требующих капитальных затрат) в отношении помещений в многоквартирном доме"]
["Система вентиляции"]
["36. ","Ремонт или установка воздушных заслонок","1) Ликвидация утечек тепла через систему вентиляции;","Воздушные заслонки с регулированием проходного сечения","Управляющая организация","плата по отдельному договору"]
[null,null,"2) Рациональное использование тепловой энергии"]
["Дверные и оконные конструкции"]
["37.","Замена оконных и балконных блоков","1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки;","Современные пластиковые стеклопакеты","Управляющая организация","плата по отдельному договору"]
[null,null,"2) Рациональное использование тепловой энергии;"]
[null,null,"3) Увеличение срока службы окон и балконных дверей"]
["38. ","Остекление балконов и лоджий","1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки;","Современные пластиковые и алюминиевые конструкции","Управляющая организация","плата по отдельному договору"]
[null,null,"2) Повышение термического сопротивления оконных конструкций;"]
[null,null,"3) Увеличение срока службы окон и балконных дверей"]

{"sheet":"Исходные данные","index":13,"n_rows":332,"n_cols":13,"rows_kept":332,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[60,1,60,8],[315,1,315,8],[316,3,316,4],[316,5,316,6],[316,7,318,8],[317,3,317,4],[317,5,317,6],[318,3,318,4],[318,5,318,6],[311,1,311,8],[312,3,312,4],[312,5,312,6],[312,7,314,8],[313,3,313,4],[313,5,313,6],[314,3,314,4],[314,5,314,6],[307,1,307,8],[308,3,308,4],[308,5,308,6],[308,7,310,8],[309,3,309,4],[309,5,309,6],[310,3,310,4],[310,5,310,6],[303,1,303,8],[304,3,304,4],[304,5,304,6],[304,7,306,8],[305,3,305,4],[305,5,305,6],[306,3,306,4],[306,5,306,6],[299,1,299,8],[300,3,300,4],[300,5,300,6],[300,7,302,8],[301,3,301,4],[301,5,301,6],[302,3,302,4],[302,5,302,6],[295,1,295,8],[296,3,296,4],[296,5,296,6],[296,7,298,8],[297,3,297,4],[297,5,297,6],[298,3,298,4],[298,5,298,6],[291,1,291,8],[292,3,292,4],[292,5,292,6],[292,7,294,8],[293,3,293,4],[293,5,293,6],[294,3,294,4],[294,5,294,6],[287,1,287,8],[288,3,288,4],[288,5,288,6],[288,7,290,8],[289,3,289,4],[289,5,289,6],[290,3,290,4],[290,5,290,6],[56,7,58,8],[55,1,55,9],[56,3,56,4],[51,1,51,9],[52,3,52,4],[52,5,52,6],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[283,1,283,8],[284,3,284,4],[284,5,284,6],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[52,7,54,8],[58,3,58,4],[56,5,56,6],[57,5,57,6],[58,5,58,6],[50,7,50,8],[280,5,280,6],[281,5,281,6],[61,1,61,8],[280,3,280,4],[281,3,281,4],[57,3,57,4],[280,7,282,8],[59,1,59,9],[247,1,247,8],[25,1,25,2],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[27,3,27,4],[27,1,27,2],[49,7,49,8],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[25,3,25,4],[45,7,45,8],[46,7,46,8],[48,7,48,8],[45,5,45,6],[46,5,46,6],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[5,4,5,5],[3,6,3,7],[4,6,4,7],[5,6,5,7],[19,7,19,8],[20,7,20,8],[21,7,21,8],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[23,7,23,8],[22,1,22,8],[24,1,24,2],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[28,7,28,8],[29,7,29,8],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[28,3,28,4],[29,3,29,4],[34,1,34,8],[31,7,31,8],[32,7,32,8],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[33,3,33,4],[31,5,31,6],[2,1,2,8],[0,1,1,9],[28,5,28,6],[29,5,29,6],[30,1,30,8],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[26,1,26,8],[41,1,41,2],[6,1,6,8],[42,1,42,8],[43,1,43,9],[18,1,18,8],[35,2,35,3],[33,7,33,8],[31,3,31,4],[32,3,32,4],[35,4,35,5],[37,6,37,8],[37,4,37,5],[38,1,38,8],[39,5,39,6],[35,6,35,8],[39,1,39,2],[279,1,279,8],[44,7,44,8],[47,1,47,9],[50,5,50,6],[44,5,44,6],[39,7,39,8],[36,4,36,5],[36,6,36,8],[14,1,14,8],[15,5,15,6],[15,7,15,8],[16,5,16,6],[16,7,16,8],[17,5,17,6],[17,7,17,8],[40,1,40,2],[63,5,246,5],[40,7,40,8],[41,7,41,8],[40,5,40,6],[41,5,41,6],[48,5,48,6],[49,5,49,6],[320,1,322,8],[320,9,322,9],[319,1,319,9],[282,3,282,4],[285,5,285,6],[286,3,286,4],[286,5,286,6],[282,5,282,6],[284,7,286,8],[285,3,285,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Расчет эффективности мероприятий по энергосбережению"]
[]
[1,"Модернизация ИТП"]
[null,"Мощность системы отопления","Внутренняя темп помещения","Расч. наружная темп. для сист отопления","Ср. расч.темп.для отопительного периода",null,"Величина отопительного периода",null,"Экономия Теплоты","Экономия тепловой энергии"]
[null,"Гкал/ч","оС","оС","оС",null,"сутки",null,"%","Гкал/год"]
[]
[2,"Замена окон"]
[null,"Тип остекления до замены","Тип остекления после замены","Приведенное сопротивление теплопередаче до замены, м2*оС/Вт","Приведенное сопротивление теплопередаче после замены,м2*оС/Вт","Площадь остекления здания, м2","Величина отопительного периода, сутки","Темп. наружного воздуха, оС","Ср темп. возд внутри здания за отоп период, оС","Снижение тепловых потерь, Гкал/год"]
[null,"Двойное остекление в деревянных или пластиковых раздельных переплетах","Двухкамерный стеклопакет",0.42,0.5,1,208,-3.5,16,0.030297161142857135]
[null,"Двойное остекление в деревянных или пластиковых раздельных переплетах","Двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием",0.42,0.76,1,208,-3.5,16,0.08471245714285712]
[null,"Двойное остекление в деревянных или пластиковых раздельных переплетах","Двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием и заполнением аргоном",0.42,1.1,{"$nulls":4},0]
[null,"Одинарное остекление в деревянных переплетах","Двухкамерный стеклопакет",0.18,0.5,1,208,-3.5,16,0.28277350399999995]
[null,"Одинарное остекление в деревянных переплетах","Двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием",0.18,0.76,{"$nulls":4},0]
[null,"Одинарное остекление в деревянных переплетах","Двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием и заполнением аргоном",0.18,1.1,{"$nulls":4},0,null,null,0.3977831222857142]
[3,"Замена дверей"]
[null,"Площадь дверных проемов здания","Величина отопительного периода","Темп. наружного воздуха","Ср темп. возд внутри здания за отоп период","Приведенное сопротивление теплопередаче до замены",null,"Приведенное сопротивление теплопередаче после замены",null,"Снижение тепловых потерь"]
[null,"м2","сутки","оС","оС","м2*оС/Вт",null,"м2*оС/Вт",null,"Гкал/год"]
[{"$nulls":9},{"$error":"#DIV/0!"}]
[4,"Замена ламп накаливания энергосберегающими"]
[null,"Мощность установленных ламп накаливания","Мощность устанавливаемых энергосберегающих ламп","Световой поток ламп накаливания","Световой поток энергосберегающих ламп","Кол-во установленных ламп накаливания","Кол-во устанавливаемых энергосберегающих ламп","Время работы системы освещения",null,"Экономия электроэнергии"]
[null,"кВт","кВт","Лк","Лк","шт","шт","ч",null,"кВт*ч/год"]
[]
[5,"Датчики движения"]
[null,"Кол-во ламп",null,"Мощнотсь ламп",null,"Кол-во часов работы системы в год",null,"Процент экономии",null,"Экономия электроэнергии"]
[null,"шт",null,"Вт",null,"ч",null,"%",null,"кВт*ч/год"]
[]
[6,"Применение ЧРП  Вариант 1"]
[null,"Напор приподаче Q, развиваемый насосом при дроссельном регулировании подачи",null,"Требуемый напор, соответствующий подаче Q согласно характеристике трубопровода",null,"Мощность насосов",null,"Количество часов работы системы в год",null,"Экономия электроэнергии"]
[null,"м",null,"м",null,"кВт",null,"ч",null,"кВт*ч/год"]
[]
[7,"Применение ЧРП  Вариант 2"]
[null,"Напор на выходе насоса, Ннас,","Подача воды насосом","КПД насоса ",null,"Напор поддерживаемый в системе ",null,"Количество часов работы системы в год",null,"Экономия электроэнергии"]
[null,"м.в.ст","м3/ч","%",null,"м.в.ст",null,"ч",null,"кВт*ч/год"]
[{"$nulls":9},{"$error":"#DIV/0!"}]
[8,"Установка теплоотражателей"]
[null,"Мощность системы отопления","Величина отопительного периода",null,"Фактический расход тепловой энергии",null,"Экономия тепловой энергии",null,null,"Экономия тепловой энергии"]
[null,"Гкал","сутки",null,"Гкал/год",null,"%",null,null,"Гкал/год"]
[]
[9,"Установка бачков унитазов с механизмом двойного смыва"]
[null,"Кол-во людей пользующихся унитазом",null,"Объем бачка","Количество унитазов","Кол-во рабочих дней",null,"Экономия воды",null,"Экономия тепловой энергии"]
[null,"чел",null,"л","шт","сутки",null,"м3/год",null,"кВт*ч/год"]
[]
[10,"Снижение тепловых потерь подъездов"]
[null,"Замена окон"]
[null,"Площадь остекления здания","Величина отопительного периода","Средняя темп. наружного воздуха","Седняяр темп. возд внутри здания за отоп период","Приведенное сопротивление теплопередаче до замены",null,"Приведенное сопротивление теплопередаче после замены",null,"Снижение тепловых потерь"]
[null,"м2","сутки","оС","оС","м2*оС/Вт",null,"м2*оС/Вт",null,"Гкал/год"]
[{"$nulls":5},1,null,1,null,0]
[null,"Замена дверей"]
[null,"Площадь дверных проемов здания","Величина отопительного периода","Темп. наружного воздуха","Ср темп. возд внутри здания за отоп период","Приведенное сопротивление теплопередаче до замены",null,"Приведенное сопротивление теплопередаче после замены",null,"Снижение тепловых потерь"]
[null,"м2","сутки","оС","оС","м2*оС/Вт",null,"м2*оС/Вт",null,"Гкал/год"]
[{"$nulls":5},1,null,1,null,0]
[null,"Гидрофобизация стен"]
[null,"Мощность системы отопления","Величина отопительного периода","Фактический расход тепловой энергии",null,"Эффективность мероприятия",null,null,null,"Экономия тепловой энергии"]
[null,"Гкал/ч","сутки","Гкал/год",null,"%",null,null,null,"Гкал/год"]
[null,null,null,0,null,0,null,null,null,0]
[null,"Уплотнение щелей оконных и дверных проемов"]
[null,"Мощность системы отопления","Величина отопительного периода","Фактический расход тепловой энергии",null,"Эффективность мероприятия",null,null,null,"Экономия тепловой энергии"]
[null,"Гкал/ч","сутки","Гкал/год",null,"%",null,null,null,"Гкал/год"]
[]
[]
[null,"итого по мероприятию",{"$nulls":7},0]
[11,"Теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления (разводка)"]
[null,"Диаметр трубопровода, мм","Техническое состояние изоляции","Длина трубопровода, м","Величина отопительного периода, сут","Среднегодовая температура теплоносителя, °С","Поправка в зависимости от технического состояния изоляционных конструкций","Плотность теплового потока, ккал/м","Нормативные тепловые потери через изоляцию, Гкал/ч","Экономия тепловой энергии, Гкал/год","Фактические тепловые потери через изоляцию, Гкал/ч"]
[null,15,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,15,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,15,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,15,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,15,"Периодическое заполнение канала"]
[null,15,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,15,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,15,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,20,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,20,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,20,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,20,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,20,"Периодическое заполнение канала"]
[null,20,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,20,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,20,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,25,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,25,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,25,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,25,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,25,"Периодическое заполнение канала"]
[null,25,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,25,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,25,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,40,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,40,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,40,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,40,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,40,"Периодическое заполнение канала"]
[null,40,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,40,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,40,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,50,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,50,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,50,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,50,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,50,"Периодическое заполнение канала"]
[null,50,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,50,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,50,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,65,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,65,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,65,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,65,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,65,"Периодическое заполнение канала"]
[null,65,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,65,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,65,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,80,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,80,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,80,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,80,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,80,"Периодическое заполнение канала"]
[null,80,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,80,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,80,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,100,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,100,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,100,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,100,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,100,"Периодическое заполнение канала"]
[null,100,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,100,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,100,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,125,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,125,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,125,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,125,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,125,"Периодическое заполнение канала"]
[null,125,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,125,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,125,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,150,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,150,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,150,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,150,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,150,"Периодическое заполнение канала"]
[null,150,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,150,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,150,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,200,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,200,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,200,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,200,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,200,"Периодическое заполнение канала"]
[null,200,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,200,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,200,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,250,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,250,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,250,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,250,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,250,"Периодическое заполнение канала"]
[null,250,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,250,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,250,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,300,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,300,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,300,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,300,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,300,"Периодическое заполнение канала"]
[null,300,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,300,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,300,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,350,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,350,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,350,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,350,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,350,"Периодическое заполнение канала"]
[null,350,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,350,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,350,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,400,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,400,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,400,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,400,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,400,"Периодическое заполнение канала"]
[null,400,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,400,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,400,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,450,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,450,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,450,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,450,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,450,"Периодическое заполнение канала"]
[null,450,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,450,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,450,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,500,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,500,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,500,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,500,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,500,"Периодическое заполнение канала"]
[null,500,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,500,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,500,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,600,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,600,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,600,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,600,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,600,"Периодическое заполнение канала"]
[null,600,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,600,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,600,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,700,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,700,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,700,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,700,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,700,"Периодическое заполнение канала"]
[null,700,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,700,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,700,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,800,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,800,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,800,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,800,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,800,"Периодическое заполнение канала"]
[null,800,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,800,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,800,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,900,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,900,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,900,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,900,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,900,"Периодическое заполнение канала"]
[null,900,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,900,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,900,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,1000,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,1000,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,1000,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,1000,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,1000,"Периодическое заполнение канала"]
[null,1000,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,1000,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,1000,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[null,1400,"Незначительное разрушение покровного и теплоизоляционного слоя"]
[null,1400,"Частичное разрушение конструкции, уплотнение слоя на 30-50 %"]
[null,1400,"Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу"]
[null,1400,"Уплотнение основного слоя конструкции на 75%"]
[null,1400,"Периодическое заполнение канала"]
[null,1400,"Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10-15%)"]
[null,1400,"Увлажнение основного слоя конструкции (на 20-30%)"]
[null,1400,"Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40-60%)"]
[12,"Установка радиаторных термостатов"]
[null,"Тип здания","Наименование помещения","Период снижения температуры внутреннего воздуха","Мощность системы отопления, Гкал/ч","Величина отопительного периода, сутки","Среднегодовая температура наружнего воздуха","Минимально допустимая темература внутреннего воздуха, оС","Эффективность мероприятия,%","Экономия тепловой энергии, Гкал/год","Фактический расход тепловой энергии,Гкал/год","Нормативная температура внутреннего воздуха"]
[null,"Жилое","Жилая комната","ночной",{"$nulls":8},0]
[null,"Жилое","Жилая комната","рабочий день"]
[null,"Жилое","Жилая комната","ночной и раб. день"]
[null,"Жилое","Кухня","ночной"]
[null,"Жилое","Кухня","рабочий день"]
[null,"Жилое","Кухня","ночной и раб. день"]
[null,"Жилое","Ванная, сан узел","ночной"]
[null,"Жилое","Ванная, сан узел","рабочий день"]
[null,"Жилое","Ванная, сан узел","ночной и раб. день"]
[null,"Общественное","Поликлиника","ночной"]
[null,"Общественное","Поликлиника","вых. дни"]
[null,"Общественное","Поликлиника","ночной и вых. дни"]
[null,"Общественное","Школа","ночной"]
[null,"Общественное","Школа","вых. дни"]
[null,"Общественное","Школа","ночной и вых. дни"]
[null,"Общественное","Дет. сад","ночной"]
[null,"Общественное","Дет. сад","вых. дни"]
[null,"Общественное","Дет. сад","ночной и вых. дни"]
[null,"Общественное","Администрация","ночной"]
[null,"Общественное","Администрация","вых. дни"]
[null,"Общественное","Администрация","ночной и вых. дни"]
[null,"Производственное","Легкая работа","ночной"]
[null,"Производственное","Средняя  тяжести","вых. дни"]
[null,"Производственное","Тяжелая работа","ночной и вых. дни"]
[null,"Производственное","Легкая работа","ночной"]
[null,"Производственное","Средняя  тяжести","вых. дни"]
[null,"Производственное","Тяжелая работа","ночной и вых. дни"]
[null,"Производственное","Легкая работа","ночной"]
[null,"Производственное","Средняя  тяжести","вых. дни"]
[null,"Производственное","Тяжелая работа","ночной и вых. дни"]
[13,"Улучшение тепловой изоляции стен, полов и чердаков"]
[null,"Мощность системы отопления","Величина отопительного периода","Фактический расход тепловой энергии",null,"Эффективность мероприятия",null,null,null,"Экономия тепловой энергии"]
[null,"Гкал/ч","сутки","Гкал/год",null,"%",null,null,null,"Гкал/год"]
[{"$nulls":10},0]
[14,"Установка доводчиков входных дверей"]
[null,"Мощность системы отопления","Величина отопительного периода","Фактический расход тепловой энергии",null,"Эффективность мероприятия",null,null,null,"Экономия тепловой энергии"]
[null,"Гкал/ч","сутки","Гкал/год",null,"%",null,null,null,"Гкал/год"]
[null,null,null,0,null,5,null,null,null,0]
[15,"Заделка межпанельных и компенсационных швов"]
[null,"Мощность системы отопления","Величина отопительного периода","Фактический расход тепловой энергии",null,"Эффективность мероприятия",null,null,null,"Экономия тепловой энергии"]
[null,"Гкал/ч","сутки","Гкал/год",null,"%",null,null,null,"Гкал/год"]
[null,null,null,0,null,5,null,null,null,0]
[16,"Ремонт кровли"]
[null,"Мощность системы отопления","Величина отопительного периода","Фактический расход тепловой энергии",null,"Эффективность мероприятия",null,null,null,"Экономия тепловой энергии"]
[null,"Гкал/ч","сутки","Гкал/год",null,"%",null,null,null,"Гкал/год"]
[null,null,null,0,null,5,null,null,null,0]
[17,"Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС"]
[null,"Мощность системы отопления","Величина отопительного периода","Фактический расход тепловой энергии",null,"Эффективность мероприятия",null,null,null,"Экономия тепловой энергии"]
[null,"Гкал/ч","сутки","Гкал/год",null,"%",null,null,null,"Гкал/год"]
[null,null,null,0,null,5,null,null,null,0]
[18,"Замена старых чугунных радиаторов на алюминевые или биметалические с повышенной теплоотдачей"]
[null,"Мощность системы отопления","Величина отопительного периода","Фактический расход тепловой энергии",null,"Эффективность мероприятия",null,null,null,"Экономия тепловой энергии"]
[null,"Гкал/ч","сутки","Гкал/год",null,"%",null,null,null,"Гкал/год"]
[null,null,null,0,null,5,null,null,null,0]
[19,"Замена трубопроводов и арматуры системы отопления"]
[null,"Мощность системы отопления","Величина отопительного периода","Фактический расход тепловой энергии",null,"Эффективность мероприятия",null,null,null,"Экономия тепловой энергии"]
[null,"Гкал/ч","сутки","Гкал/год",null,"%",null,null,null,"Гкал/год"]
[null,null,null,0,null,5,null,null,null,0]
[20,"Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС"]
[null,"Мощность системы отопления","Величина отопительного периода","Фактический расход тепловой энергии",null,"Эффективность мероприятия",null,null,null,"Экономия тепловой энергии"]
[null,"Гкал/ч","сутки","Гкал/год",null,"%",null,null,null,"Гкал/год"]
[null,null,null,0,null,5,null,null,null,0]
[21,"Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС"]
[null,"Мощность системы отопления","Величина отопительного периода","Фактический расход тепловой энергии",null,"Эффективность мероприятия",null,null,null,"Экономия тепловой энергии"]
[null,"Гкал/ч","сутки","Гкал/год",null,"%",null,null,null,"Гкал/год"]
[null,null,null,0,null,5,null,null,null,0]
[null,"Гидрофобизация стен"]
[null,"Мощность системы отопления","Величина отопительного периода","Фактический расход тепловой энергии",null,"Эффективность мероприятия",null,null,null,"Экономия тепловой энергии"]
[null,"Гкал/ч","сутки","Гкал/год",null,"%",null,null,null,"Гкал/год"]
[null,null,null,0,null,0,null,null,null,0]
[]
[null,"Итого по мероприятиям",{"$nulls":7},0.3977831222857142]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},0]
[]
[{"$nulls":6},0]
[]
[]
[]
[]
[null,30,17,365]

{"sheet":"Спр. Лампы","index":14,"n_rows":32,"n_cols":5,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,19,4],[12,0,12,4],[0,0,1,0],[18,0,18,4],[2,0,2,4],[13,0,13,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Модель","Световой поток","Мощность","Срок службы","Мощность аналога"]
[null,"Лм","Вт","час","Вт"]
["Накаливания"]
["Б 220-230-25-1",200,25,1000]
["Б 220-230-40-1",430,40,1000]
["Б 220-230-60-1",730,60,1000]
["Б 220-230-75-1",960,75,1000]
["Б 220-230-100",1380,100,1000]
["Б 235-245-150-1",2180,150,1000]
["РН 220-230-200-1",2950,200,1000]
["РН 220-230-300",3350,300,1000]
["РН 230-240-300",4800,300,1000]
[]
["Диодная"]
["BIOLEDEX®2W LED Birne",150,2,50000,25]
["BIOLEDEX®4W LED Birne",300,4,50000,40]
["BIOLEDEX®8W SuperFlux LED Birne",645,8,50000,75]
["BIOLEDEX®13W SuperFlux LED Birne",1000,13,50000,100]
[]
["Энергосберегающие"]
["R7LW32ECB",1800,32,8000,150]
["R7LW40ECB",2400,40,8000,200]
["R7LW50ECB",3000,50,8000,300]
["R7LW85ECB",5100,85,8000,300]
[]
["R4SW09ECD",420,9,10000,40]
["M22W11ECD",580,11,10000,60]
["R7SW20ECD",1180,20,10000,100]
[]
["Z7BW09ECB",500,9,8000,60]
["Z4BW15ECB",950,15,8000,75]
["Z7BW20ECB",1200,20,8000,100]