{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Справка","Данные","Результаты","Вентиляция","Параметры А,Б","Энтальпия","Материалы","Окна"],"not_rendered":{"charts":4,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":8,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Справка","index":0,"n_rows":14,"n_cols":1,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Справка о работе с программой \"Тепловая защита\""]
[]
["1. Введение"]
["Программа предназначена для студентов специальности № 290500 \"Городское строительство и"]
["хозяйство\", которые выполняют курсовые работы по дисциплинам \"Теплогазоснабжение и вентиляция\", "]
["\"Инженерное оборудование зданий и сооружений и \"ТЭО проектов\", а также для выполнения быстрых"]
["расчетов при написании раздела по инженерному обеспечению зданий в дипломных работах и проектах."]
["Программа позволяет проводить расчеты тепловой защиты отдельных помещений, квартир и зданий в целом, "]
["оценивать качество тепловой защиты по критериям безопасности и надежности. Для этого используются"]
["основные данные СНиП II-3-79*, ч.II, глава 3 \"Строительная теплотехника\" и СНиП 2.04.05-91(86)\"Отопление"]
["вентиляция и кондиционирование\", а так же данные о состояниях влажного воздуха."]
["Студенты, использующие данную программу, должны иметь знания и навыки по проектированию жилых, "]
["общественных и промышленных зданий, знания основ термодинамики и теплопередачи, "]
["вентиляции и отопления, знания о свойствах строительных материалов."]

{"sheet":"Данные","index":1,"n_rows":43,"n_cols":84,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Занесение исходных данных для расчета тепловых потерь помещений",{"$nulls":41},"Воздухообмен помещений",{"$nulls":6},"Воздухообмен помещений"]
["Температура внутреннего воздуха    Тв =",null,null,null,20,"гр.С",{"$nulls":6},"Данные о конструкции стен (оболочки)",{"$nulls":5},"Данные о конструкции окон",{"$nulls":4},"Данные о конструкции потолка",{"$nulls":6},"Данные о конструкции пола",{"$nulls":6},"Параметры наружного воздуха",{"$nulls":4},"Внимание! Учитываем воздухообмен",{"$nulls":6},"Внимание! Учитываем воздухообмен",{"$nulls":5},"Критерий 1:",null,null,null,"Безопасность теплозащиты",{"$nulls":5},"    Критерий 2:",{"$nulls":6},"Надежность ограждающих конструкций (тепловая инерция ограждений)"]
["Энтальпия внутреннего воздуха       Iв =",null,null,null,31.425,"кДж/кг",{"$nulls":4},"Коэффициенты теплопроводности в слоях",{"$nulls":5},"Тип окна характеризуется удельной тепловой",{"$nulls":6},"Коэффициенты теплопроводности в слоях",{"$nulls":6},"Коэффициенты теплопроводности в слоях",{"$nulls":5}," (см. лист \"Параметры А,Б\")",null,"Таблица 1.7",null,null,null,"только внешних помещений",null,null,"Таблица 1.8",null,null,null,"только внешних помещений",null,null,"ячейки не раскрывать!",null,"Таблица 1.9",{"$nulls":8},"Таблица 1.10.1",{"$nulls":5},"Таблица 1.10.2",{"$nulls":5},"Таблица 1.10.3",{"$nulls":5},"Таблица 1.10.4"]
["Таблица 1.1",{"$nulls":5},"Таблица 1.2",null,null,null,"определяются по СНИП II-3-79*",{"$nulls":5},"Таблица 1.3",null,"проводимостью",null,"Таблица 1.4",null,null,"определяются по СНИП II-3-79*",null,null,null,"Таблица 1.5",null,null,"определяются по СНИП II-3-79*",null,null,null,"Таблица 1.6"," ","по СНИП 2.04.05-86",null,"Расчет теплопотерьпри параметре А",{"$nulls":6},"Расчет теплопотерь при параметре Б",{"$nulls":7},40.538250000000005,{"$nulls":4},"Сравнение расчетов с требованием СНИП",{"$nulls":6},"Коэффициенты теплоусвоения в слоях стен",{"$nulls":5},"Коэффициенты теплоусвоения в слоях потолков",{"$nulls":5},"Коэффициенты теплоусвоения в слоях полов",{"$nulls":4},"Тепловая инерция"]
["№ п/п","Наименование","Длина","Ширина","Высота","Периметр","Толщина ","Число ",{"$nulls":6},"Площадь","Объем ","Оконные",null,null,"Тип","Площадь",{"$nulls":6},"Площадь",{"$nulls":6},"Парметр","климата А","Параметр","климата Б","Стены","Окна","Пол","Потолок","В-обмен","Инфильтр","Потери","Стены","Окна","Пол","Потолок","В-обмен","Инфильтр","Потери",20,40.538250000000005,"Стены при параметрах А и Б",null,null,"Потолки при параметрах А и Б",null,null,"Полы при параметрах А и Б",{"$nulls":4},"определяются по СНИП 11-3-79",{"$nulls":5},"определяются по СНИП 11-3-79",{"$nulls":5},"определяются по СНИП 11-3-79",{"$nulls":4},"(D)"]
[null,"помещения",null,null,null,"оболочки","оболочки","слоев","Слой1","К1","Слой2","К2","Слой3","К3","помещ.","помещ.","проемы","Высота","Ширина","окна","потолка","Слой1","К1","Слой2","К2","Слой 3","К3","пола","Слой1","К1","Слой2 ","К2","Слой3","К3","Тн","Iн","Тн","Iн","Q1","Q2","Q3","Q4","n","Q5","при п. А","Q1","Q2","Q3","Q4","n","Q5","при п. Б",20,40.538250000000005,"Roa","Rob","Rф","Roa","Rob","Rф","Roa","Rob","Rф","Слой1","К11","Слой2","К12","Слой3","К13","Слой1","К21","Слой2","К22","Слой 3","К23","Слой1","К31","Слой2 ","К32","Слой3","К33","стен","потолка","пола"]
[null,null,"(м)","(м)","(м)","(м)","(м)","(шт)","(м)","(Вт/м К)","(м)","(Вт/м К)","(м)","(Вт/м К)","(кв.м)","(куб.м)","шт","(м)","(м)","(Вт/кв.м К)","(кв.м)","(м)","(Вт/м К)","(м)","(Вт/м К)","(м)","(Вт/м К)","(кв.м)","(м)","(Вт/м К)","(м)","(Вт/м К)","(м)","(Вт/м К)","(гр.С)","(кДж/кг)","(гр.С)","(кДж/кг)","(Вт)","(Вт)","(Вт)","(Вт)","об./час","(Вт)","(Вт)","(Вт)","(Вт)","(Вт)","(Вт)","об./час","(Вт)","(Вт)",20,40.538250000000005,"кв.м К/Вт","кв.м К/Вт","кв.м К/Вт","кв.м К/Вт","кв.м К/Вт","кв.м К/Вт","кв.м К/Вт","кв.м К/Вт","кв.м К/Вт","(м)","(Вт/кв.м*К)","(м)","(Вт/кв.м*К)","(м)","(Вт/кв.м*К)","(м)","(Вт/кв.м*К)","(м)","(Вт/кв.м*К)","(м)","(Вт/кв.м*К)","(м)","(Вт/кв.м*К)","(м)","(Вт/кв.м*К)","(м)","(Вт/кв.м*К)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,20,40.538250000000005]
[1,"Комната 1",5.55,3.12,2.7,9.69,0.59,3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,17.316,46.7532,1,1.5,1.8,1.82,17.316,0.22,2.04,0.1,0.06,0.15,0.47,17.316,0.22,2.04,0.15,0.47,0.005,0.23,-11,-8,-26,-25.3,175.440566589251,152.334,431.16334220415405,163.94760986886388,0.64,1452.363846336,2375.249364998269,260.33116332598536,226.044,758.0110349511103,243.2770985150883,0.67,2062.3597428330004,3550.0230396251845,20,40.538250000000005,0.5938697318007663,0.8812260536398469,3.0597028408872493,0.8017241379310346,1.1896551724137931,2.2674247982391784,1.3362068965517242,1.9827586206896552,0.6470070659288629,0.38,8.48,0.08,0.99,0.13,8.48,0.22,18.9,0.1,0.99,0.15,7.31,0.22,18.9,0.15,7.31,0.005,5.87,4.404000000000001,5.3534999999999995,5.283849999999999]
[2,"Комната 2",5.55,3.12,2.7,3.12,0.59,3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,17.316,46.7532,1,1.5,1.8,1.82,17.316,0.22,2.04,0.1,0.06,0.15,0.47,17.316,0.22,2.04,0.15,0.47,0.005,0.23,-11,-8,-26,-25.3,175.440566589251,152.334,431.16334220415405,163.94760986886388,0.64,1452.363846336,2375.249364998269,260.33116332598536,226.044,758.0110349511103,243.2770985150883,0.53,1631.4189010470002,3119.082197839184,20,40.538250000000005,{"$nulls":21},"Таблица 1.10.5",{"$nulls":5},"Справка: "]
[3,"Комната 3",4.78,2.77,2.7,2.77,0.59,3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,13.2406,35.74962000000001,1,1.5,1.5,1.82,13.2406,0.22,2.04,0.1,0.06,0.15,0.47,13.2406,0.22,2.04,0.15,0.47,0.005,0.23,-11,-8,-26,-25.3,134.14982478526434,126.945,329.68707257959824,125.3617881283021,0.83,1440.2359141609504,2156.379599654115,199.0610303265213,188.37,579.6096621259917,186.0207178678031,0.86,2024.1754803099004,3177.2368906302163,20,40.538250000000005,"Справка: ",{"$nulls":19},"D=","до 1,5","средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98"]
[4,"Кухня",3.59,3.29,2.7,3.29,0.59,3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,11.8111,31.88997,1,1.5,1.5,1.82,11.8111,0.22,2.04,0.1,0.06,0.15,0.47,11.8111,0.22,2.04,0.15,0.47,0.005,0.23,-11,-8,-26,-25.3,119.66655555799854,126.945,294.0929401193973,111.82730508905857,0.5,773.9416681762501,1426.4734689427046,177.5697276021914,188.37,517.0330408241546,165.93729142247398,0.46,965.8067159821502,2014.7167758309702,20,40.538250000000005,"1.","Roa"," нормативное термическое сопротивление ограждения, при параметре А",{"$nulls":18},"выше 1,5","средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92"]
[5,"Ванная комната",1.73,1.5,2.7,0,0.59,3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,2.5949999999999998,7.0065,0,0,0,0,2.5949999999999998,0.22,2.04,0.1,0.06,0.15,0.47,2.5949999999999998,0.22,2.04,0.15,0.47,0.005,0.23,-11,-8,-26,-25.3,26.291768901542294,0,64.61474203163432,24.569418318878597,0,0,115.47592925205521,39.01359256357889,0,113.59659480816188,36.45784653769082,0,0,189.0680339094316,20,40.538250000000005,null,"Rob"," нормативное термическое сопротивление ограждения, при параметре Б",{"$nulls":18},"менее 4"]
[6,"Туалет",1.73,0.75,2.7,0,0.59,3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,1.2974999999999999,3.50325,0,0,0,0,1.2974999999999999,0.22,2.04,0.1,0.06,0.15,0.47,1.2974999999999999,0.22,2.04,0.15,0.47,0.005,0.23,-11,-8,-26,-25.3,13.145884450771147,0,32.30737101581716,12.284709159439299,0,0,57.737964626027605,19.506796281789445,0,56.79829740408094,18.22892326884541,0,0,94.5340169547158,20,40.538250000000005,null,"Rф"," фактическое термическое сопротивление ограждения",{"$nulls":18},"выше 4","средняя температура наиболее холодных трех суток"]
[7,"Прихожая",2.96,2.77,2.7,0,0.59,3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,8.1992,22.13784,0,0,0,0,8.1992,0.22,2.04,0.1,0.06,0.15,0.47,8.1992,0.22,2.04,0.15,0.47,0.005,0.23,-11,-8,-26,-25.3,83.07185802602142,0,204.15768511205246,77.62989390371845,0,0,364.8594370417924,123.26791836119307,0,358.9214644127479,115.19274579261447,0,0,597.3821285665555,20,40.538250000000005,"2.","Перепад температуры между внутренней стенкой ограждения и внутренним",{"$nulls":19},"менее 7"]
[8,"Коридор",2.99,1.5,2.7,0,0.59,3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,4.485,12.109500000000002,0,0,0,0,4.485,0.22,2.04,0.1,0.06,0.15,0.47,4.485,0.22,2.04,0.15,0.47,0.005,0.23,-11,-8,-26,-25.3,45.44068729226096,0,111.67518998531018,42.46390796153006,0,0,199.5797852391012,67.42811662722595,0,196.33168698058037,63.010960200980094,0,0,326.7707638087864,20,40.538250000000005,null,"воздухом принят в соответствии с  СНИП 2.04.05-86",{"$nulls":19},"Выше 7","средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92"]
[9,"Санузел",1.77,1.37,2.7,1.37,0.59,3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,2.4249,6.547230000000001,{"$nulls":4},2.4249,{"$nulls":6},2.4249,{"$nulls":6},-11,-8,-26,-25.3,24.568366246377618,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},36.45628539785066,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20,40.538250000000005]
[10,"Холл",4.47,1.37,2.7,0,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,6.1239,16.53453,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,62.04553509678415,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},92.0675682081313,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20,40.538250000000005]
[11,null,null,null,2.7,null,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20,40.538250000000005]
[12,null,null,null,2.7,null,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20,40.538250000000005]
[13,null,null,null,2.7,null,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20,40.538250000000005]
[14,null,null,null,2.7,null,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20,40.538250000000005]
[15,null,null,null,2.7,null,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20,40.538250000000005]
[16,null,null,null,2.7,null,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20,40.538250000000005]
[17,null,null,null,2.7,null,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20,40.538250000000005]
[18,null,null,null,2.7,null,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20,40.538250000000005]
[19,null,null,null,2.7,null,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20,40.538250000000005]
[20,null,null,null,2.7,null,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20,40.538250000000005]
[21,null,null,null,2.7,null,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20,40.538250000000005]
[22,null,null,null,2.7,null,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20,40.538250000000005]
[{"$nulls":14},"общ.площ","кубатура",{"$nulls":4},"общ.площ",{"$nulls":6},"общ.площ",{"$nulls":9},"Всего(Вт):",772.6477121923607,558.558,1898.8616852521177,722.0322422986548,null,5118.905275009201,9071.004914752333,1146.5095084144707,828.8280000000001,3338.312816457938,1071.4026821205844,null,6683.760840172051,13068.813847165045]
["Справка: ",{"$nulls":5},"Справка: ",{"$nulls":7},84.8092,228.98484000000002,"Справка: ",null,null,null,78.6853,{"$nulls":6},78.6853,{"$nulls":9},"Всего(кВт):",0.7726477121923607,0.558558,1.8988616852521176,0.7220322422986548,null,5.118905275009202,9.071004914752333,1.1465095084144707,0.8288280000000001,3.338312816457938,1.0714026821205844,null,6.683760840172051,13.068813847165046]
["1. Описание жилой квартиры делается на основе плана квартиры, ",{"$nulls":5},"1. Следует предварительно разработать конструкцию стенового ограждения",{"$nulls":7},"Справочные данные:",null,"1. Размер окон выбирается либо",{"$nulls":21},"Стены","Окна","Пол","Потолок",null,"Инфильтр.","Общие","Стены","Окна","Пол","Потолок",null,"Инфильтр.","Общие"]
["представленного на чертеже формата А4",{"$nulls":5},"и дать обоснование конструктивных систем. ",{"$nulls":7},"для ориентировки",null,"стандартным по высоте и ширине, либо",null,null,null,"Справка: ",{"$nulls":6},"Справка: ",{"$nulls":9},"В % от общих",0.08517774154612023,0.06157619858540782,0.20933311172216057,0.0795978228525046,null,0.5643151252938069,1,0.08772865860838452,0.06342029274369025,0.25544114833207315,0.0819816315887764,null,0.5114282687270756,1]
["2. В графе 2 указыватся перечень всех помещений квартиры.",{"$nulls":5},"2. Количество слоев тепловой защиты в учебных целях принято ограниченым",{"$nulls":7},"при определении",null,"по индивидуальному проекту.",null,null,null,"1. Тепловая защита помещений предусматриваетсятолько ",{"$nulls":6},"1. Тепловая защита помещений предусматриваетсятолько 1 этажа",{"$nulls":10},"Справка: ",{"$nulls":6},"Справка: "]
["3. В графы 3, 4, 5 заносятся внутренние размеры помещений.",{"$nulls":5},"(при желании можно число слоев увеличить путем корректировки программы)",{"$nulls":7},"количества жителей",null,"2. Данные о тепловой проводимости ",null,null,null,"верхнего (последнего)  этажа.",{"$nulls":6},"2. Разрабатывается конструкция пола 1этажа",{"$nulls":6},"Справка: ",null,null,"1. Воздухообмен в помещениях задается на основе рассмотрения  ",{"$nulls":7},"1. Воздухообмен в помещениях задается на основе рассмотрения  "]
["4. В графе 6 заносится длина оболочки тепловой защиты ",{"$nulls":5},"3. Все данные о свойствах конструкционных материалов приведены на листе",{"$nulls":7},"в квартире, если",null,"окон и балконных дверей приведены",null,null,null,"2. Разрабатывается конструкция теплозащиты перекрытия. ",{"$nulls":6},"3. Методика разработки конструкции пола 1 этажа аналогична",{"$nulls":6},"1. Параметры наружного воздуха ",null,null,"системы вентиляции помещений и его обосновани расчетом ",{"$nulls":7},"системы вентиляции помещений и его обосновани расчетом "]
["помещений. При этом производится учет геометрии оболочки. ",{"$nulls":5},"\"Материалы\"",{"$nulls":7},"задана норма площади",null,"на листе \"Окна\".",null,null,null,"3. Методика разработки конструкции перекрытия аналогична",{"$nulls":6},"методике проектирования стен, но учитывается положение",{"$nulls":6},"принимаются в соответствии с",null,null,"2. Параметр А характерен для сухого климата.",{"$nulls":7},"2. Параметр Б характерен для влажного климата."]
["5. Оболочкой считаются лишь те стеновые ограждения, которые",{"$nulls":5},"4. Толщина слоев оболочки может быть фиксированной или переменной, ",{"$nulls":7},"на 1 человека",null,"3. В случае применения иных типов ",null,null,null,"методике проектирования стен, но учитывается положение",{"$nulls":6},"(автоматически в программе)",{"$nulls":6},"исходными данными проекта.",null,null,"3. Расчетные данные и гистограма соответствуют текущим ",{"$nulls":7},"3. Расчетные данные и гистограма соответствуют текущим "]
["разделяют внутрение помещения и наружное пространство здания",{"$nulls":5},"но для каждого помещения толщина фиксированная.",{"$nulls":7},"Например: ",null,"светопрозрачных ограждений следует",null,null,null,"(автоматически в программе)",{"$nulls":6},"4. В качестве утеплителя могут быть применены материалы, ",{"$nulls":6},"2. Следует обратить внимание",null,null,"значениям исходных данных, конструкции ограждений и ммогут быть",{"$nulls":7},"значениям исходных данных, конструкции ограждений и ммогут быть"]
["6. Внутренние стены (перегородки) квартиры не рассматриваются ",{"$nulls":5},"5. При рассмотрении вариантов тепловой защиты можно ее конструировать",{"$nulls":7},"12 кв.м на 1 чел.,",null,"иметь дополнитнльные данные от",null,null,null,"4. В качестве утеплителя могут быть применены материалы, ",{"$nulls":6},"приведенные на листе \"Материалы\" или",{"$nulls":6},"на величину коэффициентов",null,null,"скорректированы в нужном направлении (увеличение, уменьшение или",{"$nulls":7},"скорректированы в нужном направлении (увеличение, уменьшение или"]
["7. Высота помещений принимается не меньше стандартной.   ",{"$nulls":5},"самостоятельно, а далее заносить как однослойную защиту в ячейки ",{"$nulls":7},"14 кв. м на 1 чел.",null,"поставщиков продукции.",null,null,null,"приведенные на листе \"Материалы\" или",{"$nulls":6},"любые новые материалы и изделия поставляемые на рынок.",{"$nulls":6},"теплопроводности и теплоусво-",null,null,"распределение).",{"$nulls":7},"распределение)."]
[{"$nulls":6},"таблицы 8-14.",{"$nulls":7},"и т.п.",{"$nulls":5},"любые новые материалы и изделия поставляемые на рынок.",{"$nulls":13},"ения при параметрах А, Б.",null,null,"4. После завершения коррекции данные выводятся как \"Результаты\"",{"$nulls":7},"4. После завершения коррекции данные выводятся как \"Результаты\""]

{"sheet":"Результаты","index":2,"n_rows":45,"n_cols":53,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Таблица 1. Результаты расчета тепловых потерь  ",{"$nulls":40},"при:","Тв =",20,"гр.С"]
[{"$nulls":42},"Iв =",31.425,"кДж/кг"]
[]
[{"$nulls":28},0,0,"определяются по СНИП II-3-79*",0,0,0," ",{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},0,"Расчет теплопотерьпри параметре А",{"$nulls":6},"Расчет теплопотерь при параметре Б"]
["№","Наименование","Длина","Ширина","Высота","Периметр","Толщина ","Число ",0,0,0,0,0,0,"Площадь","Объем ","Оконные",0,0,"Тип","Площадь",0,0,0,0,0,0,"Площадь",0,0,0,0,0,0,"Парметр","климата А","Параметр","климата Б","Стены","Окна","Пол","Потолок","В-обмен","Инфильтр","Потери","Стены","Окна","Пол","Потолок","В-обмен","Инфильтр","Потери",20]
["п/п","помещения",0,0,0,"оболочки","оболочки","слоев","Слой1","К1","Слой2","К2","Слой3","К3","помещ.","помещ.","проемы","Высота","Ширина","окна","потолка","Слой1","К1","Слой2","К2","Слой 3","К3","пола","Слой1","К1","Слой2 ","К2","Слой3","К3","Тн","Iн","Тн","Iн","Q1","Q2","Q3","Q4","n","Q5","при п. А","Q1","Q2","Q3","Q4","n","Q5","при п. Б",20]
[null,null,"(м)","(м)","(м)","(м)","(м)","(шт)","(м)","(Вт/м К)","(м)","(Вт/м К)","(м)","(Вт/м К)","(кв.м)","(куб.м)","шт","(м)","(м)","(Вт/кв.м К)","(кв.м)","(м)","(Вт/м К)","(м)","(Вт/м К)","(м)","(Вт/м К)","(кв.м)","(м)","(Вт/м К)","(м)","(Вт/м К)","(м)","(Вт/м К)","(гр.С)","(кДж/кг)","(гр.С)","(кДж/кг)","(Вт)","(Вт)","(Вт)","(Вт)","об./час","(Вт)","(Вт)","(Вт)","(Вт)","(Вт)","(Вт)","об./час","(Вт)","(Вт)",20]
[]
[1,"Комната 1",5.55,3.12,2.7,9.69,0.59,3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,17.32,46.76,1,1.5,1.8,1.82,17.316,0.22,2.04,0.1,0.06,0.15,0.47,17.316,0.22,2.04,0.15,0.47,0.005,0.23,-11,-8,-26,-25.3,175.440566589251,152.334,431.16334220415405,163.94760986886388,0.64,1452.363846336,2375.249364998269,260.33116332598536,226.044,758.0110349511103,243.2770985150883,0.67,2062.3597428330004,3550.0230396251845,20]
[2,"Комната 2",5.55,3.12,2.7,3.12,0.59,3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,17.32,46.76,1,1.5,1.8,1.82,17.316,0.22,2.04,0.1,0.06,0.15,0.47,17.316,0.22,2.04,0.15,0.47,0.005,0.23,-11,-8,-26,-25.3,175.440566589251,152.334,431.16334220415405,163.94760986886388,0.64,1452.363846336,2375.249364998269,260.33116332598536,226.044,758.0110349511103,243.2770985150883,0.53,1631.4189010470002,3119.082197839184,20]
[3,"Комната 3",4.78,2.77,2.7,2.77,0.59,3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,13.3,35.91,1,1.5,1.5,1.82,13.2406,0.22,2.04,0.1,0.06,0.15,0.47,13.2406,0.22,2.04,0.15,0.47,0.005,0.23,-11,-8,-26,-25.3,134.14982478526434,126.945,329.68707257959824,125.3617881283021,0.83,1440.2359141609504,2156.379599654115,199.0610303265213,188.37,579.6096621259917,186.0207178678031,0.86,2024.1754803099004,3177.2368906302163,20]
[4,"Кухня",3.59,3.29,2.7,3.29,0.59,3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,11.6,31.32,1,1.5,1.5,1.82,11.8111,0.22,2.04,0.1,0.06,0.15,0.47,11.8111,0.22,2.04,0.15,0.47,0.005,0.23,-11,-8,-26,-25.3,119.66655555799854,126.945,294.0929401193973,111.82730508905857,0.5,773.9416681762501,1426.4734689427046,177.5697276021914,188.37,517.0330408241546,165.93729142247398,0.46,965.8067159821502,2014.7167758309702,20]
[5,"Ванная комната",1.73,1.5,2.7,0,0.59,3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,2.6,7.02,0,0,0,0,2.5949999999999998,0.22,2.04,0.1,0.06,0.15,0.47,2.5949999999999998,0.22,2.04,0.15,0.47,0.005,0.23,-11,-8,-26,-25.3,26.291768901542294,0,64.61474203163432,24.569418318878597,0,0,115.47592925205521,39.01359256357889,0,113.59659480816188,36.45784653769082,0,0,189.0680339094316,20]
[6,"Туалет",1.73,0.75,2.7,0,0.59,3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,1.3,3.51,0,0,0,0,1.2974999999999999,0.22,2.04,0.1,0.06,0.15,0.47,1.2974999999999999,0.22,2.04,0.15,0.47,0.005,0.23,-11,-8,-26,-25.3,13.145884450771147,0,32.30737101581716,12.284709159439299,0,0,57.737964626027605,19.506796281789445,0,56.79829740408094,18.22892326884541,0,0,94.5340169547158,20]
[7,"Прихожая",2.96,2.77,2.7,0,0.59,3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,8.2,22.14,0,0,0,0,8.1992,0.22,2.04,0.1,0.06,0.15,0.47,8.1992,0.22,2.04,0.15,0.47,0.005,0.23,-11,-8,-26,-25.3,83.07185802602142,0,204.15768511205246,77.62989390371845,0,0,364.8594370417924,123.26791836119307,0,358.9214644127479,115.19274579261447,0,0,597.3821285665555,20]
[8,"Санузел",2.99,1.5,2.7,0,0.59,3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,2.53,6.83,0,0,0,0,4.485,0.22,2.04,0.1,0.06,0.15,0.47,4.485,0.22,2.04,0.15,0.47,0.005,0.23,-11,-8,-26,-25.3,45.44068729226096,0,111.67518998531018,42.46390796153006,0,0,199.5797852391012,67.42811662722595,0,196.33168698058037,63.010960200980094,0,0,326.7707638087864,20]
[9,"Холл",1.77,1.37,2.7,1.37,0.59,3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,6.1,16.47,0,0,0,0,2.4249,0,0,0,0,0,0,2.4249,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,24.568366246377618,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},36.45628539785066,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20]
[10,"Коридор",4.47,1.37,2.7,0,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,4.5,12.15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,62.04553509678415,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},92.0675682081313,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20]
[11,0,0,0,2.7,0,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20]
[12,0,0,0,2.7,0,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20]
[13,0,0,0,2.7,0,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20]
[14,0,0,0,2.7,0,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20]
[15,0,0,0,2.7,0,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20]
[16,0,0,0,2.7,0,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20]
[17,0,0,0,2.7,0,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20]
[18,0,0,0,2.7,0,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20]
[19,0,0,0,2.7,0,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20]
[20,0,0,0,2.7,0,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20]
[21,0,0,0,2.7,0,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20]
[22,0,0,0,2.7,0,"0,59\n",3,0.38,0.6,0.08,0.039,0.13,0.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11,-8,-26,-25.3,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,{"$error":"#DIV/0!"},20]
[null,"Всего:",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,84.8,228.87,0,0,0,0,78.6853,0,0,0,0,0,0,78.6853,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"Всего(Вт):",772.6477121923607,558.558,1898.8616852521177,722.0322422986548,null,5118.905275009201,9071.004914752333,1146.5095084144707,828.8280000000001,3338.312816457938,1071.4026821205844,null,6683.760840172051,13068.813847165045]
[{"$nulls":27},"в %:",0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$error":"#REF!"},0.08517774154612023,0.06157619858540782,0.20933311172216057,0.0795978228525046,0,0.5643151252938069,1,0.08772865860838452,0.06342029274369025,0.25544114833207315,0.0819816315887764,0,0.5114282687270756,1]
[{"$nulls":38},"Стены","Окна","Пол","Потолок",null,"Инфильтр.","Общие","Стены","Окна","Пол","Потолок",null,"Инфильтр.","Общие"]
["Расчет выполнил",{"$nulls":37},0.7726477121923607,0.558558,1.8988616852521176,0.7220322422986548,null,5.118905275009202,9.071004914752333,1.1465095084144707,0.8288280000000001,3.338312816457938,1.0714026821205844,null,6.683760840172051,13.068813847165046]
["студент гр. 2012/1"]
[]
["Степанов Евгений Сергеевич"]
[]
[null,"20 мая 2003 г."]
[]
[null,"Примечание: "]
[null,"1. Данные результаты расчета являются окончательными и мспользубтся студентом для отчета в пояснительной записке к проекту."]
[null,"2. Следует таблицу распечатать в формате А4. предварительно указав номер студенческой группы и свои данные (Ф.И.О.),  "]
[null,"а также дату выполнения работы."]
[null,"3. В пояснительной записке должен содержатся анализ полученных результатов проектирования тепловой защиты."]

{"sheet":"Вентиляция","index":3,"n_rows":16,"n_cols":16,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Приложение 1. Допустимые нормы температуры, влажности и ",{"$nulls":4},"Приложение 2. Оптимальные нормы температуры, влажности и скорости ",{"$nulls":4},"Приложение 3. Минимальный расход приточного наружного воздуха"]
["скорости воздуха в обслуживаемой зоне помещений.",{"$nulls":4},"воздуха в обслуживаемой зоне  помещений",{"$nulls":4},"Помещения,","С естественным ",null,null,"Без естественного проветривания"]
["Период","Температура","Относительная","Скорость",null,"Период","Температура","Относительная","Скорость",null,"отдельные","проветриванием",null,"Расход",null,"Приточные"]
["года",null,"влажность","Воздуха",null,"года",null,"влажность","Воздуха",null,"участки,","Расход, куб.м/час","куб.м/час на 1 чел.","объемов/час","мах % общего","системы"]
[null,"гр.С","мах, в %","м/с",null,null,"гр.С"," в %","м/с",null,"зоны","на 1 человека",null,null,"воздухообмена"]
["Теплый","Не более чем ","     65 (мах 75 для",0.5,null,"Теплый","20 - 22","60 - 30",0.2]
[null,"на 3 гр.С чем Тн","влажных районов)",null,null,null,"23 - 25","60 - 30",0.3,null,"Производственные",30,60,1,0,"Без рециркуляции"]
[null,"(параметр А)","параметр А)",{"$nulls":8},"(при  20куб.м",null,null,null,"при кратности n - 10"]
["Холодный и","14 (в уличной одежде)",null,null,null,"Холодный и","20 - 22","45 - 30",0.2,null,null,"на 1 человека и менее) "]
["переходные"," 18-минимум",65,0.2,null,"переходные ",{"$nulls":6},60,0,20,"При рециркуляции"]
["условия"," 22-максимум",null,null,null,"условия",{"$nulls":6},90,0,15,"с максимальным "]
["Нормы установлены для людей, находящихся в помещении ",{"$nulls":4},"Нормы установлены для людей, находящихся в помещении ",{"$nulls":6},120,0,10,"воздухообмном"]
["более 2 часов непрерывно.",{"$nulls":4},"более 2 часов непрерывно."]
[{"$nulls":10},"Общественные и","По требованиям"]
[{"$nulls":10},"администротивно -","СНИП","20 - 60",0,0]
[{"$nulls":10},"бытовые"]

{"sheet":"Параметры А,Б","index":4,"n_rows":50,"n_cols":17,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Таблица 1. Расчетные параметры наружного воздуха",{"$nulls":12},"Таблица 2. Условия эксплуатации ограждающих конструкций"]
[{"$nulls":13},"в зависимости от влажности помещений и зон влажности."]
["Наименование","Широта","Барометр.","Период",null,"Параметры А",null,null,"Параметры Б",null,"Амплитуда","Расчетные",null,"Влажностный",null,"Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности"]
["пункта",null,"давление","года","Темпера-","Удельная","Скорость","Темпера-","Удельная","Скорость","изменения","условия",null,"режим","Сухой","Нормальный","Влажный"]
[{"$nulls":4},"тура","энтальпия","ветра","тура","энтальпия","ветра","температуры","эксплуатации",null,"помещений"]
[null,"гр.с.ш.","Гпа",null,"гр.С","кДж/кг","м/с","гр.С","кДж/кг","м/с","гр.С","зданий",null,"Сухой","А","А","Б"]
["1. Абакан",52,900,"теплый",23.8,51.1,1,28,54.5,1,12.7,"А",null,"Нормальный","А","Б","Б"]
[null,null,null,"холодн.",-27,-26.8,1,-40,-42.3,1,0,"А",null,"Влажный","Б","Б","Б"]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]
["5.С-Петербург",60,1010,"теплый",20.6,48.1,1,24.8,51.5,1,8.7,"Б"]
[null,null,null,"холодн.",-11,-8,3.5,-26,-25.3,3,0,"Б"]
["6.Москва",56,990,"теплый",22.3,49.4,1,28.5,54,1,10.4]
[null,null,null,"холодн.",-15,-11.7,4.7,-26,-25.3,4,0]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]
[null,null,null,"теплый"]
[null,null,null,"холодн."]

{"sheet":"Энтальпия","index":5,"n_rows":36,"n_cols":21,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Зависимость энтальпии от температуры и относительной влажности."]
[]
["Температура",{"$nulls":4},"Энтальпия (ккал/кг)",{"$nulls":9},"Энтальпия (кДЖ/кг)"]
["воздуха",{"$nulls":4},"Относительная влажность  ",{"$nulls":9},"Относительная влажность  "]
["гр.С",0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1]
[10,2.8,3.3,3.9,4.3,4.85,5.25,5.7,6.2,6.6,7.2,11.732000000000001,13.827,16.341,18.017,20.3215,21.997500000000002,23.883000000000003,25.978,27.654,30.168000000000003]
[11,3.08,3.61,4.22,4.66,5.26,5.7,6.220000000000001,6.76,7.199999999999999,7.8,12.9052,15.125900000000001,17.6818,19.5254,22.0394,23.883000000000003,26.061800000000005,28.3244,30.168,32.682]
[12,3.3600000000000003,3.92,4.54,5.02,5.67,6.15,6.74,7.32,7.799999999999999,8.4,14.078400000000002,16.4248,19.0226,21.0338,23.7573,25.768500000000003,28.240600000000004,30.670800000000003,32.681999999999995,35.196000000000005]
[13,3.64,4.2299999999999995,4.86,5.38,6.08,6.6000000000000005,7.260000000000001,7.88,8.399999999999999,9,15.251600000000002,17.7237,20.363400000000002,22.5422,25.4752,27.654000000000003,30.419400000000007,33.0172,35.196,37.71]
[14,3.92,4.539999999999999,5.18,5.74,6.49,7.050000000000001,7.780000000000001,8.44,9,9.6,16.4248,19.022599999999997,21.7042,24.050600000000003,27.193100000000005,29.539500000000007,32.598200000000006,35.3636,37.71,40.224000000000004]
[15,4.2,4.85,5.5,6.1,6.9,7.5,8.3,9,9.6,10.2,17.598000000000003,20.3215,23.045,25.559,28.911000000000005,31.425000000000004,34.77700000000001,37.71,40.224000000000004,42.738]
[16,4.5,5.18,5.9,6.58,7.4,8.05,8.88,9.63,10.28,10.94,18.855,21.7042,24.721000000000004,27.570200000000003,31.006000000000004,33.72950000000001,37.20720000000001,40.349700000000006,43.0732,45.8386]
[17,4.8,5.51,6.300000000000001,7.0600000000000005,7.9,8.600000000000001,9.46,10.260000000000002,10.959999999999999,11.68,20.112000000000002,23.0869,26.397000000000006,29.581400000000006,33.101000000000006,36.034000000000006,39.63740000000001,42.98940000000001,45.9224,48.93920000000001]
[18,5.1,5.84,6.7,7.54,8.4,9.15,10.040000000000001,10.89,11.639999999999999,12.42,21.369,24.469600000000003,28.073000000000004,31.592600000000004,35.196000000000005,38.3385,42.067600000000006,45.62910000000001,48.7716,52.03980000000001]
[19,5.4,6.17,7.1,8.02,8.9,9.7,10.620000000000001,11.52,12.32,13.16,22.626000000000005,25.852300000000003,29.749000000000002,33.6038,37.291000000000004,40.643,44.497800000000005,48.268800000000006,51.6208,55.14040000000001]
[20,5.7,6.5,7.5,8.5,9.4,10.25,11.2,12.15,13,13.9,23.883000000000003,27.235000000000003,31.425000000000004,35.615,39.386,42.947500000000005,46.928000000000004,50.908500000000004,54.470000000000006,58.24100000000001]
[21,6.0200000000000005,6.9,7.9399999999999995,9,9.97,10.9,11.899999999999999,12.92,13.82,14.76,25.223800000000004,28.911000000000005,33.2686,37.71,41.774300000000004,45.67100000000001,49.861,54.134800000000006,57.905800000000006,61.84440000000001]
[22,6.34,7.300000000000001,8.379999999999999,9.5,10.540000000000001,11.55,12.599999999999998,13.69,14.64,15.62,26.564600000000002,30.587000000000007,35.1122,39.80500000000001,44.162600000000005,48.39450000000001,52.794,57.3611,61.34160000000001,65.4478]
[23,6.66,7.7,8.819999999999999,10,11.110000000000001,12.200000000000001,13.299999999999999,14.459999999999999,15.46,16.48,27.905400000000004,32.263000000000005,36.955799999999996,41.900000000000006,46.55090000000001,51.11800000000001,55.727000000000004,60.5874,64.77740000000001,69.05120000000001]
[24,6.98,8.1,9.259999999999998,10.5,11.68,12.850000000000001,14,15.23,16.28,17.34,29.246200000000005,33.939,38.7994,43.995000000000005,48.93920000000001,53.84150000000001,58.660000000000004,63.813700000000004,68.21320000000001,72.6546]
[25,7.3,8.5,9.7,11,12.25,13.5,14.7,16,17.1,18.2,30.587000000000003,35.615,40.643,46.09,51.32750000000001,56.565000000000005,61.593,67.04,71.64900000000002,76.25800000000001]
[26,7.64,8.86,10.16,11.58,12.86,14.22,15.5,16.9,18.1,19.3,32.0116,37.123400000000004,42.57040000000001,48.5202,53.8834,59.58180000000001,64.94500000000001,70.811,75.83900000000001,80.867]
[27,7.9799999999999995,9.219999999999999,10.620000000000001,12.16,13.469999999999999,14.940000000000001,16.3,17.799999999999997,19.1,20.4,33.4362,38.6318,44.497800000000005,50.9504,56.4393,62.59860000000001,68.29700000000001,74.582,80.02900000000001,85.476]
[28,8.32,9.58,11.08,12.74,14.08,15.660000000000002,17.1,18.7,20.1,21.5,34.860800000000005,40.14020000000001,46.425200000000004,53.38060000000001,58.995200000000004,65.61540000000001,71.64900000000002,78.35300000000001,84.21900000000001,90.08500000000001]
[29,8.66,9.940000000000001,11.54,13.32,14.690000000000001,16.380000000000003,17.9,19.6,21.1,22.6,36.2854,41.64860000000001,48.3526,55.81080000000001,61.55110000000001,68.63220000000001,75.001,82.12400000000001,88.40900000000002,94.69400000000002]
[30,9,10.3,12,13.9,15.3,17.1,18.7,20.5,22.1,23.7,37.71,43.157000000000004,50.28,58.24100000000001,64.10700000000001,71.64900000000002,78.35300000000001,85.89500000000001,92.59900000000002,99.30300000000001]
[31,9.32,10.780000000000001,12.6,14.57,16.09,18.060000000000002,19.759999999999998,21.66,23.32,25.12,39.0508,45.168200000000006,52.794000000000004,61.048300000000005,67.4171,75.67140000000002,82.7944,90.75540000000001,97.7108,105.25280000000001]
[32,9.64,11.260000000000002,13.2,15.24,16.88,19.020000000000003,20.82,22.82,24.54,26.54,40.391600000000004,47.17940000000001,55.308,63.85560000000001,70.7272,79.69380000000002,87.23580000000001,95.61580000000001,102.82260000000001,111.2026]
[33,9.96,11.74,13.799999999999999,15.91,17.669999999999998,19.98,21.88,23.98,25.759999999999998,27.96,41.732400000000005,49.1906,57.822,66.66290000000001,74.0373,83.71620000000001,91.6772,100.4762,107.9344,117.15240000000001]
[34,10.280000000000001,12.219999999999999,14.399999999999999,16.58,18.46,20.939999999999998,22.939999999999998,25.14,26.979999999999997,29.380000000000003,43.07320000000001,51.2018,60.336,69.4702,77.34740000000001,87.7386,96.1186,105.33660000000002,113.0462,123.10220000000002]
[35,10.6,12.7,15,17.25,19.25,21.9,24,26.3,28.2,30.8,44.414,53.213,62.85000000000001,72.2775,80.65750000000001,91.761,100.56,110.19700000000002,118.158,129.05200000000002]
[]
["Примечание:  1. Данные о энтальпии наружного воздуха в более широком диапазоне температур следует "]
[null," брать по таблицам или диаграмме состояния влажного воздуха."]
[null,"2. Данные о расчетной энтальпии наружного воздуха в конкретной ситуации следует "]
[null,"выбрать из таблицы 1. На листе \"Параметры А,Б\""]

{"sheet":"Материалы","index":6,"n_rows":266,"n_cols":12,"rows_kept":266,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Таблица 1. Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций"]
[]
[null,null,null,"Характеристики материала",null,"Расчетная влажность",null,null,null,"Расчетные коэффициенты"]
["№","Материал",null,"в сухом состоянии",null,null,null,"Теплопроводности",null,"Теплоусвоения",null,"Паропрониц."]
["п/п",null,"Плотность","Удельн. ","К-т","А","Б","А","Б","А","В","А,Б"]
[null,null,null,"теплоемк.","теплопр.","w","w",null,null,"за 24 ч.","за 24 ч."]
[null,null,"кг/куб.м","кДж/кг К","Вт/м К","%","%","Вт/м К","Вт/м К","Вт/кв.м К","Вт/кв.м К","мг/(м ч Па)"]
["Бетоны и растворы"]
[1,"Железобетон",2500,0.84,1.69,2,3,1.92,2.04,17.98,16.95,0.03]
[2,"Бетон на гравии",2400,0.84,1.51,3,3,1.74,1.86,16.77,17.88,0.03]
["Бетоны с пористым"]
["заполнителем"]
[3,"Туфобетон",1800,0.84,0.64,7,10,0.87,0.99,11.38,12.79,0.09]
[4,"Туфобетон",1600,0.84,0.52,7,10,0.7,0.81,9.62,10.91,0.11]
[5,"Туфобетон",1400,0.84,0.41,7,10,0.52,0.58,7.76,8.63,0.11]
[6,"Туфобетон",1200,0.84,0.29,7,10,0.41,0.47,6.38,7.2,0.12]
[7,"Пемзобетон",1600,0.84,0.52,4,6,0.62,0.68,8.54,9.3,0.075]
[8,"Пемзобетон",1400,0.84,0.42,4,6,0.49,0.54,7.1,7.76,0.083]
[9,"Пемзобетон",1200,0.84,0.34,4,6,0.4,0.43,5.94,6.41,0.098]
[10,"Пемзобетон",1000,0.84,0.26,4,6,0.3,0.34,4.69,5.2,0.11]
[11,"Пемзобетон",800,0.84,0.19,4,6,0.22,0.26,3.6,4.07,0.12]
[12,"Бетон на вулкан.шлаке",1600,0.84,0.52,7,10,0.64,0.7,9.2,10.14,0.075]
[13,"Бетон на вулкан.шлаке",1400,0.84,0.41,7,10,0.52,0.58,7.76,8.63,0.083]
[14,"Бетон на вулкан.шлаке",1200,0.84,0.33,7,10,0.41,0.47,6.38,7.2,0.09]
[15,"Бетон на вулкан.шлаке",1000,0.84,0.24,7,10,0.29,0.35,4.9,5.67,0.098]
[16,"Бетон на вулкан.шлаке",800,0.84,0.2,7,10,0.23,0.29,3.9,4.61,0.11]
["Бетоны на искуственных"]
["пористых заполнителях"]
[17,"Керамзитобетон на к.п.",1800,0.84,0.66,5,10,0.8,0.92,10.5,12.33,0.09]
[18,"Керамзитобетон на к.п.",1600,0.84,0.58,5,10,0.67,0.79,9.06,10.77,0.09]
[19,"Керамзитобетон на к.п.",1400,0.84,0.47,5,10,0.56,0.65,7.75,9.14,0.098]
[20,"Керамзитобетон на к.п.",1200,0.84,0.36,5,10,0.44,0.52,6.36,7.57,0.098]
[21,"Керамзитобетон на к.п.",1000,0.84,0.27,5,10,0.33,0.41,5.03,6.13,0.14]
[22,"Керамзитобетон на к.п.",800,0.84,0.21,5,10,0.24,0.31,3.83,4.77,0.19]
[23,"Керамзитобетон на к.п.",600,0.84,0.16,5,10,0.2,0.26,3.03,3.78,0.26]
[24,"Керамзитобетон на к.п.",500,0.84,0.14,5,10,0.17,0.23,2.55,3.25,0.3]
[25,"Керамзитобетон на кв.п.",1200,0.84,0.41,4,8,0.52,0.58,6.77,7.72,0.075]
[26,"Керамзитобетон на кв.п.",1000,0.84,0.33,4,8,0.41,0.47,5.49,6.35,0.075]
[27,"Керамзитобетон на кв.п.",800,0.84,0.23,4,8,0.29,0.35,4.13,4.9,0.075]
[28,"Керамзитобетон на п.п.",1000,0.84,0.28,9,13,0.35,0.41,5.57,6.43,0.15]
[29,"Керамзитобетон на п.п.",800,0.84,0.22,9,13,0.29,0.35,4.54,5.32,0.17]
[30,"Шунгизитобетон",1400,0.84,0.49,4,7,0.56,0.64,7.59,8.6,0.098]
[31,"Шунгизитобетон",1200,0.84,0.36,4,7,0.44,0.5,6.23,7.04,0.11]
[32,"Шунгизитобетон",1000,0.84,0.27,4,7,0.33,0.38,4.92,5.6,0.14]
[33,"Перлитобетон",1200,0.84,0.29,10,15,0.44,0.5,6.96,8.01,0.15]
[34,"Перлитобетон",1000,0.84,0.22,10,15,0.33,0.38,5.5,6.38,0.19]
[35,"Перлитобетон",800,0.84,0.16,10,15,0.27,0.33,4.45,5.32,0.26]
[36,"Перлитобетон",600,0.84,0.12,10,15,0.19,0.23,3.24,3.84,0.3]
[37,"Термозитобетон",1800,0.84,0.52,5,8,0.63,0.76,9.32,10.83,0.075]
[38,"Термозитобетон",1600,0.84,0.41,5,8,0.52,0.63,7.98,9.29,0.09]
[39,"Термозитобетон",1400,0.84,0.35,5,8,0.44,0.52,6.87,7.9,0.098]
[40,"Термозитобетон",1200,0.84,0.29,5,8,0.37,0.44,5.83,6.73,0.11]
[41,"Термозитобетон",1000,0.84,0.23,5,8,0.31,0.37,4.87,5.63,0.11]
[42,"Шлакопемзопенобетон",1600,0.84,0.47,8,11,0.63,0.7,9.29,10.31,0.09]
[43,"Шлакопемзопенобетон",1400,0.84,0.35,8,11,0.52,0.58,7.9,8.78,0.098]
[44,"Шлакопемзопенобетон",1200,0.84,0.29,8,11,0.41,0.47,6.49,7.31,0.11]
[45,"Шлакопемзопенобетон",1000,0.84,0.23,8,11,0.35,0.41,5.48,6.24,0.11]
[46,"Шлакопемзопенобетон",800,0.84,0.17,8,11,0.29,0.35,4.46,5.15,0.13]
[47,"Бетон на дом.гран.шлаках",1800,0.84,0.58,5,8,0.7,0.81,9.82,11.18,0.083]
[48,"Бетон на дом.гран.шлаках",1600,0.84,0.47,5,8,0.58,0.64,8.43,9.37,0.09]
[49,"Бетон на дом.гран.шлаках",1400,0.84,0.41,5,8,0.52,0.58,7.46,8.34,0.098]
[50,"Бетон на дом.гран.шлаках",1200,0.84,0.35,5,8,0.47,0.52,6.57,7.31,0.11]
[51,"Ангропоритобетон",1800,0.84,0.7,5,8,0.85,0.93,10.82,11.98,0.075]
[52,"Ангропоритобетон",1600,0.84,0.58,5,8,0.72,0.78,9.39,10.34,0.083]
[53,"Ангропоритобетон",1400,0.84,0.47,5,8,0.59,0.65,7.92,8.83,0.09]
[54,"Ангропоритобетон",1200,0.84,0.35,5,8,0.48,0.54,6.64,7.45,0.11]
[55,"Ангропоритобетон",1000,0.84,0.29,5,8,0.38,0.44,5.39,6.14,0.14]
[56,"Бетон на зольн.гравии",1400,0.84,0.47,5,8,0.52,0.58,7.46,8.34,0.09]
[57,"Бетон на зольн.гравии",1200,0.84,0.35,5,8,0.41,0.47,6.14,6.95,0.11]
[58,"Бетон на зольн.гравии",1000,0.84,0.24,5,8,0.3,0.35,4.79,5.48,0.12]
[59,"Вермикулитобетон",800,0.84,0.21,8,13,0.23,0.26,3.97,4.58,0.12]
[60,"Вермикулитобетон",600,0.84,0.14,8,13,0.16,0.17,2.87,3.21,0.15]
[61,"Вермикулитобетон",400,0.84,0.09,8,13,0.11,0.13,1.94,2.29,0.19]
[62,"Вермикулитобетон",300,0.84,0.08,8,13,0.09,0.11,1.52,1.83,0.23]
[63,"Газо-пенобетон",1000,0.84,0.29,10,15,0.41,0.47,6.13,7.09,0.11]
[64,"Газо-пенобетон",800,0.84,0.21,10,15,0.33,0.37,4.92,5.63,0.14]
[65,"Газо-пенобетон",600,0.84,0.14,8,12,0.22,0.26,3.36,3.91,0.17]
[66,"Газо-пенобетон",400,0.84,0.11,8,12,0.14,0.15,2.19,2.42,0.23]
[67,"Газо-пенобетон",300,0.84,0.08,8,12,0.11,0.13,1.68,1.95,0.26]
[68,"Газо-пенозол бетон",1200,0.84,0.29,15,22,0.52,0.58,8.17,9.46,0.075]
[69,"Газо-пенозол бетон",1000,0.84,0.23,15,22,0.44,0.5,6.86,8.01,0.098]
[70,"Газо-пенозол бетон",800,0.84,0.17,15,22,0.35,0.41,5.48,6.49,0.12]
["Цементные, известк."]
["и гипсовые растворы"]
[71,"Цементно-песчаный",1800,0.84,0.58,2,4,0.76,0.93,9.6,11.09,0.09]
[72,"Песок,известь,цемент",1700,0.84,0.52,2,4,0.7,0.87,8.95,10.42,0.098]
[73,"Известково-песчаный",1600,0.84,0.47,2,4,0.7,0.81,8.69,9.76,0.12]
[74,"Цементно-шлаковый",1400,0.84,0.41,2,4,0.52,0.64,7,8.11,0.11]
[75,"Цементно-шлаковый",1200,0.84,0.35,2,4,0.47,0.58,6.16,7.15,0.14]
[76,"Цеметно-перлитовый",1000,0.84,0.21,7,12,0.26,0.3,4.64,5.42,0.15]
[77,"Цеметно-перлитовый",800,0.84,0.16,7,12,0.21,0.26,3.73,4.51,0.16]
[78,"Гипсоперлитовый",600,0.84,0.14,10,15,0.19,0.23,3.24,3.84,0.17]
[79,"Гипсоперлитовый, пориз.",500,0.84,0.12,6,10,0.15,0.19,2.44,2.95,0.43]
[80,"Гипсоперлитовый, пориз.",400,0.84,0.09,6,10,0.13,0.15,2.03,2.35,0.53]
[81,"Плиты из гипса",1200,0.84,0.35,4,6,0.41,0.47,6.01,6.7,0.098]
[82,"Сухая штукатурка",1000,0.84,0.23,4,6,0.29,0.35,4.62,5.28,0.11]
[83,"Сухая штукатурка",800,0.84,0.15,4,6,0.19,0.21,3.34,3.66,0.075]
["Кирпичная кладка"]
["и облицовка камнем"]
[null,"1. Кладка из сплош-"]
[null,"ного кирпича"]
[84,"Обыкнов.глинянный",1800,0.88,0.56,1,2,0.7,0.81,9.2,10.12,0.11]
[null,"на ц/п растворе"]
[85,"Обыкнов.глинянный",1700,0.88,0.52,1.5,3,0.64,0.76,8.64,9.7,0.12]
[null,"на ц/шл. растворе"]
[86,"Обыкнов.глинянный",1600,0.88,0.47,2,4,0.58,0.7,8.08,9.23,0.15]
[null,"на ц/перл. растворе"]
[87,"Селикатного (гост 379",1800,0.88,0.7,2,4,0.76,0.87,9.77,10.9,0.11]
[null,".-79) на п/ц растворе"]
[88,"Трепельного(гост-648-",1200,0.88,0.35,2,4,0.47,0.52,6.26,6.49,0.19]
[null,"73)на ц/п растворе"]
[89,"Трепельного(гост-648-",1000,0.88,0.29,2,4,0.41,0.47,5.35,5.96,0.23]
[null,"73)на ц/п растворе"]
[90,"Шлакового на п/ц",1500,0.88,0.52,1.5,3,0.64,0.7,8.12,8.76,0.11]
[null,"растворе"]
[null,"2. Кладка из керами-"]
[null,"ческого и силикатного"]
[null,"пустотного кирпича"]
[91,"плотностью 1400",1600,0.88,0.47,1,2,0.58,0.64,7.91,8.48,0.14]
[null,"на ц/п растворе"]
[92,"плотностью 1300",1400,0.88,0.41,1,2,0.52,0.58,7.01,7.56,0.16]
[null,"на ц/п растворе"]
[93,"плотностью 1300",1200,0.88,0.35,1,2,0.47,0.52,6.16,6.62,0.17]
[null,"на ц/п растворе"]
[94,"силикатного,11-пустот",1500,0.86,0.64,2,4,0.7,0.81,8.59,9.63,0.13]
[null,"на ц/п растворе"]
[95,"силикатного,14-пустот",1400,0.86,0.52,2,4,0.64,0.76,7.93,9.01,0.14]
[null,"на ц/п растворе"]
[null,"3.Облицовка природным"]
[null,"камнем"]
[96,"Гранит, гнейс, базальт",2800,0.88,3.49,0,0,3.49,3.49,24.05,25.04,0.008]
[97,"Мрамор, известняк",2800,0.88,2.91,0,0,2.91,2.91,22.86,22.86,0.008]
[98,"Известняк",2800,0.88,0.93,2,3,1.16,1.28,12.77,13.7,0.06]
[99,"Известняк",1800,0.88,0.7,2,3,0.93,1.05,10.85,11.77,0.075]
[100,"Известняк",1600,0.88,0.58,2,3,0.73,0.81,9.06,9.75,0.09]
[101,"Известняк",1400,0.88,0.49,2,3,0.56,0.58,7.42,7.72,0.11]
[102,"Туф",2000,0.88,0.76,3,5,0.93,1.05,11.68,12.92,0.075]
[103,"Туф",1800,0.88,0.56,3,5,0.7,0.81,9.61,10.76,0.083]
[104,"Туф",1600,0.88,0.41,3,5,0.52,0.64,7.81,9.02,0.09]
[105,"Туф",1400,0.88,0.33,3,5,0.43,0.52,6.64,7.6,0.098]
[106,"Туф",1200,0.88,0.27,3,5,0.35,0.41,5.55,6.25,0.11]
[107,"Туф",1000,0.88,0.21,3,5,0.24,0.29,4.2,4.8,0.11]
["Дерево, изделия из него и другие"]
["органические материалы"]
[108,"Сосна, ель поперек волок.",500,2.3,0.09,15,20,0.14,0.18,3.87,4.54,0.06]
[109,"Сосна, ель вдоль волок.",500,2.3,0.18,15,20,0.29,0.35,5.56,6.33,0.32]
[110,"Дуб поперек волокон",700,2.3,0.1,10,15,0.18,0.23,5,5.86,0.05]
[111,"Дуб вдоль волокон",700,2.3,0.23,10,15,0.35,0.41,6.9,7.83,0.3]
[112,"Фанера клеевая",600,2.3,0.12,10,13,0.15,0.18,4.22,4.73,0.02]
[113,"Картон облицовочный",1000,2.3,0.18,5,10,0.21,0.23,6.2,6.75,0.06]
[114,"Картон строительный",650,2.3,0.13,6,12,0.15,0.18,4.26,4.89,0.083]
[115,"Плиты ДВП и ДСП",1000,2.3,0.15,10,12,0.23,0.29,6.75,7.7,0.12]
[116,"Плиты ДВП и ДСП",800,2.3,0.13,10,12,0.19,0.23,5.49,6.13,0.12]
[117,"Плиты ДВП и ДСП",600,2.3,0.11,10,12,0.13,0.16,3.93,4.43,0.13]
[118,"Плиты ДВП и ДСП",400,2.3,0.08,10,12,0.11,0.13,2.95,3.26,0.19]
[119,"Плиты ДВП и ДСП",200,2.3,0.06,10,12,0.07,0.08,1.67,1.81,0.24]
[120,"Плиты фибролитовые",800,2.3,0.16,10,15,0.24,0.3,6.17,7.16,0.11]
[121,"Плиты фибролитовые",600,2.3,0.12,10,15,0.18,0.23,4.63,5.43,0.11]
[122,"Плиты фибролитовые",400,2.3,0.08,10,15,0.13,0.16,3.21,3.7,0.26]
[123,"Плиты фибролитовые",300,2.3,0.07,10,15,0.11,0.14,2.56,2.99,0.3]
[124,"Плиты камышитовые",300,2.3,0.07,10,15,0.09,"0.14",2.31,2.99,0.45]
[125,"Плиты камышитовые",200,2.3,0.06,10,15,0.07,0.09,1.67,1.96,0.49]
[126,"Плиты торфяные",300,2.3,0.064,15,20,0.07,0.08,2.12,2.34,0.19]
[127,"Плиты торфяные",200,2.3,0.052,15,20,0.06,0.064,1.6,1.71,0.49]
[128,"Пакля",150,2.3,0.05,7,12,0.06,0.07,1.3,1.47,0.49]
["Теплоизоляционные"]
["материалы"]
[null,"1. Минераловатные и"]
[null,"стекловолокнистые"]
[129,"Маты прошивные",125,0.84,0.056,2,5,0.064,0.07,0.73,0.82,0.3]
[130,"Маты прошивные",75,0.84,0.052,2,5,0.06,0.064,0.55,0.61,0.49]
[131,"Маты прошивные",50,0.84,0.048,2,5,0.052,0.06,0.042,0.048,0.053]
[132,"Плиты мягкие, полужестк.",350,0.84,"0.091",2,5,0.09,0.11,1.46,1.72,0.38]
[null,"и жесткие"]
[133,"Плиты мягкие, полужестк.",300,0.84,0.084,2,5,0.087,0.09,1.32,1.44,0.41]
[null,"и жесткие"]
[134,"Плиты мягкие, полужестк.",200,0.84,0.07,2,5,0.076,0.08,1.01,1.11,0.56]
[null,"и жесткие"]
[135,"Плиты мягкие, полужестк.",100,0.84,0.056,2,5,0.06,0.07,0.64,0.73,0.56]
[null,"и жесткие"]
[136,"Плиты мягкие, полужестк.",50,0.84,0.048,2,5,0.052,0.06,0.42,0.48,0.6]
[null,"и жесткие"]
[137,"Плиты повышенной ",200,0.84,0.064,1,2,0.07,0.076,0.94,1.01,0.45]
[null,"жесткости"]
[138,"Плиты полужесткие",200,0.84,0.07,2,5,0.076,0.08,1.01,1.11,0.38]
[139,"Плиты полужесткие",125,0.84,0.056,2,5,0.06,0.064,0.7,0.78,0.38]
[140,"Плиты из стеклянного",50,0.84,0.056,2,5,0.06,0.064,0.44,0.5,0.6]
[null,"штапельного волокна"]
[141,"Маты и полосы из с/в",150,0.84,0.061,2,5,0.064,0.07,0.8,0.9,0.53]
[null,"2. Полимерные"]
[null,"материалы"]
[142,"Пенополистирол",150,1.34,0.05,1,5,0.052,0.06,0.89,0.99,0.05]
[143,"Пенополистирол",100,1.34,0.041,2,10,0.041,0.052,0.65,0.82,0.05]
[144,"Пенополистирол",40,1.34,0.038,2,10,0.041,0.05,0.41,0.49,0.05]
[145,"Пенопласт",125,1.26,0.052,2,10,0.06,0.064,0.86,0.99,0.23]
[146,"Пенопласт",100,1.26,0.041,2,10,0.05,0.052,0.68,0.8,0.23]
[147,"Пенополиуретан",80,1.47,0.041,2,5,0.05,0.05,0.67,0.7,0.05]
[148,"Пенополиуретан",60,1.47,0.035,2,5,0.041,0.041,0.53,0.55,0.05]
[149,"Пенополиуретан",40,1.47,0.029,2,5,0.04,0.04,0.4,0.42,0.05]
[150,"Плиты из РФ-пенопласта",100,1.68,0.047,5,20,0.052,0.076,0.85,1.18,0.15]
[151,"Плиты из РФ-пенопласта",75,1.68,0.043,5,20,0.05,0.07,0.72,0.98,0.23]
[152,"Плиты из РФ-пенопласта",50,1.68,0.041,5,20,0.05,0.064,0.59,0.77,0.23]
[153,"Плиты из РФ-пенопласта",40,1.68,0.038,5,20,0.041,0.06,0.48,0.66,0.23]
[154,"Перлитопластбетон",200,1.05,0.041,2,3,0.052,0.06,0.93,1.01,0.008]
[155,"Перлитопластбетон",100,1.05,0.035,2,3,0.041,0.05,0.58,0.66,0.008]
[156,"Перлитофосфогелий",300,1.05,0.076,3,12,0.08,0.12,1.43,2.02,0.2]
[157,"Перлитофосфогелий",200,1.05,0.064,3,12,0.07,0.09,1.1,1.43,0.23]
[null,"3. Засыпки"]
[]
[158,"Гравий керамзитовый",800,0.84,0.18,2,3,0.21,0.23,3.36,3.6,0.21]
[159,"Гравий керамзитовый",600,0.84,0.14,2,3,0.17,0.2,2.62,2.91,0.23]
[160,"Гравий керамзитовый",400,0.84,0.12,2,3,0.13,0.14,1.87,1.99,0.24]
[161,"Гравий керамзитовый",300,0.84,0.108,2,3,0.12,0.13,1.56,1.66,0.25]
[162,"Гравий керамзитовый",200,0.84,0.099,2,3,0.11,0.12,1.22,1.3,0.26]
[163,"Гравий шунгизитовый",800,0.84,0.16,2,4,0.2,0.23,3.28,3.68,0.21]
[164,"Гравий шунгизитовый",600,0.84,0.13,2,4,0.16,0.2,2.54,2.97,0.22]
[165,"Гравий шунгизитовый",400,0.84,0.11,2,4,0.13,0.14,1.87,2.03,0.23]
[166,"Щебень из домен.шлака",800,0.84,0.18,2,3,0.21,0.26,3.36,3.83,0.21]
[167,"Щебень из домен.шлака",600,0.84,0.15,2,3,0.18,0.21,2.7,2.98,0.23]
[168,"Щебень из домен.шлака",400,0.84,1.122,2,3,0.14,0.16,1.94,2.12,0.24]
[169,"Щебень и песок из перлита",600,0.84,0.11,1,2,0.111,0.12,2.07,2.2,0.26]
[170,"Щебень и песок из перлита",400,0.84,0.076,1,2,0.087,0.09,1.5,1.56,0.3]
[171,"Щебень и песок из перлита",200,0.84,0.064,1,2,0.076,0.08,0.99,1.04,0.34]
[172,"Вермикулит вспученный",200,0.84,0.076,1,3,0.09,0.11,1.08,1.24,0.23]
[173,"Вермикулит вспученный",100,0.84,0.064,1,3,0.076,0.08,0.7,0.75,0.3]
[174,"Песок для стрроит.работ",1600,0.84,0.35,1,2,0.47,0.58,6.95,7.91,0.17]
[null,"4. Пеностекло, газостекло"]
[]
[175," Пеностекло, газостекло",400,0.84,0.11,1,2,0.12,0.14,1.76,1.94,0.02]
[176," Пеностекло, газостекло",300,0.84,0.09,1,2,0.11,0.12,1.46,1.56,0.02]
[177," Пеностекло, газостекло",200,0.84,0.07,1,2,0.08,0.09,1.01,1.1,0.03]
["Материалы кровельные, гидро-"]
["изоляционные, облицовочные и"]
["рулонные покрытия для полов"]
[null,"1. Асбестоцементные"]
[]
[178,"Лист асбестоцементный",1800,0.84,0.35,2,3,0.47,0.52,7.55,8.12,0.03]
[179,"Лист асбестоцементный",1600,0.84,0.23,2,3,0.35,0.41,6.14,6.8,0.03]
[null,"2. Битумные"]
[]
[180,"Битумы строительные",1400,1.68,0.27,0,0,0.27,0.27,6.8,6.8,0.008]
[181,"Битумы строительные",1200,1.68,0.22,0,0,0.22,0.22,5.69,5.69,0.008]
[182,"Битумы строительные",1000,1.68,0.17,0,0,0.17,0.17,4.56,4.56,0.008]
[183,"Асфальтобетон",2100,1.68,1.05,0,0,1.05,1.05,16.43,16.43,0.008]
[184,"Изделия на вспученном ",400,1.68,0.111,1,2,0.13,0.13,2.45,2.45,0.04]
[null,"перлите и битуме"]
[185,"Изделия на вспученном ",300,1.68,0.087,1,2,0.099,0.099,1.84,1.84,0.04]
[null,"перлите и битуме"]
[186,"Рубероид, пергамин,толь",600,1.68,0.17,0,0,0.17,0.17,3.53,3.53,"см.Прил.11"]
[null,"3. Линолиумы"]
[]
[187,"ПВХ -многослойный",1800,1.47,0.38,0,0,0.38,0.38,8.56,8.56,0.002]
[188,"ПВХ -многослойный",1600,1.47,0.33,0,0,0.33,0.33,7.52,7.52,0.002]
[189,"ПВХ -на тканевой основе",1800,1.47,0.35,0,0,0.35,0.35,8.22,8.22,0.002]
[190,"ПВХ -на тканевой основе",1600,1.47,0.29,0,0,0.29,0.29,7.05,7.05,0.002]
[191,"ПВХ -на тканевой основе",1400,1.47,0.23,0,0,0.23,0.23,5.87,5.87,0.002]
["Металлы и стекло"]
[]
[192,"Сталь стержн.арматурная",7850,0.482,58,0,0,58,58,126.5,126.5,0]
[193,"Чугун",7200,0.482,50,0,0,50,50,112.5,112.5,0]
[194,"Аллюминий",2600,0.84,221,0,0,221,221,187.6,187.6,0]
[195,"Медь",8500,0.42,407,0,0,407,407,326,326,0]
[196,"Стекло оконное",2500,0.84,0.76,0,0,0.76,0.76,10.79,10.79,0]
[]
["Новые теплоизоляционные"]
["материалы"]

{"sheet":"Окна","index":7,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Таблица 5. Приведенное сопротивление теплопередачи окон"]
["балконных дверей и фонарей"]
[]
["№","Заполнение светового","Приведенное","Приведенная"]
["п/п","проема","сопротивление","проводимость"]
[null,null,"теплопередачи"]
[null,null,"(кв.м*К/Вт)","(Вт/кв.м*К)"]
[1,"Одинарное остекление в деревянных переплетах",0.18,5.6]
[2,"Одинарное остекление в металлических переплетах",0.15,6.7]
[3,"Двойное остекление в деревянных спаренных",0.39,2.56]
[null,"переплетах"]
[4,"Двойное остекление в деревянных раздельных",0.42,2.38]
[null,"переплетах"]
[5,"Двойное остекление в металлических раздельных",0.34,2.24]
[null,"переплетах"]
[6,"Двойное остекление витрин в металлических ",0.31,3.23]
[null,"раздельных переплетах"]
[7,"Тройное остекление в деревянных раздельно-",0.55,1.82]
[null,"спаренных переплетах"]
[8,"Тройное остекление в металлических раздельных",0.46,2.17]
[null,"переплетах"]
[9,"Блоки стеклянные пустотелые 194х194х98мм, 6мм",0.31,3.23]
[10,"Блоки стеклянные пустотелые 244х244х98мм, 6мм",0.33,3.03]
[11,"Профильное стекло швельлерного сечения",0.16,6.25]
[12,"Профильное стекло коробчатого сечения",0.31,3.23]
[13,"Органическое стекло одинарное",0.19,5.26]
[14,"Органическое стекло двойное",0.36,2.78]
[15,"Органическое стекло тройное",0.52,1.92]
[16,"Двухслойные стеклопакеты в деревянных",0.36,1.78]
[null,"переплетах"]
[17,"Двухслойные стеклопакеты в металлических",0.31,3.23]
[null,"переплетах"]
[18,"Двухслойные стеклопакеты и одинарное остекление",0.53,1.89]
[null,"в раздельных деревянных переплетах"]
[]
["Примечание: Данные по импортным оконным и дверным системам"]
[null,"          требуется брать непосредственно у поставщиков "]