# Система помощи по использованию Программы НИК (ver 1.5)

Файл: nik-sh.htm
(дополнение к файлу помощи nik.exe)

# 9. Системные характеристики расчетов

Список формул (расчетов) по состоянию на 22.03.2000
№ п.п. | Шифр формулы (расчета) в пределах программы | Наименование | В какой версии создан | Раздел науки (техники) | Число исходных данных | Имя файла картинки
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Ac-5000 | Акустика | 1.3 | Акустика | - | ZShum
2. | Ac-5001 | Перевод дБ в дБА | 1.3 | Акустика | 1...10 | PdB-dBA
3. | Ac-5002 | Суммарный уровень шума, дБ или дБА | 1.3 | Акустика | 1...10 | SdBdBA
4. | Ai-1000 | Аэродинамика | 1.0 | Аэродинамика | - | ZAerodin
5. | Ai-1001 | Плотность воздуха | 1.0 | Аэродинамика | 1 | RoVozd
6. | Ai-1005 | Скорость воздуха | 1.1 | Аэродинамика | - | ZSkorVz
7. | Ai-1006 | Скорость воздуха - по диаметру | 1.0 | Аэродинамика | 2 | SkorVD
8. | Ai-1007 | Скорость воздуха - по площади сечения | 1.0 | Аэродинамика | 2 | SkorVF
9. | Ai-1010 | Диаметр воздуховода | 1.1 | Аэродинамика | - | ZDVzd
10. | Ai-1012 | Диаметр воздуховода - по L (м3/ч) | 1.0 | Аэродинамика | 2 | Diam-03
11. | Ai-1014 | Диаметр воздуховода - по Q (кВт) | 1.0 | Аэродинамика | - | ZDVP
12. | Ai-1015 | Диаметр воздуховода - по Q (кВт) - при плотности 1.2 кг/м3 | 1.0 | Аэродинамика | 3 | Diam-04
13. | Ai-1016 | Диаметр воздуховода - по Q (кВт) - плотность по температуре | 1.2 | Аэродинамика | 4 | Diam-04
14. | Ai-1040 | Площадь сечения воздуховода | 1.2 | Аэродинамика | - | ZEqvFs
15. | Ai-1042 | Площадь сечения воздуховода - по L (м3/ч) | 1.2 | Аэродинамика | 2 | Diam-06
16. | Ai-1044 | Площадь сечения воздуховода - по Q (кВт) | 1.2 | Аэродинамика | - | ZFsVP
17. | Ai-1045 | Площадь сечения воздуховода - по Q (кВт) - при плотности 1.2 кг/м3 | 1.2 | Аэродинамика | 3 | Diam-07
18. | Ai-1046 | Площадь сечения воздуховода - по Q (кВт) - плотность по температуре | 1.2 | Аэродинамика | 4 | Diam-08
19. | Ai-1020 | Расход воздуха | 1.1 | Аэродинамика | - | ZLVz
20. | Ai-1022 | Расход воздуха - по d (мм) и v (м/с) | 1.1 | Аэродинамика | 2 | RV-01
21. | Ai-1024 | Расход воздуха - по d (мм) и v (м/с) - по Q (кВт) и Тк-Тн °С | 1.2 | Аэродинамика | - | ZLVP
22. | Ai-1025 | Расход воздуха - по d (мм) и v (м/с) - по Q (кВт) и Тк-Тн °С - при плотности 1.2 кг/м3 | 1.1 | Аэродинамика | 2 | RV-02
23. | Ai-1026 | Расход воздуха - по d (мм) и v (м/с) - по Q (кВт) и Тк-Тн °С - плотность по температуре | 1.2 | Аэродинамика | 3 | RV-03
24. | Ai-3010 | Потери давления в местных сопротивлениях | 1.1 | Аэродинамика | - | ZdPvs
25. | Ai-3012 | Потери давления в местных сопротивлениях - для воздуха | 1.1 | Аэродинамика | 3 | dPvz
26. | Ai-3014 | Потери давления в местных сопротивлениях - для смеси газов (пыли) | 1.1 | Аэродинамика | 3 | dPsm
27. | Gi-0 | Гидравлика | 1.0 | Гидравлика | - | ZGidravl
28. | Gi-1 | Скорость жидкости | 1.0 | Гидравлика | 2 | ZSkor
29. | Gi-50 | Диаметр трубопровода | 1.0 | Гидравлика | - | ZDiam
30. | Gi-51 | Диаметр трубопровода - по V (м3/ч) | 1.0 | Гидравлика | 2 | Diam-01
31. | Gi-52 | Диаметр трубопровода - по Q (кВт) | 1.0 | Гидравлика | 3 | Diam-02
32. | Gi-60 | Диаметр дросселирующей шайбы | 1.3 | Гидравлика | - | ZDShb
33. | Gi-61 | Диаметр дросселирующей шайбы - по G (т/ч ) и H (м) | 1.3 | Гидравлика | 2 | DShb
34. | Gi-62 | Диаметр дросселирующей шайбы - по V (м3/ч ) и P (Па) | 1.3 | Гидравлика | 2 | DShb-my
35. | Gi-100 | Расход жидкости | 1.0 | Гидравлика | - | ZRash
36. | Gi-101 | Расход жидкости - по d (мм) и v (м/с) | 1.0 | Гидравлика | 2 | RT-01
37. | Gi-102 | Расход жидкости - по Q (кВт) | 1.0 | Гидравлика | 2 | RT-02
38. | Gi-70 | Потери давления по длине | 1.4 | Гидравлика | - | ZdP-L
39. | Gi-71 | Коэффициент гидравлического трения | 1.4 | Гидравлика | 4 | KDarsi
40. | Gi-72 | Удельные потери давления по длине, Па/м | 1.4 | Гидравлика | 5 | dPud-L
41. | Gi-73 | Потери давления по длине, Па | 1.4 | Гидравлика | 5 | dP-L
42. | EG-2000 | Инженерная геометрия | 1.0 | Инж. геом. | - | ZInjGeom
43. | EG-2001 | Эквивалентный диаметр | 1.0 | Инж. геом. | - | ZEqvDiam
44. | EG-2002 | Эквивалентный диаметр - по 2-ум размерам | 1.0 | Инж. геом. | 2 | ED-01
45. | EG-2003 | Эквивалентный диаметр - по площади и периметру | 1.0 | Инж. геом. | 2 | ED-02
46. | EG-2020 | Масса трубы | 1.3 | Инж. геом. | - | ZGeom-t
47. | EG-2021 | Масса трубы - круглого сечения | 1.0 | Инж. геом. | 3 | MTrub-k
48. | EG-2022 | Масса трубы - прямоугольного сечения (воздуховод) | 1.3 | Инж. геом. | 4 | MTrub-p
49. | EG-2025 | Площадь окраски трубы | 1.3 | Инж. геом. | - | ZGeom-t
50. | EG-2026 | Площадь окраски трубы - круглого сечения | 1.0 | Инж. геом. | 2 | POkr-k
51. | EG-2027 | Площадь окраски трубы - прямоугольного сечения (воздуховод) | 1.3 | Инж. геом. | 4 | POkr-p
52. | EG-2030 | Площадь покровного слоя изоляции | 1.3 | Инж. геом. | - | ZGeom-t
53. | EG-2031 | Площадь покровного слоя изоляции - для труб круглого сечения | 1.0 | Инж. геом. | 3 | PPokr-k
54. | EG-2032 | Площадь покровного слоя изоляции - для труб прямоугольного сечения (воздуховодов) | 1.3 | Инж. геом. | 5 | PPokr-p
55. | EG-2035 | Объем изоляции | 1.3 | Инж. геом. | - | ZGeom-t
56. | EG-2036 | Объем изоляции - для труб круглого сечения | 1.0 | Инж. геом. | 3 | VIzol-k
57. | EG-2037 | Объем изоляции - для труб прямоугольного сечения (воздуховодов) | 1.3 | Инж. геом. | 5 | VIzol-p
58. | EG-2040 | Ременные передачи | 1.5 | Инж. геом. | - | ZShkiv
59. | EG-2041 | Ременные передачи - Диаметр ведущего шкива | 1.5 | Инж. геом. | 3 | D-shkiv
60. | EG-2042 | Ременные передачи - Длина приводного ремня | 1.5 | Инж. геом. | 3 | BR-shkiv
61. | EG-2005 | Диаметр трубы (по площади сечения) | 1.1 | Инж. геом. | 1 | DF
62. | EG-2010 | Площадь сечения трубы (по диаметру) | 1.1 | Инж. геом. | 1 | FD
63. | HS-4000 | Отопление | 1.1 | Отопление | - | ZHeat
64. | HS-150 | Тепловой поток | 1.0 | Отопление | - | ZTP
65. | HS-151 | Тепловой поток - по V (м3/ч) и Tп-Tо °C | 1.0 | Отопление | 2 | TP-01
66. | HS-152 | Тепловой поток - по d (мм), v (м/с) и Tп-Tо °C | 1.0 | Отопление | 3 | TP-02
67. | HS-4020 | Расчет элеватора | 1.3 | Отопление | - | ZElev
68. | HS-4021 | Коэффициент смешения | 1.3 | Отопление | 3 | El-ks
69. | HS-4022 | Диаметр горловины | 1.3 | Отопление | 3 | El-dg
70. | HS-4023 | Диаметр сопла | 1.3 | Отопление | 2 | El-ds
71. | HS-4024 | Требуемый напор перед элеватором | 1.3 | Отопление | 2 | El-he
72. | HS-4025 | КПД элеватора | 1.3 | Отопление | 3 | El-kpd
73. | HS-4005 | Удельная тепловая характеристика здания | 1.1 | Отопление | 4 | UTHGZ
74. | HS-4010 | Ориентировочные теплопотери здания | 1.1 | Отопление | 3 | QokUd
75. | HS-4030 | Среднелогарифмическая разность температур | 1.3 | Отопление | 2 | SLnRT
76. | VS-3000 | Вентиляция | 1.1 | Вентиляция | - | ZVent
77. | VS-3050 | Теплопоступления в помещение | 1.3 | Вентиляция | - | ZTeppost
78. | VS-3055 | Теплопоступления в помещение - От открытых поверхностей оборудования | 1.5 | Вентиляция | - | ZTP-kl
79. | VS-3056 | Теплопоступления в помещение - От открытых поверхностей оборудования - Q полное | 1.5 | Вентиляция | 4 | TV-pnokl
80. | VS-3057 | Теплопоступления в помещение - От открытых поверхностей оборудования - Коэффициент теплоотдачи излучением | 1.5 | Вентиляция | 3 | TV-ql
81. | VS-3058 | Теплопоступления в помещение - От открытых поверхностей оборудования - Коэффициент теплоотдачи конвекцией | 1.5 | Вентиляция | 3 | TV-qk
82. | VS-3059 | Теплопоступления в помещение - От открытых поверхностей оборудования - Приведенная степень черноты системы | 1.5 | Вентиляция | 4 | TV-qep
83. | VS-3052 | Теплопоступления в помещение - от изолированных поверхностей оборудования и труб | 1.3 | Вентиляция | 3 | TV-pnot
84. | VS-3051 | Теплопоступления в помещение - от поверхности нагретой воды | 1.3 | Вентиляция | 3 | TV-pnv
85. | VS-1030 | Тепловой поток | 1.0 | Вентиляция | - | ZTP
86. | VS-1031 | Тепловой поток - по L (м3/ч) и Тк-Тн °С | 1.2 | Вентиляция | - | ZTPLT
87. | VS-1032 | Тепловой поток - по L (м3/ч) и Тк-Тн °С - при плотности 1.2 кг/м3 | 1.1 | Вентиляция | 2 | TP-03
88. | VS-1033 | Тепловой поток - по L (м3/ч) и Тк-Тн °С - плотность по температуре | 1.1 | Вентиляция | 3 | TP-04
89. | VS-1034 | Тепловой поток - по f (м2), v (м/c) и Тк-Тн °С | 1.2 | Вентиляция | - | ZTPFVT
90. | VS-1035 | Тепловой поток - по f (м2), v (м/c) и Тк-Тн °С - при плотности 1.2 кг/м3 | 1.2 | Вентиляция | 3 | TP-05
91. | VS-1036 | Тепловой поток - по f (м2), v (м/c) и Тк-Тн °С - плотность по температуре | 1.2 | Вентиляция | 4 | TP-06
92. | VS-3005 | Мощность электродвигателя вентилятора | 1.1 | Вентиляция | 3 | NVent
93. | VS-3020 | Критическая скорость пневмотранспорта | 1.2 | Вентиляция | 5 | VkrPnevm
94. | VS-3021 | Теоретическая скорость витания | 1.4 | Вентиляция | 2 | VVit-T
95. | VS-3025 | Располагаемое естественное давление | 1.3 | Вентиляция | 3 | RDavlES
96. | VS-3030 | Удельная вентиляционная характеристика здания | 1.3 | Вентиляция | 3 | UVHZ
97. | VS-3031 | Ориентировочный расход тепла на вентиляцию | 1.3 | Вентиляция | 3 | QvUd
98. | CS-7000 | Кондиционирование | 1.4 | Кондиц. | - | ZCond
99. | CS-7050 | Давление насыщенного пара | 1.4 | Кондиц. | - | ZDNas
100. | CS-7051 | Давление насыщенного пара - по температуре (формула М.И. Фильнея) | 1.4 | Кондиц. | 1 | DavlNasT
101. | CS-7052 | Давление насыщенного пара - по влагосодержанию | 1.4 | Кондиц. | 3 | DavlNasD
102. | CS-7055 | Влагосодержание воздуха | 1.4 | Кондиц. | - | ZVlag-d
103. | CS-7056 | Влагосодержание воздуха - по давлению насыщения и относ. влажности | 1.4 | Кондиц. | 3 | Vlag-Fi
104. | CS-7057 | Влагосодержание воздуха - по парциальному давлению | 1.4 | Кондиц. | 2 | Vlag-Pp
105. | CS-7058 | Влагосодержание воздуха - по температуре и энтальпии | 1.4 | Кондиц. | 2 | Vlag-Jt
106. | CS-7010 | Перевод °C в °F | 1.4 | Кондиц. | 1 | CondCF
107. | CS-7011 | Перевод °F в °C | 1.4 | Кондиц. | 1 | CondCF
108. | CS-7023 | Барометрическое давление, мм рт. ст. | 1.4 | Кондиц. | 2 | PressBar
109. | CS-7022 | Удельная теплота испарения жидкости, кДж/кг | 1.4 | Кондиц. | 1 | Qisp
110. | CS-7027 | Теплоемкость влажного воздуха | 1.4 | Кондиц. | 1 | C-vlv
111. | CS-7024 | Энтальпия влажного воздуха | 1.4 | Кондиц. | 2 | Entalp
112. | CS-7025 | Парциальное давление водяного пара | 1.4 | Кондиц. | 2 | DavlPar
113. | CS-7026 | Относительная влажность воздуха | 1.4 | Кондиц. | 3 | Fi-vozd
114. | WC-6000 | Водоснабжение и канализация | 1.3 | Водосн. и канализ. | - | ZVik
115. | WC-6001 | Расчетный расход воды потребителями | 1.3 | Водосн. и канализ. | - | ZRRV-p
116. | WC-6002 | Расчетный расход воды потребителями - по безразмерному коэффициенту а | 1.3 | Водосн. и канализ. | 2 | RRV-a
117. | WC-6003 | Расчетный расход воды потребителями - по U (чел.) и норме расхода воды на одного жителя, л/ч | 1.3 | Водосн. и канализ. | 3 | RRV-uq
118. | WC-6010 | Вероятность одновременного действия приборов | 1.3 | Водосн. и канализ. | 4 | VD-stp
119. | WC-6011 | Безразмерный коэффициент а, зависящий от PN | 1.3 | Водосн. и канализ. | 1 | BezK-a
120. | TU-8000 | Теплогенерирующие установки | 1.4 | Теплоген. уст. | - | ZTGU
121. | TU-8010 | Часовой расход топлива | 1.4 | Теплоген. уст. | - | ZChRT
122. | TU-8011 | Часовой расход топлива - для Q, Гкал/ч (тепловой поток) | 1.4 | Теплоген. уст. | 4 | ChRT-Q
123. | TU-8012 | Часовой расход топлива - для D, т/ч (расход пара) | 1.4 | Теплоген. уст. | 6 | ChRT-D
124. | TU-8020 | Производительность дымососов прямого действия | 1.4 | Теплоген. уст. | 4 | LDimos
125. | TU-8021 | Высота дымовой трубы | 1.4 | Теплоген. уст. | 4 | HDimTr
126. | TU-8022 | Площадь выходного сечения дымовой трубы | 1.4 | Теплоген. уст. | 5 | FDimTr
127. | Ma-50000 | Математика | 1.3 | Математика | - | ZMatem
128. | Ma-50010 | Расстояние между точками | 1.3 | Математика | - | Zast-001
129. | Ma-50011 | Расстояние между точками - на плоскости (2D) | 1.3 | Математика | 4 | Rasst
130. | Ma-50012 | Расстояние между точками - в пространстве (3D) | 1.3 | Математика | 6 | Rasst
131. | Ma-50020 | Планиметрия | 1.3 | Математика | - | Zast-001
132. | Ma-50025 | Площадь треугольника | 1.3 | Математика | - | ZSTr
133. | Ma-50026 | Площадь треугольника - по формуле Герона | 1.3 | Математика | 3 | FSTr
134. | Ma-50027 | Площадь треугольника - по 2-ум сторонам и углу между ними | 1.3 | Математика | 3 | FSTr
135. | Ma-50040 | Сектор | 1.5 | Математика | - | Zast-001
136. | Ma-50043 | Сектор - Радиус сектора | 1.5 | Математика | - | Zast-001
137. | Ma-50044 | Сектор - Радиус сектора - по s и n | 1.5 | Математика | 2 | SRSect
138. | Ma-50045 | Сектор - Радиус сектора - по F и n | 1.5 | Математика | 2 | FRSect
139. | Ma-50041 | Сектор - Площадь сектора | 1.5 | Математика | 2 | FRSect
140. | Ma-50042 | Сектор - Длина дуги сектора | 1.5 | Математика | 2 | SRSect
141. | Ma-50030 | Теорема синусов | 1.3 | Математика | 3 | SinCos
142. | Ma-50031 | Теорема косинусов | 1.3 | Математика | 3 | SinCos
143. | Ma-50032 | Площадь трапеции | 1.3 | Математика | 3 | FSTr
144. | Ma-50033 | Площадь кругового кольца | 1.5 | Математика | 2 | FKK
145. | Ma-50100 | Стереометрия | 1.3 | Математика | - | Zast-001
146. | Ma-50130 | Стереометрия - Цилиндр | 1.5 | Математика | - | Zast-001
147. | Ma-50104 | Стереометрия - Цилиндр - Боковая поверхность цилиндра | 1.3 | Математика | 2 | Cilindr
148. | Ma-50106 | Стереометрия - Цилиндр - Полная поверхность цилиндра | 1.3 | Математика | 2 | Cilindr
149. | Ma-50108 | Стереометрия - Цилиндр - Объем цилиндра | 1.3 | Математика | 2 | Cilindr
150. | Ma-50131 | Стереометрия - Конус | 1.5 | Математика | - | Zast-001
151. | Ma-50110 | Стереометрия - Конус - Боковая поверхность конуса | 1.3 | Математика | 2 | Konus
152. | Ma-50112 | Стереометрия - Конус - Полная поверхность конуса | 1.3 | Математика | 2 | Konus
153. | Ma-50114 | Стереометрия - Конус - Объем конуса | 1.3 | Математика | 2 | Konus
154. | Ma-50132 | Стереометрия - Шар | 1.5 | Математика | - | Zast-001
155. | Ma-50116 | Стереометрия - Шар - Поверхность шара | 1.3 | Математика | 1 | Shar
156. | Ma-50118 | Стереометрия - Шар - Объем шара | 1.3 | Математика | 1 | Shar
157. | Ma-50102 | Стереометрия - Поверхность прямоугольного параллелепипеда | 1.3 | Математика | 3 | SV-pp
158. | Ma-50120 | Стереометрия - Объем усеченного конуса | 1.5 | Математика | 3 | UVKonus
159. | Ma-50121 | Стереометрия - Объем пирамиды | 1.5 | Математика | 2 | VPiram
160. | Ma-50122 | Стереометрия - Объем усеченной пирамиды | 1.5 | Математика | 3 | UVPiram
161. | Ma-50200 | Теория вероятностей | 1.3 | Математика | - | Zast-001
162. | Ma-50201 | Коэффициент С в формуле Бернулли | 1.3 | Математика | 2 | FBern-C
163. | Ma-50001 | Интерполяция (линейная) | 1.3 | Математика | 5 | Intrpll
164. | Ma-50301 | Сложение значений времени: [чч:мм:сс] | 1.4.1 | Математика | >1 | Zast-001

Примечания к таблице.
1. Прочерк в графе 6 означает, что шифр в графе 2 принадлежит названию группы расчетов (разделу или подразделу).
2. В графе 7 указаны имена файлов картинок без расширения. Файлы могут быть в форматах ".jpg" или ".bmp". Размеры картинок 300 на 180 пикселов.
При больших размерах изображение усекается, меньших - растягивается. При растяжении картинок их качество снижается (появляется "грязный" эффект). Это может возникнуть, например, когда на мониторе размером 17" установить разрешение 800x600 (вместо "нормального" 1024x768).
Снижение качества также наблюдается при глубине цвета 16 бит и ниже.