{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["схема3 НП","схема3 ВП","схема2 НП","схема2 ВП ","схема1 НП","схема1 ВП","трубы"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"схема3 НП","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,7,18,8],[14,7,16,8],[8,7,13,8],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[0,3,0,6],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[4,0,5,6],[6,5,6,6],[6,0,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[4,8,4,9],[0,8,0,9],[1,8,1,9],[2,8,2,9],[3,8,3,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Площадь отопления","потребная мощность Вт","потребная мощность ккал/ч","*Примечание: Потребная мощность устанавливается исходя из среднестатистической теплоустойчивости многоквартирных домов города Петропавловска",{"$nulls":4},"Вид окраски",null,"Изменение теплоотдачи"]
[650,31066.438356164384,26686.070547945204,{"$nulls":5},"Цинковые белила",null,"+2,2%"]
["Т1 отопл","Т2отопл","dTнапор",null,null,"-вводимые данные",null,null,"Эмаль НЦ матовая",null,"+0,9%"]
[85,60,52.5,null,null,"-результат",null,null,"Эмаль ПФ-115 блес.",null,"-1,7%"]
["Расчет теплоотдачи для приборов с \"плохой гидравликой\"",{"$nulls":7},"алюминиевая пудра",null,"-8,5%"]
[]
["Тип отопительного прибора",null,"Глубина прибора","Удельная характеристика Вт/1м(длины)","Фактический размер","Теплоотдача"]
[{"$nulls":5},"Вт","Ккал/ч"]
["Радиатор чугунный секционный типа:"]
["М-140-АО",null,140,21.47594734442455,1,1127.4872355822888,968.5115353651861]
["М-140-АО-300",null,140,12.471357262904824,1,654.7462563025033,562.4270341638503]
["М-90",null,90,15.991498425821508,1.3,1091.419767562318,937.5295803360311]
["РД-90с",null,90,16.85223063570992,1,884.7421083747707,759.9934710939281]
["МС-90",null,90,15.371672905440828,1,807.0128275356435,693.2240188531177]
["Гладкотрубный регистр многотрубный,  Ду,мм:"]
["до 32",null,42,1.6106605923477018,4,338.2387243930174,290.54706425360195]
["от 40 до 150",null,89,2.6505686890827667,190,26439.422673600595,22711.46407662291]
["Ребристая труба, чугунная, с кр. ребр."]
["РСВ-1-500 одиночный",null,175,11.255062656579819,1,590.8907894704405,507.5751881551084]

{"sheet":"схема3 ВП","index":1,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,1],[11,0,11,1],[4,0,5,6],[6,5,6,6],[6,0,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[0,3,0,6],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[17,7,18,8],[14,7,16,8],[8,7,13,8],[0,8,0,9],[1,8,1,9],[2,8,2,9],[3,8,3,9],[4,8,4,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Площадь отопления","потребная мощность Вт","потребная мощность ккал/ч","*Примечание: Потребная мощность устанавливается исходя из среднестатистической теплоустойчивости многоквартирных домов города Петропавловска",{"$nulls":4},"Вид окраски",null,"Изменение теплоотдачи"]
[214,10228.027397260274,8785.875534246576,{"$nulls":5},"Цинковые белила",null,"+2,2%"]
["Т1 отопл","Т2отопл","dTнапор",null,null,"-вводимые данные",null,null,"Эмаль НЦ матовая",null,"+0,9%"]
[95,70,62.5,null,null,"-результат",null,null,"Эмаль ПФ-115 блес.",null,"-1,7%"]
["Расчет теплоотдачи для приборов с \"хорошей гидравликой\"",{"$nulls":7},"алюминиевая пудра",null,"-8,5%"]
[]
["Тип отопительного прибора",null,"Глубина прибора","Удельная характеристика Вт/1м(длины)","Фактический размер","Теплоотдача"]
[{"$nulls":5},"Вт","Ккал/ч"]
["Радиатор чугунный секционный типа:"]
["М-140-АО",null,140,25.680930554721716,1,1605.0581596701072,1378.7449591566221]
["М-140-АО-300",null,140,14.913244787542801,1,932.077799221425,800.6548295312041]
["М-90",null,90,19.122628396929883,1,1195.1642748081176,1026.646112060173]
["РД-90с",null,90,20.15189168175047,1,1259.4932301094043,1081.9046846639783]
["МС-90",null,90,18.381441249762055,1,1148.8400781101284,986.8536270966002]
["Гладкотрубный регистр многотрубный,  Ду,мм:"]
["до 32",null,42,1.7030784809116681,4,425.769620227917,365.7361037757807]
["от 40 до 150",null,108,3.400975009142988,50,10628.046903571836,9129.492290168208]
["Ребристая труба, чугунная, с кр. ребр."]
["РСВ-1-500 одиночный",null,175,11.963277229642713,1,747.7048268526696,642.2784462664432]

{"sheet":"схема2 НП","index":2,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,7,25,8],[14,7,20,8],[21,7,23,8],[8,7,13,8],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[0,3,0,6],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[4,0,5,6],[6,5,6,6],[6,0,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[4,8,4,9],[0,8,0,9],[1,8,1,9],[2,8,2,9],[3,8,3,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Площадь отопления","потребная мощность Вт","потребная мощность ккал/ч","*Примечание: Потребная мощность устанавливается исходя из среднестатистической теплоустойчивости многоквартирных домов города Петропавловска",{"$nulls":4},"Вид окраски",null,"Изменение теплоотдачи"]
[18.6,888.9780821917808,763.6321726027397,{"$nulls":5},"Цинковые белила",null,"+2,2%"]
["Т1 отопл","Т2отопл","dTнапор",null,null,"-вводимые данные",null,null,"Эмаль НЦ матовая",null,"+0,9%"]
[80,60,50,null,null,"-результат",null,null,"Эмаль ПФ-115 блес.",null,"-1,7%"]
["Расчет теплоотдачи для приборов с \"плохой гидравликой\"",{"$nulls":7},"алюминиевая пудра",null,"-8,5%"]
[]
["Тип отопительного прибора",null,"Глубина прибора","Удельная характеристика Вт/1м(длины)","Фактический размер","Теплоотдача"]
[{"$nulls":5},"Вт","Ккал/ч"]
["Радиатор чугунный секционный типа:"]
["М-140-АО",null,140,24.539037902583352,1,1226.9518951291677,1053.951677915955]
["М-140-АО-300",null,140,14.250133121625975,1,712.5066560812987,612.0432175738356]
["М-90",null,90,18.272348115633307,1,913.6174057816653,784.7973515664505]
["РД-90с",null,90,19.25584560627646,1,962.792280313823,827.0385687895739]
["МС-90",null,90,17.564117568515734,1,878.2058784257866,754.3788495677508]
["Радиатор стальной панельный типа:"]
["РСВ-1-500 одиночный",null,18,9.209392573661571,1,460.46962868307855,395.5434110387645]
["РСВ-1-500 спаренный",null,78,15.640952061245873,1,782.0476030622937,671.7788910305103]
["РСГ-1-500 одиночный",null,21,13.950705581905753,1,697.5352790952877,599.1828047428521]
["РСГ-1-500 спаренный",null,101,19.792323346229928,1,989.6161673114964,850.0802877205754]
["КЛТ листотрубный одиночный",null,28,8.508094785806996,1,425.4047392903498,365.4226710504105]
["КЛТ листотрубный спаренный",null,107,14.451116409014007,1,722.5558204507004,620.6754497671516]
["Гладкотрубный регистр многотрубный,  Ду,мм:"]
["до 32",null,42,1.5857088766186578,4,317.14177532373157,272.4247850030854]
["от 40 до 150",null,89,2.6095071291461083,1,130.47535645730542,112.07833119682536]
["Ребристая труба, чугунная, с кр. ребр."]
["РСВ-1-500 одиночный",null,175,11.064496668807665,1,553.2248334403832,475.2201319252892]

{"sheet":"схема2 ВП ","index":3,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,5,6],[6,5,6,6],[6,0,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[19,0,19,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[0,3,0,6],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[24,7,25,8],[14,7,20,8],[21,7,23,8],[0,8,0,9],[1,8,1,9],[2,8,2,9],[3,8,3,9],[4,8,4,9],[8,7,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Площадь отопления","потребная мощность Вт","потребная мощность ккал/ч","*Примечание: Потребная мощность устанавливается исходя из среднестатистической теплоустойчивости многоквартирных домов города Петропавловска",{"$nulls":4},"Вид окраски",null,"Изменение теплоотдачи"]
[50,2389.72602739726,2052.7746575342467,3963.9786490316487,{"$nulls":4},"Цинковые белила",null,"+2,2%"]
["Т1 отопл","Т2отопл","dTнапор",null,null,"-вводимые данные",null,null,"Эмаль НЦ матовая",null,"+0,9%"]
[65,49,37,null,null,"-результат",null,null,"Эмаль ПФ-115 блес.",null,"-1,7%"]
["Расчет теплоотдачи для приборов с \"хорошей гидравликой\"",{"$nulls":7},"алюминиевая пудра",null,"-8,5%"]
[]
["Тип отопительного прибора",null,"Глубина прибора","Удельная характеристика Вт/1м(длины)","Фактический размер","Теплоотдача"]
[{"$nulls":5},"Вт","Ккал/ч"]
["Радиатор чугунный секционный типа:"]
["М-140-АО",null,140,27.426649652934003,1,1014.7860371585581,871.7012059192014]
["М-140-АО-300",null,140,15.927006192584319,1,589.2992291256198,506.2080378189074]
["М-90",null,90,20.422532134039567,1,755.6336889594639,649.0893388161795]
["РД-90с",null,90,21.521761908959547,1,796.3051906315033,684.0261587524612]
["МС-90",null,90,19.630961121092298,1,726.345561480415,623.9308373116764]
["Радиатор стальной панельный типа:"]
["РСВ-1-500 одиночный",null,18,9.217541704567054,1,341.049043068981,292.9611279962547]
["РСВ-1-500 спаренный",null,78,15.65479229715872,1,579.2273149948726,497.55626358059556]
["РСГ-1-500 одиночный",null,21,14.051323031666891,1,519.898952171675,446.5931999154688]
["РСГ-1-500 спаренный",null,101,19.935072620684434,1,737.597686965324,633.5964131032133]
["КЛТ листотрубный одиночный",null,28,7.978848258046463,1,295.2173855477191,253.5917341854907]
["КЛТ листотрубный спаренный",null,107,13.552183877785925,1,501.4308034780792,430.72906018767003]
["Гладкотрубный регистр многотрубный,  Ду,мм:"]
["до 32",null,42,1.44005011983749,4,213.1274177359485,183.07645183517977]
["от 40 до 150",null,57,1.5177403736673432,140,7861.8951355968375,6753.367921477683]
["Ребристая труба, чугунная, с кр. ребр."]
["РСВ-1-500 одиночный",null,175,9.957785439168367,6.5,2394.8473981199922,2057.173914985073]

{"sheet":"схема1 НП","index":4,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,5,6],[6,5,6,6],[6,0,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[0,3,0,6],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[30,0,30,1],[31,0,31,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[35,0,35,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[40,0,40,1],[41,0,41,1],[38,0,38,1],[39,0,39,1],[4,8,4,9],[29,7,32,8],[40,7,41,8],[33,7,39,8],[14,7,20,8],[21,7,23,8],[24,7,28,8],[8,7,13,8],[0,8,0,9],[1,8,1,9],[2,8,2,9],[3,8,3,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Площадь отопления","потребная мощность Вт","потребная мощность ккал/ч","*Примечание: Потребная мощность устанавливается исходя из среднестатистической теплоустойчивости многоквартирных домов города Петропавловска",{"$nulls":4},"Вид окраски",null,"Изменение теплоотдачи"]
[12,573.5342465753424,492.66591780821915,{"$nulls":5},"Цинковые белила",null,"+2,2%"]
["Т1 отопл","Т2отопл","dTнапор",null,null,"-вводимые данные",null,null,"Эмаль НЦ матовая",null,"+0,9%"]
[60,55,37.5,null,null,"-результат",null,null,"Эмаль ПФ-115 блес.",null,"-1,7%"]
["Расчет теплоотдачи для приборов с \"плохой гидравликой\"",{"$nulls":7},"алюминиевая пудра",null,"-8,5%"]
[]
["Тип отопительного прибора",null,"Глубина прибора","Удельная характеристика Вт/1м(длины)","Фактический размер","Теплоотдача"]
[{"$nulls":5},"Вт","Ккал/ч"]
["Радиатор чугунный секционный типа:"]
["М-140-АО",null,140,24.094178827762235,1,903.5317060410838,776.133735489291]
["М-140-АО-300",null,140,13.991797767903856,1,524.6924162963946,450.71078559860297]
["М-90",null,90,17.941095524973495,1,672.7910821865061,577.9275395982087]
["РД-90с",null,90,18.906763556062717,1,709.0036333523519,609.0341210496703]
["МС-90",null,90,17.245704225555915,1,646.7139084583469,555.52724736572]
["Радиатор стальной панельный типа:"]
["РСВ-1-500 одиночный",null,18,10.678540056464223,1,400.44525211740836,343.9824715688538]
["РСВ-1-500 спаренный",null,78,18.136107432853642,1,680.1040287320116,584.2093606807979]
["РСГ-1-500 одиночный",null,21,12.65077125010475,1,474.40392187892814,407.51296889399924]
["РСГ-1-500 спаренный",null,101,17.948063894776713,1,673.0523960541267,578.1520082104948]
["КЛТ листотрубный одиночный",null,28,8.143933992254931,1,305.39752470955995,262.336473725512]
["КЛТ листотрубный спаренный",null,107,13.832584275592243,1,518.7219103347092,445.58212097751516]
["Гладкотрубный регистр многотрубный,  Ду,мм:"]
["до 32",null,42,1.4808397675677523,4,222.12596513516283,190.80620405110486]
["от 40 до 150",null,108,3.384776611583434,4,507.7164917375151,436.1284664025255]
["Конвектор без кожуха плинтусный типа:"]
["15 Кп однорядный",null,60,2.6387107609624745,1,98.95165353609279,84.9994703875037]
["20 КП однорядный",null,70,3.270197096919306,1,122.63239113447398,105.34122398451315]
["20 КП трехрядный",null,70,9.810591290757918,1,367.8971734034219,316.0236719535394]
["ЛТ-10 однорядный, чг",null,78,4.666012930970228,1,174.97548491138357,150.3039415388785]
["Конвектор без кожуха низкий 2-х трубн. типа:"]
["Прогресс-15 однор.",null,70,6.376884338992646,1,239.13316271222422,205.4153867698006]
["Прогресс-20 однор.",null,70,6.079656679124345,1,227.98712546716294,195.84094077629297]
["Аккорд (КА) однорядн.",null,60,6.783919509566645,1,254.39698160874917,218.52700720191552]
["Конвектор с кожухом 2-х и 1-трубн. типа:"]
["Н-1 настенный,шаг 7,5",null,62,6.959057462271542,1,260.96465483518284,224.16863850342205]
["Н-5 напольный,шаг 7,5",null,123,9.037109343366518,1,338.8916003762444,291.10788472319393]
["Н-6 напольный,шаг 5",null,123,11.355530064963165,1,425.8323774361187,365.79001221762593]
["Н-9 напольный,шаг 5",null,134,12.58552945304428,1,471.95735448916054,405.41136750618887]
["Конвектор с кожухом  Комфорт-20 (КН-20),марки 500",null,160,10.295441024088438,1,386.0790384033164,331.64189398844877]
["Конвектор с кожухом  Комфорт-20 (КН-20),марки1000",null,160,17.122944019010244,1,642.1104007128841,551.5728342123675]
["Ребристая труба, чугунная, с кр. ребр."]
["РСВ-1-500 одиночный",null,175,11.132656122704532,1,417.47460460141997,358.6106853526197]

{"sheet":"схема1 ВП","index":5,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,7,32,8],[40,7,41,8],[33,7,39,8],[14,7,20,8],[21,7,23,8],[24,7,28,8],[8,7,13,8],[40,0,40,1],[41,0,41,1],[38,0,38,1],[39,0,39,1],[36,0,36,1],[37,0,37,1],[35,0,35,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[0,3,0,6],[32,0,32,1],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[30,0,30,1],[31,0,31,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[4,8,4,9],[4,0,5,6],[6,5,6,6],[6,0,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[0,8,0,9],[1,8,1,9],[2,8,2,9],[3,8,3,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Площадь отопления","потребная мощность Вт","потребная мощность ккал/ч","*Примечание: Потребная мощность устанавливается исходя из среднестатистической теплоустойчивости многоквартирных домов города Петропавловска",{"$nulls":4},"Вид окраски",null,"Изменение теплоотдачи"]
[18,860.3013698630137,738.9988767123288,{"$nulls":5},"Цинковые белила",null,"+2,2%"]
["Т1 отопл","Т2отопл","dTнапор",null,null,"-вводимые данные",null,null,"Эмаль НЦ матовая",null,"+0,9%"]
[55,52,33.5,null,null,"-результат",null,null,"Эмаль ПФ-115 блес.",null,"-1,7%"]
["Расчет теплоотдачи для приборов с \"хорошей гидравликой\"",{"$nulls":7},"алюминиевая пудра",null,"-8,5%"]
[]
["Тип отопительного прибора",null,"Глубина прибора","Удельная характеристика Вт/1м(длины)","Фактический размер","Теплоотдача"]
[{"$nulls":5},"Вт","Ккал/ч"]
["Радиатор чугунный секционный типа:"]
["М-140-АО",null,140,24.638293824381904,1,825.3828431167938,709.0038622373258]
["М-140-АО-300",null,140,14.307772304724923,1,479.3103722082849,411.72760972691674]
["М-90",null,90,18.346256422994053,1.2,737.5195082043609,633.5292575475461]
["РД-90с",null,90,19.333731981172207,1,647.680021369269,556.357138356202]
["МС-90",null,90,17.635161212800487,1,590.7779006288163,507.47821664015316]
["Радиатор стальной панельный типа:"]
["РСВ-1-500 одиночный",null,18,10.782048648726994,1,361.1986297323543,310.26962294009235]
["РСВ-1-500 спаренный",null,78,18.311903275691225,1,613.448759735656,526.9524846129285]
["РСГ-1-500 одиночный",null,21,13.58450651110475,1,455.08096812200915,390.91455161680585]
["РСГ-1-500 спаренный",null,101,19.272784719611423,1,645.6382881069826,554.603289483898]
["КЛТ листотрубный одиночный",null,28,8.332524836970677,1,279.1395820385177,239.78090097108668]
["КЛТ листотрубный спаренный",null,107,14.152908427975674,1,474.1224323371851,407.271169377642]
["Гладкотрубный регистр многотрубный,  Ду,мм:"]
["до 32",null,42,1.4283426401981865,4,191.39791378655698,164.41080794265244]
["от 40 до 150",null,108,3.264783177595855,4,437.4809457978446,375.7961324403485]
["Конвектор без кожуха плинтусный типа:"]
["15 Кп однорядный",null,60,3.2016127085250754,1,107.25402573559002,92.13120810687182]
["20 КП однорядный",null,70,3.9678106216763758,1,132.9216558261586,114.17970235467024]
["20 КП трехрядный",null,70,11.903431865029127,1,398.76496747847574,342.53910706401064]
["ЛТ-10 однорядный, чг",null,78,5.661388326050438,1,189.65650892268968,162.91494116459043]
["Конвектор без кожуха низкий 2-х трубн. типа:"]
["Прогресс-15 однор.",null,70,7.759657467956667,1,259.94852517654834,223.295783126655]
["Прогресс-20 однор.",null,70,7.397978518179026,1,247.83228035899737,212.88792882837873]
["Аккорд (КА) однорядн.",null,60,8.254954753145391,1,276.5409842303706,237.54870545388835]
["Конвектор с кожухом 2-х и 1-трубн. типа:"]
["Н-1 настенный,шаг 7,5",null,62,7.640123127863212,1,255.94412478341758,219.8560031889557]
["Н-5 напольный,шаг 7,5",null,123,9.921548784100144,1,332.37188426735486,285.5074485856578]
["Н-6 напольный,шаг 5",null,123,12.466867582115364,1,417.6400640008647,358.75281497674274]
["Н-9 напольный,шаг 5",null,134,13.817243954646235,1,462.87767248064887,397.6119206608774]
["Конвектор с кожухом  Комфорт-20 (КН-20),марки 500",null,160,11.303030260367253,1,378.651513722303,325.2616502874583]
["Конвектор с кожухом  Комфорт-20 (КН-20),марки1000",null,160,18.79872401197922,1,629.757254401304,540.9614815307201]
["Ребристая труба, чугунная, с кр. ребр."]
["РСВ-1-500 одиночный",null,175,10.70171874788535,1,358.50757805415924,307.9580095485228]

{"sheet":"трубы","index":6,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[3,2,3,4],[0,0,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Площадь внешней поверхности 1 м  вертикальных и горизонтальных труб, открыто проложенных в помещениях"]
[]
[]
["Диаметр",null,"Площадь трубы длиной 1 м"]
["Условного прохода Ду","Наружный Дн","Внешней поверхности, м2","эквивалентная вертикальной трубы, м2 ЭП","эквивалентная горизонтальной трубы, м2 ЭП","к-т","к-т"]
[10,17,0.053,0.08,0.11,1.509433962264151,2.0754716981132075]
[15,21.3,0.067,0.1,0.13,1.492537313432836,1.9402985074626866]
[20,26.8,0.084,0.125,0.16,1.488095238095238,1.9047619047619047]
[25,33.5,0.105,0.155,0.195,1.4761904761904763,1.8571428571428572]
[32,42.3,0.133,0.2,0.24,1.5037593984962405,1.8045112781954886]
[40,48,0.151,0.23,0.27,1.5231788079470199,1.7880794701986757]
[50,60,0.189,0.29,0.33,1.5343915343915342,1.746031746031746]
[65,76,0.239,0.36,0.4,1.506276150627615,1.6736401673640169]
[80,89,0.28,0.42,0.46,1.4999999999999998,1.6428571428571428]
[100,108,0.339,0.51,0.55,1.5044247787610618,1.6224188790560472]