{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Исходник","REV1","REV2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Исходник","index":0,"n_rows":418,"n_cols":12,"rows_kept":418,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Поз\nици\nя","Наименование и техническая характеристика","Тип, марка, \nобозначение \nдокумента, опросного \nлиста","Код \nоборудования, \nизделия, \nматериалов","Завод-\nизготовитель","ЕдиницаИ\nзмерения","Кол-во","Масса     \nед-цы, кг","Заметка","Угол отвода \n(колена)","Длина \nотрез.  \nтрубы","Признак \nпринадл."]
[1,"Оси для ИТП",{"$nulls":4},1]
[2,"Металл - опоры 1 и 2 коллекторов",{"$nulls":4},4]
[3,"Заглушка ПВХ на трубу Dнар. 90","Заглушка 90","СК1508","ЦентрТрубПласт","шт",8,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[4,"Седелка ПВХ на 90 трубу, 63х50","Седелка 90х63х50","СК1714","ЦентрТрубПласт","шт",76,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[5,"Кран шаровый D32 компрессионный с переходом на ВР G 1'' ПВХ","Кран D32 х G 1'' ПВХ","КПС8102","Центртрубпласт","шт",144,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[6,"Муфта ПВХ с наружной резьбой 50х40х1''","Муфта НР 50х40х1''","СК1005","ЦентрТрубПласт","шт",72,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[7,"Опора хомутовая MP-MI-F １''","MP-MI-F １''","MP-MI-F １''","Hilty","шт",144,null,"1,00",null,null,"1,00"]
[8,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М8х60","DIN 975","8х60","Сантехкомплект","шт",72,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[9,"Труба ПВХ, Dнар. 32 х 1,9 мм","Труба 32х1,9","АСК032Т","ЦентрТрубПласт","м",72,null,"Трб",null,"817мм","Трб"]
[10,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",8,null,"Трб",null,"1725мм","Трб"]
[11,"Удлинитель латунный НР\\ВР, 1\\2'', L=40 мм","К7473","К7473","Lunda","шт",16,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[12,"Седло ПВХ на 90 трубу, 32х25","Седелка 90х32х25","DEI90C","Полирон","шт",112,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[13,"Воздухоотводчик автоматический, 1\\2'', Рн10, 0-110С","В\\о 1\\2''","108 83 04","Oventrop","шт",16,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[14,"Кран шаровый ''Optibal'', рукоятка ''бабочка'', DN15, Ру16, ВР-НР -½'',  Kvs=22","КШ ВР-НР ½''",1076304,"Овентроп","шт",22,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[15,"Муфта ПВХ ВР 25х1\\2'', склейка наружная с металлическим кольцом","Муфта ВР (в) 25х1\\2''","RV0AAP25B","Полирон","шт",40,2.1999999999999999E-2,"Рс",null,null,"Рс"]
[16,"Фланец ПВХ с буртом DN80 (Dнар90), Ру16","Фланец DN80 (Dнар90)","СК1908","ЦентрТрубПласт","шт",56,null,"ФлС",null,null,"ФлС"]
[17,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М10х50","DIN 975","10х50","Сантехкомплект","шт",32,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[18,"Опора хомутовая MP-MI-F ３''","MP-MI-F ３''","MP-MI-F ３''","Hilty","шт",16,null,"1,00",null,null,"1,00"]
[19,"Опора хомутовая MP-MI-F Хомут MPMI-F-3''","MP-MI-F Хомут MPMI-F-3''","MP-MI-F ３''","Hilty","шт",65,null,"Изд",null,null,"Изд"]
[20,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М10х80","DIN 975","10х80","Сантехкомплект","шт",32,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[21,"Тройник ПВХ 90х90х90","Тройник 90","СК0408","ЦентрТрубПласт","шт.",8,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[22,"Угольник ПВХ 90 Dнар 90х4,3 мм","Угольник 90х4,3 ПВХ-90","СК0108","ЦентрТрубПласт","шт.",28,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[23,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",3,null,"Трб",null,"125мм","Трб"]
[24,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",3,null,"Трб",null,"107мм","Трб"]
[25,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",3,null,"Трб",null,"438мм","Трб"]
[26,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",3,null,"Трб",null,"606мм","Трб"]
[27,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",3,null,"Трб",null,"704мм","Трб"]
[28,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",3,null,"Трб",null,"110мм","Трб"]
[29,"Заглушка ПВХ на трубу Dнар. 90","Заглушка 90","СК1508","ЦентрТрубПласт","шт",8,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[30,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",8,null,"Трб",null,"1600мм","Трб"]
[31,"Вентиль балансировочный Wattflow SRWOL20-IG DN20, PN10, 2-16л/мин, Kvs=2,0","SRWOL20-IG DN20, PN10",10010108,"WATTS","шт",72,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[32,"Ниппель редукционный, НР-НР, G 1'' х G ¾''","Ниппель  G 1'' х G ¾''","к5219","Лунда","шт",72,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[33,"Труба ПВХ, Dнар. 32 х 1,9 мм","Труба 32х1,9","АСК032Т","ЦентрТрубПласт","м",72,null,"Трб",null,"782мм","Трб"]
[34,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М8х40","DIN 975","8х40","Сантехкомплект","шт",72,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[35,"Адаптер ПВХ резьбовой (НР), склейка 20х25-G3\\4''","20х25-G3\\4''","RV0AMP20C","Полирон","шт",72,1.4999999999999999E-2,"Трб",null,null,"Трб"]
[36,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",3,null,"Трб",null,"125мм","Трб"]
[37,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",3,null,"Трб",null,"228мм","Трб"]
[38,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",3,null,"Трб",null,"210мм","Трб"]
[39,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",3,null,"Трб",null,"70мм","Трб"]
[40,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",3,null,"Трб",null,"313мм","Трб"]
[41,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",3,null,"Трб",null,"628мм","Трб"]
[42,"Манометр TM (Росма), Ø 63мм, 0-6 бар, радиальный, G¼''","TM- 3 1 0 Р.00 (0-0,6MPa) \n-G¼-1,5","1,00","РОСМА","шт",36,null,"КИП",null,null,"КИП"]
[43,"Футерка ¼''-ВР на ½''-НР","¼''-ВР на ½''-НР","к7230","Lunda","шт",36,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[44,"Кран шаровой муфтовый OREGON со сливным клапаном. DN15 (1\\2''), ВР\\ВР,  Ру64","КШ+спуск DN15",33204,"ООО \"Бугатти\" \nwww.bugatti.ru","шт",36,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[45,"Ниппель прямой НР, G ½''","НР, G ½''","к7025","Lunda","шт",16,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[46,"Гильза термометра резьбовая, НР  ½'', Din=10мм, L=100 мм","Гильза, L=100 мм","1,00","Росма","шт",13,null,"КИП",null,null,"КИП"]
[47,"Термометр осевой Ø80мм (-40..+60) L=100 мм","БТ-41.211.(-\n40..+60).G½.100.1,5","БТ-41.211.(-\n40..+60).G½.100.1,5","РОСМА","шт",8,null,"КИП",null,null,"КИП"]
[48,"Затвор поворотный ГРАНВЭЛ ЗПВЛ, DN80, диск-нерж.сталь, рукоятка, -15\\+95С, Ру16","ЗПВЛ-FLN-5-80-МР-Е","ЗПВЛ-FLN-5-80-\nМР-Е","АДЛ","шт",4,"3,10","Ар",null,null,"Ар"]
[49,null,null,"МРР200",null,"исключено",4,"0,00",9999,null,null,9999]
[50,"Фильтр сетчатый FVF чугунный c фланцами Ру16, с пробкой, DN80, Ру 16 , норм.сетка - 065B7817-1,18 мм","FVF-80 Kvs=140 L=310","065B7747","Danfoss","шт",5,"16,6","Ар",null,null,"Ар"]
[51,"Фланец ПВХ с буртом DN50 (Dнар63), Ру16","Фланец DN50 (Dнар63)","СК1906","ЦентрТрубПласт","шт",8,null,"ФлС",null,null,"ФлС"]
[52,"Насос циркуляционный TP 50-190\\4 A-F-A-GQQE; 3 x 380-415 D V; 2.2 кВт; защита-Отсутс. \\  15,84 \nм3\\час х 18 м; Lстр = 440 мм; Вес 93 кг","TP 50-190\\4 A-F-A-GQQE",96087287,"Grundfoss","шт",4,null,"ОО",null,null,"ОО"]
[53,"Затвор поворотный ГРАНВЭЛ ЗПВЛ, DN80, с установленным редуктором, диск-нерж.сталь, -15\\+95С, Ру16","ЗПВЛ-FLN-5-80-MDV-Е","ЗПВЛ-FLN-5-80-\nMDV-Е","АДЛ","шт",4,"3,10","Ар",null,null,"Ар"]
[54,null,null,"Х-21",null,"исключено",18,"0,93",9999,null,null,9999]
[55,null,null,"125х12",null,"исключено",18,null,9999,null,null,9999]
[56,"Втулка ПВХ переходная, 110-90х63","Втулка 110-90х63",1998,"Аделант","шт",8,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[57,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",4,null,"Трб",null,"122мм","Трб"]
[58,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",4,null,"Трб",null,"240мм","Трб"]
[59,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",4,null,"Трб",null,"100мм","Трб"]
[60,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",4,null,"Трб",null,"143мм","Трб"]
[61,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",4,null,"Трб",null,"295мм","Трб"]
[62,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",4,null,"Трб",null,"130мм","Трб"]
[63,"Бак мембранный Reflex NG80, 480х565 мм,  R-1'', незамен мембр, предв.давление 1.5 бар","Reflex NG80",8001211,"Reflex ","шт",5,"8,70","ОО",null,null,"ОО"]
[64,"Быстроразъёмное соединение Reflex SU R1''хR1''",7613100,7613100,"Reflex ","шт",5,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[65,"Муфта НР ПВХ НР 32х25х1''","Муфта НР 32х25х1''","СК1003","ЦентрТрубПласт","шт",4,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[66,"Тройник переходной  ПВХ 25х20х25","Тройник 25х20х25","СК0608","ЦентрТрубПласт","шт.",4,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[67,"Угольник ПВХ 90 Dнар 20х1,5 мм","Угольник 20х1,5 ПВХ-90","СК0101","ЦентрТрубПласт","шт.",4,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[68,"Угольник ПВХ 45 Dнар 25х1,5 мм","Угольник 25х1,5 ПВХ-45","СК0202","ЦентрТрубПласт","шт.",8,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[69,"Угольник ПВХ 90 Dнар 25х1,5 мм","Угольник 25х1,5 ПВХ-90","СК0102","ЦентрТрубПласт","шт.",4,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[70,"Труба ПВХ, Dнар. 20 х 1,5 мм","Труба 20х1,5","АСК020Ш","ЦентрТрубПласт","м",4,null,"Трб",null,"60мм","Трб"]
[71,"Труба ПВХ, Dнар. 20 х 1,5 мм","Труба 20х1,5","АСК020Ш","ЦентрТрубПласт","м",4,null,"Трб",null,"183мм","Трб"]
[72,"Труба ПВХ, Dнар. 25 х 1,5 мм","Труба 25х1,5","АСК025Т","ЦентрТрубПласт","м",4,null,"Трб",null,"55мм","Трб"]
[73,"Труба ПВХ, Dнар. 25 х 1,5 мм","Труба 25х1,5","АСК025Т","ЦентрТрубПласт","м",4,null,"Трб",null,"40мм","Трб"]
[74,"Труба ПВХ, Dнар. 25 х 1,5 мм","Труба 25х1,5","АСК025Т","ЦентрТрубПласт","м",4,null,"Трб",null,"247мм","Трб"]
[75,"Труба ПВХ, Dнар. 25 х 1,5 мм","Труба 25х1,5","АСК025Т","ЦентрТрубПласт","м",4,null,"Трб",null,"141мм","Трб"]
[76,"Труба ПВХ, Dнар. 25 х 1,5 мм","Труба 25х1,5","АСК025Т","ЦентрТрубПласт","м",4,null,"Трб",null,"64мм","Трб"]
[77,"Кран ПВХ шаровый 20","Кран 20х20","СК0001","ЦентрТрубПласт","шт.",12,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[78,"Муфта ПВХ переходная, тип Б, 50х25","Муфта Б, 50х25","СК0706","ЦентрТрубпласт","шт",4,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[79,"__ТНУ50кВт",{"$nulls":4},4]
[80,"Кран ПВХ шаровый 90","Кран 90х90","СК0008","ЦентрТрубПласт","шт.",4,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[81,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",4,null,"Трб",null,"1410мм","Трб"]
[82,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",4,null,"Трб",null,"174мм","Трб"]
[83,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",4,null,"Трб",null,"141мм","Трб"]
[84,"Седелка ПВХ на 90 трубу, 40х32","Седелка 90х40х32","СК1713","ЦентрТрубПласт","шт",8,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[85,"Муфта ПВХ переходная, тип Б, 32х20","Муфта Б, 32х20","СК0702","ЦентрТрубпласт","шт",8,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[86,"Труба ПВХ, Dнар. 20 х 1,5 мм","Труба 20х1,5","АСК020Ш","ЦентрТрубПласт","м",8,null,"Трб",null,"120мм","Трб"]
[87,"Металл - опоры насосных узлов",{"$nulls":4},4]
[88,"Затвор поворотный ГРАНВЭЛ ЗПТС, DN50 с установленным редуктором, +60\\+115С, Ру16","ЗПТС-FL-3-50-MDV-НТ","ЗПТС-FL-3-50-\nMDV-НТ","АДЛ","шт",12,"2,50","Ар",null,null,"Ар"]
[89,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М10х120","DIN 975","10х120","Сантехкомплект","шт",14,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[90,"Опора хомутовая MP-MXI-F 2'' (d57) под шпильку М10-12","MP-MXI-F 2'' (d57)","MP-MXI-F 2'' (d57)","Hilty","шт",14,null,"1,00",null,null,"1,00"]
[91,"Фланец под бурт для трубы PPRC DN50, PN16, 4 отв. по окружности ø125мм","DIN16966","BVR50","Баупластик","шт.",36,2.58,"ФлС",null,null,"ФлС"]
[92,"Бурт PPRC, Dнар.63, фланец DN 50","Бурт 63","ПП94133","ЦентрТрубПласт","шт",36,null,"ФлС",null,null,"ФлС"]
[93,"Клапан обратный фланц. пружин. тип 402, DN50, Ру16 (фланец ГОСТ 12820-80, Ру16, 4 отв.)","ОК 402-50, Kvs 99","149В2282","Danfoss","шт",4,"5,80","Ар",null,null,"Ар"]
[94,"Гильза термометра резьбовая, НР  ½'', Din=10мм, L=64 мм","Гильза, L=64 мм","1,00","Росма","шт",9,null,"КИП",null,null,"КИП"]
[95,"Термометр осевой Ø80мм (0..+120) L=64 мм","БТ-41.211.(0..+120).G½.64.1,5","БТ-\n41.211.(0..+120).G½.6\n4.1,5","РОСМА","шт",8,null,"КИП",null,null,"КИП"]
[96,"Трубы стальные водогазопроводные,  21,3 х 2,8 (2,8) .  DN15,  ГОСТ 3262-75"," ГОСТ 3262-75","DN15 х 2,8",1,"м",12,"1,28","Трб",null,"157мм","Трб"]
[97,"Бочонок  ½'',  L=30 мм под приварку","Бочонок  ½'' х 30","½'' х 30","Сантехкомплект","шт",24,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[98,"Отвод 90⁰-57х3,5-09Г2С, ГОСТ 17375-01","ГОСТ 17375-01","57х3,5х90⁰","Метаросса","шт.",12,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[99,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","57 х 3,5",1,"м",4,4.62,"Трб",null,"475мм","Трб"]
[100,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","57 х 3,5",1,"м",4,4.62,"Трб",null,"174мм","Трб"]
[101,"Фланец  воротниковый ГОСТ 12821-80, DN50, PN16, 4 отв. по окружности ø125мм","ГОСТ 12821-80","DN50, PN16","Метаросса","шт.",16,2.2799999999999998,"ФлС",null,null,"ФлС"]
[102,"Бобышка приварная № 2 БТ-30-G½ (под термометр БТ), L=30мм","БТ-30","№ 2 БТ-30-G½","РОСМА","шт",9,null,"КИП",null,null,"КИП"]
[103,"Фильтр сетчатый FVF чугунный c фланцами Ру16, с пробкой, DN50, Ру 16 , норм.сетка - 065B7815-0,87 \nмм","FVF-50 Kvs=54 L=230","065B7745","Danfoss","шт",4,"8,5","Ар",null,null,"Ар"]
[104,"Переход  К-2- 57х3 - 38х2 - Р9 ГОСТ 17378-2001","Переход К2 Ду50хДу32","50х32","Метаросса","шт.",14,0.2,"Трб",null,null,"Трб"]
[105,"Трубы стальные водогазопроводные,  42,3 х 3,2 (2 - 4) .  DN32,  ГОСТ 3262-75"," ГОСТ 3262-75","DN32 х 3,2",1,"м",4,3.09,"Трб",null,"78мм","Трб"]
[106,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","57 х 3,5",1,"м",4,4.62,"Трб",null,"178мм","Трб"]
[107,"Фланец  воротниковый ГОСТ 12821-80, DN32, PN16, 4 отв. по окружности ø100мм","ГОСТ 12821-80","DN32, PN16","Метаросса","шт.",8,1.54,"ФлС",null,null,"ФлС"]
[108,"Насос циркуляционный UPS 32-60 F; 1 x 230-240 V; 190 Вт; защита-Contact \\  4,78 м3\\час х 3,5 м; Lстр \n= 220 мм; Вес 17.5 кг","UPS 32-60 F",96401771,"Grundfoss","шт",4,"17,50","ОО",null,null,"ОО"]
[109,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","57 х 3,5",1,"м",4,4.62,"Трб",null,"250мм","Трб"]
[110,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","57 х 3,5",1,"м",4,4.62,"Трб",null,"174мм","Трб"]
[111,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","57 х 3,5",1,"м",4,4.62,"Трб",null,"78мм","Трб"]
[112,"Трубы стальные водогазопроводные,  42,3 х 3,2 (2 - 4) .  DN32,  ГОСТ 3262-75"," ГОСТ 3262-75","DN32 х 3,2",1,"м",4,3.09,"Трб",null,"78мм","Трб"]
[113,"Угольник PPRC 90 град. 63х10,5 мм","Угольник 90 63х10,5 мм","ПП020207","ЦентрТрубПласт","шт.",59,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[114,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"93мм","Трб"]
[115,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"266мм","Трб"]
[116,"Муфта PPRC разборная ВР 63 х 2''  (Rp2¾'')","Муфта 63х2''","ПП063191","ЦентрТрубПласт","шт",16,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[117,"Ниппель редукционный, НР-НР, G 2'' х G 1-½''","Ниппель  G 2'' х G 1-½''","к5231","Лунда","шт",16,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[118,"Кран PPRC шаровый, D63","КШ PPRC 63","ПП050306","Центртрубпласт","шт",21,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[119,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"83мм","Трб"]
[120,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"266мм","Трб"]
[121,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"150мм","Трб"]
[122,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"215мм","Трб"]
[123,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"1164мм","Трб"]
[124,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"401мм","Трб"]
[125,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"706мм","Трб"]
[126,"Угольник PPRC 45 град. 63х10,5 мм","Угольник 45 63х10,5 мм","ПП020107","ЦентрТрубПласт","шт.",11,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[127,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"118мм","Трб"]
[128,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"322мм","Трб"]
[129,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"1502мм","Трб"]
[130,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,null,null,"391мм"]
[131,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,null,null,"706мм"]
[132,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"108мм","Трб"]
[133,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"322мм","Трб"]
[134,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"1502мм","Трб"]
[135,"Буферный накопитель NAD-1000-v3 без теплообменника. Присоединение Rp1''1\\2.","NAD-1000-v3","NAD-1000-v3","Drazice","шт",2,null,"ОО",null,null,"ОО"]
[136,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"160мм","Трб"]
[137,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"215мм","Трб"]
[138,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"1164мм","Трб"]
[139,"Группа безопасности котла KSG 30 N. Присоединение 1'' ВР","Группа KSG 30 N","02 72 030","Watts","шт",3,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[140,"Ниппель прямой НР, G 1''","НР, G 1''","к7026","Lunda","шт",2,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[141,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",1,7.38,"Трб",null,"3600мм","Трб"]
[142,"Фланец  плоский ГОСТ 12820-80, DN80, PN16, 4 отв. по окружности ø160мм","ГОСТ 12820-80","DN80, PN16","Метаросса","шт.",4,3.71,"ФлС",null,null,"ФлС"]
[143,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","57 х 3,5",1,"м",11,4.62,"Трб",null,null,"Трб"]
[144,"Фланец  плоский ГОСТ 12820-80, DN50, PN16, 4 отв. по окружности ø125мм","ГОСТ 12820-80","DN50, PN16","Метаросса","шт.",30,2.58,"ФлС",null,null,"ФлС"]
[145,"Заглушка эллиптическая 89х3 - 09Г2С, ГОСТ 17379-01","ГОСТ 17379-01","89 х 3","Метаросса","шт.",8,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[146,"Отвод 90⁰-89х3,5-09Г2С, ГОСТ 17375-01","ГОСТ 17375-01","89х3,5х90⁰","Метаросса","шт.",7,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[147,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",1,7.38,"Трб",null,"3900мм","Трб"]
[148,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",1,7.38,"Трб",null,"780мм","Трб"]
[149,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","57 х 3,5",1,"м",16,4.62,"Трб",null,null,"Трб"]
[150,"Бобышка приварная № 3 БТ-55-G½ (под термометр БТ), L=55мм","БТ-55","№ 3 БТ-55-G½","РОСМА","шт",4,null,"КИП",null,null,"КИП"]
[151,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М10х150","DIN 975","10х150","Сантехкомплект","шт",28,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[152,"Термопреобразователь резистивный (pt500) для тепловычислителя ВТЭ-1К1-М с гильзой L=84 мм. Диам. \nтрубопровода Ду32-80","Датчик температуры ","pt500","Тепловодомер \n+7(495) 728-80-17","шт",2,null,"КИП",null,null,"КИП"]
[153,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",1,7.38,"Трб",null,"680мм","Трб"]
[154,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",1,7.38,"Трб",null,"3480мм","Трб"]
[155,"Заглушка фланцевая под фланец ГОСТ 12820-80 4 отв.","Заглушка фл. ДуDN50 Ру \n16","DN50 Ру 16","Метаросса","шт.",2,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[156,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",1,7.38,"Трб",null,"3880мм","Трб"]
[157,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",1,7.38,"Трб",null,"880мм","Трб"]
[158,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М10х250","DIN 975","10х250","Сантехкомплект","шт",6,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[159,"Муфта PPRC разборная НР 32 х 1''  (G1½'')","Муфта 32х1''","ПП032192","ЦентрТрубПласт","шт",1,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[160,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",1,3,"Трб",null,"80мм","Трб"]
[161,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",1,3,"Трб",null,"565мм","Трб"]
[162,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",1,3,"Трб",null,"2732мм","Трб"]
[163,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",1,3,"Трб",null,"233мм","Трб"]
[164,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",1,3,"Трб",null,"44мм","Трб"]
[165,"Угольник PPRC 90 град. 32х5,4 мм","Угольник 90 32х5,4 мм","ПП020204","ЦентрТрубПласт","шт.",7,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[166,"Муфта PPRC с накидной гайкой 32 х ¾''","Муфта 32х¾''","ПП090734","ЦентрТрубПласт","шт",1,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[167,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"228мм","Трб"]
[168,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"3675мм","Трб"]
[169,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"196мм","Трб"]
[170,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"145мм","Трб"]
[171,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"3403мм","Трб"]
[172,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"118мм","Трб"]
[173,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"353мм","Трб"]
[174,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"228мм","Трб"]
[175,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"121мм","Трб"]
[176,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"925мм","Трб"]
[177,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"921мм","Трб"]
[178,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"196мм","Трб"]
[179,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"375мм","Трб"]
[180,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"91мм","Трб"]
[181,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"854мм","Трб"]
[182,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"228мм","Трб"]
[183,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"121мм","Трб"]
[184,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"1075мм","Трб"]
[185,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"2545мм","Трб"]
[186,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"196мм","Трб"]
[187,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"525мм","Трб"]
[188,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"1660мм","Трб"]
[189,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"118мм","Трб"]
[190,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"285мм","Трб"]
[191,"Опора хомутовая MP-MXI-F ２½'' (d76) под шпильку М10-12","MP-MXI-F ２½'' (d76)","MP-MXI-F ２½'' \n(d76)","Hilty","шт",16,null,"1,00",null,null,"1,00"]
[192,"Муфта PPRC переходная 40х63","Муфта 40х63","ПП040257","ЦентрТрубПласт","шт",9,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[193,"Тройник переходной 90  PPRC 63х40х63","Тройник 63х40х63","ПП035757","ЦентрТрубПласт","шт.",16,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[194,"Тройник 90  PPRC 63х63х63","Тройник 63","ПП030777","ЦентрТрубПласт","шт.",2,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[195,"Угольник PPRC 90 град. 40х6,7 мм","Угольник 90 40х6,7 мм","ПП020205","ЦентрТрубПласт","шт.",9,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[196,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",2,4,"Трб",null,"529мм","Трб"]
[197,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"112мм","Трб"]
[198,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",2,4,"Трб",null,"154мм","Трб"]
[199,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"299мм","Трб"]
[200,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"150мм","Трб"]
[201,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1,4,"Трб",null,"171мм","Трб"]
[202,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1,4,"Трб",null,"157мм","Трб"]
[203,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"2798мм","Трб"]
[204,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"105мм","Трб"]
[205,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"147мм","Трб"]
[206,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",2,4,"Трб",null,"134мм","Трб"]
[207,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"699мм","Трб"]
[208,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1,4,"Трб",null,"154мм","Трб"]
[209,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"112мм","Трб"]
[210,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1,4,"Трб",null,"529мм","Трб"]
[211,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1,4,"Трб",null,"171мм","Трб"]
[212,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"150мм","Трб"]
[213,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",3,4,"Трб",null,"154мм","Трб"]
[214,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"699мм","Трб"]
[215,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"112мм","Трб"]
[216,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1,4,"Трб",null,"529мм","Трб"]
[217,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1,4,"Трб",null,"171мм","Трб"]
[218,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"148мм","Трб"]
[219,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"3205мм","Трб"]
[220,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"215мм","Трб"]
[221,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"197мм","Трб"]
[222,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",3,4,"Трб",null,"154мм","Трб"]
[223,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"699мм","Трб"]
[224,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"112мм","Трб"]
[225,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1,4,"Трб",null,"529мм","Трб"]
[226,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1,4,"Трб",null,"171мм","Трб"]
[227,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"1537мм","Трб"]
[228,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",3,4,"Трб",null,"154мм","Трб"]
[229,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"699мм","Трб"]
[230,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"112мм","Трб"]
[231,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1,4,"Трб",null,"171мм","Трб"]
[232,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1,4,"Трб",null,"529мм","Трб"]
[233,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"155мм","Трб"]
[234,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"1113мм","Трб"]
[235,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"357мм","Трб"]
[236,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",2,4,"Трб",null,"529мм","Трб"]
[237,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"112мм","Трб"]
[238,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",2,4,"Трб",null,"154мм","Трб"]
[239,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2,6,"Трб",null,"299мм","Трб"]
[240,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"155мм","Трб"]
[241,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1,4,"Трб",null,"171мм","Трб"]
[242,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1,4,"Трб",null,"167мм","Трб"]
[243,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"607мм","Трб"]
[244,"Водонагреватель накопительный косвенного нагрева, 470 л, 2 ТО 1,9\\1,3м2 - 1'', вода 1''.","Бойлер OKC 500 NTRR","OKC 500 NTRR","Дражице","шт",4,"158,00","ОО",null,null,"ОО"]
[245,"Ниппель редукционный, НР-НР, G 1-¼ х G 1''","Ниппель  G 1-¼ х G 1''","к5220","Лунда","шт",24,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[246,"Муфта PPRC разборная ВР 40 х 1¼''  (Rp2'')","Муфта 40х1¼''","ПП040191","ЦентрТрубПласт","шт",24,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[247,"Муфта PPRC разборная ВР 50 х 1½''  (Rp2¼'')","Муфта 50х1½''","ПП050191","ЦентрТрубПласт","шт",2,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[248,"Кран шаровый полнопроходной Cim 201, рычаг, DN40, Ру25, ВР-НР -1''1-2 , -20...+150С. Kvs-198","КШ Cim 201, рычаг, DN40 \n(1''1-2)","QA06101040","Chimberio","шт",1,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[249,"Фланец под бурт для трубы PPRC DN32, PN16, 4 отв. по окружности ø100мм","DIN16966","BVR32","Баупластик","шт.",2,1.58,"ФлС",null,null,"ФлС"]
[250,"Бурт PPRC, Dнар.40, фланец DN 32","Бурт 40","ПП94131","ЦентрТрубПласт","шт",2,null,"ФлС",null,null,"ФлС"]
[251,"Муфта PPRC переходная 40х50","Муфта 40х50","ПП040256","ЦентрТрубПласт","шт",1,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[252,"Тройник переходной 90  PPRC 40х20х40","Тройник 40х20х40","ПП035525","ЦентрТрубПласт","шт.",1,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[253,"Тройник переходной 90  PPRC 63х20х63","Тройник 63х20х63","ПП035727","ЦентрТрубПласт","шт.",2,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[254,"Угольник PPRC 90 град. 20х3,4 мм","Угольник 90 20х3,4 мм","ПП020202","ЦентрТрубПласт","шт.",12,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[255,"Тройник 90  PPRC 20х20х20","Тройник 20","ПП030220","ЦентрТрубПласт","шт.",3,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[256,"Труба PPRC,  Dнар.50, Tмакс=80C","Труба 50х8,4","ПП14206","ЦентрТрубПласт","м",1,5,"Трб",null,"68мм","Трб"]
[257,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1,4,"Трб",null,"136мм","Трб"]
[258,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1,4,"Трб",null,"93мм","Трб"]
[259,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1,4,"Трб",null,"175мм","Трб"]
[260,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1,4,"Трб",null,"63мм","Трб"]
[261,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"112мм","Трб"]
[262,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"188мм","Трб"]
[263,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"87мм","Трб"]
[264,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"84мм","Трб"]
[265,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"71мм","Трб"]
[266,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"53мм","Трб"]
[267,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"134мм","Трб"]
[268,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"34мм","Трб"]
[269,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"56мм","Трб"]
[270,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"287мм","Трб"]
[271,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"54мм","Трб"]
[272,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"82мм","Трб"]
[273,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"165мм","Трб"]
[274,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"948мм","Трб"]
[275,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"1295мм","Трб"]
[276,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"623мм","Трб"]
[277,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"228мм","Трб"]
[278,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"308мм","Трб"]
[279,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"105мм","Трб"]
[280,"Муфта PPRC с металлической втулкой НР 20 х ½''","Муфта 20 х ½''","ПП077713","ЦентрТрубПласт","шт",2,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[281,"Расширительный мембраный бак Refix DD18 (18л) под настенный ленточный крепеж ''Wandhalterung'' \n(7611000). Подключение к системе : G 3\\4''","Refix DD18",7308300,"Reflex","шт",2,"2,50","ОО",null,null,"ОО"]
[282,"Быстроразъёмное соединение SU  R ¾'' - R ¾''",7613000,7613000,"Reflex ","шт",2,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[283,"Reflex 'Wandhalterung' настенный крепёж с ленточным хомутом для refix DD 8-25л.","Ленточный крепеж 280 мм",7611000,"Reflex","шт",2,null,"ОО",null,null,"ОО"]
[284,"Муфта PPRC с металлической втулкой НР 20 х ¾''","Муфта 20 х ¾''","ПП077714","ЦентрТрубПласт","шт",4,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[285,"Кран PPRC шаровый, D20","КШ PPRC 20","ПП050202","Центртрубпласт","шт",2,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[286,"Фильтр сетчатый FVR–50 (Rp 2), ВР\\ВР, латунь DZR, Тмакс. = 130 °С, Ру 25,   Rp 2 , сетка, мм - 0,5","FVR-Rp 2, Kvs=36, L=50","065B8240","Danfoss","шт",1,1.6]
[287,"Муфта PPRC с металлической втулкой НР 63 х 2''","Муфта 63 х 2''","ПП077768","ЦентрТрубПласт","шт",1,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[288,"Муфта PPRC разборная НР 63 х 2''  (G2¾'')","Муфта 63х2''","ПП063192","ЦентрТрубПласт","шт",1,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[289,"Котел электрический \"Руснит-236М\", ТЭНы-нерж, 45 кВт (15-30-45), 3х380v, Imax=3x67A. Патрубки 1''1\\2","Руснит-245М",245,"ОАО \"Красное \nЗнамя\"","шт",1,28,"1,00",null,null,"1,00"]
[290,"Муфта PPRC переходная 50х63","Муфта 50х63","ПП040267","ЦентрТрубПласт","шт",1,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[291,"Угольник PPRC 90 град. 50х8,4 мм","Угольник 90 50х8,4 мм","ПП020206","ЦентрТрубПласт","шт.",1,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[292,"Тройник переходной 90  PPRC 63х32х63","Тройник 63х32х63","ПП035747","ЦентрТрубПласт","шт.",2,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[293,"Труба PPRC,  Dнар.50, Tмакс=80C","Труба 50х8,4","ПП14206","ЦентрТрубПласт","м",1,5,"Трб",null,"86мм","Трб"]
[294,"Труба PPRC,  Dнар.50, Tмакс=80C","Труба 50х8,4","ПП14206","ЦентрТрубПласт","м",1,5,"Трб",null,"118мм","Трб"]
[295,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"109мм","Трб"]
[296,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",1,3,"Трб",null,"50мм","Трб"]
[297,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"163мм","Трб"]
[298,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"1652мм","Трб"]
[299,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"343мм","Трб"]
[300,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"128мм","Трб"]
[301,"Муфта PPRC с металлической втулкой НР 32 х 1''","Муфта 32 х 1''","ПП077735","ЦентрТрубПласт","шт",1,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[302,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"73мм","Трб"]
[303,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"1695мм","Трб"]
[304,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"3818мм","Трб"]
[305,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"1417мм","Трб"]
[306,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"1437мм","Трб"]
[307,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"2846мм","Трб"]
[308,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"871мм","Трб"]
[309,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",1,3,"Трб",null,"145мм","Трб"]
[310,"Клапан PPRC обратный 63","ОК ППРЦ 63",1,"Главполимерснаб","шт.",1,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[311,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",1,3,"Трб",null,"200мм","Трб"]
[312,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",1,3,"Трб",null,"138мм","Трб"]
[313,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",2,3,"Трб",null,"105мм","Трб"]
[314,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",1,3,"Трб",null,"100мм","Трб"]
[315,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",1,3,"Трб",null,"122мм","Трб"]
[316,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",1,3,"Трб",null,"88мм","Трб"]
[317,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",1,3,"Трб",null,"79мм","Трб"]
[318,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",1,3,"Трб",null,"416мм","Трб"]
[319,"Труба PPRC,  Dнар.25, Tмакс=80C","Труба 25х4,2","ПП14203","ЦентрТрубПласт","м",1,2,null,null,"135мм"]
[320,"Труба PPRC,  Dнар.25, Tмакс=80C","Труба 25х4,2","ПП14203","ЦентрТрубПласт","м",1,2,null,null,"147мм"]
[321,"Труба PPRC,  Dнар.25, Tмакс=80C","Труба 25х4,2","ПП14203","ЦентрТрубПласт","м",1,2,null,null,"39мм"]
[322,"Тройник переходной 90  PPRC 32х25х32","Тройник 32х25х32","ПП035434","ЦентрТрубПласт","шт.",1,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[323,"Угольник PPRC 45 град. 25х4,2 мм","Угольник 45 25х4,2 мм","ПП020103","ЦентрТрубПласт","шт.",2,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[324,"Кран PPRC шаровый, D32","КШ PPRC 32","ПП050204","Центртрубпласт","шт",2,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[325,"Фильтр ПП Дн32. ВР\\ВР","Фильтр ПП Дн32","Дн32","?","шт",1,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[326,"Муфта PPRC разборная (фрагмент с накидной гайкой) 32 х 1''  (труба Dнар.32 с гайкой G1½'')","Муфта 32х1½''","ПП032191","ЦентрТрубПласт","шт",2,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[327,"Насос циркуляционный UPS 25-40 N 180; 1 x 230 V; 45 Вт; защита-Отсутс. \\  0,36 м3\\час х 3 м; Lстр = \n180 мм; Вес 3.1 кг","UPS 25-40 N 180",96913060,"Grundfoss","шт",1,3.1,"ОО",null,null,"ОО"]
[328,"Клапан PPRC обратный 32","ОК ППРЦ 32",1,"Главполимерснаб","шт.",1,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[329,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",1,3,"Трб",null,"755мм","Трб"]
[330,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",1,3,"Трб",null,"573мм","Трб"]
[331,"Расширительный мембраный бак Refix DD33 (33л). Подключение к системе : G 3\\4''","Refix DD33",7380700,"Reflex","шт",1,5.8,"ОО",null,null,"ОО"]
[332,"Присоединение мембранного бака Flowjet 3-4'' Reflex",{"$nulls":4},1]
[333,"Тройник чугунный резьбовой ¾''  (DN 20)","ГОСТ 8948-75","¾''","Лунда","шт",1,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[334,"Латунная никелированная трубопроводная пробка с шестигранной головкой, 3·4'' НР","3·4''","VTr.583.N.0005","Valtec","шт",1,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[335,"Муфта PPRC разборная НР 25 х ¾''  (G1¼'')","Муфта 25х¾''","ПП025192","ЦентрТрубПласт","шт",1,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[336,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"227мм","Трб"]
[337,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"184мм","Трб"]
[338,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"287мм","Трб"]
[339,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"80мм","Трб"]
[340,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"702мм","Трб"]
[341,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"75мм","Трб"]
[342,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"133мм","Трб"]
[343,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"221мм","Трб"]
[344,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"633мм","Трб"]
[345,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"1531мм","Трб"]
[346,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"953мм","Трб"]
[347,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"260мм","Трб"]
[348,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"279мм","Трб"]
[349,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"1974мм","Трб"]
[350,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"407мм","Трб"]
[351,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"447мм","Трб"]
[352,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"702мм","Трб"]
[353,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"260мм","Трб"]
[354,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"1397мм","Трб"]
[355,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб",null,"187мм","Трб"]
[356,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"125мм","Трб"]
[357,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"107мм","Трб"]
[358,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"438мм","Трб"]
[359,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"606мм","Трб"]
[360,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"110мм","Трб"]
[361,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"704мм","Трб"]
[362,"Седелка ПВХ на 90 трубу, 75х63","Седелка 90х75х63","СК1715","ЦентрТрубПласт","шт",2,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[363,"Затвор ∅ 90 дисковый в комплекте с фланцами и буртами ПВХ (0-45С, 1,0 МПа) ''TECNO PLASTIC'' \nнапорное холодное водоснабжение (соединение клеевое)","Затвор Дн90 с фланцами","СК0018К","ЦентрТрубПласт","шт",2,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[364,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"125мм","Трб"]
[365,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"228мм","Трб"]
[366,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"210мм","Трб"]
[367,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"313мм","Трб"]
[368,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"628мм","Трб"]
[369,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"53мм","Трб"]
[370,"Насос циркуляционный UPS 32-120 F; 1 x 230-240 V; 380 Вт; защита-Contact \\  8,7 м3\\час х 6,9 м; Lстр \n= 220 мм; Вес 17.6 кг","UPS 32-120 F, скорость - \nмакс",96401837,"Grundfoss","шт",1,17.600000000000001,"ОО",null,null,"ОО"]
[371,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"741мм","Трб"]
[372,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"80мм","Трб"]
[373,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"3253мм","Трб"]
[374,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"3525мм","Трб"]
[375,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"114мм","Трб"]
[376,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"587мм","Трб"]
[377,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб",null,"787мм","Трб"]
[378,"Угольник ПВХ 90 Dнар 63х3 мм","Угольник 63х3 ПВХ-90","СК0106","ЦентрТрубПласт","шт.",4,null,"Трб",null,null,"Трб"]
[379,"Кран ПВХ шаровый 63","Кран 63х63","СК0006","ЦентрТрубПласт","шт.",1,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[380,"Фланец ПВХ с буртом DN50 (Dнар63), Ру16","Фланец DN50 (Dнар63)","СК1906","ЦентрТрубПласт","шт",2,null,"ФлС",null,null,"ФлС"]
[381,"Вентиль ручной балансировочный STAF-SG, DN50 , Ру16. Lстр-230мм (с комплектом измер. ниппелей)","ВРБ STAF-DN50 , Kvs 33","52 182-050 + 52 \n179-009","www.tahydronics.co\nm","шт",1,"6,60","398,61",null,null,"398,61"]
[382,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",3,6,"Трб",null,"98мм","Трб"]
[383,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",3,6,"Трб",null,"298мм","Трб"]
[384,"Рама насосов ОТ",{"$nulls":4},1]
[385,"Затвор поворотный ГРАНВЭЛ ЗПТС, DN80 с установленным редуктором, +60\\+115С, Ру16","ЗПТС-FL-3-80-MDV-НТ","ЗПТС-FL-3-80-\nMDV-НТ","АДЛ","шт",2,"3,10","Ар",null,null,"Ар"]
[386,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",1,7.38,"Трб",null,"1400мм","Трб"]
[387,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",1,7.38,"Трб",null,"100мм","Трб"]
[388,"Резьба, сталь неоцинкованная из труб ГОСТ 3262-75. Ду20 (¾'') х 60 мм","Ду20 (¾'')х60 мм","Ду20 (¾'')х60 мм","Сантехкомплект","шт",1,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[389,"Резьба, сталь неоцинкованная из труб ГОСТ 3262-75. Ду50 (2'') х 120 мм","Ду50 (2'')х120 мм","Ду50 (2'')х120 мм","Сантехкомплект","шт",12,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[390,"Термометр осевой Ø80мм (0..+120) L=100 мм","БТ-\n41.211.(0..+120).G½.100.1,5","БТ-\n41.211.(0..+120).G½.1\n00.1,5","РОСМА","шт",1,null,"КИП",null,null,"КИП"]
[391,"Соединение конусное (американка) черное, тип 341, ВР\\НР - ２''","Американка ВР\\НР, ２'', \nчерная, конус","к5378","Lunda","шт",3,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[392,"Трубы стальные водогазопроводные,  42,3 х 3,2 (2 - 4) .  DN32,  ГОСТ 3262-75"," ГОСТ 3262-75","DN32 х 3,2",1,"м",3,3.09,"Трб",null,"78мм","Трб"]
[393,"Фланец  плоский ГОСТ 12820-80, DN32, PN16, 4 отв. по окружности ø100мм","ГОСТ 12820-80","DN32, PN16","Метаросса","шт.",6,1.58,"ФлС",null,null,"ФлС"]
[394,"Насос циркуляционный MAGNA1 32-120 F; 1 x 230 V; 14.89 .. 329 Вт; защита-X4D \\  4,33 м3/час х 10,2 м; \nLстр = 220 мм; Вес 17.1 кг","MAGNA1 32-120 F, \nскорость - ЧР",97924167,"Grundfoss","шт",3,null,"ОО",null,null,"ОО"]
[395,"Кран шаровый полнопроходной Cim 201, рычаг, DN50, Ру25, ВР-НР -2'' , -20...+150С. Kvs-290","КШ Cim 201, рычаг, DN50 \n(2'')","QA06101050","Chimberio","шт",3,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[396,"Кран шаровой полнопроходной, латунный, PN25, серия T14, ВР\\ВР,  стальная ручка-рычаг, рабочая \nтемпераура: от -20°С до +150°С, DN50","КШ  T14, рычаг, DN50 (2'')","QA01121050","Chimberio","шт",3,null,"Ар",null,null,"Ар"]
[397,"Соединение разъемное под плоское уплотнение, черное, тип 330, ВР\\ВР - ２'' с прокладкой до +120С","Американка ВР\\ВР, ２'', \nчерная, прокладка до \n120С","к5362","Lunda","шт",3,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[398,"Клапан обратный Danfoss латунный пружинный муфтовый, DN50, Ру 18 ВР2''","ОК Danfoss DN50 Kvs=40","065B8229","Danfoss","шт",3,"0,775","Ар",null,null,"Ар"]
[399,"Ниппель прямой НР, G 2''","НР, G 2''","к7323","Lunda","шт",3,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[400,"Трубы стальные водогазопроводные,  42,3 х 3,2 (2 - 4) .  DN32,  ГОСТ 3262-75"," ГОСТ 3262-75","DN32 х 3,2",1,"м",3,3.09,"Трб",null,"98мм","Трб"]
[401,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",3,6,"Трб",null,"200мм","Трб"]
[402,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",1,7.38,"Трб",null,"1615мм","Трб"]
[403,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",1,7.38,"Трб",null,"54мм","Трб"]
[404,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",1,7.38,"Трб",null,"20мм","Трб"]
[405,"Фланец  воротниковый ГОСТ 12821-80, DN80, PN16, 8 отв. по окружности ø160мм","ГОСТ 12821-80","DN80, PN16","Метаросса","шт.",2,4.21,"ФлС",null,null,"ФлС"]
[406,"Бобышка приварная № 2 БТ-30-G½ (под термометр БТ), L=30мм","БТ-30","№ 2 БТ-30-G½","РОСМА","шт",1,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[407,"Бобышка приварная № 3 БТ-55-G½ (под термометр БТ), L=55мм","БТ-55","№ 3 БТ-55-G½","РОСМА","шт",1,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[408,"Переход  К-2- 89х3,5 - 45х2,5 - Р9 ГОСТ 17378-2001","Переход К2 Ду80хДу40","80х40","Метаросса","шт.",2,0.6,"Трб",null,null,"Трб"]
[409,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",1,7.38,"Трб",null,"3мм","Трб"]
[410,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",1,7.38,"Трб",null,"207мм","Трб"]
[411,"Сгон, сталь неоцинкованная из труб ГОСТ 3262-75. Ду40 (1½'') х 240 мм","Ду40 (1½'')х240 мм","Ду40 (1½'')х240 мм","Сантехкомплект","шт",2,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[412,"Счетчик крыльчатый, одноструйный, сухоходный ВСТ-40, +5 до +150, 0,3-10-20 м3\\час (с имп.выходом)","ВСТ-40","ВСТ-40","ТЕПЛОВОДОМЕР","шт",1,"2,20","КИП",null,null,"КИП"]
[413,"Присоединительный комплект с накидной гайкой, труба Ду40, резьба 2'', прокладка. Мод.3335","Ду40х2'' (прокладка)",319625,"Viega","шт",2,"789,41","Рс",null,null,"Рс"]
[414,"Муфта черная тип 270 короткая １.1\\2'' ","ГОСТ 8961-75","К5239","Лунда","шт",2,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[415,"Гайка металлическая, Rp 1½'' x 60 (DN40)","ГОСТ 8968-75","Rp 1½'' x 60","Сантехкомплект","шт",2,null,"Рс",null,null,"Рс"]
[416,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",1,7.38,"Трб",null,"63мм","Трб"]
[417,"Вычислитель тепловой энергии ВТЭ-1-К1. Входов 3+1, интерфейс RS-232","ВТЭ-1-К1","ВТЭ-1-К1","Теполвлдомер","шт",1,"0,50","КИП",null,null,"КИП"]

{"sheet":"REV1","index":1,"n_rows":418,"n_cols":11,"rows_kept":418,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Позиция","Наименование и техническая характеристика","Тип, марка, обозначение документа, опросного листа","Код оборудования, изделия, материалов","Завод-изготовитель","ЕдиницаИзмерения","Кол-во","Масса     ед-цы, кг","Заметка","Длина отрез.  трубы","Признак принадл."]
[1,"Оси для ИТП",{"$nulls":4},1]
[2,"Металл - опоры 1 и 2 коллекторов",{"$nulls":4},4]
[3,"Заглушка ПВХ на трубу Dнар. 90","Заглушка 90","СК1508","ЦентрТрубПласт","шт",8,null,"Трб",null,"Трб"]
[4,"Седелка ПВХ на 90 трубу, 63х50","Седелка 90х63х50","СК1714","ЦентрТрубПласт","шт",76,null,"Трб",null,"Трб"]
[5,"Кран шаровый D32 компрессионный с переходом на ВР G 1'' ПВХ","Кран D32 х G 1'' ПВХ","КПС8102","Центртрубпласт","шт",144,null,"Ар",null,"Ар"]
[6,"Муфта ПВХ с наружной резьбой 50х40х1''","Муфта НР 50х40х1''","СК1005","ЦентрТрубПласт","шт",72,null,"Рс",null,"Рс"]
[7,"Опора хомутовая MP-MI-F １''","MP-MI-F １''","MP-MI-F １''","Hilty","шт",144,null,"1,00",null,"1,00"]
[8,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М8х60","DIN 975","8х60","Сантехкомплект","шт",72,null,"Рс",null,"Рс"]
[9,"Труба ПВХ, Dнар. 32 х 1,9 мм","Труба 32х1,9","АСК032Т","ЦентрТрубПласт","м",58.9,null,"Трб","817мм","Трб"]
[10,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",13.9,null,"Трб","1725мм","Трб"]
[11,"Удлинитель латунный НР\\ВР, 1\\2'', L=40 мм","К7473","К7473","Lunda","шт",16,null,"Рс",null,"Рс"]
[12,"Седло ПВХ на 90 трубу, 32х25","Седелка 90х32х25","DEI90C","Полирон","шт",112,null,"Трб",null,"Трб"]
[13,"Воздухоотводчик автоматический, 1\\2'', Рн10, 0-110С","В\\о 1\\2''","108 83 04","Oventrop","шт",16,null,"Ар",null,"Ар"]
[14,"Кран шаровый ''Optibal'', рукоятка ''бабочка'', DN15, Ру16, ВР-НР -½'',  Kvs=22","КШ ВР-НР ½''",1076304,"Овентроп","шт",22,null,"Ар",null,"Ар"]
[15,"Муфта ПВХ ВР 25х1\\2'', склейка наружная с металлическим кольцом","Муфта ВР (в) 25х1\\2''","RV0AAP25B","Полирон","шт",40,"0,022","Рс",null,"Рс"]
[16,"Фланец ПВХ с буртом DN80 (Dнар90), Ру16","Фланец DN80 (Dнар90)","СК1908","ЦентрТрубПласт","шт",56,null,"ФлС",null,"ФлС"]
[17,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М10х50","DIN 975","10х50","Сантехкомплект","шт",32,null,"Рс",null,"Рс"]
[18,"Опора хомутовая MP-MI-F ３''","MP-MI-F ３''","MP-MI-F ３''","Hilty","шт",16,null,"1,00",null,"1,00"]
[19,"Опора хомутовая MP-MI-F Хомут MPMI-F-3''","MP-MI-F Хомут MPMI-F-3''","MP-MI-F ３''","Hilty","шт",65,null,"Изд",null,"Изд"]
[20,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М10х80","DIN 975","10х80","Сантехкомплект","шт",32,null,"Рс",null,"Рс"]
[21,"Тройник ПВХ 90х90х90","Тройник 90","СК0408","ЦентрТрубПласт","шт.",8,null,"Трб",null,"Трб"]
[22,"Угольник ПВХ 90 Dнар 90х4,3 мм","Угольник 90х4,3 ПВХ-90","СК0108","ЦентрТрубПласт","шт.",28,null,"Трб",null,"Трб"]
[23,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.4,null,"Трб","125мм","Трб"]
[24,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.4,null,"Трб","107мм","Трб"]
[25,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",1.4000000000000001,null,"Трб","438мм","Трб"]
[26,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",1.9000000000000001,null,"Трб","606мм","Трб"]
[27,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",2.2000000000000002,null,"Трб","704мм","Трб"]
[28,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.4,null,"Трб","110мм","Трб"]
[29,"Заглушка ПВХ на трубу Dнар. 90","Заглушка 90","СК1508","ЦентрТрубПласт","шт",8,null,"Трб",null,"Трб"]
[30,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",12.9,null,"Трб","1600мм","Трб"]
[31,"Вентиль балансировочный Wattflow SRWOL20-IG DN20, PN10, 2-16л\\мин, Kvs=2,0","SRWOL20-IG DN20, PN10",10010108,"WATTS","шт",72,null,"Ар",null,"Ар"]
[32,"Ниппель редукционный, НР-НР, G 1'' х G ¾''","Ниппель  G 1'' х G ¾''","к5219","Лунда","шт",72,null,"Рс",null,"Рс"]
[33,"Труба ПВХ, Dнар. 32 х 1,9 мм","Труба 32х1,9","АСК032Т","ЦентрТрубПласт","м",56.4,null,"Трб","782мм","Трб"]
[34,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М8х40","DIN 975","8х40","Сантехкомплект","шт",72,null,"Рс",null,"Рс"]
[35,"Адаптер ПВХ резьбовой (НР), склейка 20х25-G3\\4''","20х25-G3\\4''","RV0AMP20C","Полирон","шт",72,"0,015","Трб",null,"Трб"]
[36,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.4,null,"Трб","125мм","Трб"]
[37,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.7,null,"Трб","228мм","Трб"]
[38,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.7,null,"Трб","210мм","Трб"]
[39,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,null,"Трб","70мм","Трб"]
[40,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб","313мм","Трб"]
[41,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",1.9000000000000001,null,"Трб","628мм","Трб"]
[42,"Манометр TM (Росма), Ø 63мм, 0-6 бар, радиальный, G¼''","TM- 3 1 0 Р.00 (0-0,6MPa) -G¼-1,5","1,00","РОСМА","шт",36,null,"КИП",null,"КИП"]
[43,"Футерка ¼''-ВР на ½''-НР","¼''-ВР на ½''-НР","к7230","Lunda","шт",36,null,"Рс",null,"Рс"]
[44,"Кран шаровой муфтовый OREGON со сливным клапаном. DN15 (1\\2''), ВР\\ВР,  Ру64","КШ+спуск DN15",33204,"ООО ''Бугатти'' www.bugatti.ru","шт",36,null,"Ар",null,"Ар"]
[45,"Ниппель прямой НР, G ½''","НР, G ½''","к7025","Lunda","шт",16,null,"Рс",null,"Рс"]
[46,"Гильза термометра резьбовая, НР  ½'', Din=10мм, L=100 мм","Гильза, L=100 мм","1,00","Росма","шт",13,null,"КИП",null,"КИП"]
[47,"Термометр осевой Ø80мм (-40..+60) L=100 мм","БТ-41.211.(-40..+60).G½.100.1,5","БТ-41.211.(-40..+60).G½.100.1,5","РОСМА","шт",8,null,"КИП",null,"КИП"]
[48,"Затвор поворотный ГРАНВЭЛ ЗПВЛ, DN80, диск-нерж.сталь, рукоятка, -15\\+95С, Ру16","ЗПВЛ-FLN-5-80-МР-Е","ЗПВЛ-FLN-5-80-МР-Е","АДЛ","шт",4,"3,10","Ар",null,"Ар"]
[49,null,null,"МРР200",null,"исключено",4,"0,00",9999,null,9999]
[50,"Фильтр сетчатый FVF чугунный c фланцами Ру16, с пробкой, DN80, Ру 16 , норм.сетка - 065B7817-1,18 мм","FVF-80 Kvs=140 L=310","065B7747","Danfoss","шт",5,"16,6","Ар",null,"Ар"]
[51,"Фланец ПВХ с буртом DN50 (Dнар63), Ру16","Фланец DN50 (Dнар63)","СК1906","ЦентрТрубПласт","шт",8,null,"ФлС",null,"ФлС"]
[52,"Насос циркуляционный TP 50-190\\4 A-F-A-GQQE; 3 x 380-415 D V; 2.2 кВт; защита-Отсутс. \\  15,84 м3\\час х 18 м; Lстр = 440 мм; Вес 93 кг","TP 50-190\\4 A-F-A-GQQE",96087287,"Grundfoss","шт",4,null,"ОО",null,"ОО"]
[53,"Затвор поворотный ГРАНВЭЛ ЗПВЛ, DN80, с установленным редуктором, диск-нерж.сталь, -15\\+95С, Ру16","ЗПВЛ-FLN-5-80-MDV-Е","ЗПВЛ-FLN-5-80-MDV-Е","АДЛ","шт",4,"3,10","Ар",null,"Ар"]
[54,null,null,"Х-21",null,"исключено",18,"0,93",9999,null,9999]
[55,null,null,"125х12",null,"исключено",18,null,9999,null,9999]
[56,"Втулка ПВХ переходная, 110-90х63","Втулка 110-90х63",1998,"Аделант","шт",8,null,"Трб",null,"Трб"]
[57,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",0.5,null,"Трб","122мм","Трб"]
[58,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб","240мм","Трб"]
[59,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.5,null,"Трб","100мм","Трб"]
[60,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",0.6,null,"Трб","143мм","Трб"]
[61,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",1.2000000000000002,null,"Трб","295мм","Трб"]
[62,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.6,null,"Трб","130мм","Трб"]
[63,"Бак мембранный Reflex NG80, 480х565 мм,  R-1'', незамен мембр, предв.давление 1.5 бар","Reflex NG80",8001211,"Reflex","шт",5,"8,70","ОО",null,"ОО"]
[64,"Быстроразъёмное соединение Reflex SU R1''хR1''",7613100,7613100,"Reflex","шт",5,null,"Рс",null,"Рс"]
[65,"Муфта НР ПВХ НР 32х25х1''","Муфта НР 32х25х1''","СК1003","ЦентрТрубПласт","шт",4,null,"Рс",null,"Рс"]
[66,"Тройник переходной  ПВХ 25х20х25","Тройник 25х20х25","СК0608","ЦентрТрубПласт","шт.",4,null,"Трб",null,"Трб"]
[67,"Угольник ПВХ 90 Dнар 20х1,5 мм","Угольник 20х1,5 ПВХ-90","СК0101","ЦентрТрубПласт","шт.",4,null,"Трб",null,"Трб"]
[68,"Угольник ПВХ 45 Dнар 25х1,5 мм","Угольник 25х1,5 ПВХ-45","СК0202","ЦентрТрубПласт","шт.",8,null,"Трб",null,"Трб"]
[69,"Угольник ПВХ 90 Dнар 25х1,5 мм","Угольник 25х1,5 ПВХ-90","СК0102","ЦентрТрубПласт","шт.",4,null,"Трб",null,"Трб"]
[70,"Труба ПВХ, Dнар. 20 х 1,5 мм","Труба 20х1,5","АСК020Ш","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,null,"Трб","60мм","Трб"]
[71,"Труба ПВХ, Dнар. 20 х 1,5 мм","Труба 20х1,5","АСК020Ш","ЦентрТрубПласт","м",0.79999999999999993,null,"Трб","183мм","Трб"]
[72,"Труба ПВХ, Dнар. 25 х 1,5 мм","Труба 25х1,5","АСК025Т","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,null,"Трб","55мм","Трб"]
[73,"Труба ПВХ, Dнар. 25 х 1,5 мм","Труба 25х1,5","АСК025Т","ЦентрТрубПласт","м",0.2,null,"Трб","40мм","Трб"]
[74,"Труба ПВХ, Dнар. 25 х 1,5 мм","Труба 25х1,5","АСК025Т","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб","247мм","Трб"]
[75,"Труба ПВХ, Dнар. 25 х 1,5 мм","Труба 25х1,5","АСК025Т","ЦентрТрубПласт","м",0.6,null,"Трб","141мм","Трб"]
[76,"Труба ПВХ, Dнар. 25 х 1,5 мм","Труба 25х1,5","АСК025Т","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,null,"Трб","64мм","Трб"]
[77,"Кран ПВХ шаровый 20","Кран 20х20","СК0001","ЦентрТрубПласт","шт.",12,null,"Ар",null,"Ар"]
[78,"Муфта ПВХ переходная, тип Б, 50х25","Муфта Б, 50х25","СК0706","ЦентрТрубпласт","шт",4,null,"Трб",null,"Трб"]
[79,"__ТНУ50кВт",{"$nulls":4},4]
[80,"Кран ПВХ шаровый 90","Кран 90х90","СК0008","ЦентрТрубПласт","шт.",4,null,"Ар",null,"Ар"]
[81,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",5.6999999999999993,null,"Трб","1410мм","Трб"]
[82,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.7,null,"Трб","174мм","Трб"]
[83,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.6,null,"Трб","141мм","Трб"]
[84,"Седелка ПВХ на 90 трубу, 40х32","Седелка 90х40х32","СК1713","ЦентрТрубПласт","шт",8,null,"Трб",null,"Трб"]
[85,"Муфта ПВХ переходная, тип Б, 32х20","Муфта Б, 32х20","СК0702","ЦентрТрубпласт","шт",8,null,"Трб",null,"Трб"]
[86,"Труба ПВХ, Dнар. 20 х 1,5 мм","Труба 20х1,5","АСК020Ш","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб","120мм","Трб"]
[87,"Металл - опоры насосных узлов",{"$nulls":4},4]
[88,"Затвор поворотный ГРАНВЭЛ ЗПТС, DN50 с установленным редуктором, +60\\+115С, Ру16","ЗПТС-FL-3-50-MDV-НТ","ЗПТС-FL-3-50-MDV-НТ","АДЛ","шт",12,"2,50","Ар",null,"Ар"]
[89,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М10х120","DIN 975","10х120","Сантехкомплект","шт",14,null,"Рс",null,"Рс"]
[90,"Опора хомутовая MP-MXI-F 2'' (d57) под шпильку М10-12","MP-MXI-F 2'' (d57)","MP-MXI-F 2'' (d57)","Hilty","шт",14,null,"1,00",null,"1,00"]
[91,"Фланец под бурт для трубы PPRC DN50, PN16, 4 отв. по окружности ø125мм","DIN16966","BVR50","Баупластик","шт.",36,"2,58","ФлС",null,"ФлС"]
[92,"Бурт PPRC, Dнар.63, фланец DN 50","Бурт 63","ПП94133","ЦентрТрубПласт","шт",36,null,"ФлС",null,"ФлС"]
[93,"Клапан обратный фланц. пружин. тип 402, DN50, Ру16 (фланец ГОСТ 12820-80, Ру16, 4 отв.)","ОК 402-50, Kvs 99","149В2282","Danfoss","шт",4,"5,80","Ар",null,"Ар"]
[94,"Гильза термометра резьбовая, НР  ½'', Din=10мм, L=64 мм","Гильза, L=64 мм","1,00","Росма","шт",9,null,"КИП",null,"КИП"]
[95,"Термометр осевой Ø80мм (0..+120) L=64 мм","БТ-41.211.(0..+120).G½.64.1,5","БТ-41.211.(0..+120).G½.64.1,5","РОСМА","шт",8,null,"КИП",null,"КИП"]
[96,"Трубы стальные водогазопроводные,  21,3 х 2,8 (2,8) .  DN15,  ГОСТ 3262-75","ГОСТ 3262-75","DN15 х 2,8",1,"м",1.9000000000000001,"1,28","Трб","157мм","Трб"]
[97,"Бочонок  ½'',  L=30 мм под приварку","Бочонок  ½'' х 30","½'' х 30","Сантехкомплект","шт",24,null,"Рс",null,"Рс"]
[98,"Отвод 90⁰-57х3,5-09Г2С, ГОСТ 17375-01","ГОСТ 17375-01","57х3,5х90⁰","Метаросса","шт.",12,null,"Трб",null,"Трб"]
[99,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","57 х 3,5",1,"м",1.9000000000000001,"4,62","Трб","475мм","Трб"]
[100,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","57 х 3,5",1,"м",0.7,"4,62","Трб","174мм","Трб"]
[101,"Фланец  воротниковый ГОСТ 12821-80, DN50, PN16, 4 отв. по окружности ø125мм","ГОСТ 12821-80","DN50, PN16","Метаросса","шт.",16,"2,28","ФлС",null,"ФлС"]
[102,"Бобышка приварная № 2 БТ-30-G½ (под термометр БТ), L=30мм","БТ-30","№ 2 БТ-30-G½","РОСМА","шт",9,null,"КИП",null,"КИП"]
[103,"Фильтр сетчатый FVF чугунный c фланцами Ру16, с пробкой, DN50, Ру 16 , норм.сетка - 065B7815-0,87 мм","FVF-50 Kvs=54 L=230","065B7745","Danfoss","шт",4,"8,5","Ар",null,"Ар"]
[104,"Переход  К-2- 57х3 - 38х2 - Р9 ГОСТ 17378-2001","Переход К2 Ду50хДу32","50х32","Метаросса","шт.",14,"0,2","Трб",null,"Трб"]
[105,"Трубы стальные водогазопроводные,  42,3 х 3,2 (2 - 4) .  DN32,  ГОСТ 3262-75","ГОСТ 3262-75","DN32 х 3,2",1,"м",0.4,"3,09","Трб","78мм","Трб"]
[106,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","57 х 3,5",1,"м",0.79999999999999993,"4,62","Трб","178мм","Трб"]
[107,"Фланец  воротниковый ГОСТ 12821-80, DN32, PN16, 4 отв. по окружности ø100мм","ГОСТ 12821-80","DN32, PN16","Метаросса","шт.",8,"1,54","ФлС",null,"ФлС"]
[108,"Насос циркуляционный UPS 32-60 F; 1 x 230-240 V; 190 Вт; защита-Contact \\  4,78 м3\\час х 3,5 м; Lстр = 220 мм; Вес 17.5 кг","UPS 32-60 F",96401771,"Grundfoss","шт",4,"17,50","ОО",null,"ОО"]
[109,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","57 х 3,5",1,"м",1,"4,62","Трб","250мм","Трб"]
[110,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","57 х 3,5",1,"м",0.7,"4,62","Трб","174мм","Трб"]
[111,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","57 х 3,5",1,"м",0.4,"4,62","Трб","78мм","Трб"]
[112,"Трубы стальные водогазопроводные,  42,3 х 3,2 (2 - 4) .  DN32,  ГОСТ 3262-75","ГОСТ 3262-75","DN32 х 3,2",1,"м",0.4,"3,09","Трб","78мм","Трб"]
[113,"Угольник PPRC 90 град. 63х10,5 мм","Угольник 90 63х10,5 мм","ПП020207","ЦентрТрубПласт","шт.",59,null,"Трб",null,"Трб"]
[114,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","93мм","Трб"]
[115,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.6,6,"Трб","266мм","Трб"]
[116,"Муфта PPRC разборная ВР 63 х 2''  (Rp2¾'')","Муфта 63х2''","ПП063191","ЦентрТрубПласт","шт",16,null,"Рс",null,"Рс"]
[117,"Ниппель редукционный, НР-НР, G 2'' х G 1-½''","Ниппель  G 2'' х G 1-½''","к5231","Лунда","шт",16,null,"Рс",null,"Рс"]
[118,"Кран PPRC шаровый, D63","КШ PPRC 63","ПП050306","Центртрубпласт","шт",21,null,"Ар",null,"Ар"]
[119,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","83мм","Трб"]
[120,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.6,6,"Трб","266мм","Трб"]
[121,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.4,6,"Трб","150мм","Трб"]
[122,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.5,6,"Трб","215мм","Трб"]
[123,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2.4,6,"Трб","1164мм","Трб"]
[124,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.9,6,"Трб","401мм","Трб"]
[125,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1.5,6,"Трб","706мм","Трб"]
[126,"Угольник PPRC 45 град. 63х10,5 мм","Угольник 45 63х10,5 мм","ПП020107","ЦентрТрубПласт","шт.",11,null,"Трб",null,"Трб"]
[127,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,6,"Трб","118мм","Трб"]
[128,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.7,6,"Трб","322мм","Трб"]
[129,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",3.1,6,"Трб","1502мм","Трб"]
[130,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.79999999999999993,6,null,"391мм"]
[131,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1.5,6,null,"706мм"]
[132,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,6,"Трб","108мм","Трб"]
[133,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.7,6,"Трб","322мм","Трб"]
[134,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",3.1,6,"Трб","1502мм","Трб"]
[135,"Буферный накопитель NAD-1000-v3 без теплообменника. Присоединение Rp1''1\\2.","NAD-1000-v3","NAD-1000-v3","Drazice","шт",2,null,"ОО",null,"ОО"]
[136,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.4,6,"Трб","160мм","Трб"]
[137,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.5,6,"Трб","215мм","Трб"]
[138,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2.4,6,"Трб","1164мм","Трб"]
[139,"Группа безопасности котла KSG 30 N. Присоединение 1'' ВР","Группа KSG 30 N","02 72 030","Watts","шт",3,null,"Ар",null,"Ар"]
[140,"Ниппель прямой НР, G 1''","НР, G 1''","к7026","Lunda","шт",2,null,"Рс",null,"Рс"]
[141,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",3.6,"7,38","Трб","3600мм","Трб"]
[142,"Фланец  плоский ГОСТ 12820-80, DN80, PN16, 4 отв. по окружности ø160мм","ГОСТ 12820-80","DN80, PN16","Метаросса","шт.",4,"3,71","ФлС",null,"ФлС"]
[143,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","57 х 3,5",1,"м",11,"4,62","Трб",null,"Трб"]
[144,"Фланец  плоский ГОСТ 12820-80, DN50, PN16, 4 отв. по окружности ø125мм","ГОСТ 12820-80","DN50, PN16","Метаросса","шт.",30,"2,58","ФлС",null,"ФлС"]
[145,"Заглушка эллиптическая 89х3 - 09Г2С, ГОСТ 17379-01","ГОСТ 17379-01","89 х 3","Метаросса","шт.",8,null,"Трб",null,"Трб"]
[146,"Отвод 90⁰-89х3,5-09Г2С, ГОСТ 17375-01","ГОСТ 17375-01","89х3,5х90⁰","Метаросса","шт.",7,null,"Трб",null,"Трб"]
[147,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",4,"7,38","Трб","3900мм","Трб"]
[148,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",0.79999999999999993,"7,38","Трб","780мм","Трб"]
[149,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","57 х 3,5",1,"м",16,"4,62","Трб",null,"Трб"]
[150,"Бобышка приварная № 3 БТ-55-G½ (под термометр БТ), L=55мм","БТ-55","№ 3 БТ-55-G½","РОСМА","шт",4,null,"КИП",null,"КИП"]
[151,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М10х150","DIN 975","10х150","Сантехкомплект","шт",28,null,"Рс",null,"Рс"]
[152,"Термопреобразователь резистивный (pt500) для тепловычислителя ВТЭ-1К1-М с гильзой L=84 мм. Диам. трубопровода Ду32-80","Датчик температуры","pt500","Тепловодомер +7(495) 728-80-17","шт",2,null,"КИП",null,"КИП"]
[153,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",0.7,"7,38","Трб","680мм","Трб"]
[154,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",3.5,"7,38","Трб","3480мм","Трб"]
[155,"Заглушка фланцевая под фланец ГОСТ 12820-80 4 отв.","Заглушка фл. ДуDN50 Ру 16","DN50 Ру 16","Метаросса","шт.",2,null,"Трб",null,"Трб"]
[156,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",3.9,"7,38","Трб","3880мм","Трб"]
[157,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",0.9,"7,38","Трб","880мм","Трб"]
[158,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М10х250","DIN 975","10х250","Сантехкомплект","шт",6,null,"Рс",null,"Рс"]
[159,"Муфта PPRC разборная НР 32 х 1''  (G1½'')","Муфта 32х1''","ПП032192","ЦентрТрубПласт","шт",1,null,"Рс",null,"Рс"]
[160,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",0.1,3,"Трб","80мм","Трб"]
[161,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",0.6,3,"Трб","565мм","Трб"]
[162,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",2.8000000000000003,3,"Трб","2732мм","Трб"]
[163,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,3,"Трб","233мм","Трб"]
[164,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",0.1,3,"Трб","44мм","Трб"]
[165,"Угольник PPRC 90 град. 32х5,4 мм","Угольник 90 32х5,4 мм","ПП020204","ЦентрТрубПласт","шт.",7,null,"Трб",null,"Трб"]
[166,"Муфта PPRC с накидной гайкой 32 х ¾''","Муфта 32х¾''","ПП090734","ЦентрТрубПласт","шт",1,null,"Рс",null,"Рс"]
[167,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,6,"Трб","228мм","Трб"]
[168,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",3.7,6,"Трб","3675мм","Трб"]
[169,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","196мм","Трб"]
[170,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","145мм","Трб"]
[171,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",3.5,6,"Трб","3403мм","Трб"]
[172,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","118мм","Трб"]
[173,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.4,6,"Трб","353мм","Трб"]
[174,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,6,"Трб","228мм","Трб"]
[175,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","121мм","Трб"]
[176,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб","925мм","Трб"]
[177,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб","921мм","Трб"]
[178,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","196мм","Трб"]
[179,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.4,6,"Трб","375мм","Трб"]
[180,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.1,6,"Трб","91мм","Трб"]
[181,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.9,6,"Трб","854мм","Трб"]
[182,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,6,"Трб","228мм","Трб"]
[183,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","121мм","Трб"]
[184,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1.1000000000000001,6,"Трб","1075мм","Трб"]
[185,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2.6,6,"Трб","2545мм","Трб"]
[186,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","196мм","Трб"]
[187,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.6,6,"Трб","525мм","Трб"]
[188,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1.7000000000000002,6,"Трб","1660мм","Трб"]
[189,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","118мм","Трб"]
[190,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,6,"Трб","285мм","Трб"]
[191,"Опора хомутовая MP-MXI-F ２½'' (d76) под шпильку М10-12","MP-MXI-F ２½'' (d76)","MP-MXI-F ２½'' (d76)","Hilty","шт",16,null,"1,00",null,"1,00"]
[192,"Муфта PPRC переходная 40х63","Муфта 40х63","ПП040257","ЦентрТрубПласт","шт",9,null,"Трб",null,"Трб"]
[193,"Тройник переходной 90  PPRC 63х40х63","Тройник 63х40х63","ПП035757","ЦентрТрубПласт","шт.",16,null,"Трб",null,"Трб"]
[194,"Тройник 90  PPRC 63х63х63","Тройник 63","ПП030777","ЦентрТрубПласт","шт.",2,null,"Трб",null,"Трб"]
[195,"Угольник PPRC 90 град. 40х6,7 мм","Угольник 90 40х6,7 мм","ПП020205","ЦентрТрубПласт","шт.",9,null,"Трб",null,"Трб"]
[196,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1.1000000000000001,4,"Трб","529мм","Трб"]
[197,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,6,"Трб","112мм","Трб"]
[198,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.4,4,"Трб","154мм","Трб"]
[199,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.6,6,"Трб","299мм","Трб"]
[200,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","150мм","Трб"]
[201,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.2,4,"Трб","171мм","Трб"]
[202,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.2,4,"Трб","157мм","Трб"]
[203,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2.8000000000000003,6,"Трб","2798мм","Трб"]
[204,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","105мм","Трб"]
[205,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","147мм","Трб"]
[206,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,4,"Трб","134мм","Трб"]
[207,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1.4000000000000001,6,"Трб","699мм","Трб"]
[208,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.2,4,"Трб","154мм","Трб"]
[209,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","112мм","Трб"]
[210,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.6,4,"Трб","529мм","Трб"]
[211,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.2,4,"Трб","171мм","Трб"]
[212,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","150мм","Трб"]
[213,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.5,4,"Трб","154мм","Трб"]
[214,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1.4000000000000001,6,"Трб","699мм","Трб"]
[215,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","112мм","Трб"]
[216,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.6,4,"Трб","529мм","Трб"]
[217,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.2,4,"Трб","171мм","Трб"]
[218,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","148мм","Трб"]
[219,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",3.3000000000000003,6,"Трб","3205мм","Трб"]
[220,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,6,"Трб","215мм","Трб"]
[221,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","197мм","Трб"]
[222,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.5,4,"Трб","154мм","Трб"]
[223,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1.4000000000000001,6,"Трб","699мм","Трб"]
[224,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","112мм","Трб"]
[225,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.6,4,"Трб","529мм","Трб"]
[226,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.2,4,"Трб","171мм","Трб"]
[227,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1.6,6,"Трб","1537мм","Трб"]
[228,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.5,4,"Трб","154мм","Трб"]
[229,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1.4000000000000001,6,"Трб","699мм","Трб"]
[230,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","112мм","Трб"]
[231,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.2,4,"Трб","171мм","Трб"]
[232,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.6,4,"Трб","529мм","Трб"]
[233,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","155мм","Трб"]
[234,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1.2000000000000002,6,"Трб","1113мм","Трб"]
[235,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.4,6,"Трб","357мм","Трб"]
[236,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",1.1000000000000001,4,"Трб","529мм","Трб"]
[237,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,6,"Трб","112мм","Трб"]
[238,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.4,4,"Трб","154мм","Трб"]
[239,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.6,6,"Трб","299мм","Трб"]
[240,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","155мм","Трб"]
[241,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.2,4,"Трб","171мм","Трб"]
[242,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.2,4,"Трб","167мм","Трб"]
[243,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.7,6,"Трб","607мм","Трб"]
[244,"Водонагреватель накопительный косвенного нагрева, 470 л, 2 ТО 1,9\\1,3м2 - 1'', вода 1''.","Бойлер OKC 500 NTRR","OKC 500 NTRR","Дражице","шт",4,"158,00","ОО",null,"ОО"]
[245,"Ниппель редукционный, НР-НР, G 1-¼ х G 1''","Ниппель  G 1-¼ х G 1''","к5220","Лунда","шт",24,null,"Рс",null,"Рс"]
[246,"Муфта PPRC разборная ВР 40 х 1¼''  (Rp2'')","Муфта 40х1¼''","ПП040191","ЦентрТрубПласт","шт",24,null,"Рс",null,"Рс"]
[247,"Муфта PPRC разборная ВР 50 х 1½''  (Rp2¼'')","Муфта 50х1½''","ПП050191","ЦентрТрубПласт","шт",2,null,"Рс",null,"Рс"]
[248,"Кран шаровый полнопроходной Cim 201, рычаг, DN40, Ру25, ВР-НР -1''1-2 , -20...+150С. Kvs-198","КШ Cim 201, рычаг, DN40 (1''1-2)","QA06101040","Chimberio","шт",1,null,"Ар",null,"Ар"]
[249,"Фланец под бурт для трубы PPRC DN32, PN16, 4 отв. по окружности ø100мм","DIN16966","BVR32","Баупластик","шт.",2,"1,58","ФлС",null,"ФлС"]
[250,"Бурт PPRC, Dнар.40, фланец DN 32","Бурт 40","ПП94131","ЦентрТрубПласт","шт",2,null,"ФлС",null,"ФлС"]
[251,"Муфта PPRC переходная 40х50","Муфта 40х50","ПП040256","ЦентрТрубПласт","шт",1,null,"Трб",null,"Трб"]
[252,"Тройник переходной 90  PPRC 40х20х40","Тройник 40х20х40","ПП035525","ЦентрТрубПласт","шт.",1,null,"Трб",null,"Трб"]
[253,"Тройник переходной 90  PPRC 63х20х63","Тройник 63х20х63","ПП035727","ЦентрТрубПласт","шт.",2,null,"Трб",null,"Трб"]
[254,"Угольник PPRC 90 град. 20х3,4 мм","Угольник 90 20х3,4 мм","ПП020202","ЦентрТрубПласт","шт.",12,null,"Трб",null,"Трб"]
[255,"Тройник 90  PPRC 20х20х20","Тройник 20","ПП030220","ЦентрТрубПласт","шт.",3,null,"Трб",null,"Трб"]
[256,"Труба PPRC,  Dнар.50, Tмакс=80C","Труба 50х8,4","ПП14206","ЦентрТрубПласт","м",0.1,5,"Трб","68мм","Трб"]
[257,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.2,4,"Трб","136мм","Трб"]
[258,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.1,4,"Трб","93мм","Трб"]
[259,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.2,4,"Трб","175мм","Трб"]
[260,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",0.1,4,"Трб","63мм","Трб"]
[261,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","112мм","Трб"]
[262,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.2,null,"Трб","188мм","Трб"]
[263,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.1,6,"Трб","87мм","Трб"]
[264,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.1,null,"Трб","84мм","Трб"]
[265,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.1,null,"Трб","71мм","Трб"]
[266,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.1,null,"Трб","53мм","Трб"]
[267,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.2,null,"Трб","134мм","Трб"]
[268,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.1,null,"Трб","34мм","Трб"]
[269,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.1,null,"Трб","56мм","Трб"]
[270,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,null,"Трб","287мм","Трб"]
[271,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.1,null,"Трб","54мм","Трб"]
[272,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.1,null,"Трб","82мм","Трб"]
[273,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.2,null,"Трб","165мм","Трб"]
[274,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1,6,"Трб","948мм","Трб"]
[275,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1.3,6,"Трб","1295мм","Трб"]
[276,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.7,6,"Трб","623мм","Трб"]
[277,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,6,"Трб","228мм","Трб"]
[278,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.4,6,"Трб","308мм","Трб"]
[279,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","105мм","Трб"]
[280,"Муфта PPRC с металлической втулкой НР 20 х ½''","Муфта 20 х ½''","ПП077713","ЦентрТрубПласт","шт",2,null,"Рс",null,"Рс"]
[281,"Расширительный мембраный бак Refix DD18 (18л) под настенный ленточный крепеж ''Wandhalterung'' (7611000). Подключение к системе : G 3\\4''","Refix DD18",7308300,"Reflex","шт",2,"2,50","ОО",null,"ОО"]
[282,"Быстроразъёмное соединение SU  R ¾'' - R ¾''",7613000,7613000,"Reflex","шт",2,null,"Рс",null,"Рс"]
[283,"Reflex 'Wandhalterung' настенный крепёж с ленточным хомутом для refix DD 8-25л.","Ленточный крепеж 280 мм",7611000,"Reflex","шт",2,null,"ОО",null,"ОО"]
[284,"Муфта PPRC с металлической втулкой НР 20 х ¾''","Муфта 20 х ¾''","ПП077714","ЦентрТрубПласт","шт",4,null,"Рс",null,"Рс"]
[285,"Кран PPRC шаровый, D20","КШ PPRC 20","ПП050202","Центртрубпласт","шт",2,null,"Ар",null,"Ар"]
[286,"Фильтр сетчатый FVR–50 (Rp 2), ВР\\ВР, латунь DZR, Тмакс. = 130 °С, Ру 25,   Rp 2 , сетка, мм - 0,5","FVR-Rp 2, Kvs=36, L=50","065B8240","Danfoss","шт",1,"1,6"]
[287,"Муфта PPRC с металлической втулкой НР 63 х 2''","Муфта 63 х 2''","ПП077768","ЦентрТрубПласт","шт",1,null,"Рс",null,"Рс"]
[288,"Муфта PPRC разборная НР 63 х 2''  (G2¾'')","Муфта 63х2''","ПП063192","ЦентрТрубПласт","шт",1,null,"Рс",null,"Рс"]
[289,"Котел электрический ''Руснит-236М'', ТЭНы-нерж, 45 кВт (15-30-45), 3х380v, Imax=3x67A. Патрубки 1''1\\2","Руснит-245М",245,"ОАО ''Красное Знамя''","шт",1,28,"1,00",null,"1,00"]
[290,"Муфта PPRC переходная 50х63","Муфта 50х63","ПП040267","ЦентрТрубПласт","шт",1,null,"Трб",null,"Трб"]
[291,"Угольник PPRC 90 град. 50х8,4 мм","Угольник 90 50х8,4 мм","ПП020206","ЦентрТрубПласт","шт.",1,null,"Трб",null,"Трб"]
[292,"Тройник переходной 90  PPRC 63х32х63","Тройник 63х32х63","ПП035747","ЦентрТрубПласт","шт.",2,null,"Трб",null,"Трб"]
[293,"Труба PPRC,  Dнар.50, Tмакс=80C","Труба 50х8,4","ПП14206","ЦентрТрубПласт","м",0.1,5,"Трб","86мм","Трб"]
[294,"Труба PPRC,  Dнар.50, Tмакс=80C","Труба 50х8,4","ПП14206","ЦентрТрубПласт","м",0.2,5,"Трб","118мм","Трб"]
[295,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","109мм","Трб"]
[296,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",0.1,3,"Трб","50мм","Трб"]
[297,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","163мм","Трб"]
[298,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1.7000000000000002,6,"Трб","1652мм","Трб"]
[299,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.4,6,"Трб","343мм","Трб"]
[300,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","128мм","Трб"]
[301,"Муфта PPRC с металлической втулкой НР 32 х 1''","Муфта 32 х 1''","ПП077735","ЦентрТрубПласт","шт",1,null,"Рс",null,"Рс"]
[302,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.1,6,"Трб","73мм","Трб"]
[303,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1.7000000000000002,6,"Трб","1695мм","Трб"]
[304,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",3.9,6,"Трб","3818мм","Трб"]
[305,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1.5,6,"Трб","1417мм","Трб"]
[306,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1.5,6,"Трб","1437мм","Трб"]
[307,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",2.9,6,"Трб","2846мм","Трб"]
[308,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.9,6,"Трб","871мм","Трб"]
[309,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",0.2,3,"Трб","145мм","Трб"]
[310,"Клапан PPRC обратный 63","ОК ППРЦ 63",1,"Главполимерснаб","шт.",1,null,"Ар",null,"Ар"]
[311,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,3,"Трб","200мм","Трб"]
[312,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",0.2,3,"Трб","138мм","Трб"]
[313,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,3,"Трб","105мм","Трб"]
[314,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",0.2,3,"Трб","100мм","Трб"]
[315,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",0.2,3,"Трб","122мм","Трб"]
[316,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",0.1,3,"Трб","88мм","Трб"]
[317,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",0.1,3,"Трб","79мм","Трб"]
[318,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",0.5,3,"Трб","416мм","Трб"]
[319,"Труба PPRC,  Dнар.25, Tмакс=80C","Труба 25х4,2","ПП14203","ЦентрТрубПласт","м",0.2,2,null,"135мм"]
[320,"Труба PPRC,  Dнар.25, Tмакс=80C","Труба 25х4,2","ПП14203","ЦентрТрубПласт","м",0.2,2,null,"147мм"]
[321,"Труба PPRC,  Dнар.25, Tмакс=80C","Труба 25х4,2","ПП14203","ЦентрТрубПласт","м",0.1,2,null,"39мм"]
[322,"Тройник переходной 90  PPRC 32х25х32","Тройник 32х25х32","ПП035434","ЦентрТрубПласт","шт.",1,null,"Трб",null,"Трб"]
[323,"Угольник PPRC 45 град. 25х4,2 мм","Угольник 45 25х4,2 мм","ПП020103","ЦентрТрубПласт","шт.",2,null,"Трб",null,"Трб"]
[324,"Кран PPRC шаровый, D32","КШ PPRC 32","ПП050204","Центртрубпласт","шт",2,null,"Ар",null,"Ар"]
[325,"Фильтр ПП Дн32. ВР\\ВР","Фильтр ПП Дн32","Дн32","?","шт",1,null,"Ар",null,"Ар"]
[326,"Муфта PPRC разборная (фрагмент с накидной гайкой) 32 х 1''  (труба Dнар.32 с гайкой G1½'')","Муфта 32х1½''","ПП032191","ЦентрТрубПласт","шт",2,null,"Рс",null,"Рс"]
[327,"Насос циркуляционный UPS 25-40 N 180; 1 x 230 V; 45 Вт; защита-Отсутс. \\  0,36 м3\\час х 3 м; Lстр = 180 мм; Вес 3.1 кг","UPS 25-40 N 180",96913060,"Grundfoss","шт",1,"3,1","ОО",null,"ОО"]
[328,"Клапан PPRC обратный 32","ОК ППРЦ 32",1,"Главполимерснаб","шт.",1,null,"Ар",null,"Ар"]
[329,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",0.79999999999999993,3,"Трб","755мм","Трб"]
[330,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",0.6,3,"Трб","573мм","Трб"]
[331,"Расширительный мембраный бак Refix DD33 (33л). Подключение к системе : G 3\\4''","Refix DD33",7380700,"Reflex","шт",1,"5,8","ОО",null,"ОО"]
[332,"Присоединение мембранного бака Flowjet 3-4'' Reflex",{"$nulls":4},1]
[333,"Тройник чугунный резьбовой ¾''  (DN 20)","ГОСТ 8948-75","¾''","Лунда","шт",1,null,"Рс",null,"Рс"]
[334,"Латунная никелированная трубопроводная пробка с шестигранной головкой, 3·4'' НР","3·4''","VTr.583.N.0005","Valtec","шт",1,null,"Ар",null,"Ар"]
[335,"Муфта PPRC разборная НР 25 х ¾''  (G1¼'')","Муфта 25х¾''","ПП025192","ЦентрТрубПласт","шт",1,null,"Рс",null,"Рс"]
[336,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,6,"Трб","227мм","Трб"]
[337,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.2,null,"Трб","184мм","Трб"]
[338,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,null,"Трб","287мм","Трб"]
[339,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.1,null,"Трб","80мм","Трб"]
[340,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.79999999999999993,null,"Трб","702мм","Трб"]
[341,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.1,null,"Трб","75мм","Трб"]
[342,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.2,null,"Трб","133мм","Трб"]
[343,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,6,"Трб","221мм","Трб"]
[344,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.7,6,"Трб","633мм","Трб"]
[345,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1.6,6,"Трб","1531мм","Трб"]
[346,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",1,null,"Трб","953мм","Трб"]
[347,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,6,"Трб","260мм","Трб"]
[348,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,null,"Трб","279мм","Трб"]
[349,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",2,null,"Трб","1974мм","Трб"]
[350,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.5,null,"Трб","407мм","Трб"]
[351,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.5,null,"Трб","447мм","Трб"]
[352,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",0.79999999999999993,null,"Трб","702мм","Трб"]
[353,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,6,"Трб","260мм","Трб"]
[354,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",1.4000000000000001,6,"Трб","1397мм","Трб"]
[355,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.2,6,"Трб","187мм","Трб"]
[356,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.2,null,"Трб","125мм","Трб"]
[357,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.2,null,"Трб","107мм","Трб"]
[358,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.5,null,"Трб","438мм","Трб"]
[359,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.7,null,"Трб","606мм","Трб"]
[360,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.2,null,"Трб","110мм","Трб"]
[361,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.79999999999999993,null,"Трб","704мм","Трб"]
[362,"Седелка ПВХ на 90 трубу, 75х63","Седелка 90х75х63","СК1715","ЦентрТрубПласт","шт",2,null,"Трб",null,"Трб"]
[363,"Затвор ∅ 90 дисковый в комплекте с фланцами и буртами ПВХ (0-45С, 1,0 МПа) ''TECNO PLASTIC'' напорное холодное водоснабжение (соединение клеевое)","Затвор Дн90 с фланцами","СК0018К","ЦентрТрубПласт","шт",2,null,"Ар",null,"Ар"]
[364,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.2,null,"Трб","125мм","Трб"]
[365,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,null,"Трб","228мм","Трб"]
[366,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,null,"Трб","210мм","Трб"]
[367,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.4,null,"Трб","313мм","Трб"]
[368,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.7,null,"Трб","628мм","Трб"]
[369,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",0.1,null,"Трб","53мм","Трб"]
[370,"Насос циркуляционный UPS 32-120 F; 1 x 230-240 V; 380 Вт; защита-Contact \\  8,7 м3\\час х 6,9 м; Lстр = 220 мм; Вес 17.6 кг","UPS 32-120 F, скорость - макс",96401837,"Grundfoss","шт",1,"17,6","ОО",null,"ОО"]
[371,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",0.79999999999999993,null,"Трб","741мм","Трб"]
[372,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",0.1,null,"Трб","80мм","Трб"]
[373,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",3.3000000000000003,null,"Трб","3253мм","Трб"]
[374,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",3.6,null,"Трб","3525мм","Трб"]
[375,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",0.2,null,"Трб","114мм","Трб"]
[376,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",0.6,null,"Трб","587мм","Трб"]
[377,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",0.79999999999999993,null,"Трб","787мм","Трб"]
[378,"Угольник ПВХ 90 Dнар 63х3 мм","Угольник 63х3 ПВХ-90","СК0106","ЦентрТрубПласт","шт.",4,null,"Трб",null,"Трб"]
[379,"Кран ПВХ шаровый 63","Кран 63х63","СК0006","ЦентрТрубПласт","шт.",1,null,"Ар",null,"Ар"]
[380,"Фланец ПВХ с буртом DN50 (Dнар63), Ру16","Фланец DN50 (Dнар63)","СК1906","ЦентрТрубПласт","шт",2,null,"ФлС",null,"ФлС"]
[381,"Вентиль ручной балансировочный STAF-SG, DN50 , Ру16. Lстр-230мм (с комплектом измер. ниппелей)","ВРБ STAF-DN50 , Kvs 33","52 182-050 + 52 179-009","www.tahydronics.com","шт",1,"6,60","398,61",null,"398,61"]
[382,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.30000000000000004,6,"Трб","98мм","Трб"]
[383,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.9,6,"Трб","298мм","Трб"]
[384,"Рама насосов ОТ",{"$nulls":4},1]
[385,"Затвор поворотный ГРАНВЭЛ ЗПТС, DN80 с установленным редуктором, +60\\+115С, Ру16","ЗПТС-FL-3-80-MDV-НТ","ЗПТС-FL-3-80-MDV-НТ","АДЛ","шт",2,"3,10","Ар",null,"Ар"]
[386,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",1.4000000000000001,"7,38","Трб","1400мм","Трб"]
[387,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",0.2,"7,38","Трб","100мм","Трб"]
[388,"Резьба, сталь неоцинкованная из труб ГОСТ 3262-75. Ду20 (¾'') х 60 мм","Ду20 (¾'')х60 мм","Ду20 (¾'')х60 мм","Сантехкомплект","шт",1,null,"Рс",null,"Рс"]
[389,"Резьба, сталь неоцинкованная из труб ГОСТ 3262-75. Ду50 (2'') х 120 мм","Ду50 (2'')х120 мм","Ду50 (2'')х120 мм","Сантехкомплект","шт",12,null,"Рс",null,"Рс"]
[390,"Термометр осевой Ø80мм (0..+120) L=100 мм","БТ-41.211.(0..+120).G½.100.1,5","БТ-41.211.(0..+120).G½.100.1,5","РОСМА","шт",1,null,"КИП",null,"КИП"]
[391,"Соединение конусное (американка) черное, тип 341, ВР\\НР - ２''","Американка ВР\\НР, ２'', черная, конус","к5378","Lunda","шт",3,null,"Рс",null,"Рс"]
[392,"Трубы стальные водогазопроводные,  42,3 х 3,2 (2 - 4) .  DN32,  ГОСТ 3262-75","ГОСТ 3262-75","DN32 х 3,2",1,"м",0.30000000000000004,"3,09","Трб","78мм","Трб"]
[393,"Фланец  плоский ГОСТ 12820-80, DN32, PN16, 4 отв. по окружности ø100мм","ГОСТ 12820-80","DN32, PN16","Метаросса","шт.",6,"1,58","ФлС",null,"ФлС"]
[394,"Насос циркуляционный MAGNA1 32-120 F; 1 x 230 V; 14.89 .. 329 Вт; защита-X4D \\  4,33 м3\\час х 10,2 м; Lстр = 220 мм; Вес 17.1 кг","MAGNA1 32-120 F, скорость - ЧР",97924167,"Grundfoss","шт",3,null,"ОО",null,"ОО"]
[395,"Кран шаровый полнопроходной Cim 201, рычаг, DN50, Ру25, ВР-НР -2'' , -20...+150С. Kvs-290","КШ Cim 201, рычаг, DN50 (2'')","QA06101050","Chimberio","шт",3,null,"Ар",null,"Ар"]
[396,"Кран шаровой полнопроходной, латунный, PN25, серия T14, ВР\\ВР,  стальная ручка-рычаг, рабочая темпераура: от -20°С до +150°С, DN50","КШ  T14, рычаг, DN50 (2'')","QA01121050","Chimberio","шт",3,null,"Ар",null,"Ар"]
[397,"Соединение разъемное под плоское уплотнение, черное, тип 330, ВР\\ВР - ２'' с прокладкой до +120С","Американка ВР\\ВР, ２'', черная, прокладка до 120С","к5362","Lunda","шт",3,null,"Рс",null,"Рс"]
[398,"Клапан обратный Danfoss латунный пружинный муфтовый, DN50, Ру 18 ВР2''","ОК Danfoss DN50 Kvs=40","065B8229","Danfoss","шт",3,"0,775","Ар",null,"Ар"]
[399,"Ниппель прямой НР, G 2''","НР, G 2''","к7323","Lunda","шт",3,null,"Рс",null,"Рс"]
[400,"Трубы стальные водогазопроводные,  42,3 х 3,2 (2 - 4) .  DN32,  ГОСТ 3262-75","ГОСТ 3262-75","DN32 х 3,2",1,"м",0.30000000000000004,"3,09","Трб","98мм","Трб"]
[401,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",0.7,6,"Трб","200мм","Трб"]
[402,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",1.7000000000000002,"7,38","Трб","1615мм","Трб"]
[403,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",0.1,"7,38","Трб","54мм","Трб"]
[404,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",0.1,"7,38","Трб","20мм","Трб"]
[405,"Фланец  воротниковый ГОСТ 12821-80, DN80, PN16, 8 отв. по окружности ø160мм","ГОСТ 12821-80","DN80, PN16","Метаросса","шт.",2,"4,21","ФлС",null,"ФлС"]
[406,"Бобышка приварная № 2 БТ-30-G½ (под термометр БТ), L=30мм","БТ-30","№ 2 БТ-30-G½","РОСМА","шт",1,null,"Рс",null,"Рс"]
[407,"Бобышка приварная № 3 БТ-55-G½ (под термометр БТ), L=55мм","БТ-55","№ 3 БТ-55-G½","РОСМА","шт",1,null,"Рс",null,"Рс"]
[408,"Переход  К-2- 89х3,5 - 45х2,5 - Р9 ГОСТ 17378-2001","Переход К2 Ду80хДу40","80х40","Метаросса","шт.",2,"0,6","Трб",null,"Трб"]
[409,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",0.1,"7,38","Трб","3мм","Трб"]
[410,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",0.30000000000000004,"7,38","Трб","207мм","Трб"]
[411,"Сгон, сталь неоцинкованная из труб ГОСТ 3262-75. Ду40 (1½'') х 240 мм","Ду40 (1½'')х240 мм","Ду40 (1½'')х240 мм","Сантехкомплект","шт",2,null,"Рс",null,"Рс"]
[412,"Счетчик крыльчатый, одноструйный, сухоходный ВСТ-40, +5 до +150, 0,3-10-20 м3\\час (с имп.выходом)","ВСТ-40","ВСТ-40","ТЕПЛОВОДОМЕР","шт",1,"2,20","КИП",null,"КИП"]
[413,"Присоединительный комплект с накидной гайкой, труба Ду40, резьба 2'', прокладка. Мод.3335","Ду40х2'' (прокладка)",319625,"Viega","шт",2,"789,41","Рс",null,"Рс"]
[414,"Муфта черная тип 270 короткая １.1\\2''","ГОСТ 8961-75","К5239","Лунда","шт",2,null,"Рс",null,"Рс"]
[415,"Гайка металлическая, Rp 1½'' x 60 (DN40)","ГОСТ 8968-75","Rp 1½'' x 60","Сантехкомплект","шт",2,null,"Рс",null,"Рс"]
[416,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",0.1,"7,38","Трб","63мм","Трб"]
[417,"Вычислитель тепловой энергии ВТЭ-1-К1. Входов 3+1, интерфейс RS-232","ВТЭ-1-К1","ВТЭ-1-К1","Теполвлдомер","шт",1,"0,50","КИП",null,"КИП"]

{"sheet":"REV2","index":2,"n_rows":176,"n_cols":10,"rows_kept":176,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Спецификация по разделу \"Индивидуальный тепловой пункт \""]
[null,"Наименование объекта"]
[{"$nulls":5},"Сумма:",{"$f":"SUM(G6:G65535)","v":2565.7000000000007}]
["Пози-ция","Наименование и техническая характеристика","Тип, марка, обозначение документа, опросного листа","Код оборудования, изделия, материалов","Завод-изготовитель","Ед. измер.","Кол-во","Масса     ед-цы, кг","Примечание","Служебная ячейка"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[1,"Reflex 'Wandhalterung' настенный крепёж с ленточным хомутом для refix DD 8-25л.","Ленточный крепеж 280 мм",7611000,"Reflex","шт",2,"","ОО",""]
[2,"Адаптер ПВХ резьбовой (НР), склейка 20х25-G3\\4''","20х25-G3\\4''","RV0AMP20C","Полирон","шт",72,"0,015","Трб",""]
[3,"Бак мембранный Reflex NG80, 480х565 мм,  R-1'', незамен мембр, предв.давление 1.5 бар","Reflex NG80",8001211,"Reflex","шт",5,"8,70","ОО",""]
[4,"Бобышка приварная № 2 БТ-30-G½ (под термометр БТ), L=30мм","БТ-30","№ 2 БТ-30-G½","РОСМА","шт",10,"","КИП",""]
[5,"Бобышка приварная № 3 БТ-55-G½ (под термометр БТ), L=55мм","БТ-55","№ 3 БТ-55-G½","РОСМА","шт",5,"","КИП",""]
[6,"Бочонок  ½'',  L=30 мм под приварку","Бочонок  ½'' х 30","½'' х 30","Сантехкомплект","шт",24,"","Рс",""]
[7,"Бурт PPRC, Dнар.40, фланец DN 32","Бурт 40","ПП94131","ЦентрТрубПласт","шт",2,"","ФлС",""]
[8,"Бурт PPRC, Dнар.63, фланец DN 50","Бурт 63","ПП94133","ЦентрТрубПласт","шт",36,"","ФлС",""]
[9,"Буферный накопитель NAD-1000-v3 без теплообменника. Присоединение Rp1''1\\2.","NAD-1000-v3","NAD-1000-v3","Drazice","шт",2,"","ОО",""]
[10,"Быстроразъёмное соединение Reflex SU R1''хR1''",7613100,7613100,"Reflex","шт",5,"","Рс",""]
[11,"Быстроразъёмное соединение SU  R ¾'' - R ¾''",7613000,7613000,"Reflex","шт",2,"","Рс",""]
[12,"Вентиль балансировочный Wattflow SRWOL20-IG DN20, PN10, 2-16л\\мин, Kvs=2,0","SRWOL20-IG DN20, PN10",10010108,"WATTS","шт",72,"","Ар",""]
[13,"Вентиль ручной балансировочный STAF-SG, DN50 , Ру16. Lстр-230мм (с комплектом измер. ниппелей)","ВРБ STAF-DN50 , Kvs 33","52 182-050 + 52 179-009","www.tahydronics.com","шт",1,"6,60","398,61",""]
[14,"Водонагреватель накопительный косвенного нагрева, 470 л, 2 ТО 1,9\\1,3м2 - 1'', вода 1''.","Бойлер OKC 500 NTRR","OKC 500 NTRR","Дражице","шт",4,"158,00","ОО",""]
[15,"Воздухоотводчик автоматический, 1\\2'', Рн10, 0-110С","В\\о 1\\2''","108 83 04","Oventrop","шт",16,"","Ар",""]
[16,"Втулка ПВХ переходная, 110-90х63","Втулка 110-90х63",1998,"Аделант","шт",8,"","Трб",""]
[17,"Вычислитель тепловой энергии ВТЭ-1-К1. Входов 3+1, интерфейс RS-232","ВТЭ-1-К1","ВТЭ-1-К1","Теполвлдомер","шт",1,"0,50","КИП",""]
[18,"Гайка металлическая, Rp 1½'' x 60 (DN40)","ГОСТ 8968-75","Rp 1½'' x 60","Сантехкомплект","шт",2,"","Рс",""]
[19,"Гильза термометра резьбовая, НР  ½'', Din=10мм, L=100 мм","Гильза, L=100 мм","1,00","Росма","шт",13,"","КИП",""]
[20,"Гильза термометра резьбовая, НР  ½'', Din=10мм, L=64 мм","Гильза, L=64 мм","1,00","Росма","шт",9,"","КИП",""]
[21,"Группа безопасности котла KSG 30 N. Присоединение 1'' ВР","Группа KSG 30 N","02 72 030","Watts","шт",3,"","Ар",""]
[22,"Заглушка ПВХ на трубу Dнар. 90","Заглушка 90","СК1508","ЦентрТрубПласт","шт",16,"","Трб",""]
[23,"Заглушка фланцевая под фланец ГОСТ 12820-80 4 отв.","Заглушка фл. ДуDN50 Ру 16","DN50 Ру 16","Метаросса","шт.",2,"","Трб",""]
[24,"Заглушка эллиптическая 89х3 - 09Г2С, ГОСТ 17379-01","ГОСТ 17379-01","89 х 3","Метаросса","шт.",8,"","Трб",""]
[25,"Затвор ∅ 90 дисковый в комплекте с фланцами и буртами ПВХ (0-45С, 1,0 МПа) ''TECNO PLASTIC'' напорное холодное водоснабжение (соединение клеевое)","Затвор Дн90 с фланцами","СК0018К","ЦентрТрубПласт","шт",2,"","Ар",""]
[26,"Затвор поворотный ГРАНВЭЛ ЗПВЛ, DN80, диск-нерж.сталь, рукоятка, -15\\+95С, Ру16","ЗПВЛ-FLN-5-80-МР-Е","ЗПВЛ-FLN-5-80-МР-Е","АДЛ","шт",4,"3,10","Ар",""]
[27,"Затвор поворотный ГРАНВЭЛ ЗПВЛ, DN80, с установленным редуктором, диск-нерж.сталь, -15\\+95С, Ру16","ЗПВЛ-FLN-5-80-MDV-Е","ЗПВЛ-FLN-5-80-MDV-Е","АДЛ","шт",4,"3,10","Ар",""]
[28,"Затвор поворотный ГРАНВЭЛ ЗПТС, DN50 с установленным редуктором, +60\\+115С, Ру16","ЗПТС-FL-3-50-MDV-НТ","ЗПТС-FL-3-50-MDV-НТ","АДЛ","шт",12,"2,50","Ар",""]
[29,"Затвор поворотный ГРАНВЭЛ ЗПТС, DN80 с установленным редуктором, +60\\+115С, Ру16","ЗПТС-FL-3-80-MDV-НТ","ЗПТС-FL-3-80-MDV-НТ","АДЛ","шт",2,"3,10","Ар",""]
[30,"Клапан PPRC обратный 32","ОК ППРЦ 32",1,"Главполимерснаб","шт.",1,"","Ар",""]
[31,"Клапан PPRC обратный 63","ОК ППРЦ 63",1,"Главполимерснаб","шт.",1,"","Ар",""]
[32,"Клапан обратный Danfoss латунный пружинный муфтовый, DN50, Ру 18 ВР2''","ОК Danfoss DN50 Kvs=40","065B8229","Danfoss","шт",3,"0,775","Ар",""]
[33,"Клапан обратный фланц. пружин. тип 402, DN50, Ру16 (фланец ГОСТ 12820-80, Ру16, 4 отв.)","ОК 402-50, Kvs 99","149В2282","Danfoss","шт",4,"5,80","Ар",""]
[34,"Котел электрический ''Руснит-236М'', ТЭНы-нерж, 45 кВт (15-30-45), 3х380v, Imax=3x67A. Патрубки 1''1\\2","Руснит-245М",245,"ОАО ''Красное Знамя''","шт",1,28,"1,00",""]
[35,"Кран PPRC шаровый, D20","КШ PPRC 20","ПП050202","Центртрубпласт","шт",2,"","Ар",""]
[36,"Кран PPRC шаровый, D32","КШ PPRC 32","ПП050204","Центртрубпласт","шт",2,"","Ар",""]
[37,"Кран PPRC шаровый, D63","КШ PPRC 63","ПП050306","Центртрубпласт","шт",21,"","Ар",""]
[38,"Кран ПВХ шаровый 20","Кран 20х20","СК0001","ЦентрТрубПласт","шт.",12,"","Ар",""]
[39,"Кран ПВХ шаровый 63","Кран 63х63","СК0006","ЦентрТрубПласт","шт.",1,"","Ар",""]
[40,"Кран ПВХ шаровый 90","Кран 90х90","СК0008","ЦентрТрубПласт","шт.",4,"","Ар",""]
[41,"Кран шаровой муфтовый OREGON со сливным клапаном. DN15 (1\\2''), ВР\\ВР,  Ру64","КШ+спуск DN15",33204,"ООО ''Бугатти'' www.bugatti.ru","шт",36,"","Ар",""]
[42,"Кран шаровой полнопроходной, латунный, PN25, серия T14, ВР\\ВР,  стальная ручка-рычаг, рабочая темпераура: от -20°С до +150°С, DN50","КШ  T14, рычаг, DN50 (2'')","QA01121050","Chimberio","шт",3,"","Ар",""]
[43,"Кран шаровый D32 компрессионный с переходом на ВР G 1'' ПВХ","Кран D32 х G 1'' ПВХ","КПС8102","Центртрубпласт","шт",144,"","Ар",""]
[44,"Кран шаровый ''Optibal'', рукоятка ''бабочка'', DN15, Ру16, ВР-НР -½'',  Kvs=22","КШ ВР-НР ½''",1076304,"Овентроп","шт",22,"","Ар",""]
[45,"Кран шаровый полнопроходной Cim 201, рычаг, DN40, Ру25, ВР-НР -1''1-2 , -20...+150С. Kvs-198","КШ Cim 201, рычаг, DN40 (1''1-2)","QA06101040","Chimberio","шт",1,"","Ар",""]
[46,"Кран шаровый полнопроходной Cim 201, рычаг, DN50, Ру25, ВР-НР -2'' , -20...+150С. Kvs-290","КШ Cim 201, рычаг, DN50 (2'')","QA06101050","Chimberio","шт",3,"","Ар",""]
[47,"Латунная никелированная трубопроводная пробка с шестигранной головкой, 3·4'' НР","3·4''","VTr.583.N.0005","Valtec","шт",1,"","Ар",""]
[48,"Манометр TM (Росма), Ø 63мм, 0-6 бар, радиальный, G¼''","TM- 3 1 0 Р.00 (0-0,6MPa) -G¼-1,5","1,00","РОСМА","шт",36,"","КИП",""]
[49,"Металл - опоры 1 и 2 коллекторов","Изделие","Изделие","Изделие","шт",4,"","",""]
[50,"Металл - опоры насосных узлов","Изделие","Изделие","Изделие","шт",4,"","",""]
[51,"Муфта PPRC переходная 40х50","Муфта 40х50","ПП040256","ЦентрТрубПласт","шт",1,"","Трб",""]
[52,"Муфта PPRC переходная 40х63","Муфта 40х63","ПП040257","ЦентрТрубПласт","шт",9,"","Трб",""]
[53,"Муфта PPRC переходная 50х63","Муфта 50х63","ПП040267","ЦентрТрубПласт","шт",1,"","Трб",""]
[54,"Муфта PPRC разборная (фрагмент с накидной гайкой) 32 х 1''  (труба Dнар.32 с гайкой G1½'')","Муфта 32х1½''","ПП032191","ЦентрТрубПласт","шт",2,"","Рс",""]
[55,"Муфта PPRC разборная ВР 40 х 1¼''  (Rp2'')","Муфта 40х1¼''","ПП040191","ЦентрТрубПласт","шт",24,"","Рс",""]
[56,"Муфта PPRC разборная ВР 50 х 1½''  (Rp2¼'')","Муфта 50х1½''","ПП050191","ЦентрТрубПласт","шт",2,"","Рс",""]
[57,"Муфта PPRC разборная ВР 63 х 2''  (Rp2¾'')","Муфта 63х2''","ПП063191","ЦентрТрубПласт","шт",16,"","Рс",""]
[58,"Муфта PPRC разборная НР 25 х ¾''  (G1¼'')","Муфта 25х¾''","ПП025192","ЦентрТрубПласт","шт",1,"","Рс",""]
[59,"Муфта PPRC разборная НР 32 х 1''  (G1½'')","Муфта 32х1''","ПП032192","ЦентрТрубПласт","шт",1,"","Рс",""]
[60,"Муфта PPRC разборная НР 63 х 2''  (G2¾'')","Муфта 63х2''","ПП063192","ЦентрТрубПласт","шт",1,"","Рс",""]
[61,"Муфта PPRC с металлической втулкой НР 20 х ½''","Муфта 20 х ½''","ПП077713","ЦентрТрубПласт","шт",2,"","Рс",""]
[62,"Муфта PPRC с металлической втулкой НР 20 х ¾''","Муфта 20 х ¾''","ПП077714","ЦентрТрубПласт","шт",4,"","Рс",""]
[63,"Муфта PPRC с металлической втулкой НР 32 х 1''","Муфта 32 х 1''","ПП077735","ЦентрТрубПласт","шт",1,"","Рс",""]
[64,"Муфта PPRC с металлической втулкой НР 63 х 2''","Муфта 63 х 2''","ПП077768","ЦентрТрубПласт","шт",1,"","Рс",""]
[65,"Муфта PPRC с накидной гайкой 32 х ¾''","Муфта 32х¾''","ПП090734","ЦентрТрубПласт","шт",1,"","Рс",""]
[66,"Муфта НР ПВХ НР 32х25х1''","Муфта НР 32х25х1''","СК1003","ЦентрТрубПласт","шт",4,"","Рс",""]
[67,"Муфта ПВХ ВР 25х1\\2'', склейка наружная с металлическим кольцом","Муфта ВР (в) 25х1\\2''","RV0AAP25B","Полирон","шт",40,"0,022","Рс",""]
[68,"Муфта ПВХ переходная, тип Б, 32х20","Муфта Б, 32х20","СК0702","ЦентрТрубпласт","шт",8,"","Трб",""]
[69,"Муфта ПВХ переходная, тип Б, 50х25","Муфта Б, 50х25","СК0706","ЦентрТрубпласт","шт",4,"","Трб",""]
[70,"Муфта ПВХ с наружной резьбой 50х40х1''","Муфта НР 50х40х1''","СК1005","ЦентрТрубПласт","шт",72,"","Рс",""]
[71,"Муфта черная тип 270 короткая １.1\\2''","ГОСТ 8961-75","К5239","Лунда","шт",2,"","Рс",""]
[72,"Насос циркуляционный MAGNA1 32-120 F; 1 x 230 V; 14.89 .. 329 Вт; защита-X4D \\  4,33 м3\\час х 10,2 м; Lстр = 220 мм; Вес 17.1 кг","MAGNA1 32-120 F, скорость - ЧР",97924167,"Grundfoss","шт",3,"","ОО",""]
[73,"Насос циркуляционный TP 50-190\\4 A-F-A-GQQE; 3 x 380-415 D V; 2.2 кВт; защита-Отсутс. \\  15,84 м3\\час х 18 м; Lстр = 440 мм; Вес 93 кг","TP 50-190\\4 A-F-A-GQQE",96087287,"Grundfoss","шт",4,"","ОО",""]
[74,"Насос циркуляционный UPS 25-40 N 180; 1 x 230 V; 45 Вт; защита-Отсутс. \\  0,36 м3\\час х 3 м; Lстр = 180 мм; Вес 3.1 кг","UPS 25-40 N 180",96913060,"Grundfoss","шт",1,"3,1","ОО",""]
[75,"Насос циркуляционный UPS 32-120 F; 1 x 230-240 V; 380 Вт; защита-Contact \\  8,7 м3\\час х 6,9 м; Lстр = 220 мм; Вес 17.6 кг","UPS 32-120 F, скорость - макс",96401837,"Grundfoss","шт",1,"17,6","ОО",""]
[76,"Насос циркуляционный UPS 32-60 F; 1 x 230-240 V; 190 Вт; защита-Contact \\  4,78 м3\\час х 3,5 м; Lстр = 220 мм; Вес 17.5 кг","UPS 32-60 F",96401771,"Grundfoss","шт",4,"17,50","ОО",""]
[77,"Ниппель прямой НР, G ½''","НР, G ½''","к7025","Lunda","шт",16,"","Рс",""]
[78,"Ниппель прямой НР, G 1''","НР, G 1''","к7026","Lunda","шт",2,"","Рс",""]
[79,"Ниппель прямой НР, G 2''","НР, G 2''","к7323","Lunda","шт",3,"","Рс",""]
[80,"Ниппель редукционный, НР-НР, G 1'' х G ¾''","Ниппель  G 1'' х G ¾''","к5219","Лунда","шт",72,"","Рс",""]
[81,"Ниппель редукционный, НР-НР, G 1-¼ х G 1''","Ниппель  G 1-¼ х G 1''","к5220","Лунда","шт",24,"","Рс",""]
[82,"Ниппель редукционный, НР-НР, G 2'' х G 1-½''","Ниппель  G 2'' х G 1-½''","к5231","Лунда","шт",16,"","Рс",""]
[83,"Опора хомутовая MP-MI-F １''","MP-MI-F １''","MP-MI-F １''","Hilty","шт",144,"","1,00",""]
[84,"Опора хомутовая MP-MI-F ３''","MP-MI-F ３''","MP-MI-F ３''","Hilty","шт",16,"","1,00",""]
[85,"Опора хомутовая MP-MI-F Хомут MPMI-F-3''","MP-MI-F Хомут MPMI-F-3''","MP-MI-F ３''","Hilty","шт",65,"","Изд",""]
[86,"Опора хомутовая MP-MXI-F 2'' (d57) под шпильку М10-12","MP-MXI-F 2'' (d57)","MP-MXI-F 2'' (d57)","Hilty","шт",14,"","1,00",""]
[87,"Опора хомутовая MP-MXI-F ２½'' (d76) под шпильку М10-12","MP-MXI-F ２½'' (d76)","MP-MXI-F ２½'' (d76)","Hilty","шт",16,"","1,00",""]
[88,"Отвод 90⁰-57х3,5-09Г2С, ГОСТ 17375-01","ГОСТ 17375-01","57х3,5х90⁰","Метаросса","шт.",12,"","Трб",""]
[89,"Отвод 90⁰-89х3,5-09Г2С, ГОСТ 17375-01","ГОСТ 17375-01","89х3,5х90⁰","Метаросса","шт.",7,"","Трб",""]
[90,"Переход  К-2- 57х3 - 38х2 - Р9 ГОСТ 17378-2001","Переход К2 Ду50хДу32","50х32","Метаросса","шт.",14,"0,2","Трб",""]
[91,"Переход  К-2- 89х3,5 - 45х2,5 - Р9 ГОСТ 17378-2001","Переход К2 Ду80хДу40","80х40","Метаросса","шт.",2,"0,6","Трб",""]
[92,"Присоединение мембранного бака Flowjet 3-4'' Reflex","Flowjet 3-4'' ","Flowjet 3-4'' ","Reflex","шт",1,"","",""]
[93,"Присоединительный комплект с накидной гайкой, труба Ду40, резьба 2'', прокладка. Мод.3335","Ду40х2'' (прокладка)",319625,"Viega","шт",2,"789,41","Рс",""]
[94,"Рама насосов ОТ","Изделие","Изделие","Изделие","шт",1,"","",""]
[95,"Расширительный мембраный бак Refix DD18 (18л) под настенный ленточный крепеж ''Wandhalterung'' (7611000). Подключение к системе : G 3\\4''","Refix DD18",7308300,"Reflex","шт",2,"2,50","ОО",""]
[96,"Расширительный мембраный бак Refix DD33 (33л). Подключение к системе : G 3\\4''","Refix DD33",7380700,"Reflex","шт",1,"5,8","ОО",""]
[97,"Резьба, сталь неоцинкованная из труб ГОСТ 3262-75. Ду20 (¾'') х 60 мм","Ду20 (¾'')х60 мм","Ду20 (¾'')х60 мм","Сантехкомплект","шт",1,"","Рс",""]
[98,"Резьба, сталь неоцинкованная из труб ГОСТ 3262-75. Ду50 (2'') х 120 мм","Ду50 (2'')х120 мм","Ду50 (2'')х120 мм","Сантехкомплект","шт",12,"","Рс",""]
[99,"Сгон, сталь неоцинкованная из труб ГОСТ 3262-75. Ду40 (1½'') х 240 мм","Ду40 (1½'')х240 мм","Ду40 (1½'')х240 мм","Сантехкомплект","шт",2,"","Рс",""]
[100,"Седелка ПВХ на 90 трубу, 40х32","Седелка 90х40х32","СК1713","ЦентрТрубПласт","шт",8,"","Трб",""]
[101,"Седелка ПВХ на 90 трубу, 63х50","Седелка 90х63х50","СК1714","ЦентрТрубПласт","шт",76,"","Трб",""]
[102,"Седелка ПВХ на 90 трубу, 75х63","Седелка 90х75х63","СК1715","ЦентрТрубПласт","шт",2,"","Трб",""]
[103,"Седло ПВХ на 90 трубу, 32х25","Седелка 90х32х25","DEI90C","Полирон","шт",112,"","Трб",""]
[104,"Соединение конусное (американка) черное, тип 341, ВР\\НР - ２''","Американка ВР\\НР, ２'', черная, конус","к5378","Lunda","шт",3,"","Рс",""]
[105,"Соединение разъемное под плоское уплотнение, черное, тип 330, ВР\\ВР - ２'' с прокладкой до +120С","Американка ВР\\ВР, ２'', черная, прокладка до 120С","к5362","Lunda","шт",3,"","Рс",""]
[106,"Счетчик крыльчатый, одноструйный, сухоходный ВСТ-40, +5 до +150, 0,3-10-20 м3\\час (с имп.выходом)","ВСТ-40","ВСТ-40","ТЕПЛОВОДОМЕР","шт",1,"2,20","КИП",""]
[107,"Теплонасосная установка   -  ТНУ50кВт","Корса-50","Корса-50","ООО Корса","шт",4,"","",""]
[108,"Термометр осевой Ø80мм (0..+120) L=100 мм","БТ-41.211.(0..+120).G½.100.1,5","БТ-41.211.(0..+120).G½.100.1,5","РОСМА","шт",1,"","КИП",""]
[109,"Термометр осевой Ø80мм (0..+120) L=64 мм","БТ-41.211.(0..+120).G½.64.1,5","БТ-41.211.(0..+120).G½.64.1,5","РОСМА","шт",8,"","КИП",""]
[110,"Термометр осевой Ø80мм (-40..+60) L=100 мм","БТ-41.211.(-40..+60).G½.100.1,5","БТ-41.211.(-40..+60).G½.100.1,5","РОСМА","шт",8,"","КИП",""]
[111,"Термопреобразователь резистивный (pt500) для тепловычислителя ВТЭ-1К1-М с гильзой L=84 мм. Диам. трубопровода Ду32-80","Датчик температуры","pt500","Тепловодомер +7(495) 728-80-17","шт",2,"","КИП",""]
[112,"Тройник 90  PPRC 20х20х20","Тройник 20","ПП030220","ЦентрТрубПласт","шт.",3,"","Трб",""]
[113,"Тройник 90  PPRC 63х63х63","Тройник 63","ПП030777","ЦентрТрубПласт","шт.",2,"","Трб",""]
[114,"Тройник ПВХ 90х90х90","Тройник 90","СК0408","ЦентрТрубПласт","шт.",8,"","Трб",""]
[115,"Тройник переходной  ПВХ 25х20х25","Тройник 25х20х25","СК0608","ЦентрТрубПласт","шт.",4,"","Трб",""]
[116,"Тройник переходной 90  PPRC 32х25х32","Тройник 32х25х32","ПП035434","ЦентрТрубПласт","шт.",1,"","Трб",""]
[117,"Тройник переходной 90  PPRC 40х20х40","Тройник 40х20х40","ПП035525","ЦентрТрубПласт","шт.",1,"","Трб",""]
[118,"Тройник переходной 90  PPRC 63х20х63","Тройник 63х20х63","ПП035727","ЦентрТрубПласт","шт.",2,"","Трб",""]
[119,"Тройник переходной 90  PPRC 63х32х63","Тройник 63х32х63","ПП035747","ЦентрТрубПласт","шт.",2,"","Трб",""]
[120,"Тройник переходной 90  PPRC 63х40х63","Тройник 63х40х63","ПП035757","ЦентрТрубПласт","шт.",16,"","Трб",""]
[121,"Тройник чугунный резьбовой ¾''  (DN 20)","ГОСТ 8948-75","¾''","Лунда","шт",1,"","Рс",""]
[122,"Труба PPRC,  Dнар.20, Tмакс=80C","Труба 20х3,4","ПП14202","ЦентрТрубПласт","м",8.4,"","Трб","188мм"]
[123,"Труба PPRC,  Dнар.25, Tмакс=80C","Труба 25х4,2","ПП14203","ЦентрТрубПласт","м",0.5,2,"","135мм"]
[124,"Труба PPRC,  Dнар.32, Tмакс=80C","Труба 32х5,4","ПП14204","ЦентрТрубПласт","м",7.4999999999999991,3,"Трб","80мм"]
[125,"Труба PPRC,  Dнар.40, Tмакс=80C","Труба 40х6,7","ПП14205","ЦентрТрубПласт","м",9.5999999999999961,4,"Трб","529мм"]
[126,"Труба PPRC,  Dнар.50, Tмакс=80C","Труба 50х8,4","ПП14206","ЦентрТрубПласт","м",0.4,5,"Трб","68мм"]
[127,"Труба PPRC,  Dнар.63, Tмакс=80C","Труба 63х10,5","ПП14207","ЦентрТрубПласт","м",87.400000000000063,6,"Трб","93мм"]
[128,"Труба ПВХ, Dнар. 20 х 1,5 мм","Труба 20х1,5","АСК020Ш","ЦентрТрубПласт","м",2.1,"","Трб","60мм"]
[129,"Труба ПВХ, Dнар. 25 х 1,5 мм","Труба 25х1,5","АСК025Т","ЦентрТрубПласт","м",2.4,"","Трб","55мм"]
[130,"Труба ПВХ, Dнар. 32 х 1,9 мм","Труба 32х1,9","АСК032Т","ЦентрТрубПласт","м",115.3,"","Трб","817мм"]
[131,"Труба ПВХ, Dнар. 63 х 3 мм","Труба 63х3","АСК063Т","ЦентрТрубПласт","м",10.5,"","Трб","122мм"]
[132,"Труба ПВХ, Dнар. 90 х 4,3 мм","Труба 90х4,3","АСК090Т","ЦентрТрубПласт","м",53.40000000000002,"","Трб","1725мм"]
[133,"Трубы стальные водогазопроводные,  21,3 х 2,8 (2,8) .  DN15,  ГОСТ 3262-75","ГОСТ 3262-75","DN15 х 2,8",1,"м",1.9,"1,28","Трб","157мм"]
[134,"Трубы стальные водогазопроводные,  42,3 х 3,2 (2 - 4) .  DN32,  ГОСТ 3262-75","ГОСТ 3262-75","DN32 х 3,2",1,"м",1.4000000000000001,"3,09","Трб","78мм"]
[135,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  57 х 3,5 (2,5 - 6) .  DN50, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","57 х 3,5",1,"м",32.5,"4,62","Трб","475мм"]
[136,"Трубы стальные электросварные прямошовные,  89 х 3,5 (3 - 8) .  DN80, ГОСТ 10704-91","ГОСТ 10704-91","89 х 3,5",1,"м",21.400000000000002,"7,38","Трб","3600мм"]
[137,"Угольник PPRC 45 град. 25х4,2 мм","Угольник 45 25х4,2 мм","ПП020103","ЦентрТрубПласт","шт.",2,"","Трб",""]
[138,"Угольник PPRC 45 град. 63х10,5 мм","Угольник 45 63х10,5 мм","ПП020107","ЦентрТрубПласт","шт.",11,"","Трб",""]
[139,"Угольник PPRC 90 град. 20х3,4 мм","Угольник 90 20х3,4 мм","ПП020202","ЦентрТрубПласт","шт.",12,"","Трб",""]
[140,"Угольник PPRC 90 град. 32х5,4 мм","Угольник 90 32х5,4 мм","ПП020204","ЦентрТрубПласт","шт.",7,"","Трб",""]
[141,"Угольник PPRC 90 град. 40х6,7 мм","Угольник 90 40х6,7 мм","ПП020205","ЦентрТрубПласт","шт.",9,"","Трб",""]
[142,"Угольник PPRC 90 град. 50х8,4 мм","Угольник 90 50х8,4 мм","ПП020206","ЦентрТрубПласт","шт.",1,"","Трб",""]
[143,"Угольник PPRC 90 град. 63х10,5 мм","Угольник 90 63х10,5 мм","ПП020207","ЦентрТрубПласт","шт.",59,"","Трб",""]
[144,"Угольник ПВХ 45 Dнар 25х1,5 мм","Угольник 25х1,5 ПВХ-45","СК0202","ЦентрТрубПласт","шт.",8,"","Трб",""]
[145,"Угольник ПВХ 90 Dнар 20х1,5 мм","Угольник 20х1,5 ПВХ-90","СК0101","ЦентрТрубПласт","шт.",4,"","Трб",""]
[146,"Угольник ПВХ 90 Dнар 25х1,5 мм","Угольник 25х1,5 ПВХ-90","СК0102","ЦентрТрубПласт","шт.",4,"","Трб",""]
[147,"Угольник ПВХ 90 Dнар 63х3 мм","Угольник 63х3 ПВХ-90","СК0106","ЦентрТрубПласт","шт.",4,"","Трб",""]
[148,"Угольник ПВХ 90 Dнар 90х4,3 мм","Угольник 90х4,3 ПВХ-90","СК0108","ЦентрТрубПласт","шт.",28,"","Трб",""]
[149,"Удлинитель латунный НР\\ВР, 1\\2'', L=40 мм","К7473","К7473","Lunda","шт",16,"","Рс",""]
[150,"Фильтр ПП Дн32. ВР\\ВР","Фильтр ПП Дн32","Дн32","?","шт",1,"","Ар",""]
[151,"Фильтр сетчатый FVF чугунный c фланцами Ру16, с пробкой, DN50, Ру 16 , норм.сетка - 065B7815-0,87 мм","FVF-50 Kvs=54 L=230","065B7745","Danfoss","шт",4,"8,5","Ар",""]
[152,"Фильтр сетчатый FVF чугунный c фланцами Ру16, с пробкой, DN80, Ру 16 , норм.сетка - 065B7817-1,18 мм","FVF-80 Kvs=140 L=310","065B7747","Danfoss","шт",5,"16,6","Ар",""]
[153,"Фильтр сетчатый FVR–50 (Rp 2), ВР\\ВР, латунь DZR, Тмакс. = 130 °С, Ру 25,   Rp 2 , сетка, мм - 0,5","FVR-Rp 2, Kvs=36, L=50","065B8240","Danfoss","шт",1,"1,6","",""]
[154,"Фланец  воротниковый ГОСТ 12821-80, DN32, PN16, 4 отв. по окружности ø100мм","ГОСТ 12821-80","DN32, PN16","Метаросса","шт.",8,"1,54","ФлС",""]
[155,"Фланец  воротниковый ГОСТ 12821-80, DN50, PN16, 4 отв. по окружности ø125мм","ГОСТ 12821-80","DN50, PN16","Метаросса","шт.",16,"2,28","ФлС",""]
[156,"Фланец  воротниковый ГОСТ 12821-80, DN80, PN16, 8 отв. по окружности ø160мм","ГОСТ 12821-80","DN80, PN16","Метаросса","шт.",2,"4,21","ФлС",""]
[157,"Фланец  плоский ГОСТ 12820-80, DN32, PN16, 4 отв. по окружности ø100мм","ГОСТ 12820-80","DN32, PN16","Метаросса","шт.",6,"1,58","ФлС",""]
[158,"Фланец  плоский ГОСТ 12820-80, DN50, PN16, 4 отв. по окружности ø125мм","ГОСТ 12820-80","DN50, PN16","Метаросса","шт.",30,"2,58","ФлС",""]
[159,"Фланец  плоский ГОСТ 12820-80, DN80, PN16, 4 отв. по окружности ø160мм","ГОСТ 12820-80","DN80, PN16","Метаросса","шт.",4,"3,71","ФлС",""]
[160,"Фланец ПВХ с буртом DN50 (Dнар63), Ру16","Фланец DN50 (Dнар63)","СК1906","ЦентрТрубПласт","шт",10,"","ФлС",""]
[161,"Фланец ПВХ с буртом DN80 (Dнар90), Ру16","Фланец DN80 (Dнар90)","СК1908","ЦентрТрубПласт","шт",56,"","ФлС",""]
[162,"Фланец под бурт для трубы PPRC DN32, PN16, 4 отв. по окружности ø100мм","DIN16966","BVR32","Баупластик","шт.",2,"1,58","ФлС",""]
[163,"Фланец под бурт для трубы PPRC DN50, PN16, 4 отв. по окружности ø125мм","DIN16966","BVR50","Баупластик","шт.",36,"2,58","ФлС",""]
[164,"Футерка ¼''-ВР на ½''-НР","¼''-ВР на ½''-НР","к7230","Lunda","шт",36,"","Рс",""]
[165,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М10х120","DIN 975","10х120","Сантехкомплект","шт",14,"","Рс",""]
[166,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М10х150","DIN 975","10х150","Сантехкомплект","шт",28,"","Рс",""]
[167,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М10х250","DIN 975","10х250","Сантехкомплект","шт",6,"","Рс",""]
[168,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М10х50","DIN 975","10х50","Сантехкомплект","шт",32,"","Рс",""]
[169,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М10х80","DIN 975","10х80","Сантехкомплект","шт",32,"","Рс",""]
[170,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М8х40","DIN 975","8х40","Сантехкомплект","шт",72,"","Рс",""]
[171,"Шпилька резьбовая оцинкованная DIN 975 (штанга) М8х60","DIN 975","8х60","Сантехкомплект","шт",72,"","Рс",""]