{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":10,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,8,4,8],[3,9,4,9],[0,0,1,9]]}
["Сравнительный анализ \nрасхода разных энергоносители за отопительный сезон 2015-2016 гг. для отопления помещений БПТК "]
[]
[]
[null,"Данные по","Высшая","Низшая","Средняя","Тонны","эквивалентно ","Природный","Газовый конденсат","Дизельное топливо"]
[null,"использованному","теплота","теплота","теплота","Условного","электроэнергия","газ"]
[null,"углю ","сгорания","сгорания","сгорания","Топлива"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[null,"тн","МДж/кг","МДж/кг","МДж/кг","ТУТ","кВт*час","м3","тн","тн"]
["к-т перевода",null,30.61,22.11,null,2.93076E-2,0.34449999999999997,1.1539999999999999,1.43,1.45]
[null,273.3,{"$f":"B10*1000*C9","v":8365713},{"$f":"B10*1000*D9","v":6042663},{"$f":"(C10+D10)/2","v":7204188},{"$f":"E10/F9/1000000","v":245.81296319043526},{"$f":"F10/G9*1000","v":713535.45193159732},{"$f":"F10/H9*1000","v":213009.50016502189},{"$f":"F10/I9","v":171.89717705624844},{"$f":"F10/J9","v":169.52618151064502}]
[]
["цена за единицу",{"$f":"B15/B10","v":2813},{"$nulls":4},2.7162000000000002,3,20700,42000]
["(тариф) руб."]
[]
["Стоимость",768792.9,{"$nulls":4},{"$f":"G10*G12","v":1938104.9945366047},{"$f":"H10*H12","v":639028.5004950657},{"$f":"I10*I12","v":3558271.5650643427},{"$f":"J10*J12","v":7120099.6234470904}]
["энергоносителя"]
["за год, руб."]
[]
[]
["Данные по теплоте сгорания уля взяты из сертификата соответствия на уголь использованный во время отопительного сезона 2015-2016 гг."]
["Цена на газовый конденсат получены с сайта:"]
["http://tyumen.propartner.ru/offers/postavlyaem-stabilnyy-gazovyy-kondensat-i11510705.html"]
["Тариф на природный газ:"]
[]
["Цена дизельного топлива по данным УМИТ"]
[]
["Коэффициенты перевода разных видов топлива в тонны условного топплива взяты из Постановления Госкомстата РФ от 23.06.1999 N 46"]
["\"Об утверждении \"Методологических положений по расчету топливно-Энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с международной практикой\""]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":62,"n_cols":1,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Постановление Госкомстата РФ от 23 июня 1999 г. N 46"]
["\"Об утверждении"]
["\"Методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса Российской Федерации"]
["в соответствии с международной практикой\""]
[]
["По состоянию на 25 сентября 2006 года"]
[]
["Коэффициенты пересчета в Т.У.Т."]
[]
[]
["1 Уголь каменный тонн 0,768*"]
["2 Уголь бурый тонн 0,467*"]
["3 Сланцы горючие тонн 0,300"]
["4 Торф топливный тонн 0,340"]
["5 Дрова для отопления куб.м (плотн.) 0,266"]
["6 Нефть, включая газовый конденсат тонн 1,430"]
["7 Газ горючий природный (естественный) тыс.куб.м 1,154"]
["8 Кокс металлургический тонн 0,990"]
["9 Брикеты угольные тонн 0,605"]
["10 Брикеты и п/брикеты торфяные тонн 0,600"]
["11 Мазут топочный тонн 1,370"]
["12 Мазут флотский тонн 1,430"]
["13 Топливо печное бытовое тонн 1,450"]
["14 Керосин для технических целей тонн 1,470"]
["15 Керосин осветительный тонн 1,470"]
["16 Газ горючий искусственный коксовый тыс.куб.м 0,570"]
["17 Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой тыс.куб.м 1,500"]
["18 Газ сжиженный тыс.куб.м 1,570"]
["19 Топливо дизельное тонн 1,450"]
["20 Топливо моторное тонн 1,430"]
["21 Бензин автомобильный тонн 1,490"]
["22 Бензин авиационный тонн 1,490"]
["23 Топливо для реактивных двигателей тонн 1,470"]
["24 Нефтебитум тонн 1,350"]
["25 Газ горючий искусственный доменный тыс.куб.м 0,43"]
["26 Электроэнергия тыс.кВт.ч 0,3445"]
["27 Теплоэнергия Гкал 0,1486"]
["28 Гидроэнергия тыс.кВт.ч 0,3445"]
["29 Атомная энергия тыс.кВт.ч 0,3445"]
[]
["предлагаю эту таблицу, взята с сайта СРО-31"]
{"$rows_empty":13}
["ГОСТ Р 51750-2001"]
[]
["6.3.2.2 Перерасчет натурального топлива на условное проводят по формуле"]
["By = Вн · Qн / 29300.                                                      (2)"]
["где By — количество условного топлива, кг;"]
["Вн — количество натурального топлива, кг;"]
["Qн — средняя теплота сгорания натурального топлива, кДж/кг."]
["6.3.2.3 Пересчет электрической, тепловой энергии и топлива на условное топливо должен производиться по их физическим (энергетическим) характеристикам на основании следующих соотношений [11, с.63]:"]

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["руб."]
[3000,1000,"куб"]
[null,null,"На 1000 кв м. 1000 м3"]
[{"$f":"A2/B2","v":3}]