{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":141,"n_cols":161,"rows_kept":141,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,160],[8,0,8,160],[10,45,10,115],[11,45,11,115],[13,77,13,118],[17,0,17,118],[17,119,17,139],[17,140,17,160],[18,1,18,160],[19,1,19,118],[19,119,19,139],[19,140,19,160],[20,1,20,118],[20,119,20,139],[20,140,20,160],[21,1,21,118],[21,119,21,139],[21,140,21,160],[22,1,22,118],[22,119,22,139],[22,140,22,160],[23,1,23,118],[23,119,23,139],[23,140,23,160],[24,1,24,118],[24,119,24,139],[24,140,24,160],[25,1,25,118],[25,119,25,139],[25,140,25,160],[26,1,26,118],[26,119,26,139],[26,140,26,160],[27,1,27,118],[27,119,27,139],[27,140,27,160],[28,1,28,118],[28,119,28,139],[28,140,28,160],[29,1,29,118],[29,119,29,139],[29,140,29,160],[30,1,30,118],[30,119,30,139],[30,140,30,160],[31,1,31,118],[31,119,31,139],[31,140,31,160],[32,1,32,160],[33,1,33,118],[33,119,33,139],[33,140,33,160],[34,1,34,118],[34,119,34,139],[34,140,34,160],[35,1,35,118],[35,119,35,139],[35,140,35,160],[36,1,36,118],[36,119,36,139],[36,140,36,160],[37,1,37,118],[37,119,37,139],[37,140,37,160],[38,1,38,118],[38,119,38,139],[38,140,38,160],[39,1,39,118],[39,119,39,139],[39,140,39,160],[40,1,40,118],[40,119,40,139],[40,140,40,160],[41,1,41,118],[41,119,41,139],[41,140,41,160],[42,1,42,118],[42,119,42,139],[42,140,42,160],[43,1,43,118],[43,119,43,139],[43,140,43,160],[44,1,44,118],[44,119,44,139],[44,140,44,160],[45,1,45,118],[45,119,45,139],[45,140,45,160],[46,1,46,118],[46,119,46,139],[46,140,46,160],[47,1,47,118],[47,119,47,139],[47,140,47,160],[48,1,48,118],[48,119,48,139],[48,140,48,160],[49,1,49,118],[49,119,49,139],[49,140,49,160],[50,1,50,118],[50,119,50,139],[50,140,50,160],[51,1,51,118],[51,119,51,139],[51,140,51,160],[52,1,52,118],[52,119,52,139],[52,140,52,160],[53,1,53,118],[53,119,53,139],[53,140,53,160],[54,1,54,118],[54,119,54,139],[54,140,54,160],[55,1,55,118],[55,119,55,139],[55,140,55,160],[56,1,56,118],[56,119,56,139],[56,140,56,160],[57,1,57,118],[57,119,57,139],[57,140,57,160],[58,1,58,118],[58,119,58,139],[58,140,58,160],[59,1,59,118],[59,119,59,139],[59,140,59,160],[60,1,60,118],[60,119,60,139],[60,140,60,160],[61,1,61,118],[61,119,61,139],[61,140,61,160],[62,1,62,118],[62,119,62,139],[62,140,62,160],[63,1,63,118],[63,119,63,139],[63,140,63,160],[64,1,64,118],[64,119,64,139],[64,140,64,160],[65,1,65,118],[65,119,65,139],[65,140,65,160],[66,1,66,118],[66,119,66,139],[66,140,66,160],[67,1,67,118],[67,119,67,139],[67,140,67,160],[68,1,68,118],[68,119,68,139],[68,140,68,160],[69,1,69,118],[69,119,69,139],[69,140,69,160],[70,1,70,118],[70,119,70,139],[70,140,70,160],[71,1,71,118],[71,119,71,139],[71,140,71,160],[72,1,72,118],[72,119,72,139],[72,140,72,160],[73,1,73,118],[73,119,73,139],[73,140,73,160],[74,1,74,118],[74,119,74,139],[74,140,74,160],[75,1,75,118],[75,119,75,139],[75,140,75,160],[76,1,76,118],[76,119,76,139],[76,140,76,160],[77,1,77,118],[77,119,77,139],[77,140,77,160],[78,1,78,118],[78,119,78,139],[78,140,78,160],[79,1,79,118],[79,119,79,139],[79,140,79,160],[80,1,80,118],[80,119,80,139],[80,140,80,160],[81,1,81,118],[81,119,81,139],[81,140,81,160],[82,1,82,118],[82,119,82,139],[82,140,82,160],[83,1,83,118],[83,119,83,139],[83,140,83,160],[84,1,84,118],[84,119,84,139],[84,140,84,160],[85,1,85,118],[85,119,85,139],[85,140,85,160],[86,1,86,118],[86,119,86,139],[86,140,86,160],[87,1,87,118],[87,119,87,139],[87,140,87,160],[88,1,88,118],[88,119,88,139],[88,140,88,160],[89,1,89,118],[89,119,89,139],[89,140,89,160],[90,1,90,118],[90,119,90,139],[90,140,90,160],[91,1,91,118],[91,119,91,139],[91,140,91,160],[92,1,92,118],[92,119,92,139],[92,140,92,160],[93,1,93,118],[93,119,93,139],[93,140,93,160],[94,1,94,118],[94,119,94,139],[94,140,94,160],[95,1,95,118],[95,119,95,139],[95,140,95,160],[96,1,96,118],[96,119,96,139],[96,140,96,160],[97,1,97,118],[97,119,97,139],[97,140,97,160],[98,1,98,118],[98,119,98,139],[98,140,98,160],[99,1,99,160],[100,1,100,118],[100,119,100,139],[100,140,100,160],[101,1,101,118],[101,119,101,139],[101,140,101,160],[102,1,102,118],[102,119,102,139],[102,140,102,160],[103,1,103,118],[103,119,103,139],[103,140,103,160],[104,1,104,118],[104,119,104,139],[104,140,104,160],[105,1,105,118],[105,119,105,139],[105,140,105,160],[106,1,106,118],[106,119,106,139],[106,140,106,160],[107,1,107,118],[107,119,107,139],[107,140,107,160],[108,1,108,118],[108,119,108,139],[108,140,108,160],[109,1,109,118],[109,119,109,139],[109,140,109,160],[110,1,110,118],[110,119,110,139],[110,140,110,160],[111,1,111,118],[111,119,111,139],[111,140,111,160],[112,1,112,118],[112,119,112,139],[112,140,112,160],[113,1,113,118],[113,119,113,139],[113,140,113,160],[114,1,114,118],[114,119,114,139],[114,140,114,160],[115,1,115,118],[115,119,115,139],[115,140,115,160],[116,1,116,118],[116,119,116,139],[116,140,116,160],[117,1,117,118],[117,119,117,139],[117,140,117,160],[118,1,118,118],[118,119,118,139],[118,140,118,160],[119,1,119,118],[119,119,119,139],[119,140,119,160],[121,11,121,118],[122,28,122,118],[123,53,123,118],[124,72,124,118],[128,0,128,1],[128,2,128,5],[128,6,128,7],[128,8,128,21],[128,23,128,28],[131,0,131,18],[131,19,131,48],[138,0,138,18],[138,19,138,48]]}
[{"$nulls":134},"Приложение № 35"]
[{"$nulls":134},"к Требованиям к проведению"]
[{"$nulls":134},"энергетического обследования"]
[{"$nulls":134},"и его результатам"]
[]
[{"$nulls":160},"Рекомендуемый образец"]
[]
["ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ,"]
["составленный на основании проектной документации"]
[]
[]
[{"$nulls":45},"наименование объекта (здания, строения, сооружения), адрес"]
[]
[{"$nulls":76},"Класс энергетической эффективности "]
[]
[]
[]
["Параметры",{"$nulls":118},"Единица измерения",{"$nulls":20},"Значение параметра"]
[null,"1. Параметры теплозащиты здания, строения, сооружения"]
[null,"1.1. Требуемое сопротивление теплопередаче:"]
[null,"- наружных стен",{"$nulls":117},"кв. м·°С/Вт"]
[null,"- окон и балконных дверей",{"$nulls":117},"кв. м·°С/Вт"]
[null,"- покрытий, чердачных перекрытий",{"$nulls":117},"кв. м·°С/Вт"]
[null,"- перекрытий над проездами",{"$nulls":117},"кв. м·°С/Вт"]
[null,"- перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями",{"$nulls":117},"кв. м·°С/Вт"]
[null,"1.2. Требуемый приведенный коэффициент теплопередачи здания, строения, сооружения",{"$nulls":117},"Вт/(кв. м·°С/Вт)"]
[null,"1.3. Требуемая воздухопроницаемость:"]
[null,"- наружных стен (в том числе стыки)",{"$nulls":117},"кг/(кв. м·ч)"]
[null,"- окон и балконных дверей (при разности давлений 10 Па)",{"$nulls":117},"кг/(кв. м·ч)"]
[null,"- покрытий и перекрытий первого этажа",{"$nulls":117},"кг/(кв. м·ч)"]
[null,"- входных дверей в квартиры",{"$nulls":117},"кг/(кв. м·ч)"]
[null,"1.4. Нормативная обобщенная воздухопроницаемость здания, строения, сооружения при разности давлений 10 Па",{"$nulls":117},"кг/(кв. м·ч)"]
[null,"2. Расчетные показатели и характеристики здания, строения, сооружения"]
[null,"2.1. Объемно-планировочные показатели"]
[null,"2.1.1. Строительный объем, всего",{"$nulls":117},"куб. м"]
[null,"в том числе отапливаемой части",{"$nulls":117},"куб. м"]
[null,"2.1.2. Количество квартир (помещений)",{"$nulls":117},"шт."]
[null,"2.1.3. Расчетное количество жителей (работников)",{"$nulls":117},"чел."]
[null,"2.1.4. Площадь квартир, помещений (без летних помещений)",{"$nulls":117},"кв. м"]
[null,"2.1.5. Высота этажа (от пола до пола)",{"$nulls":117},"м"]
[null,"2.1.6. Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания, всего, в том числе:",{"$nulls":117},"кв. м"]
[null,"- стен, включая окна, балконные и входные двери в здание",{"$nulls":117},"кв. м"]
[null,"- окон и балконных дверей",{"$nulls":117},"кв. м"]
[null,"- покрытий, чердачных перекрытий",{"$nulls":117},"кв. м"]
[null,"- перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, проездами и под эркерами, полов по грунту",{"$nulls":117},"кв. м"]
[null,"2.1.7. Отношение площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания к площади квартир (помещений)"]
[null,"2.1.8. Отношение площади окон и балконных дверей к площади стен, включая окна и балконные двери"]
[null,"2.2. Уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций"]
[null,"2.2.1. Приведенное сопротивление теплопередаче:"]
[null,"- стен",{"$nulls":117},"кв. м·°С/Вт"]
[null,"- окон и балконных дверей",{"$nulls":117},"кв. м·°С/Вт"]
[null,"- покрытий, чердачных перекрытий",{"$nulls":117},"кв. м·°С/Вт"]
[null,"- перекрытий над подвалами и подпольями",{"$nulls":117},"кв. м·°С/Вт"]
[null,"- перекрытий над проездами и под эркерами",{"$nulls":117},"кв. м·°С/Вт"]
[null,"2.2.2. Приведенный коэффициент теплопередачи здания",{"$nulls":117},"Вт/(кв. м·°С/Вт)"]
[null,"2.2.3. Сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций при разности давлений 10 Па:"]
[null,"- стен (в том числе стыки)",{"$nulls":117},"кв. м·ч/кг"]
[null,"- окон и балконных дверей",{"$nulls":117},"кв. м·ч/кг"]
[null,"- перекрытия над техническим подпольем и подвалом",{"$nulls":117},"кв. м·ч/кг"]
[null,"- входных дверей в квартиры",{"$nulls":117},"кв. м·ч/кг"]
[null,"- стыков элементов стен",{"$nulls":117},"м·ч/кг"]
[null,"2.2.4. Приведенная воздухопроницаемость ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па",{"$nulls":117},"кг/(кв. м·ч)"]
[null,"2.3. Энергетические нагрузки здания"]
[null,"2.3.1. Потребляемая мощность систем инженерного оборудования:"]
[null,"- отопления",{"$nulls":117},"кВт"]
[null,"- горячего водоснабжения",{"$nulls":117},"кВт"]
[null,"- электроснабжения",{"$nulls":117},"кВт"]
[null,"- других систем (каждой отдельно)",{"$nulls":117},"кВт"]
[null,"2.3.2. Средние суточные расходы:"]
[null,"- природного газа",{"$nulls":117},"куб. м/сут."]
[null,"- холодной воды",{"$nulls":117},"куб. м/сут."]
[null,"- горячей воды",{"$nulls":117},"куб. м/сут."]
[null,"2.3.3. Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии на 1 кв. м площади квартир (помещений):"]
[null,"- на отопление здания",{"$nulls":117},"Вт/кв. м"]
[null,"- в том числе на вентиляцию",{"$nulls":117},"Вт/кв. м"]
[null,"2.3.4. Удельная тепловая характеристика",{"$nulls":117},"Вт/(куб. м·°С)"]
[null,"2.4. Показатели эксплуатационной энергоемкости здания, строения, сооружения"]
[null,"2.4.1. Годовые расходы конечных видов энергоносителей на здание (жилую часть здания), строение, сооружение:"]
[null,"- тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года",{"$nulls":117},"МДж/год"]
[null,"- тепловой энергии на горячее водоснабжение",{"$nulls":117},"МДж/год"]
[null,"- тепловой энергии других систем (раздельно)",{"$nulls":117},"МДж/год"]
[null,"- электрической энергии, всего, \nв том числе:",{"$nulls":117},"МВт·ч/год"]
[null,"на общедомовое освещение",{"$nulls":117},"МВт·ч/год"]
[null,"в квартирах (помещениях)",{"$nulls":117},"МВт·ч/год"]
[null,"на силовое оборудование",{"$nulls":117},"МВт·ч/год"]
[null,"на водоснабжение и канализацию",{"$nulls":117},"МВт·ч/год"]
[null,"- природного газа",{"$nulls":117},"тыс. куб. м/год"]
[null,"2.4.2. Удельные годовые расходы конечных видов энергоносителей в расчете на 1 кв. м площади квартир (помещений):"]
[null,"- тепловой энергии на отопление в холодный и переходный периоды года",{"$nulls":117},"МДж/кв. м год"]
[null,"- тепловой энергии на горячее водоснабжение",{"$nulls":117},"МДж/кв. м год"]
[null,"- тепловой энергии других систем (раздельно)",{"$nulls":117},"МДж/кв. м год"]
[null,"- электрической энергии",{"$nulls":117},"кВт·ч/кв. м год"]
[null,"- природного газа",{"$nulls":117},"куб. м/кв. м год"]
[null,"2.4.3. Удельная эксплуатационная энергоемкость здания (обобщенный показатель годового расхода топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. м площади квартир, помещений)",{"$nulls":117},"кг у.т./кв. м год"]
[null,"2.4.4. Суммарный удельный годовой расход тепловой энергии:"]
[null,"- на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение",{"$nulls":117},"кВт·ч/(кв. м·год)"]
[null,"- максимально допустимые величины отклонений от нормируемого показателя",{"$nulls":117},"%"]
[null,"- на отопление и вентиляцию",{"$nulls":117},"Вт·ч/(кв. м·°С·сут.)"]
[null,"2.4.5. Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды",{"$nulls":117},"кВт·ч/кв. м"]
[null,"3. Сведения об оснащенности приборами учета"]
[null,"3.1. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, оборудованных приборами учета, при централизованном снабжении:"]
[null,"- электрической энергии",{"$nulls":117},"шт."]
[null,"- тепловой энергии",{"$nulls":117},"шт."]
[null,"- газа",{"$nulls":117},"шт."]
[null,"- воды",{"$nulls":117},"шт."]
[null,"3.2. Количество точек ввода со стороны энергоресурсов и воды, необорудованных приборами учета, при централизованном снабжении:"]
[null,"- электрической энергии",{"$nulls":117},"шт."]
[null,"- тепловой энергии",{"$nulls":117},"шт."]
[null,"- газа",{"$nulls":117},"шт."]
[null,"- воды",{"$nulls":117},"шт."]
[null,"3.3. Количество точек ввода электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, необорудованных приборами учета, \nпри децентрализованном снабжении указанными ресурсами:"]
[null,"- электрической энергии",{"$nulls":117},"шт."]
[null,"- тепловой энергии",{"$nulls":117},"шт."]
[null,"- газа",{"$nulls":117},"шт."]
[null,"- воды",{"$nulls":117},"шт."]
[null,"3.4. Оснащенность квартир (помещений) приборами учета потребляемых:"]
[null,"- электрической энергии",{"$nulls":117},"%"]
[null,"- тепловой энергии",{"$nulls":117},"%"]
[null,"- газа",{"$nulls":117},"%"]
[null,"- воды",{"$nulls":117},"%"]
["4. Характеристики наружных ограждающих конструкций (краткое описание)"]
["4.1. Стены"]
["4.2. Окна и балконные двери"]
["4.3. Перекрытие над техническим подпольем, подвалом"]
["4.4. Перекрытие над последним жилым этажом либо над \"теплым\" чердаком"]
[]
["Дата составления энергетического паспорта"]
[]
["\"",{"$nulls":5},"\"",{"$nulls":22}," г."]
[]
["Подпись ответственного исполнителя:"]
["Должность, Ф.И.О."]
[]
["М.П."]
[]
[]
[]
["Подпись заказчика:"]
["Должность, Ф.И.О."]
[]
["М.П."]