{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":13,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,1,28,12],[2,7,2,8],[1,1,1,8],[14,1,14,8],[21,1,21,8],[23,1,23,8],[14,10,14,11],[1,9,1,12],[9,9,10,9],[4,9,8,9],[24,1,24,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Потери тепла в квартире до утепления\n В расчете на 1 квартиру за отопительный сезон",{"$nulls":7},"Потери тепла в квартире после утепления\n В расчете на 1 квартиру за отопительный сезон"]
[null,"rosinmn.ru","Площадь","Тепловое сопротивление по СНИПу","Количество часов","Тепловые потери ","Стоимость","Доля в общих потерях",null,"Что можно предпринять для экономии","Снижение теплопотерь на","Тепловые потери после утепления","Стоимость утепления"]
[null,null,"м²","м²С°/Вт","час"," кВт·час","руб.",null,null,null,"%"," кВт·час","Руб."]
[null,"Стены",19.2,3,4632,702.5817599999999,497.2692140069919,8.085972541392612,"%","Добавить 24 см утеплителя",67.7,226.93390847999993,9216]
[null,"Торцевые стены здания ",5.4,3,4632,197.60112000000004,139.8569664394665,2.274179777266673,"%",null,67.7,63.82516176,2592]
[null,"Стены на лестницах",2,3,4632,73.1856,51.79887645906165,0.8422888063950636,"%",null,67.7,23.638948799999994,960]
[null,"Крыша",12,3,4632,439.1136,310.79325875436996,5.053732838370383,"%",null,67.7,141.8336928,5760]
[null,"Подвал",12,3,4632,439.1136,310.79325875436996,5.053732838370383,"%",null,67.7,141.8336928,5760]
[null,"Окна",6,0.55,4632,1197.5825454545454,847.617978421009,13.782907741010137,"%","Вставить дополнительные окна",50,598.7912727272727,15000]
[null,"Окна на лестнице",0.7,0.55,4632,139.7179636363636,98.88876414911769,1.6080059031178486,"%",null,50,69.8589818181818,1750]
[null,"Вентиляция",null,null,null,5000,3538.8707928241115,57.54470868552446,"%","Поставить рекуператор",70,1500.0000000000002,"???"]
[null,"Потери тепла в наружной сети",null,null,null,500,353.88707928241115,5.754470868552446,"%"]
[null,"Итого потери тепла",null,null,null,8688.896189090909,6149.776189090909,100,"%",null,null,2766.7156591854546]
[null,"Откуда поступает  тепло\nВ расчете на 1 квартиру за отопительный сезон",{"$nulls":8},"Итого стоимость утепления",null,41038]
[null,null,null,"Мощность","Количество часов","Суммарная энергия"]
[null,null,null," Вт","час"," кВт·час"]
[null,"Тепло человека","3 человека",70,2316,162.12,0]
[null,"Газовая плита",null,3000,579,1737,0]
[null,"Электричество 100  кВт·час/мес",null,null,null,640,1280]
[null,"Итого дополнительное тепло:",null,null,null,2539.12,{"$nulls":5},2539.12]
[null,"Тепло, которое мы не используем"]
[null,"Горячая вода",null,null,null,899,899,null,null,"Забрать назад половину тепла",50,449.5,899]
[null,"Тепло, поступившее из котельной"]
[null,"Тепло, поступившее из котельной равно разности между потерями тепла через стены, окна вентиляцию и дополнительным теплом от человека, электричества, газовой плиты",null,null,null,6149.776189090909,{"$nulls":5},-221.90434081454532]
[]
[null,"Отопительный сезон",193,"дней","Средняя температура снаружи",-3.7,"град С°","Стоимость кВт·час тепла",1,"руб.","Стоимость кВт·час электричества",2,"руб."]
[]
[null,"Двухкомнатная квартира в пятиэтажном четырехподъездном  60 квартирном доме. Общая площадь квартиры 55 м.  Живет три человека. Отопительный сезон 193 дней. Средняя тепература минус 3,7 градуса. Тепловое сопротивление стен по СНИПу  3 мС/Вт , тепловое сопротивление окон 0,55 мС/Вт .\nСтоимость утеплителя с работой 2000 руб/м³, Стоимость окон металлопластиковых 2500 руб/м²"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}