{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Исх. данные","Баланс","Графики","Выводы"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Исх. данные","index":0,"n_rows":56,"n_cols":51,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,0,55,1],[38,0,38,1],[47,0,47,1],[48,0,48,1],[49,0,49,1],[45,0,45,1],[46,0,46,1],[49,3,49,12],[28,0,28,1],[37,0,37,1],[39,0,39,1],[20,0,20,1],[11,50,28,50],[44,0,44,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Цель"]
["Для квартиры в Москве"]
["1. Посмотреть распределение потребителей электрической энергии по помещениям. "]
["2. Составить суточные балансы энергии помещений и квартиры в целом.  "]
["3. Определить деффицит энергии для отопления по помещениям."]
["4. Определить получасовые максимумы потребления электрической энергии по по помещениям и квартире "]
["5. Сравнить затраты денежных средств"]
[]
[]
["Исходные данные."]
["1. Квартира, м2",null,105,{"$nulls":47},"Среднее значение"]
["1.1. Кухня",null,14]
["1.2. Общая комната",null,22]
["1.3. Спальня 1",null,19]
["1.4. Спальня 2",null,15]
["1.5. Кабинет",null,15]
["1.6. Холл",null,10]
["1.7. Ванна",null,5]
["1.8. с/у",null,2]
["1.9. Подсобное помещение",null,3]
[]
["Семья из трех человек"]
[]
["2. Тарифы, коп/кВт х час"]
["2.1.Тепловая энергия МОЭК на 2010 г."]
["Население",1190.03,1163,1.0232416165090283,102.32416165090284,"коп/кВт х час"]
["2.2. Электрическая энергия на 2010 г."]
["Время суток, час",null,"00.00-00.30","00.30-01.00","01.00-01.30"," 01.30-02.00","02.00-02.30"," 02.30-03.00","03.00-03.30"," 03.30-04.00","04.00-04.30"," 04.30- 05.00"," 05.00-05.30"," 05.30-06.00","06.00-06.30"," 06.30-07.00","07.00-07.30"," 07.30-08.00","08.00-08.30"," 08.30-09.00","09.00-09.30"," 09.30-10.00","10.00-10.30"," 10.30-11.00","11.00-11.30"," 11.30-2.00","12.00-2.30"," 12.30-13.00","13.00-13.30"," 13.30-14.00","14.00-14.30","14.30-15.00","15.00-15.00","15.30-16.00","16.00-16.30","16.30-17.00","17.00-17.30","17.30-18.00","18.00-18.30","18.30-19.00","19.00-19.30","19.30-20.00","20.00-20.30","20.30-21.00","21.00-21.30","21.30-22.00","22.00-22.30","22.30-23.00","23.00-23.30","23.30-00.00"]
["2.2.1. Одноставочный тариф",null,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242]
["2.2.2. Двухставочный тариф",null,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,189.20833333333334]
["2.2.3. Многоставочный тариф",null,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,242,242,242,242,242,242,204,204,204,204,204,204,204,204,204,204,204,204,242,242,242,242,242,242,242,242,242,242,204,204,204,204,204,204,174.95833333333334]
["Тепловая энергия МОЭК",null,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.32416165090284,102.3241616509028]
["Солярка"]
["Газ"]
["Сжиженный газ"]
["Тепловой насос"]
["3. Температура наружного воздуха, оС",null,-4,"Средняя для отопительного периода в Москве"]
["Время суток, час",null,"00.00-00.30","00.30-01.00","01.00-01.30"," 01.30-02.00","02.00-02.30"," 02.30-03.00","03.00-03.30"," 03.30-04.00","04.00-04.30"," 04.30- 05.00"," 05.00-05.30"," 05.30-06.00","06.00-06.30"," 06.30-07.00","07.00-07.30"," 07.30-08.00","08.00-08.30"," 08.30-09.00","09.00-09.30"," 09.30-10.00","10.00-10.30"," 10.30-11.00","11.00-11.30"," 11.30-2.00","12.00-2.30"," 12.30-13.00","13.00-13.30"," 13.30-14.00","14.00-14.30","14.30-15.00","15.00-15.00","15.30-16.00","16.00-16.30","16.30-17.00","17.00-17.30","17.30-18.00","18.00-18.30","18.30-19.00","19.00-19.30","19.30-20.00","20.00-20.30","20.30-21.00","21.00-21.30","21.30-22.00","22.00-22.30","22.30-23.00","23.00-23.30","23.30-00.00"]
["4. Суточный ход температуры наружного воздуха, оС",null,-7,-8,-9,-10,-11,-11,-11,-11,-11,-11,-11,-10,-10,-9,-9,-8,-7,-6,-6,-5,-3,-2,-1,-1,0,2,4,6,6,5,5,4,4,3,4,4,3,1,-1,-4,-5,-5,-5,-6,-6,-7,-7,-8,-3.9791666666666665]
["5. Удельный расход тепловой энергии, Вт/м2 на отопление по "]
["МГСН 2.01-99    \n \n",95," кВт х час/м2 за отопительный период"]
["Другое"]
[null,null," кВт х час/м2 за отопительный период"]
["6. Расчетная температура наружного воздуха, оС",null,-28]
["7. Расчетная температура  воздуха в помещении, оС",null,20]
["8. Расчетная температура  воздуха в помещении в дежурном режиме, оС",null,15]
["9. Число часов в отопительном периоде, час",null,4950]
["10. Удельный расход тепловой энергии на отопление, при средней за отопительный период, температуре наружного воздуха, Вт/м2 ",null,19.19191919191919]
["11. Удельный расход тепловой энергии на отопление, при расчетной температуре наружного воздуха, Вт/м2 ",null,38.38383838383838,"Из уравнения Qтек=Qрасч x ((Tвнутр. возд-Tтек. нар .возд )/(Tвнутр. возд-Tрасч. нар .возд)); (1)"]
["Тогда текущее значение удельного расхода тепловой энергии расчитывается по (1)"]
["К расчету тепловыделений от электрооборудования."]
["1. Принимаем, что вся потребленная нагрузкой эл. энергия рассеевается по помещению и учитывается в тепловом балансе."]
["2. Потерями в эл. проводке принебрегаем."]
["3. Потребленную энергию отдельного устройства считаем в кДж, а после суммирования переводим в Вт х час."]
["12. Тепловые выделения от одного человека приняты, Вт",null,100]

{"sheet":"Баланс","index":1,"n_rows":242,"n_cols":53,"rows_kept":242,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[97,0,97,1],[123,0,123,1],[151,0,151,1],[172,0,172,1],[193,0,193,1],[212,0,212,1],[4,0,4,1],[6,0,6,1],[5,0,5,1],[7,0,7,1],[43,0,43,1],[71,0,71,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,null,"Условный энергетический баланс квартиры"]
[]
["Время суток, час",null,"00.00-00.30","00.30-01.00","01.00-01.30"," 01.30-02.00","02.00-02.30"," 02.30-03.00","03.00-03.30"," 03.30-04.00","04.00-04.30"," 04.30- 05.00"," 05.00-05.30"," 05.30-06.00","06.00-06.30"," 06.30-07.00","07.00-07.30"," 07.30-08.00","08.00-08.30"," 08.30-09.00","09.00-09.30"," 09.30-10.00","10.00-10.30"," 10.30-11.00","11.00-11.30"," 11.30-2.00","12.00-2.30"," 12.30-13.00","13.00-13.30"," 13.30-14.00","14.00-14.30","14.30-15.00","15.00-15.00","15.30-16.00","16.00-16.30","16.30-17.00","17.00-17.30","17.30-18.00","18.00-18.30","18.30-19.00","19.00-19.30","19.30-20.00","20.00-20.30","20.30-21.00","21.00-21.30","21.30-22.00","22.00-22.30","22.30-23.00","23.00-23.30","23.30-00.00"]
["Суточный ход температуры наружного воздуха, оС"]
["Средняя температура за 0.5 часа",null,-7,-8,-9,-10,-11,-11,-11,-11,-11,-11,-11,-10,-10,-9,-9,-8,-7,-6,-6,-5,-3,-2,-1,-1,0,2,4,6,6,5,5,4,4,3,4,4,3,1,-1,-4,-5,-5,-5,-6,-6,-7,-7,-8,-3.9791666666666665," -среднее"]
["Средняя температура за 1 час",null,null,-7.5,null,-9.5,null,-11,null,-11,null,-11,null,-10.5,null,-9.5,null,-8.5,null,-6.5,null,-5.5,null,-2.5,null,-1,null,1,null,5,null,5.5,null,4.5,null,3.5,null,4,null,2,null,-2.5,null,-5,null,-5.5,null,-6.5,null,-7.5,-3.9791666666666665," -среднее"]
["Кухня, 1 м2",14]
["Средняя температура сухого термометра в помещении за 0.5 часа , оС",null,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,20,20,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,20,20,15,15,15,15,15,15,15,15.416666666666666]
["Средняя температура сухого термометра в помещении за 1 час , оС",null,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,20,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,17.5,null,17.5,null,15,null,15,null,15,15.416666666666666," -среднее"]
["Колличество человек в помещении",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,3,0,0,0,0,0,0,0]
["Тепловыделения одного жителей, 100 Вт в столбике в кДж",100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,180,540,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,180,540,0,0,0,0,0,0,0,1440]
["Электропотребляющее оборудование","кДж",675,675,675,1695,1185,675,675,675,675,675,675,675,3390,2838,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,3690,2838,675,675,675,675,675,675,675,43986," - сумма"]
["Холодильник",250,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450,450]
["Морозильник",100,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180]
["Стиральная машина",1700,null,null,null,1020,510]
["Чайник",1700,{"$nulls":12},612,{"$nulls":26},612]
["Комфорки варочной панели",1000,{"$nulls":12},600,{"$nulls":26},900]
["Духовая печь",1700]
["СВЧ печь",1700]
["Кухонный процессор",800]
["Кофеварка",800]
["Посудомоечная машина",1700,{"$nulls":13},1020,{"$nulls":26},1020]
["Освещение общее",300,{"$nulls":12},540,540,{"$nulls":25},540,540]
["Освещение панели",100,{"$nulls":12},180,180,{"$nulls":25},180,180]
["Освещение стола",100,{"$nulls":12},180,180,{"$nulls":25},180,180]
["Телевизор кухни",150,{"$nulls":12},270,270,{"$nulls":25},270,270]
["Телевизор кухни /\"сон\"/",15,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,0,0,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,0,0,27,27,27,27,27,27,27]
["Музыкальный ценр кухни",100]
["Музыкальный центр  /\"сон\"/ 2",10,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18]
["Пылесос*",1200,{"$nulls":12},360,{"$nulls":26},360]
["Итого от эл. оборудования, Вт:",13425]
["Электропотребляющее оборудование за 0.5 час","кВт х час",0.1875,0.1875,0.1875,0.4708333333333333,0.32916666666666666,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.9416666666666667,0.7883333333333333,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,1.025,0.7883333333333333,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875]
["Электропотребляющее оборудование за 1 час","кВт х час",null,0.375,null,0.6583333333333333,null,0.5166666666666666,null,0.375,null,0.375,null,0.375,null,1.73,null,0.375,null,0.375,null,0.375,null,0.375,null,0.375,null,0.375,null,0.375,null,0.375,null,0.375,null,0.375,null,0.375,null,0.375,null,1.2125,null,0.9758333333333333,null,0.375,null,0.375,null,0.375,12.218333333333334," - сумма"]
["Итого от эл. оборудования с учетом тепловыделений жителей ","кДж",675,675,675,1695,1185,675,675,675,675,675,675,675,3570,3378,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,675,3870,3378,675,675,675,675,675,675,675,45426," - сумма"]
["Тепловыделения от электрооборудования и жителей за 0.5 часа","кВт х час",0.1875,0.1875,0.1875,0.4708333333333333,0.32916666666666666,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.9916666666666667,0.9383333333333334,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,1.075,0.9383333333333334,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,0.1875,12.618333333333332," - сумма"]
["Тепловыделения от электрооборудования и жителей за 1 ч","Вт х час",null,375,null,658.3333333333334,null,516.6666666666666,null,375,null,375,null,375,null,1930.0000000000002,null,375,null,375,null,375,null,375,null,375,null,375,null,375,null,375,null,375,null,375,null,375,null,375,null,1262.5,null,1125.8333333333335,null,375,null,375,null,375,12618.333333333334," - сумма"]
["Суммарные удельные тепловыделения от электрооборудования и жителей за 1 час, Вт/м2"," Вт/м2",null,26.785714285714285,null,47.023809523809526,null,36.904761904761905,null,26.785714285714285,null,26.785714285714285,null,26.785714285714285,null,137.85714285714286,null,26.785714285714285,null,26.785714285714285,null,26.785714285714285,null,26.785714285714285,null,26.785714285714285,null,26.785714285714285,null,26.785714285714285,null,26.785714285714285,null,26.785714285714285,null,26.785714285714285,null,26.785714285714285,null,26.785714285714285,null,90.17857142857143,null,80.41666666666667,null,26.785714285714285,null,26.785714285714285,null,26.785714285714285,37.55456349206351," - сумма"]
["Мощность отопления при расчетной температуре наружного воздуха, Вт",537.3737373737373,{"$nulls":49}," - сумма"]
["Необходимая мощность отопления при текущей температуре наружного воздуха, Вт х час","Вт х час",null,251.89393939393935,null,274.2845117845117,null,291.077441077441,null,291.077441077441,null,291.077441077441,null,285.4797979797979,null,330.2609427609427,null,263.0892255892255,null,240.69865319865318,null,229.50336700336698,null,195.91750841750837,null,179.1245791245791,null,156.73400673400673,null,111.95286195286194,null,106.35521885521884,null,117.55050505050504,null,128.74579124579122,null,123.14814814814812,null,145.5387205387205,null,223.90572390572387,null,251.89393939393935,null,229.50336700336698,null,240.69865319865318,null,251.89393939393935,5211.405723905723," - сумма"]
["Сальдо энергии, Вт х час",null,null,-123.10606060606065,null,-384.04882154882165,null,-225.58922558922563,null,-83.922558922559,null,-83.922558922559,null,-89.52020202020208,null,-1599.7390572390575,null,-111.91077441077448,null,-134.30134680134682,null,-145.49663299663302,null,-179.08249158249163,null,-195.8754208754209,null,-218.26599326599327,null,-263.04713804713805,null,-268.6447811447812,null,-257.449494949495,null,-246.25420875420878,null,-251.85185185185188,null,-229.4612794612795,null,-1038.5942760942762,null,-873.9393939393941,null,-145.49663299663302,null,-134.30134680134682,null,-123.10606060606065,-7406.92760942761," - сумма"]
[]
["Время суток, час",null,"00.00-00.30","00.30-01.00","01.00-01.30"," 01.30-02.00","02.00-02.30"," 02.30-03.00","03.00-03.30"," 03.30-04.00","04.00-04.30"," 04.30- 05.00"," 05.00-05.30"," 05.30-06.00","06.00-06.30"," 06.30-07.00","07.00-07.30"," 07.30-08.00","08.00-08.30"," 08.30-09.00","09.00-09.30"," 09.30-10.00","10.00-10.30"," 10.30-11.00","11.00-11.30"," 11.30-2.00","12.00-2.30"," 12.30-13.00","13.00-13.30"," 13.30-14.00","14.00-14.30","14.30-15.00","15.00-15.00","15.30-16.00","16.00-16.30","16.30-17.00","17.00-17.30","17.30-18.00","18.00-18.30","18.30-19.00","19.00-19.30","19.30-20.00","20.00-20.30","20.30-21.00","21.00-21.30","21.30-22.00","22.00-22.30","22.30-23.00","23.00-23.30","23.30-00.00"]
["Общая комната, 1 м2",22]
["Средняя температура сухого термометра в помещении за 0.5 часа , оС",null,20,20,20,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,20,20,20,20,20,20,20,20,16.145833333333332]
["Средняя температура сухого термометра в помещении за 1 час , оС",null,null,20,null,17.5,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,20,null,20,null,20,null,20,16.145833333333332]
["Колличество человек в помещении",null,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,{"$nulls":11},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,3,3,3,3,3,3,3]
["Тепловыделения одного жителей, 100 Вт в столбике в кДж",100,180,180,180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,360,540,540,540,540,540,540,540,4860]
["Электропотребляющее оборудование","кДж",2088,2688,2142,117,117,117,117,117,117,117,117,117,717,1377,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,2313,1593,1593,1593,1593,1593,1593,1593,26571]
["Телевизор",300,540,540,540,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,450,450,450,450,450,450,450,450]
["Телевизор /\"сон\"/",30,0,0,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,54,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Компьютер",250,450,450,450,0,0]
["Компьютер /\"сон\"/",25,null,null,null,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45]
["Музыкальный ценр",100,{"$nulls":12},600,{"$nulls":26},0]
["Музыкальный ценр /\"сон\"/",10,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18]
["Утюг",1000,null,600]
["Освещение общее",400,720,720,720,{"$nulls":10},240,{"$nulls":26},720,720,720,720,720,720,720,720]
["Освещение зональное",200,360,360,360,{"$nulls":37},360,360,360,360,360,360,360,360]
["Пылесос*",1200,{"$nulls":13},1020,{"$nulls":26},720]
["Итого от эл. оборудования, Вт:",3515]
["Электропотребляющее оборудование за 0.5 час","кВт х час",0.58,0.7466666666666667,0.595,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.19916666666666666,0.3825,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.6425,0.4425,0.4425,0.4425,0.4425,0.4425,0.4425,0.4425]
["Электропотребляющее оборудование за 1 час","кВт х час",null,1.3266666666666667,null,0.6275,null,0.065,null,0.065,null,0.065,null,0.065,null,0.5816666666666667,null,0.065,null,0.065,null,0.065,null,0.065,null,0.065,null,0.065,null,0.065,null,0.065,null,0.065,null,0.065,null,0.065,null,0.065,null,0.065,null,1.085,null,0.885,null,0.885,null,0.885,7.380833333333332]
["Итого от эл. оборудования с учетом тепловыделений жителей ","кДж",2268,2868,2322,117,117,117,117,117,117,117,117,117,717,1557,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,117,2673,2133,2133,2133,2133,2133,2133,2133,31431]
["Тепловыделения от электрооборудования и жителей за 0.5 часа","кВт х час",0.63,0.7966666666666666,0.645,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.19916666666666666,0.4325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.0325,0.7425,0.5925,0.5925,0.5925,0.5925,0.5925,0.5925,0.5925,8.73083333333334]
["Тепловыделения от электрооборудования и жителей за 1 ч","Вт х час",null,1426.6666666666667,null,677.5,null,65,null,65,null,65,null,65,null,631.6666666666666,null,65,null,65,null,65,null,65,null,65,null,65,null,65,null,65,null,65,null,65,null,65,null,65,null,65,null,1335,null,1185,null,1185,null,1185,8730.833333333334]
["Суммарные удельные тепловыделения от электрооборудования и жителей за 1 час, Вт/м2"," Вт/м2",null,101.90476190476191,null,48.392857142857146,null,4.642857142857143,null,4.642857142857143,null,4.642857142857143,null,4.642857142857143,null,45.11904761904761,null,4.642857142857143,null,4.642857142857143,null,4.642857142857143,null,4.642857142857143,null,4.642857142857143,null,4.642857142857143,null,4.642857142857143,null,4.642857142857143,null,4.642857142857143,null,4.642857142857143,null,4.642857142857143,null,4.642857142857143,null,4.642857142857143,null,95.35714285714286,null,84.64285714285714,null,84.64285714285714,null,84.64285714285714,25.984623015873012]
["Мощность отопления при расчетной температуре наружного воздуха, Вт",844.4444444444443]
["Необходимая мощность отопления при текущей температуре наружного воздуха, Вт х час","Вт х час",null,483.7962962962962,null,474.99999999999994,null,457.40740740740733,null,457.40740740740733,null,457.40740740740733,null,448.6111111111111,null,431.0185185185184,null,413.42592592592587,null,378.2407407407407,null,360.6481481481481,null,307.8703703703703,null,281.4814814814814,null,246.29629629629628,null,175.92592592592592,null,167.1296296296296,null,184.7222222222222,null,202.3148148148148,null,193.51851851851848,null,228.70370370370367,null,307.8703703703703,null,439.8148148148148,null,448.6111111111111,null,466.2037037037037,null,483.7962962962962,8497.222222222223]
["Сальдо энергии, Вт х час",null,null,-942.8703703703706,null,-202.50000000000006,null,392.40740740740733,null,392.40740740740733,null,392.40740740740733,null,383.6111111111111,null,-200.6481481481482,null,348.42592592592587,null,313.2407407407407,null,295.6481481481481,null,242.87037037037032,null,216.4814814814814,null,181.29629629629628,null,110.92592592592592,null,102.12962962962959,null,119.7222222222222,null,137.3148148148148,null,128.51851851851848,null,163.70370370370367,null,242.87037037037032,null,-895.1851851851852,null,-736.3888888888889,null,-718.7962962962963,null,-701.2037037037038,-233.61111111111256]
[]
["Время суток, час",null,"00.00-00.30","00.30-01.00","01.00-01.30"," 01.30-02.00","02.00-02.30"," 02.30-03.00","03.00-03.30"," 03.30-04.00","04.00-04.30"," 04.30- 05.00"," 05.00-05.30"," 05.30-06.00","06.00-06.30"," 06.30-07.00","07.00-07.30"," 07.30-08.00","08.00-08.30"," 08.30-09.00","09.00-09.30"," 09.30-10.00","10.00-10.30"," 10.30-11.00","11.00-11.30"," 11.30-2.00","12.00-2.30"," 12.30-13.00","13.00-13.30"," 13.30-14.00","14.00-14.30","14.30-15.00","15.00-15.00","15.30-16.00","16.00-16.30","16.30-17.00","17.00-17.30","17.30-18.00","18.00-18.30","18.30-19.00","19.00-19.30","19.30-20.00","20.00-20.30","20.30-21.00","21.00-21.30","21.30-22.00","22.00-22.30","22.30-23.00","23.00-23.30","23.30-00.00"]
["Спальня 1,  м2",19]
["Средняя температура сухого термометра в помещении за 0.5 часа , оС",null,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,20,16.354166666666668]
["Средняя температура сухого термометра в помещении за 1 час , оС",null,null,20,null,20,null,20,null,20,null,20,null,20,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,17.5,16.354166666666668]
["Колличество человек в помещении",null,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]
["Тепловыделения одного жителей, 100 Вт в столбике в кДж",100,180,180,360,360,360,360,360,360,360,360,360,360,0,180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,180,4320]
["Электропотребляющее оборудование","кДж",1476,1104,45,45,45,45,45,45,45,45,45,261,645,285,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,504,6165]
["Телевизор",150,270,270,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,270]
["Телевизор /\"сон\"/",15,0,0,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,0]
["Музыкальный ценр ",100,450,0,0,0,0]
["Музыкальный ценр /\"сон\"/",10,null,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18]
["Освещение общее",300,540,{"$nulls":11},600,{"$nulls":26},0]
["Освещение зональное",120,216,216,0,0,0,0,0,0,0,0,0,216,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,216]
["Утюг",1000,null,600]
["Пылесос*",1200,0,0,0,{"$nulls":10},240,{"$nulls":26},0,0,0,0,0,0,0,0]
["Итого от эл. оборудования, Вт:",2895]
["Электропотребляющее оборудование за 0.5 час","кВт х час",0.41,0.30666666666666664,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0725,0.17916666666666667,0.07916666666666666,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.14]
["Электропотребляющее оборудование за 1 час","кВт х час",null,0.7166666666666666,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.08499999999999999,null,0.2583333333333333,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.15250000000000002,1.7124999999999986]
["Итого от эл. оборудования с учетом тепловыделений жителей ","кДж",1656,1284,405,405,405,405,405,405,405,405,405,621,645,465,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,684,10485]
["Тепловыделения от электрооборудования и жителей за 0.5 часа","кВт х час",0.46,0.3566666666666667,0.1125,0.1125,0.1125,0.1125,0.1125,0.1125,0.1125,0.1125,0.1125,0.1725,0.17916666666666667,0.12916666666666668,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.19,2.9125000000000063]
["Тепловыделения от электрооборудования и жителей за 1 ч","Вт х час",null,816.6666666666666,null,225,null,225,null,225,null,225,null,285,null,308.33333333333337,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,202.5,2912.5]
["Суммарные удельные тепловыделения от электрооборудования и жителей за 1 час, Вт/м2"," Вт/м2",null,58.33333333333333,null,16.071428571428573,null,16.071428571428573,null,16.071428571428573,null,16.071428571428573,null,20.357142857142858,null,22.023809523809526,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,14.464285714285714,8.668154761904756]
["Мощность отопления при расчетной температуре наружного воздуха, Вт",729.2929292929292]
["Необходимая мощность отопления при текущей температуре наружного воздуха, Вт х час","Вт х час",null,417.824074074074,null,448.21127946127945,null,471.0016835016835,null,471.0016835016835,null,471.0016835016835,null,463.4048821548821,null,372.24326599326594,null,357.0496632996632,null,326.6624579124579,null,311.4688552188552,null,265.8880471380471,null,243.09764309764307,null,212.7104377104377,null,151.93602693602693,null,144.33922558922558,null,159.53282828282826,null,174.72643097643098,null,167.12962962962962,null,197.516835016835,null,265.8880471380471,null,303.87205387205387,null,311.4688552188552,null,326.6624579124579,null,379.8400673400673,7414.478114478116]
["Сальдо энергии, Вт х час",null,null,-398.8425925925926,null,223.21127946127945,null,246.0016835016835,null,246.0016835016835,null,246.0016835016835,null,178.4048821548821,null,63.909932659932565,null,332.0496632996632,null,301.6624579124579,null,286.4688552188552,null,240.8880471380471,null,218.09764309764307,null,187.7104377104377,null,126.93602693602693,null,119.33922558922558,null,134.53282828282826,null,149.72643097643098,null,142.12962962962962,null,172.516835016835,null,240.8880471380471,null,278.87205387205387,null,286.4688552188552,null,301.6624579124579,null,177.34006734006732,4501.978114478115]
[]
["Время суток, час",null,"00.00-00.30","00.30-01.00","01.00-01.30"," 01.30-02.00","02.00-02.30"," 02.30-03.00","03.00-03.30"," 03.30-04.00","04.00-04.30"," 04.30- 05.00"," 05.00-05.30"," 05.30-06.00","06.00-06.30"," 06.30-07.00","07.00-07.30"," 07.30-08.00","08.00-08.30"," 08.30-09.00","09.00-09.30"," 09.30-10.00","10.00-10.30"," 10.30-11.00","11.00-11.30"," 11.30-2.00","12.00-2.30"," 12.30-13.00","13.00-13.30"," 13.30-14.00","14.00-14.30","14.30-15.00","15.00-15.00","15.30-16.00","16.00-16.30","16.30-17.00","17.00-17.30","17.30-18.00","18.00-18.30","18.30-19.00","19.00-19.30","19.30-20.00","20.00-20.30","20.30-21.00","21.00-21.30","21.30-22.00","22.00-22.30","22.30-23.00","23.00-23.30","23.30-00.00"]
["Спальня 2,  м2",15]
["Средняя температура сухого термометра в помещении за 0.5 часа , оС",null,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,20,16.354166666666668]
["Средняя температура сухого термометра в помещении за 1 час , оС",null,null,20,null,20,null,20,null,20,null,20,null,20,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,17.5,16.354166666666668]
["Колличество человек в помещении",null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]
["Тепловыделения одного жителей, 100 Вт в столбике в кДж",100,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,0,180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,180,2520]
["Электропотребляющее оборудование","кДж",1206,1014,45,45,45,45,45,45,45,45,45,261,45,825,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,1206,6447]
["Телевизор",150,270,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,270]
["Телевизор /\"сон\"/",15,0,0,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,0]
["Музыкальный ценр ",100,180,180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,180]
["Музыкальный ценр /\"сон\"/",10,null,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0]
["Освещение общее",300,540,{"$nulls":11},0,540,{"$nulls":25},0,{"$nulls":7},540]
["Освещение зональное",120,216,216,0,0,0,0,0,0,0,0,0,216,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,216]
["Утюг",1000,null,600]
["Пылесос*",1200,0,0,0,{"$nulls":10},240,{"$nulls":26},0,0,0,0,0,0,0,0]
["Итого от эл. оборудования, Вт:",2895]
["Электропотребляющее оборудование за 0.5 час","кВт х час",0.335,0.2816666666666667,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0725,0.0125,0.22916666666666666,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.335]
["Электропотребляющее оборудование за 1 час","кВт х час",null,0.6166666666666667,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.08499999999999999,null,0.24166666666666667,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.025,null,0.34750000000000003,1.7908333333333322]
["Итого от эл. оборудования с учетом тепловыделений жителей ","кДж",1386,1194,225,225,225,225,225,225,225,225,225,441,45,1005,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,45,1386,8967]
["Тепловыделения от электрооборудования и жителей за 0.5 часа","кВт х час",0.385,0.33166666666666667,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.1225,0.0125,0.2791666666666667,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.0125,0.385,2.4908333333333337]
["Тепловыделения от электрооборудования и жителей за 1 ч","Вт х час",null,716.6666666666666,null,125,null,125,null,125,null,125,null,185,null,291.6666666666667,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,25,null,397.5,2490.833333333333]
["Суммарные удельные тепловыделения от электрооборудования и жителей за 1 час, Вт/м2"," Вт/м2",null,51.19047619047619,null,8.928571428571429,null,8.928571428571429,null,8.928571428571429,null,8.928571428571429,null,13.214285714285714,null,20.833333333333336,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,1.7857142857142858,null,28.392857142857142,7.413194444444442]
["Мощность отопления при расчетной температуре наружного воздуха, Вт",575.7575757575758]
["Необходимая мощность отопления при текущей температуре наружного воздуха, Вт х час","Вт х час",null,329.8611111111111,null,353.8510101010101,null,371.84343434343435,null,371.84343434343435,null,371.84343434343435,null,365.8459595959596,null,293.8762626262626,null,281.8813131313131,null,257.89141414141415,null,245.89646464646464,null,209.91161616161614,null,191.91919191919192,null,167.92929292929293,null,119.94949494949495,null,113.9520202020202,null,125.94696969696969,null,137.9419191919192,null,131.94444444444443,null,155.93434343434342,null,209.91161616161614,null,239.8989898989899,null,245.89646464646464,null,257.89141414141415,null,299.8737373737374,5853.535353535355]
["Сальдо энергии, Вт х час",null,null,-386.80555555555554,null,228.8510101010101,null,246.84343434343435,null,246.84343434343435,null,246.84343434343435,null,180.84595959595958,null,2.2095959595959016,null,256.8813131313131,null,232.89141414141415,null,220.89646464646464,null,184.91161616161614,null,166.91919191919192,null,142.92929292929293,null,94.94949494949495,null,88.9520202020202,null,100.94696969696969,null,112.9419191919192,null,106.94444444444443,null,130.93434343434342,null,184.91161616161614,null,214.8989898989899,null,220.89646464646464,null,232.89141414141415,null,-97.62626262626259,3362.7020202020203]
[]
["Время суток, час",null,"00.00-00.30","00.30-01.00","01.00-01.30"," 01.30-02.00","02.00-02.30"," 02.30-03.00","03.00-03.30"," 03.30-04.00","04.00-04.30"," 04.30- 05.00"," 05.00-05.30"," 05.30-06.00","06.00-06.30"," 06.30-07.00","07.00-07.30"," 07.30-08.00","08.00-08.30"," 08.30-09.00","09.00-09.30"," 09.30-10.00","10.00-10.30"," 10.30-11.00","11.00-11.30"," 11.30-2.00","12.00-2.30"," 12.30-13.00","13.00-13.30"," 13.30-14.00","14.00-14.30","14.30-15.00","15.00-15.00","15.30-16.00","16.00-16.30","16.30-17.00","17.00-17.30","17.30-18.00","18.00-18.30","18.30-19.00","19.00-19.30","19.30-20.00","20.00-20.30","20.30-21.00","21.00-21.30","21.30-22.00","22.00-22.30","22.30-23.00","23.00-23.30","23.30-00.00"]
["Кабинет,  м2",15]
["Средняя температура сухого термометра в помещении за 0.5 часа , оС",null,20,20,20,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,20,15.416666666666666]
["Средняя температура сухого термометра в помещении за 1 час , оС",null,null,20,null,17.5,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,17.5,15.416666666666666]
["Колличество человек в помещении",null,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]
["Тепловыделения одного жителей, 100 Вт в столбике в кДж",100,180,180,180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,180,750]
["Электропотребляющее оборудование","кДж",1098,1017,1017,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,288,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,1260,9324]
["Телевизор ",150,270,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,270]
["Телевизор /\"сон\"/",15,0,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,27,0]
["Музыкальный ценр ",100,0,180,180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,180]
["Музыкальный ценр /\"сон\"/",10,18,0,0,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,0]
["Компьютер",350,630,630,630,{"$nulls":9},0,0,{"$nulls":25},0,{"$nulls":7},630]
["Компьютер /\"сон\"/",35,0,0,0,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,63,0]
["Освещение общее",300,0,0,0,{"$nulls":10},180]
["Освещение зональное",100,180,180,180,{"$nulls":10},0,{"$nulls":26},0,0,0,0,0,0,0,180]
["Телефон/факс",40,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72,72]
["Пылесос*",1200,{"$nulls":13},360]
["Итого от эл. оборудования, Вт:",2300]
["Электропотребляющее оборудование за 0.5 час","кВт х час",0.305,0.2825,0.2825,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.08,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.35]
["Электропотребляющее оборудование за 1 час","кВт х час",null,0.5874999999999999,null,0.3125,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.11,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.38,2.5900000000000007]
["Итого от эл. оборудования с учетом тепловыделений жителей ","кДж",1278,1197,1197,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,318,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,1440,10074]
["Тепловыделения от электрооборудования и жителей за 0.5 часа","кВт х час",0.355,0.3325,0.3325,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.08833333333333333,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.4,2.7983333333333316]
["Тепловыделения от электрооборудования и жителей за 1 ч","Вт х час",null,687.5,null,362.50000000000006,null,60,null,60,null,60,null,60,null,118.33333333333333,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,430.00000000000006,2798.333333333333]
["Суммарные удельные тепловыделения от электрооборудования и жителей за 1 час, Вт/м2"," Вт/м2",null,49.107142857142854,null,25.892857142857146,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,8.452380952380953,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,30.71428571428572,8.328373015873016]
["Мощность отопления при расчетной температуре наружного воздуха, Вт",575.7575757575758]
["Необходимая мощность отопления при текущей температуре наружного воздуха, Вт х час","Вт х час",null,329.8611111111111,null,323.8636363636364,null,311.86868686868684,null,311.86868686868684,null,311.86868686868684,null,305.8712121212121,null,293.8762626262626,null,281.8813131313131,null,257.89141414141415,null,245.89646464646464,null,209.91161616161614,null,191.91919191919192,null,167.92929292929293,null,119.94949494949495,null,113.9520202020202,null,125.94696969696969,null,137.9419191919192,null,131.94444444444443,null,155.93434343434342,null,209.91161616161614,null,239.8989898989899,null,245.89646464646464,null,257.89141414141415,null,299.8737373737374,5583.64898989899]
["Сальдо энергии, Вт х час",null,null,-357.6388888888889,null,-38.63636363636368,null,251.86868686868684,null,251.86868686868684,null,251.86868686868684,null,245.87121212121212,null,175.54292929292927,null,221.8813131313131,null,197.89141414141415,null,185.89646464646464,null,149.91161616161614,null,131.91919191919192,null,107.92929292929293,null,59.94949494949495,null,53.95202020202019,null,65.94696969696969,null,77.9419191919192,null,71.94444444444443,null,95.93434343434342,null,149.91161616161614,null,179.8989898989899,null,185.89646464646464,null,197.89141414141415,null,-130.12626262626264,2785.315656565656]
[]
["Время суток, час",null,"00.00-00.30","00.30-01.00","01.00-01.30"," 01.30-02.00","02.00-02.30"," 02.30-03.00","03.00-03.30"," 03.30-04.00","04.00-04.30"," 04.30- 05.00"," 05.00-05.30"," 05.30-06.00","06.00-06.30"," 06.30-07.00","07.00-07.30"," 07.30-08.00","08.00-08.30"," 08.30-09.00","09.00-09.30"," 09.30-10.00","10.00-10.30"," 10.30-11.00","11.00-11.30"," 11.30-2.00","12.00-2.30"," 12.30-13.00","13.00-13.30"," 13.30-14.00","14.00-14.30","14.30-15.00","15.00-15.00","15.30-16.00","16.00-16.30","16.30-17.00","17.00-17.30","17.30-18.00","18.00-18.30","18.30-19.00","19.00-19.30","19.30-20.00","20.00-20.30","20.30-21.00","21.00-21.30","21.30-22.00","22.00-22.30","22.30-23.00","23.00-23.30","23.30-00.00"]
["Холл,  м2",10]
["Средняя температура сухого термометра в помещении за 0.5 часа , оС",null,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,16.5]
["Средняя температура сухого термометра в помещении за 1 час , оС",null,null,18,null,18,null,18,null,18,null,18,null,18,null,18,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,18,null,18,null,18,null,18,null,18,16.5]
["Колличество человек в помещении",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Тепловыделения одного жителей, 100 Вт в столбике в кДж",100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,30]
["Электропотребляющее оборудование","кДж",108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,513,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,270,108,108,108,108,108,108,108,108,558,6201]
["Освещение общее",150,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,45,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,270,0,0,0,0,0,0,0,0,270]
["Освещение зональное",60,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,0,108,108,108,108,108,108,108,108,108]
["Пылесос*",1200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,360,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,180]
["Итого от эл. оборудования, Вт:",1410]
["Электропотребляющее оборудование за 0.5 час","кВт х час",0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.1425,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.075,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.155]
["Электропотребляющее оборудование за 1 час","кВт х час",null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.1725,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.105,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.185,1.7225000000000008]
["Итого от эл. оборудования с учетом тепловыделений жителей ","кДж",108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,543,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,270,108,108,108,108,108,108,108,108,558,6231]
["Тепловыделения от электрооборудования и жителей за 0.5 часа","кВт х час",0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.15083333333333335,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.075,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.155,1.7308333333333343]
["Тепловыделения от электрооборудования и жителей за 1 ч","Вт х час",null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,180.83333333333334,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,105,null,60,null,60,null,60,null,185,1730.8333333333335]
["Суммарные удельные тепловыделения от электрооборудования и жителей за 1 час, Вт/м2"," Вт/м2",null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,12.916666666666668,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,7.5,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,13.214285714285714,5.1512896825396846]
["Мощность отопления при расчетной температуре наружного воздуха, Вт",383.83838383838383]
["Необходимая мощность отопления при текущей температуре наружного воздуха, Вт х час","Вт х час",null,203.9141414141414,null,219.9074074074074,null,231.90235690235687,null,231.90235690235687,null,231.90235690235687,null,227.90404040404042,null,219.9074074074074,null,187.9208754208754,null,171.92760942760944,null,163.93097643097641,null,139.94107744107743,null,127.94612794612794,null,111.95286195286195,null,79.96632996632997,null,75.96801346801347,null,83.96464646464646,null,91.96127946127946,null,87.96296296296296,null,103.95622895622895,null,163.93097643097641,null,183.92255892255892,null,187.9208754208754,null,195.9175084175084,null,219.9074074074074,3946.338383838384]
["Сальдо энергии, Вт х час",null,null,143.9141414141414,null,159.9074074074074,null,171.90235690235687,null,171.90235690235687,null,171.90235690235687,null,167.90404040404042,null,39.07407407407405,null,127.9208754208754,null,111.92760942760944,null,103.93097643097641,null,79.94107744107743,null,67.94612794612794,null,51.95286195286195,null,19.966329966329965,null,15.968013468013467,null,23.964646464646464,null,31.96127946127946,null,27.962962962962962,null,43.956228956228955,null,58.930976430976415,null,123.92255892255892,null,127.9208754208754,null,135.9175084175084,null,34.90740740740739,2215.5050505050503]
[]
["Время суток, час",null,"00.00-00.30","00.30-01.00","01.00-01.30"," 01.30-02.00","02.00-02.30"," 02.30-03.00","03.00-03.30"," 03.30-04.00","04.00-04.30"," 04.30- 05.00"," 05.00-05.30"," 05.30-06.00","06.00-06.30"," 06.30-07.00","07.00-07.30"," 07.30-08.00","08.00-08.30"," 08.30-09.00","09.00-09.30"," 09.30-10.00","10.00-10.30"," 10.30-11.00","11.00-11.30"," 11.30-2.00","12.00-2.30"," 12.30-13.00","13.00-13.30"," 13.30-14.00","14.00-14.30","14.30-15.00","15.00-15.00","15.30-16.00","16.00-16.30","16.30-17.00","17.00-17.30","17.30-18.00","18.00-18.30","18.30-19.00","19.00-19.30","19.30-20.00","20.00-20.30","20.30-21.00","21.00-21.30","21.30-22.00","22.00-22.30","22.30-23.00","23.00-23.30","23.30-00.00"]
["Ванна,  м2",5]
["Средняя температура сухого термометра в помещении за 0.5 часа , оС",null,20,20,20,20,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,18,18,18,18,18,18,18,18,18,18,16.041666666666668]
["Средняя температура сухого термометра в помещении за 1 час , оС",null,null,20,null,20,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,18,null,18,null,18,null,18,null,18,16.041666666666668]
["Колличество человек в помещении",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1]
["Тепловыделения одного жителей, 100 Вт в столбике в кДж",100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,180,180,180,180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,180,180,180,1260]
["Электропотребляющее оборудование","кДж",288,288,288,288,0,0,0,0,0,0,0,0,438,438,438,438,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,288,288,288,6900]
["Освещение общее",100,180,180,180,180,0,0,0,0,0,0,0,0,180,180,180,180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,180,180,180]
["Освещение зональное",60,108,108,108,108,0,0,0,0,0,0,0,0,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108]
["Фен",500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,150,150,150,150,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Итого от эл. оборудования, Вт:",660]
["Электропотребляющее оборудование за 0.5 час","кВт х час",0.08,0.08,0.08,0.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0.12166666666666667,0.12166666666666667,0.12166666666666667,0.12166666666666667,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.08,0.08,0.08]
["Электропотребляющее оборудование за 1 час","кВт х час",null,0.16,null,0.16,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0.24333333333333335,null,0.24333333333333335,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.06,null,0.11,null,0.16,1.9166666666666674]
["Итого от эл. оборудования с учетом тепловыделений жителей ","кДж",288,288,288,288,0,0,0,0,0,0,0,0,618,618,618,618,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,108,468,468,468,8160]
["Тепловыделения от электрооборудования и жителей за 0.5 часа","кВт х час",0.08,0.08,0.08,0.08,0,0,0,0,0,0,0,0,0.17166666666666666,0.17166666666666666,0.17166666666666666,0.17166666666666666,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.13,0.13,0.13,2.266666666666667]
["Тепловыделения от электрооборудования и жителей за 1 ч","Вт х час",null,160,null,160,null,0,null,0,null,0,null,0,null,343.3333333333333,null,343.3333333333333,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,60,null,160,null,260,2266.6666666666665]
["Суммарные удельные тепловыделения от электрооборудования и жителей за 1 час, Вт/м2"," Вт/м2",null,11.428571428571429,null,11.428571428571429,null,0,null,0,null,0,null,0,null,24.523809523809522,null,24.523809523809522,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,4.285714285714286,null,11.428571428571429,null,18.571428571428573,6.74603174603175]
["Мощность отопления при расчетной температуре наружного воздуха, Вт",191.91919191919192]
["Необходимая мощность отопления при текущей температуре наружного воздуха, Вт х час","Вт х час",null,109.9537037037037,null,117.9503367003367,null,103.95622895622895,null,103.95622895622895,null,103.95622895622895,null,101.9570707070707,null,97.9587542087542,null,93.9604377104377,null,85.96380471380472,null,81.96548821548821,null,69.97053872053871,null,63.97306397306397,null,55.976430976430976,null,39.98316498316498,null,37.98400673400673,null,41.98232323232323,null,45.98063973063973,null,43.98148148148148,null,51.97811447811448,null,81.96548821548821,null,91.96127946127946,null,93.9604377104377,null,97.9587542087542,null,101.9570707070707,1921.1910774410774]
["Сальдо энергии, Вт х час",null,null,-50.046296296296305,null,-42.049663299663294,null,103.95622895622895,null,103.95622895622895,null,103.95622895622895,null,101.9570707070707,null,-245.3745791245791,null,-249.3728956228956,null,25.96380471380472,null,21.965488215488207,null,9.970538720538713,null,3.9730639730639723,null,-4.023569023569024,null,-20.016835016835017,null,-22.015993265993266,null,-18.017676767676768,null,-14.01936026936027,null,-16.01851851851852,null,-8.021885521885523,null,21.965488215488207,null,31.96127946127946,null,33.9604377104377,null,-62.0412457912458,null,-158.0429292929293,-345.47558922558926]
[]
["Время суток, час",null,"00.00-00.30","00.30-01.00","01.00-01.30"," 01.30-02.00","02.00-02.30"," 02.30-03.00","03.00-03.30"," 03.30-04.00","04.00-04.30"," 04.30- 05.00"," 05.00-05.30"," 05.30-06.00","06.00-06.30"," 06.30-07.00","07.00-07.30"," 07.30-08.00","08.00-08.30"," 08.30-09.00","09.00-09.30"," 09.30-10.00","10.00-10.30"," 10.30-11.00","11.00-11.30"," 11.30-2.00","12.00-2.30"," 12.30-13.00","13.00-13.30"," 13.30-14.00","14.00-14.30","14.30-15.00","15.00-15.00","15.30-16.00","16.00-16.30","16.30-17.00","17.00-17.30","17.30-18.00","18.00-18.30","18.30-19.00","19.00-19.30","19.30-20.00","20.00-20.30","20.30-21.00","21.00-21.30","21.30-22.00","22.00-22.30","22.30-23.00","23.00-23.30","23.30-00.00"]
["с/у,  м2",2]
["Средняя температура сухого термометра в помещении за 0.5 часа , оС",null,19,19,19,19,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,19,19,19,19,19,19,19,19,19,19,16.166666666666668]
["Средняя температура сухого термометра в помещении за 1 час , оС",null,null,19,null,19,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,19,null,19,null,19,null,19,null,19,16.166666666666668]
["Колличество человек в помещении",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Тепловыделения одного жителей, 100 Вт в столбике в кДж",100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Электропотребляющее оборудование","кДж",180,180,180,180,0,0,0,0,0,0,0,0,180,180,180,180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,3240]
["Освещение общее",100,180,180,180,180,0,0,0,0,0,0,0,0,180,180,180,180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180]
["Итого от эл. оборудования, Вт:",100]
["Электропотребляющее оборудование за 0.5 час","кВт х час",0.05,0.05,0.05,0.05,0,0,0,0,0,0,0,0,0.05,0.05,0.05,0.05,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05]
["Электропотребляющее оборудование за 1 час","кВт х час",null,0.1,null,0.1,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0.1,null,0.1,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0.1,null,0.1,null,0.1,null,0.1,null,0.1,0.8999999999999999]
["Итого от эл. оборудования с учетом тепловыделений жителей ","кДж",180,180,180,180,0,0,0,0,0,0,0,0,180,180,180,180,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,3240]
["Тепловыделения от электрооборудования и жителей за 0.5 часа","кВт х час",0.05,0.05,0.05,0.05,0,0,0,0,0,0,0,0,0.05,0.05,0.05,0.05,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.05,0.9000000000000002]
["Тепловыделения от электрооборудования и жителей за 1 ч","Вт х час",null,100,null,100,null,0,null,0,null,0,null,0,null,100,null,100,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,100,null,100,null,100,null,100,null,100,900]
["Суммарные удельные тепловыделения от электрооборудования и жителей за 1 час, Вт/м2"," Вт/м2",null,50,null,50,null,0,null,0,null,0,null,0,null,50,null,50,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,50,null,50,null,50,null,50,null,50,18.75]
["Мощность отопления при расчетной температуре наружного воздуха, Вт",76.76767676767676]
["Необходимая мощность отопления при текущей температуре наружного воздуха, Вт х час","Вт х час",null,105.95538720538721,null,-31.986531986531986,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,59.974747474747474,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,75.96801346801347,null,-31.986531986531986,null,-31.986531986531986,null,-31.986531986531986,null,-31.986531986531986,-685.7112794612793]
["Сальдо энергии, Вт х час",null,null,5.955387205387211,null,-131.986531986532,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-40.025252525252526,null,-147.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-47.97979797979798,null,-24.031986531986533,null,-131.986531986532,null,-131.986531986532,null,-131.986531986532,null,-131.986531986532,-1585.7112794612794]
[]
["Время суток, час",null,"00.00-00.30","00.30-01.00","01.00-01.30"," 01.30-02.00","02.00-02.30"," 02.30-03.00","03.00-03.30"," 03.30-04.00","04.00-04.30"," 04.30- 05.00"," 05.00-05.30"," 05.30-06.00","06.00-06.30"," 06.30-07.00","07.00-07.30"," 07.30-08.00","08.00-08.30"," 08.30-09.00","09.00-09.30"," 09.30-10.00","10.00-10.30"," 10.30-11.00","11.00-11.30"," 11.30-2.00","12.00-2.30"," 12.30-13.00","13.00-13.30"," 13.30-14.00","14.00-14.30","14.30-15.00","15.00-15.00","15.30-16.00","16.00-16.30","16.30-17.00","17.00-17.30","17.30-18.00","18.00-18.30","18.30-19.00","19.00-19.30","19.30-20.00","20.00-20.30","20.30-21.00","21.00-21.30","21.30-22.00","22.00-22.30","22.30-23.00","23.00-23.30","23.30-00.00"]
["Подсобное помещение,  м2",3]
["Средняя температура сухого термометра в помещении за 0.5 часа , оС",null,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15]
["Средняя температура сухого термометра в помещении за 1 час , оС",null,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,null,15,15]
["Колличество человек в помещении",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Тепловыделения одного жителей, 100 Вт в столбике в кДж",100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Электропотребляющее оборудование","кДж",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Освещение общее",100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Итого от эл. оборудования, Вт:",100]
["Электропотребляющее оборудование за 0.5 час","кВт х час",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Электропотребляющее оборудование за 1 час","кВт х час",null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,0]
["Итого от эл. оборудования с учетом тепловыделений жителей ","кДж",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Тепловыделения от электрооборудования и жителей за 0.5 часа","кВт х час",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Тепловыделения от электрооборудования и жителей за 1 ч","Вт х час",null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,0]
["Суммарные удельные тепловыделения от электрооборудования и жителей за 1 час, Вт/м2"," Вт/м2",null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,null,0,0]
["Мощность отопления при расчетной температуре наружного воздуха, Вт",115.15151515151514]
["Необходимая мощность отопления при текущей температуре наружного воздуха, Вт х час","Вт х час",null,53.97727272727272,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,55.976430976430976,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,47.97979797979798,null,47.97979797979798,null,47.97979797979798,null,47.97979797979798,1381.41835016835]
["Сальдо энергии, Вт х час",null,null,53.97727272727272,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,55.976430976430976,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,59.974747474747474,null,47.97979797979798,null,47.97979797979798,null,47.97979797979798,null,47.97979797979798,1381.41835016835]
[]
["Сальдо энергии по квартире на отопление,          кВт х час",null,-2.055462962962963,null,-0.12727693602693627,null,1.1993855218855216,null,1.3410521885521884,null,1.3410521885521884,null,1.1810690235690233,null,-1.7490740740740747,null,0.83787037037037,null,1.0612710437710438,null,0.9813047138047136,null,0.7414057239057238,null,0.6214562289562289,null,0.46152356902356895,null,0.14165824915824918,null,0.10167508417508407,null,0.18164141414141402,null,0.2616077441077441,null,0.221624579124579,null,0.381557239057239,null,-0.10317340067340092,null,-1.0235774410774412,null,-0.11074915824915832,null,-0.13078282828282833,null,-1.0818644781144784,null,4.6751936026936]
["Получасовое сальдо эл. энергии по квартире     /эл. оборудование квартиры/, кВт х час ","кВт х час",1.9775,1.9649999999999999,1.25,0.7183333333333334,0.44666666666666666,0.305,0.305,0.305,0.305,0.305,0.305,0.42500000000000004,1.5641666666666667,1.8733333333333335,0.4766666666666667,0.4766666666666667,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.33499999999999996,0.43000000000000005,1.2225,1.5958333333333332,0.795,0.795,0.795,0.795,0.845,0.845,1.7399999999999998,30.231666666666687]
["Часовое сальдо эл. энергии по квартире /эл. оборудование квартиры/, кВт х час","кВт х час",null,3.9425,null,1.9683333333333333,null,0.7516666666666666,null,0.61,null,0.61,null,0.73,null,3.4375,null,0.9533333333333334,null,0.6699999999999999,null,0.6699999999999999,null,0.6699999999999999,null,0.6699999999999999,null,0.6699999999999999,null,0.6699999999999999,null,0.6699999999999999,null,0.6699999999999999,null,0.6699999999999999,null,0.6699999999999999,null,0.6699999999999999,null,1.6524999999999999,null,2.390833333333333,null,1.59,null,1.6400000000000001,null,2.585,30.231666666666676]
[]
["Стоимость эл. энергии без учета расходов на электроотопление по одноставочному тарифу, руб","Руб",4.78555,4.7553,3.025,1.7383666666666668,1.0809333333333333,0.7381,0.7381,0.7381,0.7381,0.7381,0.7381,1.0285000000000002,3.7852833333333336,4.5334666666666665,1.1535333333333333,1.1535333333333333,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,1.0406000000000002,2.9584499999999996,3.8619166666666667,1.9239000000000002,1.9239000000000002,1.9239000000000002,1.9239000000000002,2.0448999999999997,2.0448999999999997,4.210799999999999,73.16063333333327]
["Стоимость эл. энергии без учета расходов на электроотопление по двухставочному тарифу, руб","Руб",1.206275,1.19865,0.7625,0.43818333333333337,0.27246666666666663,0.18605,0.18605,0.18605,0.18605,0.18605,0.18605,0.25925000000000004,0.9541416666666668,1.1427333333333334,1.1535333333333333,1.1535333333333333,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,1.0406000000000002,2.9584499999999996,3.8619166666666667,1.9239000000000002,1.9239000000000002,1.9239000000000002,1.9239000000000002,2.0448999999999997,2.0448999999999997,4.210799999999999,51.35013333333335]
["Стоимость эл. энергии без учета расходов на электроотопление по многоставочному тарифу, руб","Руб",1.206275,1.19865,0.7625,0.43818333333333337,0.27246666666666663,0.18605,0.18605,0.18605,0.18605,0.18605,0.18605,0.25925000000000004,0.9541416666666668,1.1427333333333334,1.1535333333333333,1.1535333333333333,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.6833999999999999,0.6833999999999999,0.6833999999999999,0.6833999999999999,0.6833999999999999,0.6833999999999999,0.6833999999999999,0.6833999999999999,0.6833999999999999,0.6833999999999999,0.6833999999999999,0.6833999999999999,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,0.8107,1.0406000000000002,2.9584499999999996,3.8619166666666667,1.9239000000000002,1.6218000000000001,1.6218000000000001,1.6218000000000001,1.7238,1.7238,3.5496,47.612833333333334]
["Стоимость эл. энергии на электроотопление по многоставочному тарифу /пока учитываем только положительные значения сальдо/, руб","Руб",0,0,0,0,0.7316251683501682,0,0.8180418350168349,0,0.8180418350168349,0,0.7204521043771042,0,0,0,2.0276462962962953,0,2.568275925925926,0,2.3747574074074067,0,1.5124676767676766,0,1.267770707070707,0,0.9415080808080807,0,0.28898282828282834,0,0.2074171717171715,0,0.3705484848484846,0,0.6330907407407408,0,0.5363314814814811,0,0.9233685185185183,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16.740326262626258,35.159273436698626,"%"]
["Стоимость отопления по тарифу МОЭК/пока учитываем только положительные значения сальдо/, руб НЕВОЗМОЖНЫЙ РЕЖИМ","Руб",0,0,0,0,1.2272611802316657,0,1.3722204092371115,0,1.3722204092371115,0,1.2085189768855071,0,0,0,0.8573438322027958,0,1.0859366983825065,0,1.0041118216414646,0,0.7586371914183392,0,0.6358998763067765,0,0.4722501228246928,0,0.1449506158605256,0,0.10403817749000455,0,0.18586305423104635,0,0.2676879309720883,0,0.22677549260156726,0,0.390425246083651,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11.314141035606854]
["Часовое сальдо  энергии по квартире    на отопление, кВт х час НЕВОЗМОЖНЫЙ РЕЖИМ","кВт х час",0,2.2870370370370368,0,2.241056397306397,0,2.2510521885521886,0,2.2510521885521886,0,2.2510521885521886,0,2.2110690235690234,0,2.155092592592592,0,1.8912037037037035,0,1.7312710437710437,0,1.6513047138047137,0,1.4114057239057236,0,1.2914562289562286,0,1.131523569023569,0,0.8116582491582492,0,0.771675084175084,0,0.8516414141414141,0,0.931607744107744,0,0.8916245791245792,0,1.051557239057239,0,1.599326599326599,0,1.7672558922558919,0,1.7792508417508415,0,1.8592171717171715,0,2.053135521885522,39.12352693602693]
["Стоимость отопления по тарифу МОЭК /без учета инерции водяных систем отопления/, руб НЕВОЗМОЖНЫЙ РЕЖИМ","Руб",0,2.340191474793796,0,2.293142170667697,0,2.3033702802603275,0,2.3033702802603275,0,2.3033702802603275,0,2.2624578418898063,0,2.2051804281710767,0,1.935158334925639,0,1.7715085814435556,0,1.6896837047025137,0,1.444209074479388,0,1.3214717593678251,0,1.1578220058857418,0,0.8305224989215747,0,0.7896100605510534,0,0.8714349372920954,0,0.9532598140331372,0,0.9123473756626164,0,1.0759971291447,0,1.6364975348208364,0,1.808329775977024,0,1.8206035074881803,0,1.9024283842292222,0,2.1008537103262492,40.03282094555471]

{"sheet":"Графики","index":2,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["МОЭК"]
["Население",1190.03,1163,1.0232416165090283,102.32416165090284,"коп/квт"]
["Потребители",1523.1557999999998]
[]
["МТК"]
["житель",615]
["бюджет",725.7]
["остальные",951.6]
[null,928.95,1096.161]

{"sheet":"Выводы","index":3,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["В"]