10.1
Годовые расходы энергоносителей на строение, сооружение:
- тепловой энергии на отопление – 23629501,42 МДж/год;
- тепловой энергии на горячее водоснабжение –13707315,75   МДж/год;
- электрической энергии -  4833,22  МВт·ч/год;
- природного газа -   ___---___ тыс.м3/год;
-средний суточный расход холодной воды – 28,2 м3/сут.
Расчетные показатели и характеристики здания, строения, сооружения:

№№
	Параметры	Ед. измерения	Значение параметра	
			reg	des	
11	Удельное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС.	МДж/м2год (для жилых зданий),
(МДж/м3год–для обществ. зданий)		
 971,85	
22	Удельный годовой расход электрической  энергии 	кВт.ч/м2год (для жилых зданий),
(кВт.ч/м3год–для обществ. зданий)	
_	

0,0625	
33	Удельный годовой расход природного газа	м3/м2год (для жилых зданий),
(м3/м3год-для обществ. зданий)	_	
_	
44	Удельная тепловая характеристика	Вт/м3°С
	_	
388,5	
55	Приведенный коэффициент теплопередачи здания	K, (Вт/м2 °С)	_	
0,549	
66	Удельный расход тепловой энергии на отопление 	Дж/м2°С·сут (для жилых зданий),  
(Дж/м3°С·сут–для обществ. зданий)		

110,1